曲靖市第二小学珠源学校计算机教室、音乐教室、科学功能教室及智慧黑板设备采购项目公开招标公告
	项目概况
   曲靖市第二小学珠源学校计算机教室、音乐教室、科学功能教室及智慧黑板设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年8月19日9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：QJZC2026-G1-01064-QJSZ-0017
项目名称：曲靖市第二小学珠源学校计算机教室、音乐教室、科学功能教室及智慧黑板设备采购项目

预算金额：127.0285万元
采购方式：公开招标
采购需求：曲靖市第二小学珠源学校计算机教室、音乐教室、科学功能教室及智慧黑板设备采购项目（清单见附件）
交货期：2026年8月26日前完成供货安装验收。
本项目不接受联合体投标；

付款方式：项目验收合格后一次性付清。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①本项目属于专门面向中小微企业采购。②本项目适用本国产品标准及相关政策，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见招标文件45页附件2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年7月30日起至2026年8月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；
地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn）；
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月19日9:00（北京时间）
地点：曲靖市沾益区湖西路9号（区公共资源交易中心开标室），电子开标，投标人无需到现场。
五、公告期限
自本公告发布之日起20日。
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标；是否需要缴纳投标保证金：否。其他：1.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA数字证书，进行云南省政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书是否符合本项目电子化采购流程要求。详见招标文件。2.指定发布媒体：云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：曲靖市第二小学珠源学校
地址：曲靖市沾益区龙华街道太平社区新桥路6号
联系人：范泰媛
联系方式：0874-6018668
2.采购代理机构信息
名 称：曲靖市沾益区公共资源交易中心

地址：曲靖市沾益区湖西路9号

联系人：袁和珍

联系方式：0874-3056500
2026年7月29日
项目需求及技术要求
	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	教师演示实验台
	1.规格：≥2400*700*850mm
▲2、台面：采用≥15mm厚陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与坯体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。投标人需满足如下参数要求并提供检测报告复印件：耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成伤害，参照GB/T17657-2022标准，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。产品平整性：参照GB/T19367-2022标准，对产品的平整性进行检测。其中，长度±2mm、宽度±2mm、厚度±0.5mm、垂直度≤1mm/m、边缘直度≤1mm/m、平整度≤1mm/m。需满足或优于上述检测要求。
3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留；柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm钢板；门铰：采用锌合金铰链；拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体；采用ABS注塑专用垫，高度可调。▲内置实验器材收纳装置一个，尺寸：456×375×206mm(±5mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在柜内时，箱体正面可以通过抽屉打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式，需提供产品彩页或产品实拍图等证明材料。
	1
	张

	2
	教师椅
	采用网面，耐磨性强；采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面；采用气压棒；工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。
	2
	张

	3
	化验水槽
	规格：≥440*330*190mm，水槽结构：高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，具有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	1
	个

	4
	三联水嘴
	采用实验室专用三联水嘴（一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转；开关旋钮采用高密度PP。

★本产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注‘★’的政府强制采购产品。投标人须提供由市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内认证机构出具的、处于有效期内的节水产品认证证书。
	1
	个

	5
	教师电源
	电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用≥7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示操作界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要。通过数字键盘可直接选取并控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V—300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18—30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18—30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≥9S 自动关闭），直流9V输出，每启动一次，输出时间为9秒。交直流低压输出均设有过载保护。工作要求交流220V电源通过变压器变压，提供下述电源：交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。直流9V、40A/9s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流输出。输出电流为40A±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在9S自动关断。9V、40A/9S电流仅供教师使用。直流高压240V—300V电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V—300V 电压输出，电流为100mA。
	1
	套

	6
	教师智能供水控制系统
	实现教师对学生用水的统一控制，教师通过演示台智能控制电源，启动供水模块给学生端进行供水，下课时，关闭智能控制系统，即可自动关闭水源。
	1
	套

	7
	学生实验桌
	1.规格：≥1200*600*780mm
▲2、台面：采用≥20mm厚陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐高温、耐污染、耐划痕、颜色稳定釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。投标人需满足如下参数要求并提供检测报告复印件：耐高温性能：参照GB/T17657-2022中4.30测试，试件表面应无裂纹。耐污染性能：参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、双氧水3%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯74%、过氧化氢、仁和碘酒、丁酮63%、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油（分析纯）等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h，检测结果不低于5 级无明显变化。耐划痕性能：参照GB/T17657-2022中4.42测试，测试结果不低于3级（2.0N负荷测试后未见划痕）。光泽度要求：参照GB/T13891-2008标准，光泽度检测不低于58。
3、桌体结构：新型塑铝结构，学生位镂空式设计；书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计；书包斗中间设挂凳卡；上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，中立柱采用≥97*42.5mm*1.8mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长600*宽52*高68mm，下脚规格：≥长534*宽52*75mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用高强度螺丝连接；桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接；另一条为60*30mm椭圆管型材通过螺丝和桌脚的中立柱连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。
	26
	张

	8
	实验凳
	1.规格：≥315*410—480mm；凳面直径≥315mm，采用PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；4个凳脚采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，经高温粉体烤漆处理；凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°；方形托盘厚度≥3mm边长≥160*160mm；采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。
▲2、实验凳的塑料件外观应无气泡、杂质、伤痕、白印、无明显色差；有害物质限量（重金属）：可溶性铅≤0.13mg/kg、镉≤0.2mg/kg、铬≤0.13mg/kg、汞≤0.18mg/kg；投标人须提供依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术标准》进行检测的第三方检测报告复印件。
	50
	个

	9
	功能柱
	规格：≥350*200*725mm，整体采用PP材质，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装；四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，壁厚≥2.5mm下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽。   
	26
	个

	10
	学生电源
	学生电源采用翻转式防尘型设计，外壳采用ABS注塑一次成型，数字表显示输出电压，2个交流220V插座，设过载短路保护。
	26
	套

	11
	独立水槽台
	1.整体规格：≥488*592*780/1130mm，结构：分柜体、水槽和滴水架三部分；柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体由上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。水槽部分：水槽采用全新PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为底点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。滴水架规格：≥460*170*305mm，滴水架顶部设有快接口放置仓，可隐藏放置水槽台的进排水和电源等接口；两侧预留学生电源仓，并带防尘盖方便后期扩展；正面设9条滴水棒用于悬挂晾干各种仪器设备。水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。三联水嘴：壁挂式实验室专用水嘴，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，出水嘴可拆卸；下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。
▲2、水槽台的（1）塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；（2）冲击强度≥20；（3）耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；（4）邵氏硬度≥HD70；（5）有害物质限量（重金属）：可溶性铅≤0.1mg/kg、镉≤0.2mg/kg、铬≤0.1mg/kg、汞≤0.01mg/kg；投标人须提供依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术标准》进行检测的第三方检测报告复印件。
	14
	个

	12
	实验准备台
	规格：≥2400*1200*780mm，台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板；桌体结构：新型塑铝结构，学生位镂空式设计；书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计；书包斗中间设挂凳卡；上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，中立柱采用≥97*42.5mm*1.8mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长600*宽52*高68mm，下脚规格：≥长534*宽52*75mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用高强度螺丝连接；桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接；另一条为60*30mm椭圆管型材通过螺丝和桌脚的中立柱连接件；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。
	1
	张

	13
	智能升降电源
	智能触摸电动升降电源，含2位10A五孔国标，1个USB接口，1个Type-c接口，插座面板支持10W无线充电，配置蓝牙音响，具备防夹手，具备实验室使用环境要求或同等档次，性能不低于本要求。
	1
	个

	14
	仪器柜
	1.规格：≥1000*500*2000mm；结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。侧板、层板采用PP改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理；层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈；上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视；下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃；门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装。门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性；柜子固定所需螺丝均采用不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性；柜子顶部和底部都预留通风系统接口，可与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
▲2、仪器柜的外观应无气泡、杂质、伤痕、白印、无明显色差；有害物质限量（重金属）：镉≤0.2mg/kg、铬≤0.1mg/kg、汞≤0.22mg/kg；投标人须提供依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术标准》进行检测的第三方检测报告复印件。
	6
	个

	15
	系统集成服务
	包含实验室、准备室所有设备的安装、供电系统及供排水系统调试；包含安装调试所需的电源布线、给排水设备等所有耗材及配件
	1
	室

	16
	计算器
	规格：函数型，翻盖式，单行显示，显示位数为10位，可进行加、减、乘、除、平方根及三角函数等运算，机身尺寸不小于：120*70*10mm
	10
	个

	17
	打孔器
	规格：7件，由六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度不小于100㎜，钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱形
	2
	套

	18
	打气筒
	产品由气筒、软管、气嘴、固定脚圈、手柄组成，整体采用金属和塑料材料制造，整体长度不小于550mm，气筒直径不小于34mm
	5
	个

	19
	仪器车
	规格≥600mm×400mm×800mm，车架四周围栏，车架脚安装有转动灵活的万向轮，车隔板为不锈钢板制成。整车安装好后载重30kg，运行平稳，不变形、摇晃、松动。
	2
	辆

	20
	生物显微镜
	显微镜总放大倍率40X-640X，机械筒长160mm；机身总质量不低于2150 克；目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片；目镜筒材质为铝合金制造；三孔转换器，定位准确，无位移现象；物镜为消色差4X、10X、40X、各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）；齿条为铜制，具有良好的传动性能；具有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片；平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm；弯背为实心铸铝制造；光源：金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面；粗调范围≥50 mm；微调范围1.8—2.2 mm；微调格值0.002 mm。防震环保塑料箱包装或同等档次，性能不低于本要求
	1
	台

	21
	生物显微演示装置
	放大倍数：40～1500倍。电脑USB信号为500万有效像素；信噪比：≥52dB；图像传感器：CCD摄像机。信号输出：USB2.0数字信号双输出，可接电视，电脑，投影机；可手动/自动平衡。软件功能；静态拍照，动态录像，标定测量，图像融合，图像采集并且可实时图文报告，测量记录和结果可实时打印；相对孔径：1:2；CCD摄像机有单独防震包装。可以接驳中小学配备标准装备的显微镜。或同等档次，性能不低于本要求 
	1
	台

	22
	学生显微镜
	显微镜总放大倍率为200X，机械筒长160mm，机身总质量不低于940克；目镜：惠更斯目镜12.5X，铝合金金属外壳，镜片为纯光学镜片；物镜：消色差16X，铝合金金属外壳，镜片为纯光学镜片；平台：全金属铝合金制，尺寸84mmX84mm。底座：全金属铝合金制；有下限位调焦功能，防止物镜碰坏切片；切片夹配弹簧，方便拿取切片。木箱固定包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面油漆，防震、防潮；反光镜支架与外框为金属制造，或同等档次，性能不低于本要求
	12
	台

	23
	放大镜
	产品包含5倍（直径不小于60mm）、3倍（直径不小于90mm）各一个；由边框、手柄和镜片组成；边框和手柄为塑料制，表面光滑，呈金属光泽；直径不小于60mm，放大倍数不小于5倍
	23
	套

	24
	天文望远镜
	产品由单筒望远镜和三角架组成；光学系统：折射式；口径：60mm(2.4"）；焦距：700mm；焦比：11.67；目镜：20mm(35x)-1-1/4"、4mm(175x)-1-1/4"；极限星等：11.4；巴洛镜：3x-1-1/4"；寻星镜：5x24；天顶镜：1.25"；托架：地平经纬仪；三脚架：铝；光学镀膜：多层镀膜，或同等档次，性能不低于本要求
	1
	套

	25
	酒精喷灯
	产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆、漏斗和灭火板等组成，产品整体为铜制，产品整体高度不小于160mm，壶体直径不小于95mm
	1
	个

	26
	保温箱
	产品由食品级内胆、外壳和提手组成，容积：≥6L
	1
	台

	27
	水族箱
	产品为家用型水族箱，有玻璃水箱、塑料盖、照明装置和增氧组成；玻璃水容积不小于25L，工作电压：220V,50Hz，或同等档次，性能不低于本要求
	1
	套

	28
	手持移动灯
	产品为充电式手电筒，亮度2档调节，充电电压220V，LED光源
	12
	只

	29
	水槽
	产品为透明塑料制水槽，上口尺寸不小于250mm*180mm，深度不小于100mm，产品底部有加强筋，增加产品硬度，上壁口加厚，厚度不小于2mm
	23
	个

	30
	方座支架
	组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，铸铁制成，立杆直径不小于11.5mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。大小铁环由不小于φ5.5的圆钢制成，大铁环内径不小于90mm，柄长不小于105mm；小铁环内径不小于50mm，柄长不小于125mm。垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠。立杆与方座组装后垂直。
	23
	套

	31
	三脚架
	产品由铸铁圆环和三只脚组成；铁环内径：≥φ75mm，外径≥ φ110mm；脚采用不小于5.5mm 圆钢制作，脚高不小于140mm；产品的三只脚脚距相等。
	23
	个

	32
	试管架
	产品为木质试管架；产品为6孔6柱，孔径不小于21mm，立柱直径不小于8mm；产品表面做清漆处理
	23
	个

	33
	旋转架
	产品由底座、直筒、桶盖和支架组成，每套2对，底座尺寸不小于88mm*58mm
	23
	套

	34
	百叶箱支架
	四柱支撑，支撑柱采用宽30mm，厚3mm的金属角铁制作；平台距地面高度1500mm，地埋深度应400MM；平台尺寸不小于465mm×295。支架稳定牢靠，表面做防锈处理。
	1
	个

	35
	百叶箱
	产品为木质单层百叶箱，产品尺寸不小于455mm×290mm×520mm，产品外表面喷漆
	1
	个

	36
	学生电源
	产品为实验用直流电源；输出电压：直流1.5V～9V/1.5A；产品采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每1.5V一档，有可控硅延时过载保护功能（有独立过载指示灯显示），有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离；外形尺寸小于210×185×110mmmm。
	12
	个

	37
	教学电源
	交流：2V～12V/5A，每2V一档 ；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档（有稳压微调旋钮）； 40A、8s自动关断。面板与机箱采用ABS面板与金属机箱采用ABS围框隔离。接线柱具有接、插、防接线帽脱落功能，直流稳压有LCD液晶数显电表显示即时电压；外形尺寸小于310×210×130mmmm。
	1
	台

	38
	电池盒
	产品为4节整体电池盒，产品可放置4节1号电池，带1.5V、3V、4.5V、6V接线柱
	46
	个

	39
	测量工具
	直尺：规格：500mm，产品为木质直尺，产品最小刻度为毫米刻度，产品采用优质木材，做脱水干燥处理，宽不小于27mm，厚不小于7mm；软尺：规格：1500mm，产品为家用型软尺，产品长度不低于1550mm，宽不低于10mm，最大刻度1500mm，精度1mm，产品单面是毫米刻度，另一面是市尺刻度
	23
	套

	40
	托盘天平
	规格：500g，0.5g；产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成；产品最大称量值：500g，精度值0.5g，标尺称量0-10g；产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径不小于110mm；砝码定位包装：200g*1、100g*2、50g*1、20g*2、10g*1，配砝码镊子
	12
	台

	41
	金属钩码
	规格：50g×10；产品为圆柱形组合钩码，产品尺寸Φ25*15mm(±0.5mm），产品为铁质镀锌，塑料盒装
	23
	套

	42
	体重计
	产品由底座、立杆、刻度盘和测量杆组成；测量范围：体重最大秤量160kg，精度值500g；身高71—190cm，精度值0.5cm；体重刻度盘盘面玻璃制，承重板金属制，尺寸不小于365*265mm
	5
	台

	43
	电子停表
	产品为教学用电子停表，产品可显示时间日历，产品精度0.01S
	23
	块

	44
	温度计
	规格：红液，0℃～100℃，产品为棒式红液温度计，测量范围：0℃～100℃，精度值1℃；产品为玻璃制，直径不小于5mm，有保护套
	45
	支

	45
	测温表
	寒暑表：产品由温度计和刻度板组成，测量范围：-42℃～50℃，精度值1℃；产品尺寸不小于205*55mm；最高温度表：产品为棒式最高温度表，测量范围： -22℃～82℃，精度值1℃，产品为玻璃制，直径不小于6mm，有保护套；最低温度表：产品为棒式最高温度表，测量范围： -55℃～44℃，精度值1℃，产品为玻璃制，直径不小于6mm，有保护套
	1
	套

	46
	条形盒测力计
	产品包含5N（精度值0.1N）、2.5N（精度值0.05N）、1N（精度值0.02N）各一个，产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成，零点可调。零点平均示差不大于四分之一刻度，任意一点的平均示差不大于二分之一刻度，塑料盒尺寸不小于150*35*18mm
	23
	套

	47
	多用电表
	产品为磁电式指针多用电表，由电表和表笔组成；直流电流测量：0～0.5～1～10～100mA、2.5级；直流电压测量：0～0.5V、5级，0～2.5～10～50～250～500V、2.5级；交流电压测量：0～2.5～10～50～250～500V、5级；电阻测量：0～5KΩ～50KΩ～500KΩ～5MΩ、2.5级；电容0～0.03μF；电平-10～+56dB，外形尺寸不小于135*90*45mm
	1
	个

	48
	湿度计
	产品为指针式温湿度计，产品可显示温度和湿度，温度范围：-20～40℃，精度值1℃；湿度范围：0～90%RH，精度值2%RH，产品尺寸不小于190*190*16mm
	1
	个

	49
	指南针
	产品为密封式指南针，产品内部有360度标尺和8个方向标志，产品外壳为不锈钢制，直径不小于60mm，厚度不小于13mm
	23
	个

	50
	肺活量计
	产品由不锈钢外筒，浮筒、软管和吹嘴组成，外筒尺寸不小于φ155*400mm，浮筒上有0～5.5L标尺，最小刻度0.1L，配5个吹嘴
	5
	台

	51
	雨量器
	产品为一体式雨量计，不锈钢承水桶，承水口径不小于200mm，整体高度不小于570mm
	1
	套

	52
	风杯式风速表
	产品为三杯式轻风表，由风杯、显示屏、控制按钮、手柄等组成，风速测量范围：0～30m/s，可显示瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高，产品高度不小于290mm
	5
	套

	53
	斜面
	产品由长木板和短木板组成，长木板长度不小于50mm，短木板长度不小于20mm，宽度不小于12cm
	23
	个

	54
	压簧
	产品由钢丝绕制，表面镀锌，产品尺寸不小于φ30*70mm
	23
	套

	55
	拉簧
	产品由钢丝绕制，两端有拉环，表面镀锌，拉簧尺寸不小于φ17*60mm
	23
	套

	56
	沉浮块
	产品由立方体、圆柱体和浮体组成，立方体共三个，大小不同，质量相同；圆柱体共三个，大小相同，质量不同；浮体为鸡蛋形，内空可打开
	23
	套

	57
	杠杆尺及支架
	本产品由杠杆、轴、调平装置、挂钩组成。杠杆尺为铝合金制，尺寸为：500mm×24mm×8mm，中心有φ5mm的铜轴套，正面刻印厘米单位刻线，每5厘米印一长线并注数字。杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。挂钩在标尺上能连续滑动。支架为不锈钢制
	23
	个  

	58
	滑轮组及支架
	产品由底座、支架、2个单滑轮、2个双串滑轮，挂钩、细线等组成，底座为金属制，尺寸不小于158*96mm；支架为金属制，高度不小于320mm
	23
	套

	59
	轮轴及支架
	产品由底座、支架和大小圆轮组成，产品主要部件为塑料制，底座尺寸不小于168*78mm；整体高度不小于220mm；
	23
	套

	60
	齿轮组及支架
	产品由底座、支架、2个大齿、1个小齿轮、摇把组成，产品主要部件为塑料制，底座尺寸不小于168*78mm；整体高度不小于220mm；
	23
	套

	61
	弹簧片
	产品为铜质金属片，长度不低于100mm，宽度不低于12mm
	23
	套

	62
	小车
	产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成，小车整体尺寸不小于106*66*40mm，带纸带安装装置和小车释放装置
	45
	个

	63
	三球仪
	产品由底座、转动装置、四季盘、太阳模型、地球模型、月球模型和月相盘组成，四季盘上有二十四节气、月份、四季等划分，能演示太阳、地球、月球的运行规律
	1
	台

	64
	太阳高度测量器
	产品由底座、支架和测量盘组成，底座直径不小于80mm，整体高度不小于130mm；测量盘金属制，直径不小于100mm，印有角度标尺
	23
	个

	65
	风的形成实验材料
	产品由风箱、出风管、香和蜡烛等组成，出风管为透明塑料制，尺寸不小于φ30*100mm，风箱为透明塑料制，侧面有进风口，尺寸不小于230*100*140mm
	23
	套

	66
	组装风车材料
	产品由吸管、卡纸、胶带和连接件组成，卡纸尺寸不小于90*90mm
	23
	套

	67
	组装水轮材料
	产品由水轮、转轴和支架组成，整体部件为塑料制，底座尺寸不小于70*50mm
	23
	套

	68
	太阳能的应用材料
	产品由太阳能板、小电机、风扇、导线等组成，太阳能板的尺寸不小于49*49mm
	23
	套

	69
	音叉
	产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成，共鸣箱为木质，尺寸为不小于300*90*50，音叉为钢制，表面镀铬，频率为256Hz，叉枝截面不小于8.5*5.5mm，音叉总长不小于195mm
	23
	只

	70
	小鼓
	产品由小鼓、鼓带和鼓槌组成，产品为木质皮鼓，直径不小于235mm，鼓面直径不小于180mm，木质鼓槌长不小于225mm
	23
	个

	71
	组装土电话材料
	产品由塑料筒、塑料薄膜和线组成，塑料筒听头直径不小于42mm，高度不小于45mm
	23
	套

	72
	热传导实验材料
	产品由木棒、铁棒、塑料棒、玻璃棒、陶瓷片、棉花、石棉等组成
	23
	套

	73
	物体热胀冷缩实验材料
	产品由铜球、塑料球、铁环和手柄组成，铜球和塑料球的直径不小于4.5mm
	23
	套

	74
	灯座及灯泡
	产品由底座、接线柱、灯座、连接片、小灯泡组成，底座尺寸不小于74*38*10mm，印有电路标识，灯座、连接片和螺丝均为铜质

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
	45
	个

	75
	开关
	产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成，底座尺寸不小于74*38*10mm，印有电路标识；闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜质

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
	45
	个

	76
	物体导电性实验材料
	产品由盒体、Y型支架、电池盒、发光二极管及测试材料组成，测试材料有铜、铁、铝、塑料、木；演示盒面尺寸不小于116*60*25mm
	45
	套

	77
	磁铁1
	条形磁铁：产品为铝铁碳条形磁铁，产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级，每套2个，尺寸不小于175*21*11mm；蹄形磁铁规格：100mm，产品为铝铁碳蹄形磁铁，产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级，长度为80mm，截面面积不小于19*10mm
	1
	套

	78
	磁铁2
	条形磁铁：产品为铝铁碳条形磁铁，产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级，每套2个，尺寸不小于36*8*6mm；蹄形磁铁：产品为铝铁碳蹄形磁铁，产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级，整体长度为不小于38mm，截面尺寸不小于8*6mm；环形磁铁：产品为铝铁碳环形磁铁，产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级，产品外径不小于31mm，厚度不小于6mm
	23
	套

	79
	磁针
	产品由磁针座和磁针组成，整体高度不小于105mm；磁针呈翼形，长不小于140mm，分红白两色，每套2个
	23
	套

	80
	电磁铁组装材料
	产品由线圈骨架2个、铁芯2个、导线2根等组成，线圈骨架长不小于35mm
	23
	套

	81
	电磁铁
	产品由U型支架、2个线圈、接线柱和衔铁组成，U型支架直径不小于11mm，线圈的尺寸不小于17*38mm
	1
	套

	82
	手摇发电机
	产品由透明外壳、发电机、摇把、灯泡、接线柱和导线组成，展示内部结构
	5
	个

	83
	激光笔
	产品由激光笔、电池和带分光器组成，电池为两节纽扣电池，激光笔为红色光，长度不小于65mm，直径不小于12mm，分光器可固定激光笔开关
	23
	个

	84
	小孔成像装置
	产品由三个支架、小孔屏、白光屏和蜡烛组成，小孔屏和白光屏的尺寸为59*79mm
	23
	套

	85
	平面镜及支架
	产品由支架和平面镜组成，平面镜为圆形，直径不小于45mm
	23
	套

	86
	曲面镜及支架
	产品由凹面镜、凸面镜和支架组成，凹面镜和凸面镜的直径不小于45mm
	23
	套

	87
	透镜、棱镜及支架
	产品由凸透镜、凹透镜、三棱镜和支架组成，凸透镜和凹透镜的直径不小于25mm；三棱镜的边长不小于23mm
	23
	套

	88
	成像屏及支架
	产品由支架和白光屏组成，白光屏的尺寸不小于59*79mm
	23
	套

	89
	昆虫观察盒
	产品由观察盒和放大镜组成，观察盒底部尺寸不小于86*86mm，高度不小于80mm；放大镜直径不小于58mm
	45
	个

	90
	动物饲养笼
	产品由饲养笼和塑料托盘组成，饲养笼主钢丝直径不低于2mm，整体尺寸不小于480*320*400mm
	5
	个

	91
	单摆
	产品由底座、刻度盘、立杆、调节圆盘、钢球及细线组成；细线长度不少于1m，摆球直径不小于15mm
	23
	套

	92
	照相机模型
	产品由镜头、机身和光屏组成，产品外观尺寸不小于125*85*78mm
	1
	套

	93
	模型
	至少包含：儿童骨骼模型、儿童牙列模型、少年人体半身模型、眼构造模型、啄木鸟仿真模型、猫头鹰仿真模型等
	1
	套

	94
	地球仪
	平面政区：产品由球体和支架等组成，球体直径为不小于310mm，平面比例尺1/400000000，球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置，球体为正圆形。平面地形地球仪：产品由球体和支架等组成。球体直径不小于310mm，平面比例尺1/400000000，球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置，球体为正圆形
	1
	套

	95
	地动仪模型
	产品由底座、金蟾和地动仪组成，底座为木质，模型为塑料制
	1
	台

	96
	地球构造模型
	产品由底座、支架和球体组成，球体雕塑立体地形地貌、河流、山脉、海沟、海洋等，直径320mm；展示内部地壳、地幔、地核
	1
	件

	97
	司南模型
	产品由地盘及磁性勺组成，地盘为铝板制，木底座，铝板上分别八卦、天干、地支和二十八宿，尺寸不小于218*218mm；勺子由嵌入强磁的塑料制成
	1
	台

	98
	月相变化演示器
	产品由演示板和转板组成，演示板上印有每月三十天的月相图，铝合金包边，尺寸不小于600*480*16mm
	1
	件

	99
	动物标本
	至少包含：蟾蜍浸制标本、河蚌浸制标本、爬行类动物浸制标本、蛙发育顺序标本、昆虫标本、桑蚕生活史标本、兔外形标本等，标本选用大型青蛙或蟾蜍浸制于透明容器内，标本的外部各器官齐全、完整，产品外观尺寸不小于115*75*35mm
	1
	套

	100
	植物种子传播方式标本
	产品由动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播组成，选用常见的植物种子制作，每种传播方式的植物种子应不少于两种。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于215*165*30mm，上下盖可以打开    
	12
	盒

	101
	天然材料标本
	至少包含：天然材料标本、人造材料标本、纺织品标本、各种纸样标本等，产品由木材、岩石、沙土、棉花、橡胶、矿物、煤、石油构成。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于215*165*30mm，上下盖可以打开    
	8
	套

	102
	矿物标本
	至少包含：矿物标本、岩石标本、金属矿物标本、土壤标本、矿物提炼物标本等，产品由铜矿石、石英、铁矿石、云母、铝矿石组成。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于215*165*30mm，上下盖可以打开    
	12
	套

	103
	切片
	至少包含：植物根尖纵切、木本双子叶植物茎横切、草本植物茎横切、洋葱表皮装片、叶片横切、叶片气孔装片、动物表皮细胞装片、蛙卵细胞切片、骨细胞切片、口腔粘膜细胞装片、人血细胞装片等，切片标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片尺寸不小于75*25mm，厚度不低于1mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装
	13
	套

	104
	量筒
	规格：500mL，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大刻度500ml，最小刻度50ml，精度值5ml
	23
	个

	105
	量杯
	规格：250mL，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大刻度250ml，最小刻度25ml，精度值25ml
	23
	个

	106
	试管
	规格：φ15mm×150mm，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
	92
	支

	107
	试管1
	规格：φ20mm×200mm，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡
	45
	支

	108
	烧杯1
	规格：50mL，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大刻度50ml，最小刻度10ml，精度值10ml
	23
	个

	109
	烧杯
	规格：100mL、250ml、500ml，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡。
	12
	套

	110
	烧瓶
	规格：平底长颈，250mL，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为250ml，底部为平底，烧瓶口处加厚，壁厚不小于4mm
	23
	个

	111
	锥形瓶
	规格：100mL，产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，最小刻度40ml，精度值20ml，锥形瓶瓶口处加厚，壁厚不小于3.5mm
	12
	个

	112
	酒精灯
	规格：150mL，产品由酒精灯、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成，酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，棉灯芯长度不小于150mm
	23
	个

	113
	漏斗
	规格：60mm，全玻璃制品，最大口径不小于60mm
	23
	个

	114
	Y形管
	产品为玻璃管制产品，玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离不小于50mm
	23
	个

	115
	滴管
	产品由滴管和红胶头组成，滴管为玻璃制品，长度不小于120mm，直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖，红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落
	23
	个

	116
	集气瓶
	1.规格：125mL，产品由集气瓶和毛玻璃片组成，集气瓶为高硼硅玻璃制造，毛玻璃片的尺寸不小于45*45mm，厚度不小于3mm
	23
	个

	117
	镊子
	阔头锈钢解剖镊，全长不低于120mm
	45
	个

	118
	试管夹
	产品为竹制或木质试管夹，可夹持试管直径不小于20mm，总长度不小于180mm
	23
	个

	119
	陶土网
	产品由钢丝网和陶土组成，钢丝网尺寸不小于125*125mm，陶土直径不小于80mm
	23
	个

	120
	燃烧匙
	产品由铁丝和铜制小勺铆合而成，产品总长不小于205mm，铜勺直径不小于18mm。
	23
	个

	121
	钥匙
	产品为塑料制双头药匙，产品总长度不小于195mm
	23
	个

	122
	玻璃管
	规格：φ5mm～φ6mm，高硼硅玻璃制，长不小于300mm，两端做烧结处理
	1
	千克

	123
	玻璃棒
	规格：φ5～φ6mm，高硼硅玻璃制，长不小于300mm，两端做烧结处理
	45
	个

	124
	橡胶套装
	产品用优质天然橡胶制造，白色，产品外径不小于10mm，壁厚不小于2mm，由0-12#组成，共13种大小
	1
	千克

	125
	试管、烧杯刷子
	产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，鬃毛呈圆柱形
	23
	套

	126
	培养皿
	规格：φ100mm，产品由高硼硅玻璃制，由上下盖组成
	45
	个

	127
	蒸发皿
	产品为带嘴陶瓷蒸发皿，直径不小于60mm，厚度不小于2mm
	23
	个

	128
	塑料量杯
	透明塑料制量杯，呈水杯形，容量500ml，精度值25ml
	23
	个

	129
	pH广范围试纸
	产品由试纸和对比色卡组成，测量范围1～14，每本不少于80条
	10
	本

	130
	小学科学一般实验材料
	产品由塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、锡箔纸、塑料手套、塑料管、种子、橡皮泥、过滤纸、导线、碘酒、种植土、蜡纸、毛细管、蜡烛、方格纸、松香等组成；采用泡沫包装
	23
	套

	131
	载玻片
	产品为玻璃制品，每盒不少于50片，载玻片每片尺寸不小于76*25mm，盖玻片每片尺寸不小于18*18mm
	10
	套

	132
	五金工具
	螺丝刀：一字螺丝刀和十字螺丝刀各一把，产品通体长不小于200mm，橡胶手柄，防滑处理，刀杆长度不小于95mm，刀杆直径不小于5.5mm，刀头带磁性；尖嘴钳：产品整体长度不小于160mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离为30mm，下端有自动弹开弹簧；木工锯：整体长度不小于510mm，塑料手把，锯条呈梯形，锯齿长度不小于400mm；钢丝钳：产品整体长度不小于200mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离不小于20mm；活扳手：产品为工业用活动扳手，产品整体长度不小于250mm，最大张口距离不小于30mm；剪刀：整体长度不小于190mm，塑料固定手柄；小刀：产品为折叠式小刀，塑料手柄，总长不小于100mm
	10
	套

	133
	钢手锯
	产品由钢手锯和锯条组成，钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条，整体表面做防锈处理
	1
	个

	134
	手锤
	产品由锤和手柄组成；锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理，整体长度不小于280mm
	1
	个

	135
	电烙铁
	电烙铁整体长度不小于210mm，功率：60w，烙铁头长度可调
	2
	支

	136
	花盆
	产品为塑料制花盆，产品顶部内径不小于170mm，高度不小于115mm
	10
	个

	137
	塑料桶
	产品为红色塑料桶，顶部内径不小于160mm，高不小于130mm
	10
	个

	138
	手摇铃
	产品为钟形铃铛，产品木质手柄，金属铃铛直径不小于75mm，总长不小于150mm
	5
	个

	139
	手持筛子
	产品为不锈钢筛子，产品直径不低于200mm
	10
	个

	140
	喷水壶
	产品由壶体和喷嘴组成，喷嘴可调，产品为塑料制，容量不低于500ml
	5
	个

	141
	吹风机
	工作电压220V，功率2000W，双重过热保护

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
	5
	个

	142
	采集捕捞工具
	产品由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪、塑料桶、线绳组成；标本夹用塑料制作；小铁铲表面做防锈处理，木制手柄；枝剪柄部带塑料套
	23
	个

	143
	榨汁器
	产品为手动榨汁器，由杠杆压榨圆盘、过滤盘、盛汁盘组成，过滤盘内径不小于75mm
	5
	个

	144
	热熔胶棒
	产品为6.8—7.5mm塑料胶条
	30
	包

	145
	热熔胶枪
	材质为硅胶+铝合金，发热功率20W
	20
	把

	146
	智慧音乐云平台电子课本系统
	系统采用账号登录，需输入账号密码；所有功能在统一软件内实现。系统具备注册及找回密码功能，找回密码需输入手机号获取验证码，验证后重置密码。
系统支持Windows 7/10/11及国产银河麒麟系统。
一、系统工具：可全局使用。
1.▲屏幕录制：可选录系统/麦克风声音或同时录制，视频可保存至指定路径。（提供产品功能证明材料）
2.屏幕截图：支持自定义框选截图，可对截图进行矩形、箭头、画笔等标注、添加马赛克、插入文本、保存撤销等操作，截图可保存至指定路径。
3.节拍器：支持1-16拍分子分母单独设置，分子改变时拍数同步调整。
4.电子节拍器每拍可设强/次强/弱/无声，播放效果真实。
5.▲支持6种细分节拍（单音/双音/三连音/四连音/前八后十六/前十六后八），分母改变时细分时值同步调整，播放跟随细分节拍。（提供产品功能证明材料）
6.支持手动输入数字或点击加减号调节参数。
7.▲支持BPM速度调节（含Grave、Lento、Adagio、Adagietto、Andante、Allegretto、Allegro、Vivace、Presto、Prestissimo等不少于10种BPM），可通过TAP修改速度。（提供产品功能证明材料）
8.支持倒计时功能（1—10分钟），时间到后节拍器自动停止。
9.板书功能：支持铅笔/喷雾器/直线/虚线/箭头/方块/圆形/椭圆形/三角形及文本插入。
10.支持修改书写/文本颜色，1-10级粗细调整。
11.支持选中内容拖曳、旋转、缩放；支持撤销/恢复/删除操作，书写内容可擦除/恢复擦除。
12.可收起左侧菜单，放大教学区域。
13.支持功能模块内直接跳转其他模块，无需返回首页。
AI助教：集成DeepSeek模型，实时流式对话；支持老师提问、支持曲式分析（乐段种类、终止式和声分析等）、简谱输出、内容复制修改、重新生成及开启新对话。
二、功能操作：
1．支持选择版本、课件单元查看内容，课件可播放及二次编辑后播放。
2. 支持声部调整（单/多声部播放、音色/音量修改、一键静音/重置）。
3. 具备不少于12种播放模式（谱曲播放/男声唱名/女声唱名/真人唱名/范唱播放/伴奏+旋律/和弦+旋律/伴奏播放/男声节奏/女声节奏/打击节奏/女声试唱等），支持预备拍/播放过程中暂停/修改速度/修改音色。  
4. 支持7种速度快捷调整（0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2），单音符/循环/双击播放，选择段落播放。
5. 支持移调（15种调式）、调速通过时值/数字/术语操作。
6．含视唱练耳曲目不少于200首（a小调/二拍子/附点节奏及十六分音符组合/简易的切分节奏/弱起节奏/三拍子/四拍子及休止符/一个升号的调式），可播放、聆听、模唱。
7．具备钢琴教程（一/二/三级）教学视频不少于100个。
8．乐理教学视频含音及音高/音的特性/乐音体系/音列/音级/音的分组/音域及音区/音律/十二平均律/五度相生律/纯律/自然半音/自然全音/变化半音/变化全音/等音/记谱法/音符与休止符/五线谱/音符与休止符写法/谱号/增长时值的补充记号/变音记号/省略记号/演奏法记号/节奏与节拍/各种节拍/各种组合拍子/节奏中的强弱关系/切分音/切分节奏/切分效果/音符均分的特殊形式/音程/音程的名称与标记/单音程与复音程/自然音程与变化音程/度数相同而音数不同的各种音程/协和音程与不协和音程/音程的转位/等音程/和弦/三和弦/七和弦/原位和弦与转位和弦/等和弦以及对应知识点的课后练习，不少于150集。
9．非洲鼓教学视频含非洲鼓介绍/高低音手型/四分和八分音符/弱音和闭合音手型/低音和闭合音手型/十六分音符/附点和休止符/5首非洲鼓乐曲表演等，不少于13个。
10．二胡教学视频含二胡结构及作用/二胡坐姿演奏姿势/D大调讲解以及空弦练习/连弓讲解练习/D大调音阶练习/二胡无名指的摁弦以及练习/二胡小指以及练习/二胡一指摁弦以及练习/二指的摁弦空弦与一指二指的练习/空弦的运用以及讲解等，不少于10个。
	1
	项
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	智慧音乐云平台智能电教系统
	系统采用账号登录，需输入账号密码；所有功能在统一软件内实现。系统具备注册及找回密码功能，找回密码需输入手机号获取验证码，验证后重置密码。
系统支持Windows 7/10/11及国产银河麒麟系统。
一、系统工具：可全局使用。
1.▲屏幕录制：可选录系统/麦克风声音或同时录制，视频可保存至指定路径。（提供产品功能证明材料）
2.屏幕截图：支持自定义框选截图，可对截图进行矩形、箭头、画笔等标注、添加马赛克、插入文本、保存撤销等操作，截图可保存至指定路径。
3.节拍器：支持1-16拍分子分母单独设置，分子改变时拍数同步调整。
4.电子节拍器每拍可设强/次强/弱/无声，播放效果真实。
5.▲支持6种细分节拍（单音/双音/三连音/四连音/前八后十六/前十六后八），分母改变时细分时值同步调整，播放跟随细分节拍。（提供产品功能证明材料）
6.支持手动输入数字或点击加减号调节参数。
7.▲支持BPM速度调节（含Grave、Lento、Adagio、Adagietto、Andante、Allegretto、Allegro、Vivace、Presto、Prestissimo等不少于10种BPM），可通过TAP修改速度。（提供产品功能证明材料）
8.支持倒计时功能（1—10分钟），时间到后节拍器自动停止。
9.板书功能：支持铅笔/喷雾器/直线/虚线/箭头/方块/圆形/椭圆形/三角形及文本插入。
10.支持修改书写/文本颜色，1-10级粗细调整。
11.支持选中内容拖曳、旋转、缩放；支持撤销/恢复/删除操作，书写内容可擦除/恢复擦除。
12.可收起左侧菜单，放大教学区域。
13.支持功能模块内直接跳转其他模块，无需返回首页。
AI助教：集成DeepSeek模型，实时流式对话；支持老师提问、支持曲式分析（乐段种类、终止式和声分析等）、简谱输出、内容复制修改、重新生成及开启新对话。
二、智能电教：
1.页面含可配置的谱表/课件/虚拟琴键及功能操作区域。
2.支持选择谱表类型（高音/低音/中音/次中音/大谱表）、可修改为简谱、添加/删除小节及撤销恢复。
3.支持插入多种时值音符（二全音符/全音符/二分音符/四分音符/八分音符/十六分音符/三十二分音符/六十四分音符）/休止符/附点，支持插入和弦与音程。
4.点击虚拟键盘插入对应音符，点击黑键插入升/降音，支持插入和弦与音程，谱表上会显示对应音符。
5.支持修改键位（49/61/88键），显隐音名/唱名/音组，虚拟琴键按音组以9种颜色区分。
6.支持修改调号、唱名类型（首调/固定调）及128种高保真音色。
7.支持通过五度圈或移调按钮修改谱表调号。
8.支持修改播放速度及小节拍号（拍号：分子支持1到10，分母支持2/4/8）。
9.▲支持即兴创作曲谱以及导入曲谱文件进行播放，播放时可暂停/停止，音符与虚拟琴键同步高亮。（提供产品功能证明材料）
10.支持和弦与音程教学（32种和弦/25种音程），以箭头为根音构建，键位高亮显示，黑键白键颜色区分，对比明显。
11.键位保留功能：弹奏琴键持续高亮（包含：音符/和弦/音程），直至下一次插入或关闭模式。
12.▲支持乐理课件讲解（音/音符与音乐记号/音程/和弦/节拍/中国民族调式/自然大小调式/自然大小调的变体等）及模糊搜索。（提供产品功能证明材料）
	1
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	立式钢琴
	1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。
2、音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。
3、琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。
4、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。
5、弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。
6、琴键：采用实木复合键盘，采用哑光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。
7、脚轮：采用双轮脚轮，具有转动灵活，推行顺畅，噪声低的特点。
8、脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。
9、外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。
10、脊柱：采用五脊柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。
11、气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。
12、击弦机：引进德国雷诺工艺技术制造的击弦机，采用欧洲进口的榉木和德国呢毡，保证钢琴极高的灵敏度及耐冷热性，弦椎击弦距离不小于43 mm，弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16—0.22mm，三角毡密度为0.25mm-0.30mm ，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。
13、顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命。
14、干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。
15、尺寸规格：1520*1210*620
	1
	台
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	音乐节拍器
	机械节拍器，速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟；人声节拍：0,2,3,4,6；误差：0.08%；产品尺寸：≥108*100*203mm；净重：445g
	1
	个
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	音叉
	材质：钢制；规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm ；结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成；使用方法：敲击音叉，采集声波波形图。
	1
	个
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	架子鼓
	五鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3～7个）、吊镲（2～4面）所组成，鼓的直径如下：大鼓：20"×16”、落地鼓：16"×16”、小军鼓：14"×5.5”、中音鼓：13"×10”、高音鼓：11"×10”、镲片：踩镲（12"×2"）、吊镲：（15"）、吊镲：（16"）。质量要求：鼓腔：自然风干木材材质。鼓圈：镀黑镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片。
	1
	套
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	划线规
	材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上画四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。
	1
	个
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	乐器储藏柜
	1.柜体规格≥850mm×390mm×1800mm；
2、材质：钢制柜体结构，采用≥0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用≥0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；
3、活动隔板：分五层，采用≥0.8mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。
	3
	个
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	音筒
	1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿
2、规格：筒直径≧43mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧450mm、G≧390mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧290mm；
	1
	组
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	音条
	1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒；规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≧215mm、最短音块≧133mm；音块高≧2mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2、组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，产品表面镀层牢固、完整、光亮； 音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。木盒包装。
	1
	套
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	钟琴
	1.材质：优质钢铝；规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长185mm—75mm组成，琴片根据音阶不同而长度不同。                                                                                                                                                                                                              2、结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可。
	1
	套
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	木制沙锤
	1.材质：榉木，沙粒；规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm；
2、结构：由2个椭圆带把沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S。
	2
	对
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	椰壳沙锤
	1.材质：纯天然椰壳；规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm.
2、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S。
	2
	对
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	沙筒
	木质沙筒：沙筒直径4.2cm，高14cm表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感；
	2
	对
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	沙蛋
	1.材质：榉木，环保安全漆；规格：沙蛋长度≧58mm，直径≧40mm
2、结构：由椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒；音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于120S。
	2
	对
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	手摇铃
	1.材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固；
2、规格：半圆直径≧107mm，高≧74mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm；音色：发音清脆，无杂音。
	2
	对
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	手摇铃
	1.材质：塑料带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有7个小铃铛，铃铛悬挂牢固，
2、规格：半圆直径≧100mm，高≧74mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm；音色：发音清脆，无杂音。
	2
	对

	163
	棒铃
	1.材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 
2、规格：全长≧250mm，手柄把长≧100mm，铃铛直径≧20mm；使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮。
	2
	个

	164
	卡巴撒
	1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实；                                                                                 
2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。                                                                                                     
3、规格：头部木块直径≧130mm，厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17—24mm；
	2
	个

	165
	卡巴撒
	1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实；                                     2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。
3、规格：头部木块直径≧65mm，
注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带 ；
	2
	个

	166
	双响筒
	材质：榉木，由筒体、手柄构成，40-208拍/分； 配敲棒一根；规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm；音色：发音清脆，无杂音
	2
	副

	167
	单响筒
	材质：木质 ；尺寸：总长≥19cm，音筒直径≥4cm，筒壁厚≥0.6cm，手柄长≥9cm，筒深≥7.5cm，筒长≥10cm；敲棒长≥15.5cm，槌头直径≥0.5cm
	2
	副

	168
	响板
	1.材质：榉木；规格：全长≧218mm，响板头直径≧55mm，响板厚度≧31.1mm；手柄厚度≧19mm，
2、结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起；                                                                                                                                
3、音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音；
	2
	个

	169
	响棒
	1.材质：榉木；结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：橡木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 
2、规格：长≧200mm，直径≧20mm；音色：发音清脆，悦耳；使用方法：手各持一根互相敲击即可。  
	2
	对

	170
	刮棒
	1.材质：榉木；结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；
2、规格：全长≧200mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒直径≧25mm，手柄长≧8mm，直径≧17mm，棒长≧145mm，直径≧6mm；音色：音质清晰，无杂音；使用方法：一手拿棒，另一手用刮棱棒刮即可。提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于120S。
	2
	对

	171
	鱼蛙筒
	1.材质：榉木；结构：蛙鸣筒，形状似鱼形，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附刮棒一根； 
2、规格：全长≧200mm，头部长≧67mm；加沟处长≧68mm，直径≧56mm；尾长≧64mm，尾直径≧33mm；敲棒长≧147mm，直径≧12mm；音色：音质清晰，无杂音；使用方法：一手拿鱼蛙，另一手用刮棒刮即可。  
	2
	对

	172
	北梆子
	1.材质：榉木；结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮；
2、规格：长≧190mm，宽≧43mm，高≧33mm；另一根尺寸≧190mm*25mm；音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音；使用方法：手各持一根互相敲击即可。
	2
	副

	173
	南梆子
	1.材质：榉木；结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。
2、规格：长≧195mm，宽≧38mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm；音色：音质清晰，洪亮，悦耳，饱满，无杂音；使用方法：手各持一根互相敲击即可。
	2
	副

	174
	木鱼
	1.材质：椿木；结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部（敲击部位）呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。
2、规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，发出不一样的音调。音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音； 使用方法：手持击锤敲击即可。
	2
	套

	175
	铃鼓
	1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面；结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观；                                                                                                                                              
2、规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm，木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm；音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪声；铃声清脆，古音纯正。使用方法：手击鼓或摇鼓即可。
	2
	套

	176
	三角铁
	1.材质：锰钢 ；结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用；                                                                                                                                                                                                                                                           2、规格：3件套三角铁的尺寸分别为：≥243mm ；≥197mm ；≥157mm ；金属敲棒的长度≥130mm ；三角铁的直径≥8mm ，金属击棒的直径≥5mm  ；音质：明亮，发音清脆，穿透力强；使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音。提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于420S。
	2
	套

	177
	碰铃
	材质为合金，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	2
	副

	178
	棒钟
	材质为合金；直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	2
	副

	179
	堂鼓
	1.材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木；结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；
2、规格：鼓面直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤直径≧14mm；音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音；使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变。提供配套教学讲解视频3课时，课时不低于600S。
	2
	个

	180
	小锣
	1.材质：优质铜；结构：小锣身为一圆形弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用；
2、规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm，木片长度≧265mm；音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变。提供配套教学讲解视频4课时，时长不低于720S。
	2
	个

	181
	钹
	1.材质：响铜；规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM
2、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付。提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于180S
	2
	副

	182
	口风琴
	1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域                                                                                                                                                                                          
2、结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 
3、规格：全长≧470mm，宽≧107mm，高≧35mm；白键长均≧84mm，宽均≧18mm；黑键长均≧108mm，宽均≧54mm；塑料吹管长≧540mm；吹嘴长≧65mm，宽≧17mm；外包装尺寸长*宽*高≧515*140*60mm ；音质：采用十二平均律，标准音440—442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音；使用方法：用嘴吹气时，手指按键盘上任意键发音。提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于480S。
	2
	个

	183
	口琴
	1.调式：复音C调口琴；孔数：24孔，音孔材质为树脂
2、构造：主要有四个部分：即盖板（保护板）、底板（座板）、簧片和塑格。盖板：材质为铜板镀铬，保护簧片，与塑格组合成音的共鸣箱体；底板：铜质，装在塑板两面，口琴的簧片即列在底板上；簧片：用金属材料制成，受空气震动而发音，厚而长则音越低，薄而短则音越高；塑格：由许多的小方格组成，位于口琴的中央部分，作用是分隔上下格的两同音和左右相邻的吹吸音。
	2
	个

	184
	竖笛
	1、材质：ABS树脂；调性：C调；                                                                                                                                                                                                                                
2、结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表），PVC袋包装 ，笛身贴有镭射光标。
	2
	支

	185
	陶笛
	材质：ABS树脂材质；调性：中音C调。
	2
	个

	186
	葫芦丝
	1.材质：ABS材质 ； 中音C调 ；                                      
2、规格：葫芦丝全长≥385mm；葫芦≥130mm；主音管≥230mm；主音管直≥15mm；葫芦丝吹口≥20mm；音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美，圆润，发音流畅；使用方法：用嘴吹气时，手指根据乐谱曲，分别按住葫芦管上的孔发音。提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于300S。
	2
	支

	187
	吉他
	面板材料：云杉夹板，底侧板材料：沙比利，琴体面板包边：象牙白ABS五线，琴体侧板包边：象牙白ABS，背中线/尾中线：象牙白ABS五线，指板材料：玫瑰木，指板包边：象牙白ABS，指板音点：5MM白色星点，琴颈材料：那都，琴头包边：琴头包边，音孔装饰：ABS+咖啡色赛璐珞，上下弦枕：象牙白ABS，琴  钮：镀铬全封闭式
	2
	把

	188
	大军鼓
	1.材质：优质聚酯膜鼓皮，多层桦木鼓腔，铝合金压铸鼓圈
2、规格：直径不低于560mm，鼓高度不低于（250mm22*10）。配件：一副鼓槌、背带。
	2
	个

	189
	小军鼓
	1.材质：金属鼓腔贴PVC;                                                                                                                                                                                                            
2、结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成；                                                                                                                                                                                          
3、规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm；音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可。提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于420S。
	2
	个

	190
	乐谱架
	1.材质：优质铁，磨砂面
2、规格：谱台面直径≧47CM，高度≧34CM，最大可调至1.45米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧1.9CM
3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮均为高级ABS材质结实耐用。
	50
	个

	191
	音乐凳
	1.材质：复合木制板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制；
2、规格：250*300*400含护角部分
3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑；使用方法：打开包装即可使用，根据需要可组合各种形状。
	50
	个

	192
	智慧黑板（核心产品）
	整机参数
▲（1）整机采用一体设计，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。有效显示尺寸≥85英寸，屏幕比例16:9，整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）。
二、显示触控参数
▲（1）主屏幕为LED液晶屏（A规屏），采用防眩光钢化玻璃，有效显示尺寸≥86英寸，屏幕比例 16:9，分辨率≥3840×2160，色彩覆盖率≥NTSC 70%（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）。
（2）液晶显示屏亮度：≥350cd/m²；对比度：≥1000:1；亮度可视角度：≥120°。
（3）显示大屏通过低蓝光认证，蓝光无危害能达到豁免等级（RG0）（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）。
（4）显示大屏支持纸质护眼模式；支持DC调光方式，可调节多级亮度。
（5）红外多点触摸感应，可支持≥50点同时触控及书写。
（6）书写响应时间≤4ms，书写延迟时间≤90ms，触摸有效识别高度≤3.5mm，定位分辨率32767×32767。
（7）书写方式：书写笔、手写。
三、内置电脑模块
（1）标准的可拔插式OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块插入整机，可快速拆卸电脑模块，和整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
（2）CPU：Intel i5或以上处理器；
（3）内存：8GB DDR4或以上；
（4）硬盘：256GB或以上固态硬盘；
（5）接口：HDMI，USB3.0，立体声音频输入输出等。
（6）操作系统及其他：预装符合国家政策要求的正版操作系统和正版办公软件。交货时须提供操作系统、办公软件制造商出具的授权对象为采购人的正版软件永久授权证书。
四、中控及物联
（1）支持通过触摸菜单或物理按键方式实现图像模式、通道切换、亮度、音量、护眼等中控功能。
▲（2）音响功率：整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
▲（3）整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。
（4）整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1000万像素的照片。
▲（5）内置无线网卡、支持蓝牙Bluetooth 5.0及以上标准，无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
▲（6）整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
▲（7）多种扩展接口：自带多种扩展接口，方便外接入笔记本电脑、无线鼠标键盘、实物展台、摄像机等设备。接口包括侧置输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
(8）其他：支持大小屏互动（如手机、pad等），整机使用寿命≥200000小时。（提供相应证明材料）
▲(9）整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供软件功能证明材料）
▲(10）整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
五、教学工具
（1）具有备授课软件、展台软件、微课工具、设备管家等免费软件。
（2）支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、选词填空等课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题等。
（3）教师使用过程可便捷登录，可自动获取教学课件，支持查看所有个人教学课件资源。
（4）支持实现课堂录制。支持将屏幕画面、摄像头画面、声音等录制成课堂教学视频。
（5）整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
（6）整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进⾏管理。（提供软件功能证明材料）
（7）整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。（提供软件功能证明材料）
（8）整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料）
六、配件辅材及安装
配件、辅材及安装。（1）标配教鞭 1 支，操作书写笔 2 支，配有 PPT 翻页器。（2）提供一体机安装所需的全部辅材，如 PVC 管槽、电源线（≥4 平方优质铜芯多芯线）及插板、膨胀螺丝等所需全套安装辅材，原装配挂附件安装辅材。提供空气开关 1 只控制全套设备安装模具备接接入总电源。安装 LED 一体机时要求将教室最近信息点网线接入 LED 一体机 OPS 电脑网络接口，接入 LED 一体机一端网线需二次插拔方便。（3）安装采用壁架方式安装，安装材料为模具挤压成型，材质为冷轧钢板、铝合金壁架杆，厚度为 3mm；内置走线装置可保证外观整洁美观；屏体用钢制柱架采用膨胀螺丝固定于墙面，考虑到屏体重量，若项目学校教室是空心砖或现代工程墙体，需进行墙面加固或采用顶部吊拉力架的方式安装，确保使用安全，综合布线集成安装按国家强电和弱电布线标准执行。
为防范虚假应标、保障软件正常使用，所有需提供功能证明材料的参数，将在中标验收阶段逐条核验。

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
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	193
	视频展台
	1.▲采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修；
2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装；
3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动；
4、▲为保证兼容性及稳定性，智慧黑板、视频展台、备授课软件若不是同一品牌需提供不同品牌互联互通兼容方案，验收确保系统完整联动。
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	194
	备授课软件
	"支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf、excel；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。
2、支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。"
3、”为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等方式登录教师个人账号。"
4、互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
5、互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
6、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。
7、▲提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于88个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于160000份的互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分。"
8、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。
9、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
10、▲支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供软件功能证明材料）
11、▲支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统）进行二次编辑。
12、课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4:3画面显示比，可适配各类显示设备。
13、▲具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。（提供软件功能证明材料）
14、▲全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。（提供软件功能证明材料）
15、▲云教案功能：
（1）云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。
（2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。
（3）提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
（4）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
（5）云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。
（6）云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。
16、▲课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。（提供软件功能证明材料）
17、▲【AI智能生成课堂活动】具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（提供软件功能证明材料）
18、“判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模板，模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
19、▲党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供软件功能证明材料）
20、▲空中课堂，内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。（提供软件功能证明材料）
（1）一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。
（2）文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师；
（3）互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。
（4）远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；
（5）课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。
（6）远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。

（7）课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。"
21、校本资源库：
支持实现校本资源共建共享。
（1）资源上传：支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；
（2）批量上传：支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。
（3）资源搜索：支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。
（4）查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。
（5）资源管理：支持教师对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。
（6）备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。
22、▲集体备课，支持实现信息化集体备课。（提供软件功能证明材料）
（1）发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
（2）进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。
（3）集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。
（4）在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。
（5）稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。
（6）稿件对比：可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；
（7）获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。
（8）完成集备：完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。
（9）生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内容包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。
23、▲听评课，支持实现电子化听评课。（提供软件功能证明材料）
①邀请评课：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。
②查看评课记录：支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。
③导出评课报告和听课记录：支持导出我讲的课的评课报告为PDF文档，支持导出我评的课的评课表为WORD文档。
为防范虚假应标、保障软件正常使用，所有需提供功能证明材料的参数，将在中标验收阶段逐条核验。
为保证设备和系统的稳定性、兼容性，本次采购软件需要和设备统一品牌，提供相关证明文件；
	27
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	195
	智能笔
	1.▲采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控；
2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米；
3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观；
4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计；
5、▲单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令；
6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页；
7、▲功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作；
8、▲支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。
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	196
	学生机
	CPU：Intel I5-13400处理器及以上
2、主板：Intel B760芯片组                                                                                                                                                      3、内存：8G DDR4内存，提供2个内存槽位
4、显卡：集成显卡                                                                                                                                                            5、声卡：集成声卡
6、硬盘：512G M.2 NVME SSD ，具备2个M.2硬盘接口                                                                                                                                7、网卡：1000M以太网卡
8、键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；                                                                                                                                        9、USB接口：≥11个USB接口，其中9个USB 3.2，后置一个Type-C接口。
10、其他接口：主板集成至少1个HDMI接口，1个DP接口                                                                                                                       11、插槽：至少1个PCIE 5.0x16 、1个PCIE x1、3个M.2 接口
12、电源：≥200W 92%                                                                                                                                                            13、操作系统：预装Windows 正版操作系统
14、安全：BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护（可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备）、主板自带“看门狗”安全机制，能在系统死机状态下自动重启系统确保机器正常运行。可在BIOS中开关；                                                                                                                                                           15、机箱：塔式标准机箱≥15L
16、服务：原厂提供三年上门服务。                                                                                                                                          17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个（其中至少1个非转接VGA接口），100Hz刷新率，对比度3000:1，与主机同品牌

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
	50
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	197
	教师机
	CPU：Intel I5-13400处理器及以上                                                                                                                                              2、主板：Intel B760芯片组
3、内存：16G DDR4内存，提供2个内存槽位                                                                                                                                      4、显卡：集成显卡
5、声卡：集成声卡                                                                                                                                                          6、硬盘：512G M.2 NVME SSD+1T机械硬盘，具备2个M.2硬盘接口
7、网卡：1000M以太网卡                                                                                                                                                          8、键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；
9、USB接口：≥11个USB接口，其中9个USB 3.2，后置一个Type-C接口。                                                                                                                    10、其他接口：主板集成至少1个HDMI接口，1个DP接口
11、插槽：至少1个PCIE 5.0x16 、1个PCIE x1、3个M.2 接口                                                                                                                           12、电源：≥200W 92%
13、操作系统：预装Windows 正版操作系统                                                                                                                                         14、安全：BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护（可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备）、主板自带“看门狗”安全机制，能在系统死机状态下自动重启系统确保机器正常运行。可在BIOS中开关；
15、机箱：塔式标准机箱≥15L                                                                                                                                                              16、服务：原厂提供三年上门服务。
17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个（其中至少1个非转接VGA接口），100Hz刷新率，对比度3000:1，与主机同品牌

★本产品属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内产品，提供有效的中国强制性产品认证（CCC）证书原件扫描件（若查询结果含附件，需同时提供附件完整版），并加盖投标人公章。
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	机房管理软件和电子教室管理软件
	1.支持保护还原功能，同一界面可分别独立设置各个分区每次开机还原、手动还原、每天还原、每周还原、每月还原、定时还原及不还原等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对所有终端批量设置还原参数，也可对单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要。
2、支持多系统启动功能，提供多个Windows系统同时安装启动，每个操作系统都可以设置自己私有的IP和电脑名称，多系统时可对所有系统的网络信息进行统一设置，每个系统的数据相互隔离，用户可以自由的切换到需要使用的系统；纯净模式可设置隐藏系统启动界面、隐藏系统信息、隐藏启动界面功能按钮、隐藏进度条等内容，防止用户误操作破坏系统环境；启动设置可选择默认启动系统并设置启动倒计时，倒计时结束后自动进入默认启动系统。
3、▲支持智慧对拷功能，可将教师机数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情；同时支持对终端进行智慧排序、IP分配、参数对拷、电源管理等操作（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
4、支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线，既可以满足新计算机设备只有UEFI PXE连线的方式，也可以满足老机器只有Legacy PXE连线的方式，用户可根据部署计算机的实际需要，自由选择连线方式，同时可根据部署需要，选择同步所有资料、仅同步第一个系统分区、仅同步机房管理系统等不同类型的部署方式。
5、▲支持广播教学功能，可将教师机画面以全屏广播或窗口广播的方式同步到学生机桌面，广播过程中可设置是否锁定学生端、将教师端主窗口最小化等个性化选项，可根据不同的终端硬件配置选择FFMPEG解码器、NVIDIA解码器、INTEL解码器、DXVA2解码器多种不同的解码方式，确保广播效果（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
6、▲支持电子白板功能，可将教师机画面以全屏或窗口的方式同步到学生机桌面，白板可选择直线、矩形、圆形、椭圆等图形进行标注，可设置画笔、图形使用不同粗细程度；支持插入文本并设置字体、字形、大小、颜色等个性化选项，同时有标注错误的内容可使用橡皮擦进行擦除；支持使用画板进行课堂内容标注讲解，清除工具可一键清除画板中的所有标注内容；支持截图、插入笔记、撤销、重置、保存等多项操作，方便教师对授课内容进行举例讲解（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
7、支持网络影院功能，可将多种类型视频画面以全屏或窗口方式实时同步至学生机，支持多种不同格式视频文件播放。
8、▲支持在线考试功能，提供试卷编辑、下发试卷、开始考试、试卷查看、发送答案、试卷导出、停止考试等功能，试卷编辑可添加选择题、判断题、填空题、问答题等多种不同题型，可设置试卷中各个题目的分数，提供平均分配、自定义分配、批量分配等多种分数设置方式，分数设置完成后可对试卷进行预览；开始考试时可根据考试内容自定义设置考试时长，学生提交试卷后自动计算考试得分，老师可在线查看指定学生的试卷，并将答案发送给学生，满足线上无纸化考试需求（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
9、支持随堂点名功能，开始点名后学生需输入姓名、班级、学号信息，教师可查看当前学生总数、已签到数、未签到数，并可查看已签到学生的计算机名、学生名、班级、学号、在线状态、出勤状态、IP地址等信息，可对已签到学生信息进行清除，同时支持将点名信息导出。
10、▲支持屏幕录制功能，可将提前录制的教学画面，通过屏幕回放功能播放在线录制时的画面操作，在线录制时可设置音频输入设备，隐藏窗口（Ctrl+Alt+V显示）、开始录制（Ctrl+Alt+Home）、停止录制（Ctrl+Alt+End）等热键，也可设置屏幕录制文件默认存储路径（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
11、支持设备锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、锁定光驱、开启黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等操作。
12、支持远程维护功能，教师端通过此功能对学生机进行批量维护，包括批量远程退出、远程卸载、远程升级，无需逐台操作，节省维护升级时间。
13、支持资产管理功能，学生端软硬件资产实时查看，硬件资产包括BIOS、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、显示器、网卡、光驱、键盘、鼠标等硬件信息，当资产发生变化时，教师端主界面显示学生端图标发生变化，满足对终端资产进行监控和管理的需求，确保资产安全；可通过选择视图来查看指定学生端资产信息，同时支持查看当前学生机已安装软件资产信息，可设置禁用自动收集学生端资产，可将学生端的资产信息导出，方便管理统计。
14、支持系统更新功能，可自主设置启用或禁用系统更新，启用系统更新后桌面策略将切换为管理员模式，学生端操作系统有新版本时则自动更新系统。
15、▲支持本机操作功能，本机操作中所有功能均针对教师机本机进行设置，内容包括网络设置、快速保存、快速还原、分区设置、模式管理、系统切换、系统更新等内容，教师端可根据教学需要，独立对教学机进行管理，满足老师日常办公教学使用（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
16、支持一键清屏功能，教师端一键关闭学生机桌面当前已打开的与学习无关的其它程序，确保学生使用干净的桌面环境。
17、支持一键抢答功能，可自定义设置抢答倒计时时间，倒计时结束后学生端退出抢答界面，教师端抢答界面可看到当前学生总数、已抢答数、未抢答数，教师可设置允许指定抢答成功的学生发言，学生列表中可查看抢答排序、学生姓名、IP、状态等信息，支持每轮抢答结束后清除抢答信息。
18、▲支持上课／下课功能，规范课堂教学秩序，且方便教师对设备锁定内容一键操作，可提前将学生机的锁定屏幕、锁定键鼠、锁定USB、锁定光驱、开启黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等内容根据所需设置为锁定或禁用状态，点击上课则一键禁用以上设置的选项内容，进入上课模式确保教学秩序，无需再逐一设置，下课时一键解锁，清空所有预设，学生端恢复到上课前状态（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
19、支持鼠标悬浮终端图标信息显示功能，可显示终端IP地址、桌面策略、桌面类型、开机时间、注册状态、设备锁定状态等信息。
20、▲支持组策略设置功能，策略内容包括：从“开始菜单”删除“最近添加”列表、隐藏C盘、隐藏Defender中防火墙图标、隐藏任务栏电源图标、隐藏任务栏网络图标、隐藏任务栏音量图标、禁止从“我的电脑”访问文件，确保学生机具有相对纯净的教学环境，防止学生误操作（提供此功能操作功能证明材料并加盖投标人公章）。
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	199
	教师桌椅
	单人桌要求：
1、规格尺寸≥1400*600*750，颜色要求：白色；
2、右置主机柜设计，前面加门加锁；
3、左侧加设三联抽屉方便存放物品，栅栏网片经过环保喷砂除锈，静电喷塑等工艺；
4、桌面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，板材特点防污耐磨防腐蚀硬度高不易变形，封边截面采用优质PVC封边条，高温热熔胶经封边机一次注塑成型技术，耐磨黏度高，不易开裂。桌面设有电源孔材质为pp材质方便电脑过线。桌腿40*40mm方管厚度1.0mm，外表为全环保喷塑工艺，环保无味；
5、桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤。
凳子要求：
（1）配套钢架方凳1个；规格尺寸≥340*240*450，与双人桌同色；
（2）凳面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，板材特点防污耐磨防腐蚀硬度高不易变形，封边截面采用优质PVC封边条，高温热熔胶经封边机一次注塑成型技术，耐磨黏度高，不易开裂。
（3）凳腿采用25*25mm方管，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用！桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止凳子滑动；
服务要求：
（4）三年质保。
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	200
	学生桌椅
	双人桌要求：
1、规格尺寸≥1200mm*600mm*750mm，桌面颜色要求：原木色；
2、后置机位直腿设计，柜门前开，单锁中置，机柜提供不低于110升容量放置主机，柜门两角做圆角处理防止刮伤，栅栏网片经过环保喷砂除锈，静电喷塑等工艺；
3、桌面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，优质PVC圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；
4、键盘直接放于桌面，无需键盘抽屉减少导轨使用故障率；桌面设有两个电源孔，pp材质方便电脑过线；
5、钢制主体部件须经过数控激光切割一次成型，桌腿立柱采用厚度不低于1.0mm的40*40mm方管，其余所有连接杆采用厚度不低于1.0mm的20*20mm方管，前后散热网片厚度不低于0.8mm，两侧及底网片厚度不低于0.6mm；
6、桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤；
凳子要求：
（1）配套钢架方凳2个；规格尺寸≥340mm*240mm*450mm，要求与桌面同色；
（2）凳面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，优质PVC圆角封边，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；
（3）凳腿采用25*25mm方管，壁管厚度不低于1.0mm，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用，桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止凳子滑动；
（4）三年质保
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	综合布线
	布计算机教室所需设备及实施费（如：交换机，路由器，机柜，网线，电源线，插座等）
	1
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