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[bookmark: _Toc2371]
第一章公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：
[bookmark: PO_15528_PM001_1]一、项目编号：330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121
二、公告期限：5个工作日
[bookmark: PO_15528_PM004]三、采购项目内容、数量及预算 
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目
	1
	项
	165.895
	详见附件
	
	


 
四、合格投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: PO_416_PM006] 投标人的特定条件：无 
[bookmark: PO_15528_PM007]五、获取招标文件
1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至2026-07-17 09:00:00。
[bookmark: PO_15528_PM009]2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。
3.招标文件免费获取。
六、投标截止时间、地点和形式
[bookmark: PO_15528_PM015]投标截止时间：2026-07-17 09:00:00  。
本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。
备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)
本项目拒绝接受纸质投标文件。
七、开标时间及地点：
[bookmark: PO_15528_PM015_1][bookmark: PO_15528_PM016_1]本次招标将于2026-07-17 09:00:00 时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室  开标。
本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。
	开评标现场咨询电话
	301会议室：
0571-88907719

	
	


八、电子交易平台的网络地址和登录方法
（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。
九、其他：
（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院
（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。
十、业务咨询
	机 构
	浙江省政府采购中心

	地 址
	浙江省杭州市西湖区宝石一路3号

	网 站
	浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询）

	咨询事项

	联系人
	联系方式
	传真
	备注

	项目联系人
（A岗）
	[bookmark: PO_15528_PM032]冯女士
	[bookmark: PO_15528_PM033]0571-88907710
	[bookmark: PO_15528_PM034]0571-88907783
	采购二部

	项目协办人
（B岗）
	杜女士
	0571-88901837
	0571-88907783
	

	部门负责人
	邵女士
	0571-88907750
	0571-88907783
	

	项目监督
	张先生
	0571-88907707
	0571-88907751
	财务监督部

	网站系统问题
	客  服
	4008817190
	/
	注册、账号、系统操作等


十一、采购需求咨询
	[bookmark: PO_15528_PM001384_1]单位
	浙江工贸职业技术学院

	地 址
	温州市瓯江口产业集聚区雁云路301号浙江工贸职业技术学院

	咨询事项
	联系人
	联系方式
	传真
	备注

	采购需求等
	廖老师
	0577-85515718
	/
	

	项目监督
	陈老师
	0577-85515948
	/
	


[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PRC_TITLE_1_2]  
[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PRC_TABLE_1_1]	十二、同级政府采购监督管理部门
名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）
地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼 
联系人：匡老师
监督投诉电话：0571-87227986
预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。
[bookmark: _Toc29498][bookmark: _Toc496796636][bookmark: 投标人须知]
第二章投标人须知
前附表
	序号
	内  容
	要    求

	1
	项目名称及数量
	详见《公开招标采购公告》三

	2
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠措施
	1.项目属性：（货物类）
2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）
采购标的：详见采购清单    ，所属行业：工业  
3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予  10%  （10%-20%）（工程项目为（5%））的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  4%  (4%-6%)（工程项目为（2%））的扣除，用扣除后的价格参加评审。
组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。

	6
	促进绿色发展有关政策
	投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

	7
	首台套政策
	首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	8
	询问和质疑
	根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。

	9
	是否允许采购进口产品
	[bookmark: PO_15528_PM042]不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	10
	本国产品优惠措施 
	政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含不适用本国产品标准的货物： 是,教学软件(属于无形资产）      
本项目涉及的本国产品货物：详见采购清单 (教学软件 除外）                                 
[bookmark: _GoBack]本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	11
	是否允许转包与分包
	转包：否
[bookmark: PO_15528_PM044]分包：学生桌椅、地板允许分包;
当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。
依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
▲注：不得在允许分包的范围之外进行分包。

	12
	联合体投标
	允许。

	13
	联合体商务和技术证明材料认定
	（1）联合体业绩认定：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
（2）联合体商务和技术证明材料认定：
联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供了商务和技术证明材料的，视为符合了相关要求。
注：“第三章评标办法及评分标准”有其他约定的，以“第三章评标办法及评分标准”为准。

	14
	是否现场踏勘
	[bookmark: PO_15528_PM040]不组织现场踏勘。

	15
	是否提供演示
	否

	16
	是否提供样品
	[bookmark: PO_1000000445_PM043]不要求提供样品。如需提供样品，样品的数量、规格、标准及提交时间地点等要求详见第四章招标需求。投标人按招标文件要求提供样品并安装完毕，超过截止时间的，采购人将不予接收。
注：样品保管相关工作由采购人负责。投标人不得擅自对其他投标人的样品进行拍照、摄像等。

	17
	投标文件组成
	投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。
投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。

	18
	电子交易平台登录方法
	第一步：供应商登记
投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）；
第二步：申请CA
投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；
第三步：下载客户端
投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；
第四步：具体流程
详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）
提醒：
1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。
2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。
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	投标文件的递交与接收
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。
投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：
1.未按规定密封或标记的；
2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；
3.超过投标截止时间送达的。
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	投标撤销（撤回）
	1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。
2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。
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	中标结果公告
	中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告【中标供应商为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告；中标供应商提供的产品为本国产品的（不适用本国产品标准的货物类产品除外），其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（如有）将随中标结果同时公告】，公告期限为1个工作日。
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	中标供应商放弃中标赔偿责任
	中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。
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	履约保证金
	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。
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	付款方式
	国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。
根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。）
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	投标文件有效期
	90天

	26
	合同签订时间
	中标通知书发出之日起30日内。
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	招标方代理费用
	0元
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	解释权
	本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。



一、总  则
（一）适用范围
仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义 
1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。
2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。
8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（三）投标人及委托有关说明
1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。
（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）询问和质疑
1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
 2.投标人的询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。
3.投标人的质疑
3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件的评分标准和需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑函应当包括下列内容：
a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b.质疑项目的名称、编号；
c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d.事实依据；
e.必要的法律依据；
f.提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
（六）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。
2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二、投标文件的编制
（一）投标文件编制工具
投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。
（二）投标文件的组成
本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。
“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。
电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。
注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（三）投标文件的效力
电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。
（五）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。
2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（六）投标文件的签署和包装
1.电子投标文件部分： 
（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：
（1）储存形式：U盘、DVD 
（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
（七）投标报价
1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。
3.投标报价金额到分为止。
4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。
5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。
6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
 
（八）串通投标认定
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
（九）投标无效的情形
在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
3.仅提供备份投标文件的；
4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；
5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；
6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；
8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
9.评标委员会根据本章“二、投标文件的编制”“（七）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
10.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；
11.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
13.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
15.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；
16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.投标人被视为串通投标的；
18.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；
19.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；
20.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；
21.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；
22.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
（十）错误修正
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（十一）采购过程中的异常情况及处理措施
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：
1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4.病毒发作导致不能进行正常操作的；
5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
三、开、评标程序及评标委员会的评审程序
（一）组织开标
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。
2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。
3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。
4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。
解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。
5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。
6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。
8.在电子交易平台上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
（二）组织评标程序
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。
2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。
3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。
5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。
8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
（三）评审程序
1.在评审专家中推选评标委员会组长。
2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 
8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
四、评审原则
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。
3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。
4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
五、确定中标供应商的原则
 1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。
 2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。
 3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。
六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
（二）履约保证金
1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。
2.按合同约定办理履约保证金退还手续。
七、货款的结算
货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。
资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。
预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：
1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；
2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；
3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。
4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。
备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。
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根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
中标候选人：总得分排名第一的投标人
二、分值的计算
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，
其中评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 
技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
投标人评标总得分=投标报价得分+(技术分+资信商务及其他分)
 
特别提醒：
1.在评审时对符合“第二章 投标人须知”第四点中小企业优惠措施的投标报价给予扣除；在评审时对符合“第二章 投标人须知”第十点本国产品优惠措施的投标报价给予20%的扣除。同时满足以上两项条件时，扣除按叠加计算,具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。
[bookmark: _Toc496796638]
三、评标内容及标准

	[bookmark: _Toc24960]序号
	评分类型
	评分标准
	分值
	打分方法

	1
	报价
	(评标基准价／有效投标报价)*最大分值。
评标基准价为最低投标报价
	30
	/

	1
	技术
	完全满足招标文件要求的所有功能、技术指标，该项得38分。对标“★”的功能、技术指标有负偏离或缺漏项，每项扣0.5分。一般性的功能、技术指标有负偏离或缺漏项，每项扣0.2分。扣完为止。负偏离或缺漏项达15个及以上的，按无效标处理。
	38
	客观分

	2
	技术
	人员配置方案：至少包含拟投入团队人员数量、技术力量安排（含项目经理及实施人员资质）、进度保障措施、测试调试及故障排除中的人员分工、需要采购人配合的事项等内容。各项内容完整且符合项目实际需求的得5分；评分范围（5，4，3，2，1，0）证明材料：有效期内认证证书复印件以及近3个月内任意一个月的社保证明
	5
	主观分

	3
	技术
	现场安装实施方案：至少包含项目实施、技术力量安排、进度保障措施、测试调试及故障排除、需要采购人配合的事项等内容。各项内容完整且符合项目实际需求的得5分；评分范围（5，4，3，2，1，0）
	5
	主观分

	4
	技术
	投标方案的总体设计、建设方案等是否合理，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等综合评定。投标方案对用户现状分析和投标产品对用户需求的匹配度和支持度，根据提供的方案内容的合理性、可行性、针对性进行评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0）
	5
	主观分

	5
	技术
	质量保证方案：针对本项目的质量保证措施或承诺：措施或承诺内容明确且具有效性可行性的得2分；评分范围（2，1.5，1，0.5，0）
	2
	主观分

	6
	商务资信
	项目维护计划(详见商务要求表)
	5
	客观分

	7
	商务资信
	根据投标人提供的响应情况，从响应服务、巡检计划、保障支持及应急服务等进行综合给分。(详见商务要求表)
	3
	客观分

	8
	商务资信
	技术培训（详见商务要求表）
	2
	主观分

	9
	商务资信
	投标人技术力量情况（详见商务要求表）
	2
	客观分

	10
	商务资信
	经验或业绩要求（详见商务要求表）
	3
	客观分














第四章招标需求
 
特别说明：
1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。
2.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。
3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。
4.投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。
[bookmark: _Toc496796639] 
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[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_PR_1_1_0]标项一: 浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目


（一）采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	计算机工作站1
	台
	41
	核心产品、强制节能产品

	2
	计算机工作站2
	台
	38
	强制节能产品

	3
	防毒卡
	张
	79
	

	4
	教学软件
	套
	2
	

	5
	学生桌
	张
	50
	

	6
	学生椅
	把
	100
	

	7
	交换机
	台
	4
	

	8
	稳压器
	台
	2
	

	9
	地板
	㎡
	300
	

	10
	综合布线
	项
	2
	

	11
	空调
	台
	4
	强制节能产品



供应商在投标、响应环节出具关于所提供计算机工作站1、计算机工作站2满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。


（2） 技术参数
1：计算机工作站1（41台）
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	指标要求

	
1
	产品规格
	
▲CPU规格
	▲CPU信息
	CPU:≥16核24线程，最大睿频≥5.4GHz，三级缓存≥33MB

	
2
	产品规格
	



▲内存规格
	▲内存配置容量
	内存配置容量≥32GB

	3
	产品
规格
	
	▲内存类型
	类型：DDR5-5600MHz及以上。

	
4
	
产品规格
	
	▲内存条
配置数量
（板载内存不涉
及）
	≥2

	5
	产品规格
	















▲主板规格
	▲主板集成模块
	主板集成模块：≥Q670芯片组不接受H及B系列主板，主板和主机完全兼容,集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	
6
	产品规格
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	CPU:≥16核24线程，最大睿频≥5.4GHz，三级缓存≥33MB
内存配置容量≥32GB

	



7
	


产品规格
	
	


主板内置PCIe插槽数量
	支持数量≥3其中至少包括一个PCIex16和一个PCIex1

	

8
	

产品规格
	
	

特殊孔位及接口
	a）在计算机主板预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm
（长×宽×高）

	
9
	
产品规格
	
	▲主板其他内置接口
	一个适用于WiFi和蓝牙组合插卡的M.2 2230插槽
一个适用于固态硬盘的M.2 2230/2280插槽(已占用)
一个适用于3.5英寸硬盘的SATA 3.0插槽
一个适用于3.5英寸硬盘或超薄光驱的SATA 3.0插槽
1.机箱前面板：①USB端口≥4个（其中USB 3.0及以上接口≥2个）；②通用音频插孔≥1个
2.机箱后面板：①USB端口≥4个（其中USB 3.0及以上接口≥2个）；

	

10
	
产品规格
	
	▲单内存
插槽最大
可支持容
量（板载
内存不涉及）
	

≥32GB

	
11
	
产品规格
	
▲主板规格
	
▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	


≥64GB

	12
	产品
规格
	

















▲存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	
13
	产品规格
	
	▲固态存储容量
	≥2TB SSD

	14
	产品
规格
	
	▲机械硬盘数量
	提供后装扩充空间即可

	15
	产品规格
	
	▲机械硬盘总容量
	可扩展容量≥1TB

	
16
	产品规格
	
	▲机械硬盘转速
	
≥7200rpm

	
17
	
产品规格
	
	
机械硬盘接口协议
	
支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	产品
规格
	
	机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	
19
	
产品规格
	
	
固态存储接口协议
	
UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议

	20
	产品
规格
	
	▲固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义

	
21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	
≥0

	

22
	
产品规格
	
	
▲存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；
侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;
其它参数应符合GB/T 12628的相关规定

	23
	产品
规格
	







▲显卡规格
	▲显卡类型
	独立显卡不低于RTX4060 8G独立显卡

	
24
	
产品规格
	
	▲独立显卡显存类型
	
若配置独立显卡，显存类型应为GDDR6

	25
	产品规格
	
	▲独立显
卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥128位

	26
	产品规格
	
	▲独立显
卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥8GB

	
27
	
产品规格
	
	
独立显卡接口协议
	产品支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议

	28
	产品
规格
	














▲显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	


29
	

产品规格
	
	

▲显示屏分辨率


	


≥1920 x 1080

	30
	产品
规格
	
	显示屏像素密度
	≥81 像素/英寸

	31
	产品
规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178 °

	32
	产品规格
	
	▲显示屏尺寸
	≥27英寸

	33
	产品
规格
	
	▲显示屏
屏幕比例

	16:9 

	34
	产品规格
	
	▲显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
35
	产品规格
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏支持低频闪

	37
	产品规格
	
	▲显示屏防眩目
	防眩光硬涂层 3H

	38
	产品
规格
	▲外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品
规格
	
	▲鼠标数量
	≥1个

	41
	产品
规格
	
	▲键盘数量
	≥1个

	42
	产品
规格
	
	▲摄像头数量
	≥1个，内置或外置

	43
	产品
规格
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	产品
规格
	
	▲键盘按键数目
	101键/104键等

	45
	产品规格
	
	▲摄像头像素
	≥480P

	
46
	产品规格
	
	▲摄像头分辨率
	
≥480P

	47
	产品
规格
	
	▲扬声器功率
	≥2.0W单声道扬声器

	
48
	
产品规格
	
	
▲扬声器频率范围
	
不低于（100Hz-8kHz）范围

	
49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	/

	

50
	
产品规格
	
	
扬声器最大声压级
	
/

	51
	产品
规格
	
	▲键盘连接方式
	有线

	

52
	

产品规格
	
	

▲键盘键程
	

2.3mm~4.0mm

	
53
	产品规格
	
	▲键盘按键压力
	
按键压力应在0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	▲键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	▲键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定

	57
	产品
规格
	
	▲鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	
59
	产品规格
	
	▲鼠标
DPI分辨率
	
800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	61
	产品
规格
	
	▲鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	62
	产品
规格
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	63
	产品
规格
	


▲网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡
及天线数量
	≥0

	
65
	
产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	
≥0

	
66
	
产品规格
	





▲外部接口规格
	
▲USB接口数量
	
≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口


	
67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	68
	产品
规格
	
	▲视频接口数量
	≥2

	69
	产品
规格
	
	▲音频接口数量
	≥1

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	


71
	

产品规格
	
























▲整机基础规格
	

▲整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	
















72
	















产品规格
	
	















▲整机结构
	a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	73
	产品
规格
	
	▲机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	74
	产品
规格
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	
75
	
产品规格
	
	
▲整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度小于45℃;

	
	
	
	
	c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	76
	产品规格
	
	▲整机能效限定值
	产品能效等级应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上

	77
	产品
规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	78
	产品
规格
	
	▲机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	
79
	
产品规格
	
	
▲机箱尺寸容量
	
机箱体积不大于16L

	80
	性能
要求
	




▲CPU性能
	▲CPU物理核数
	核数或线程数≥24

	81
	性能
要求
	
	▲CPU主频
	≥2.1GHz，最大睿频≥5.4GHz

	

82
	
性能要求
	
	
▲CPU末级缓存容量
	三级缓存≥33MB

	83
	性能要求
	
	▲CPU支持的内存
最高速率
	≥5600MT/s

	84
	性能
要求
	▲内存性能
	▲内存读写速率
	≥5600MT/s

	85
	性能
要求
	




▲显卡性能
	▲显示分辨率
	≥7680*4320

	86
	性能要求
	
	▲显卡显
示芯片核心频率
	≥1830MHz

	
87
	性能要求
	
	▲显存等效频率
	
≥1600MT/s

	
88
	性能要求
	
	▲显卡可
支持多屏
同时显示数量
	支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440

	
89
	性能要求
	

▲显示设备性能


	▲显示屏刷新率
	
≥100Hz

	
90
	性能要求
	
	▲显示屏位深
	
≥8 位

	
91
	性能要求
	
	▲显示屏色域
	
≥95% sRGB

	92
	性能
要求
	
	▲显示屏色准
	△E ≤ 3

	93
	性能
要求
	
	▲显示屏
响应时间

	≤8ms   普通快速≤5ms

	94
	性能
要求
	
	▲显示屏亮度
	≥250 尼特

	95
	性能要求
	
	▲显示屏
亮度一致性

	≥70%

	96
	性能要求
	
	▲显示屏对比度
	≥1000：1

	97
	性能
要求
	
	▲显示屏
其他参数

	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定

	
98
	
性能要求
	



▲网络设备性能
	
▲有线网卡速率
	最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	
99
	性能要求
	
	支持无线
网络通信
技术协议
	
支持WAPI或WiFi5.0及以上协议

	
100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	
≥20MHz

	
101
	
功能要求
	








▲主板功能
	▲内存扩展接口(板载内存不涉及)
	
≥2

	
102
	
功能要求
	
	存储扩展接口
(板载存储不涉及)
	支持存储设备扩展接口≥1个，SATA3.0接口类型

	103
	功能要求
	
	▲主板
USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	104
	功能
要求
	
	▲主板防
静电保护
	支持防静电保护功能

	

105
	
功能要求
	
	
▲I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应
具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	
	
	
	
	

	106
	功能要求
	
▲显卡功能
	▲显卡外
接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能
要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	108
	功能
要求
	

▲显示设备功能
	▲显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能
要求
	
	▲显示器支架
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等

	110
	功能要求
	
	▲显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	111
	功能要求
	






外设功能
	摄像头物
理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	112
	功能
要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	113
	功能
要求
	
	键盘背光
	/

	


114
	


功能要求
	
	


光驱功能
	可选光驱
支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s；
最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×
1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	115
	功能要求
	




▲存储功能
	▲存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	



116
	


功能要求
	
	


内置控制器固态存储加密
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求：
a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；
b)支持固件加密、安全启动和安全升级；
c)支持数据的安全擦除；
d)宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态

	117
	功能
要求
	

▲网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能
要求
	
	无线网卡频段
	/

	119
	功能
要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	120
	功能
要求
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能
要求
	
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块（可选），蓝牙协议不低于5.0版本

	122
	功能要求
	
	▲有线网
卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能
要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡应符合GB 15629.11（所有部分）

	124
	功能
要求
	
	▲网络设备拆装
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	







▲外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	
126
	
功能要求
	
	
▲视频接口类型
	
至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	
127
	
功能要求
	
	▲HDMI、
DP、
Type-C
显示接口要求
	
若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	
128
	功能要求
	
	
其他接口
	a)产品支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能；
b)产品支持并行接口，可实现GB/T
18235.1的功能

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	130
	功能要求
	▲电源功能
	▲电源线适配能力
	≥360W，能效85%以上
电源状态指示灯

	131
	功能要求
	





▲操作
系统
及软
件功
能
	▲中文信
息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	
132
	功能要求
	
	▲操作系
统备份及
还原功能
	
支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	▲固件备
份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	▲操作系
统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能
要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口功能

	137
	功能
要求
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	▲固件设
置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能
要求
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	▲固件设
置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	
141
	功能要求
	



生物识别功能
	
指纹识别
	/

	
142
	功能要求
	
	
人脸识别
	/

	
143
	功能要求
	
	
静脉识别
	/

	144
	功能要求
	


硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	
145
	功能要求
	
	视频编解
码加速模块
	
支持视频编解码加速模块

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	147
	可靠
性要求
	▲存储
设备
可靠
性
	▲固态存储寿命
	TBW≥80TB

	148
	可靠
性要求
	
	▲机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	
149
	可靠
性要求
	▲显示设备
可靠性
	▲显示屏
屏幕失效点
	
符合GB/T 9813.2的要求

	150
	可靠
性要求
	



▲外设
可靠
性
	▲键盘按键寿命
	≥1000万次

	151
	可靠
性要求
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500万次

	152
	可靠
性要求
	
	▲键盘鼠
标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠
性要求
	
	▲风扇寿命
	≥4万小时

	154
	可靠
性要求
	











▲整机
可靠
性要
求
	▲电磁兼
容性要求
的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定

	
155
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
气候环境适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
156
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
振动适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
157
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
冲击适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
158
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
碰撞适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
159
	可靠性要求
	
	▲环境条
件要求的
运输包装
件跌落适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
160
	可靠性要求
	
	
▲MTBF测试
	
MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	



▲兼容要求
	▲常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容
要求
	
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容
要求
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容
要求
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	
165
	包装
及运
输要求
	▲包装及运
输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务
要求
	



▲服务要求
	▲配置检查工具
	供应商提供经自检测试工具

	
167
	
服务要求
	
	
▲服务响应
	a）提供产品6年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%

	168
	服务要求
	
	▲服务周期
	支持产品延保≥3年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6年（自购买之日
起）

	
	
	
	
	

	

169
	
服务要求
	
	
▲预装操作系统
	
预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务
要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	▲典型问
题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	▲厂家升
级软件与
扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
1.在BOIS界面配置主机生产商提供硬件诊断系统，通过主动以及预测性的方式确定系统上的硬件和软件问题。可解决系统性能和稳定性问题，阻止安全威胁，监视和检测硬件故障。
2.提供完全兼容主机的系统监测软件，可以主动检查系统运行状况，包括有关CPU、风扇、硬盘的预测式问题和故障预测；
3.提供完全兼容主机的系统调优软件，为常用程序加速，提高软件的综合使用性能；
4.提供完全兼容主机的系统集成管理软件，通过软件管理显示器鼠标等配件；
5.提供系统安全软件，随机提供主机生产商提供备份与恢复解决方案，支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持备份选定目录的文件数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行；在备份/恢复界面中集成硬件扫描功能；
6.提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，有优化Autodesk 3Ds Max的选项。一键调整系统设置，可以设置的项目如GPU设置、电源设置等,不需要具有管理员权限就能使用；可以按客户自定义下载BIOS、固件、驱动程序、应用程序配置文件的更新，以确保系统具有最新更新和性能发挥；实时跟踪CPU、内存、存储、显卡的使用情况，提供工作负载分析报告，以图表形式帮助用户了解工作站系统资源的使用；可进行自动追踪和更新所需更新的软件和相关应用程序及系统；支持工作站硬件系统智能跟踪和分析功能，可以手动设定需要跟踪的关键部件。
7.提供工作站远程图形软件，支持远程协同设计功能，能够实现工作站远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit信号加密，支持远程3D图形传输协议，该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。

	173
	服务要求
	
	▲整机质
量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小
于6年

	174
	服务
要求
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	▲开箱组
装/使用
指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	▲驱动下
载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	
177
	服务要求
	
	▲兼容适
配软件下
载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	179
	供应
保障
要求
	▲供应链合
规性
	▲产品部件保障
	保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应
保障
要求
	
供应链质量▲
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应
保障
要求
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	

182
	
安全要求
	▲关键部件安全要求
	
▲关键部件安全要求3
	
CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全
要求
	▲整机安全
性要求
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或
GM/T 0028的相关规定

	
184
	安全要求
	
	USB端口管控
	
支持USB端口管控

	185
	安全
要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	

186
	
安全要求
	
	
▲信息安全基本要求
	a)应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序
等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全
要求
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	▲限用物
质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定




2：计算机工作站2（38台）
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	指标要求

	
1
	产品规格
	
▲CPU规格
	▲CPU信息
	CPU:≥16核24线程，最大睿频≥5.4GHz，三级缓存≥33MB

	
2
	产品规格
	



▲内存规格
	▲内存配置容量
	内存配置容量≥64GB

	3
	产品
规格
	
	▲内存类型
	类型：DDR5-5600MHz及以上。

	
4
	
产品规格
	
	▲内存条
配置数量
（板载内存不涉
及）
	≥2

	5
	产品规格
	















▲主板规格
	▲主板集成模块
	主板集成模块：≥Q670芯片组不接受H及B系列主板，主板和主机完全兼容,集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	
6
	产品规格
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	CPU:≥16核24线程，最大睿频≥5.4GHz，三级缓存≥33MB
内存配置容量≥64GB

	



7
	


产品规格
	
	


主板内置PCIe插槽数量
	支持数量≥3其中至少包括一个PCIex16和一个PCIex1

	

8
	

产品规格
	
	

特殊孔位及接口
	a）在计算机主板预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm
（长×宽×高）

	
9
	
产品规格
	
	▲主板其他内置接口
	一个适用于WiFi和蓝牙组合插卡的M.2 2230插槽
一个适用于固态硬盘的M.2 2230/2280插槽(已占用)
一个适用于3.5英寸硬盘的SATA 3.0插槽
一个适用于3.5英寸硬盘或超薄光驱的SATA 3.0插槽
1.机箱前面板：①USB端口≥4个（其中USB 3.0及以上接口≥2个）；②通用音频插孔≥1个
2.机箱后面板：①USB端口≥4个（其中USB 3.0及以上接口≥2个）；

	

10
	
产品规格
	
	▲单内存
插槽最大
可支持容
量（板载
内存不涉及）
	

≥32GB

	


11
	

产品规格
	

▲主板规格
	
▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	


≥64GB

	12
	产品
规格
	

















▲存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	
13
	产品规格
	
	▲固态存储容量
	≥2TB SSD

	14
	产品
规格
	
	▲机械硬盘数量
	提供后装扩充空间即可

	15
	产品规格
	
	▲机械硬盘总容量
	可扩展容量≥1TB

	
16
	产品规格
	
	▲机械硬盘转速
	
≥7200rpm

	
17
	
产品规格
	
	
机械硬盘接口协议
	
支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	产品
规格
	
	机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	
19
	
产品规格
	
	
固态存储接口协议
	
UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议

	20
	产品
规格
	
	▲固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义

	
21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	
≥0

	

22
	
产品规格
	
	
▲存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；
侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;
其它参数应符合GB/T 12628的相关规定

	23
	产品
规格
	







▲显卡规格
	▲显卡类型
	集成显卡

	
24
	
产品规格
	
	▲独立显卡显存类型
	
无独立显卡

	25
	产品规格
	
	▲独立显
卡显存位宽
	无独立显卡

	26
	产品规格
	
	▲独立显
卡显存容量
	无独立显卡

	
27
	
产品规格
	
	
独立显卡接口协议
	无独立显卡

	28
	产品
规格
	














▲显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	


29
	

产品规格
	
	

▲显示屏分辨率
	


≥1920 x 1080

	30
	产品
规格
	
	显示屏像素密度
	≥81 像素/英寸

	31
	产品
规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178 °

	32
	产品规格
	
	▲显示屏尺寸
	≥27英寸

	33
	产品
规格
	
	▲显示屏
屏幕比例
	16:9 

	34
	产品规格
	
	▲显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
35
	产品规格
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏支持低频闪

	37
	产品规格
	
	▲显示屏防眩目
	防眩光硬涂层 3H

	38
	产品
规格
	▲外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品
规格
	
	▲鼠标数量
	≥1个

	41
	产品
规格
	
	▲键盘数量
	≥1个

	42
	产品
规格
	
	▲摄像头数量
	≥1个，内置或外置

	43
	产品
规格
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	产品
规格
	
	▲键盘按键数目
	101键/104键等

	45
	产品规格
	
	▲摄像头像素
	≥480P

	
46
	产品规格
	
	▲摄像头分辨率
	
≥480P

	47
	产品
规格
	
	▲扬声器功率
	≥2.0W单声道扬声器

	
48
	
产品规格
	
	
▲扬声器频率范围
	
不低于（100Hz-8kHz）范围

	
49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	/

	

50
	
产品规格
	
	
扬声器最大声压级
	
/

	51
	产品
规格
	
	▲键盘连接方式
	有线

	

52
	

产品规格
	
	

▲键盘键程
	

2.3mm~4.0mm

	
53
	产品规格
	
	▲键盘按键压力
	
按键压力应在0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	▲键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	▲键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定

	57
	产品
规格
	
	▲鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	
59
	产品规格
	
	▲鼠标
DPI分辨率
	
800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	61
	产品
规格
	
	▲鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	62
	产品
规格
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	63
	产品
规格
	


▲网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡
及天线数量
	≥0

	
65
	
产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	
≥0

	
66
	
产品规格
	





▲外部接口规格
	
▲USB接口数量
	
≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口


	
67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	68
	产品
规格
	
	▲视频接口数量
	≥2

	69
	产品
规格
	
	▲音频接口数量
	≥1

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	


71
	

产品规格
	
























▲整机基础规格
	

▲整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	
















72
	















产品规格
	
	















▲整机结构
	a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	73
	产品
规格
	
	▲机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	74
	产品
规格
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	
75
	
产品规格
	
	
▲整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度小于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	76
	产品规格
	
	▲整机能效限定值
	产品能效等级应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上

	77
	产品
规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	78
	产品
规格
	
	▲机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	
79
	
产品规格
	
	
▲机箱尺寸容量
	
机箱体积不大于16L

	80
	性能
要求
	




▲CPU性能
	▲CPU物理核数
	核数或线程数≥24

	81
	性能
要求
	
	▲CPU主频
	≥2.1GHz，最大睿频≥5.4GHz

	

82
	
性能要求
	
	
▲CPU末级缓存容量
	三级缓存≥33MB

	83
	性能要求
	
	▲CPU支持的内存
最高速率
	≥5600MT/s

	84
	性能
要求
	▲内存性能
	▲内存读写速率
	≥5600MT/s

	85
	性能
要求
	




▲显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920 x 1080 

	86
	性能要求
	
	▲显卡显
示芯片核心频率
	≥800MHz

	
87
	性能要求
	
	▲显存等效频率
	
≥1600MT/s

	
88
	性能要求
	
	▲显卡可
支持多屏
同时显示数量
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440

	
89
	性能要求
	

▲显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	
≥100Hz

	
90
	性能要求
	
	▲显示屏位深
	
≥8 位

	
91
	性能要求
	
	▲显示屏色域
	
≥95% sRGB

	92
	性能
要求
	
	▲显示屏色准
	△E ≤ 3

	93
	性能
要求
	
	▲显示屏
响应时间
	≤8ms   普通快速≤5ms

	94
	性能
要求
	
	▲显示屏亮度
	≥250 尼特

	95
	性能要求
	
	▲显示屏
亮度一致性
	≥70%

	96
	性能要求
	
	▲显示屏对比度
	≥1000：1

	97
	性能
要求
	
	▲显示屏
其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定

	
98
	
性能要求
	



▲网络设备性能
	
▲有线网卡速率
	最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	
99
	性能要求
	
	支持无线
网络通信
技术协议
	
支持WAPI或WiFi5.0及以上协议

	
100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	
≥20MHz

	
101
	
功能要求
	








▲主板功能
	▲内存扩展接口(板载内存不涉及)
	
≥2

	
102
	
功能要求
	
	存储扩展接口
(板载存储不涉及)
	支持存储设备扩展接口≥1个，SATA3.0接口类型

	103
	功能要求
	
	▲主板
USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	104
	功能
要求
	
	▲主板防
静电保护
	支持防静电保护功能

	

105
	
功能要求
	
	
▲I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应
具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	
▲显卡功能
	▲显卡外
接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能
要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	108
	功能
要求
	

▲显示设备功能
	▲显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能
要求
	
	▲显示器支架
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等

	110
	功能要求
	
	▲显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	111
	功能要求
	






外设功能
	摄像头物
理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	112
	功能
要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	113
	功能
要求
	
	键盘背光
	/

	


114
	


功能要求
	
	


光驱功能
	可选光驱
支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s；
最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×
1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	115
	功能要求
	




▲存储功能
	▲存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	



116
	


功能要求
	
	


内置控制器固态存储加密
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求：
a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；
b)支持固件加密、安全启动和安全升级；
c)支持数据的安全擦除；
d)宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态

	117
	功能
要求
	

▲网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能
要求
	
	无线网卡频段
	/

	119
	功能
要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	120
	功能
要求
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能
要求
	
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块（可选），蓝牙协议不低于5.0版本

	122
	功能要求
	
	▲有线网
卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能
要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡应符合GB 15629.11（所有部分）

	124
	功能
要求
	
	▲网络设备拆装
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	







▲外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	
126
	
功能要求
	
	
▲视频接口类型
	
至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	
127
	
功能要求
	
	▲HDMI、
DP、
Type-C
显示接口要求
	
若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	
128
	功能要求
	
	
其他接口
	a)产品支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能；
b)产品支持并行接口，可实现GB/T
18235.1的功能

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	130
	功能要求
	▲电源功能
	▲电源线适配能力
	≥180W，能效85%以上
电源状态指示灯

	131
	功能要求
	





▲操作
系统
及软
件功
能
	▲中文信
息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	
132
	功能要求
	
	▲操作系
统备份及
还原功能
	
支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	▲固件备
份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	▲操作系
统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能
要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口功能

	137
	功能
要求
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	▲固件设
置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能
要求
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	▲固件设
置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	
141
	功能要求
	



生物识别功能
	
指纹识别
	/

	
142
	功能要求
	
	
人脸识别
	/

	
143
	功能要求
	
	
静脉识别
	/

	144
	功能要求
	


硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	
145
	功能要求
	
	视频编解
码加速模块
	
支持视频编解码加速模块

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	147
	可靠
性要求
	▲存储
设备
可靠
性
	▲固态存储寿命
	TBW≥80TB

	148
	可靠
性要求
	
	▲机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	
149
	可靠
性要求
	▲显示设备
可靠性
	▲显示屏
屏幕失效点
	
符合GB/T 9813.2的要求

	150
	可靠
性要求
	



▲外设
可靠
性
	▲键盘按键寿命
	≥1000万次

	151
	可靠
性要求
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500万次

	152
	可靠
性要求
	
	▲键盘鼠
标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠
性要求
	
	▲风扇寿命
	≥4万小时

	154
	可靠
性要求
	











▲整机
可靠
性要
求
	▲电磁兼
容性要求
的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定

	
155
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
气候环境适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
156
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
振动适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
157
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
冲击适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
158
	可靠
性要求
	
	▲环境条
件要求的
碰撞适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
159
	可靠性要求
	
	▲环境条
件要求的
运输包装
件跌落适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
160
	可靠性要求
	
	
▲MTBF测试
	
MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	



▲兼容要求
	▲常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容
要求
	
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容
要求
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容
要求
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	
165
	包装
及运
输要求
	▲包装及运
输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务
要求
	



▲服务要求
	▲配置检查工具
	供应商提供经自检测试工具

	
167
	
服务要求
	
	
▲服务响应
	a）提供产品6年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%

	168
	服务要求
	
	▲服务周期
	支持产品延保≥3年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6年（自购买之日
起）

	

169
	
服务要求
	
	
▲预装操作系统
	
预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务
要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	▲典型问
题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	▲厂家升
级软件与
扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
1.在BOIS界面配置主机生产商提供的硬件诊断系统，通过主动以及预测性的方式确定系统上的硬件和软件问题。可解决系统性能和稳定性问题，阻止安全威胁，监视和检测硬件故障。
2.提供完全兼容主机的系统监测软件，可以主动检查系统运行状况，包括有关CPU、风扇、硬盘的预测式问题和故障预测；
3.提供完全兼容主机的系统调优软件，为常用程序加速，提高软件的综合使用性能；
4.提供完全兼容主机的系统集成管理软件，通过软件管理显示器鼠标等配件；
5.提供系统安全软件，随机提供主机生产商提供备份与恢复解决方案，支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持备份选定目录的文件数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行；在备份/恢复界面中集成硬件扫描功能；
6.提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，有优化Autodesk 3Ds Max的选项。一键调整系统设置，可以设置的项目如GPU设置、电源设置等,不需要具有管理员权限就能使用；可以按客户自定义下载BIOS、固件、驱动程序、应用程序配置文件的更新，以确保系统具有最新更新和性能发挥；实时跟踪CPU、内存、存储、显卡的使用情况，提供工作负载分析报告，以图表形式帮助用户了解工作站系统资源的使用；可进行自动追踪和更新所需更新的软件和相关应用程序及系统；支持工作站硬件系统智能跟踪和分析功能，可以手动设定需要跟踪的关键部件。
7.提供工作站远程图形软件，支持远程协同设计功能，能够实现工作站远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit信号加密，支持远程3D图形传输协议，该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。

	173
	服务要求
	
	▲整机质
量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小
于6年

	174
	服务
要求
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	▲开箱组
装/使用
指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	▲驱动下
载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	
177
	服务要求
	
	▲兼容适
配软件下
载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	179
	供应
保障
要求
	▲供应链合
规性
	▲产品部件保障
	保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应
保障
要求
	
供应链质量▲
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应
保障
要求
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	

182
	
安全要求
	▲关键部件安全要求
	
▲关键部件安全要求3
	
CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全
要求
	▲整机安全
性要求
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或
GM/T 0028的相关规定

	
184
	安全要求
	
	USB端口管控
	
支持USB端口管控

	185
	安全
要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	

186
	
安全要求
	
	
▲信息安全基本要求
	a)应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序
等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全
要求
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	▲限用物
质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定





其他设备参数：

	序号
	设备名称
	技术参数

	数量
	单位

	3
	防毒卡
	★1.独立的硬件卡，采用PCI-E接口，速度最快为600MB/S。
★2.硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），硬盘数据线与硬件卡直接相连，控制了硬盘读写，可以做到彻底保护硬盘数据，彻底防止病毒破坏。
★3.卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。
★4.网络同传速度快，千兆环境配固态硬盘平均传输速度10GB-15GB/分钟，配机械硬盘平均速度8GB-11GB/分钟，百兆也能突破1GB，业界领先。
5.同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输
6.两块硬盘都能安装操作系统，自动切换
★7.支持服务器集中管理，支持Web管理，服务器不在线或者断网不影响终端使用
★8.支持跨网段跨路由管理和同传部署，
★9.终端不要求从网络启动也能实现系统部署和管理功能
10.支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。
★11.底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入
12.	支持大于2TB的硬盘
13.单个操作系统可以设置操作密码。
14.支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址，
15.支持公用资料立即还原
★16.支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，同传部署后不需逐台注册，立即可以使用）
17.支持软件背景图片的自定义设置
18.支持中文开机选单设置
19.开机选单支持系统软件名称的备注。
	79
	套

	4
	教学软件
	1，全面支持Windows系列操作系统/屏幕广播/示范教学/屏幕监视/黑屏肃静
2，在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学的非常好的软件产品，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。
★3，它专门针对电脑教学和培训网络开发，可以非常方便地完成电脑教学任务，全面兼容Windows 7/8、Windows 10/11的32/64位系统；实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、VCD/MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等；并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能，同时实现在学生家里的电子作业功能，对于传统的教学模式来说，这是一种教学上的突破。
4.教师演示	将教师机的屏幕画面实时同步广播给全体、部分或单个学生，进行教学演示。并同时提供电子教鞭、电子黑板/白板等功能，同时支持窗口或全屏幕模式的演示方式。同时，还可以将广播的图像画面以动画影像的形式录制下来，制作成课件或教材，以供重复使用或与其他老师共享。而且，也可以将事先录制好的屏幕画面通过网络回放直接演示给学生机，借助该功能，可以帮助您实现教学的自动化、规范化。
5.学生示范	可以轻松地指定任意一个学生对其他的一组学生进行示范操作，让学生之间也可以进行相互交流和学习。同时支持窗口或全屏幕模式的示范方式。
6.教师演示＋录制	可以在执行“教师演示”广播教师机上的屏幕画面的同时，将广播的图像画面以动画影像的形式录制下来，制作成课件或教材，以供重复使用或与其他老师共享。
7.屏幕回放＋演示	可以将事先录制好的屏幕画面通过回放直接演示给学生机，借助该功能，可以帮助实现教学的自动化、规范化。
8.黑屏肃静	锁定某个或全部学生机电脑的键盘和鼠标，而屏幕显示黑屏，让学生们认真听课。
9.语音教学	通过话筒和耳机进行语音广播，实现教师与学生之间自由的语音交谈和讨论。包括：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等。
10.网络影院可以将VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流节目播放到全体或指定的学生电脑上，这些学生都能接收到图像和声音信息，就好像在本地播放一样流畅。
11.屏幕监视	可以实时（循环）监视一个或多个学生的电脑屏幕画面，教师可以不离开座位就了解学生的学习情况，实现对整个网络上学生机的监控与管理。
12.遥控辅导	教师可以直接遥控和操作任何一个学生的计算机，与被遥控学生进行双向交流，对学生进行“手把手”式的交互式辅导教学。
13.网络考试	实现无纸化考试，其中的班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作试卷、管理试卷、分发试卷、学生答卷、自动阅卷、成绩查询、答卷查询等等功能所达到的高效率和方便性是传统考试望尘莫及的。另外，还可以实现与软件的其他用户之间的试卷共享和交换。
14.电子教鞭	可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，书写文字，进行任意的“圈圈点点”，配合教学广播功能，比起传统的教鞭来说，就要“更胜百倍”了。并同时提供电子黑板/白板功能。
15.屏幕录制 屏幕回放录制好的屏幕画面，以动画影像的形式存储，通过“屏幕回放”功能可以进行播放，再现录制时的屏幕画面。这既可以方便老师提前备课，制作与教学内容相关的教材，又解决了学生跟不上教学进度的问题，还可以让学生在课余的时间自己去温习上课的内容，极大提高教学质量。
16.电子抢答	电子抢答帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题、解决问题。
17.电子点名	协助教师进行课堂考勤。
18.网上消息	自由的信息交流，建立了老师与学生、学生与学生之间的另一类交互式沟通方法。
19.文件传输	可以将一个或多个文件一次性的传输到指定的学生机上，并且可以指定在传输结束后自动打开或运行传输的文件。这样就可以做到网上安装软件、分发试卷或演示课件等，极大地提高工作效率。
20.提交作业	学生可以向老师提交多个文件和目录等作业，配合教师机的“文件传输”功能，完全实现了学生和老师之间的文件交互，实现了学生作业的网上分发与提交。
21.联机讨论	老师与学生、学生与学生之间进行语音和文字的聊天，体会沟通无极限的感觉。所有的文字内容都会被自动保存下来形成历史记录，需要时可以随时查阅。
22.远端信息	可以在教师机上获得所有学生机的基本配置信息，以方便管理。获取的信息包括：操作系统、内存使用情况、磁盘分配与空间、网络属性/协议/服务、IP地址的分配、参数设置情况、座位安排等等。
23.应用程序：进程信息可以即时查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息。如果发现学生上课私自玩游戏或网上聊天，又或者发现异常的进程，都可以随时远程终止它们
24.上线情况   所有学生机的上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况都可以即时检测和发现，提供详情供老师查询，并能即时向老师提示最新状况，以便做出即时处理。这个机制对于防止学生随意地逃脱控制可以起到更加主动的作用。
25.电子举手	学生有问题要咨询老师时，可以随时呼叫老师，老师可以对举手的学生通过语音或文字的方式随时应答。
26.计划任务	按照预定的时间自动执行时间提醒、发送消息、执行远程命令等。
27.远程管理  远程命令	远程统一开关机和重新启动电脑、允许/禁止学生机发送网上消息、允许/禁止学生机提交作业等等。另外，还可以直接同步打开学生机上的应用程序，让他们统一进入要讲授课程的界面。
28.班级管理	非常强大的班级、小组、学生和电脑管理机制，不但无须配置就可以开始教学任务，而且对“班级、学生”概念的引入，可以让您进行多个班级配置管理，可以安排学生的座位，可以进行分组管理和教学演示，可以监视学生电脑的当前状态，等等，都是非常的方便。
29.自订功能	老师可以根据自己的喜好，把自己常用的功能按钮在工具条上显示出来，还可以调整先后次序。这样，不同的老师使用的时候，就可以拥有属于自己的个性化界面。
	2
	套

	5
	学生桌
	1.规格：1400×600×750 mm
2.桌面板采用25mm厚双贴面防火板，E1级实木颗粒板，表面三聚氰胺饰面纸贴面，前圆后方两侧PVC封边，板材需经国家环保部门检测认证确保板材内无甲酫等有害物质超标；
3.钢架：脚架采用40*40mm方管制作，后背板采用16mm厚三聚氰胺饰面板制作，后背板与桌面交接地方配有钢质悬挂式主机架，并配有圆形出线孔；
4.钢架做防锈喷塑处理，钢架及桌面颜色可选。
	50
	张

	6
	学生椅
	1.结构：凳子采用钢木结构；
2.凳面材质：采用25mmE1级优质三聚氰胺贴面板PVC封边；
凳脚材质：采用优质方钢，厚度δ≥1.0 mm，底脚均应采用耐磨防滑护套装置；
3.载荷能力：不小于1000N、无严重变形
	100
	张

	7
	交换机
	三层网管交换机，24口千兆电口，4口千兆光口
	4
	台

	8
	稳压器
	50KV
	2
	台

	9
	地板
	规格：600×600×35mm；钢板厚度：0.6 mm；横梁：1.0mm ；支架上层钢板厚3mm支架下层钢板厚:2mm面板：1.0mm厚耐磨防静电防火贴面，支架高度（10-35cm）可调；地板外观：板面覆盖层柔光，不打滑，无明显色差、起泡、疵点，金属表面防锈层牢固。
	300
	平方

	10
	综合布线
	2个机房网络布线，电源，插座，音箱线，线槽，PVC，VGA线，插板机柜等
	2
	批

	11
	空调
	5匹柜式铜管延长不少于20米电源线等
	4
	台



















商务要求表

	▲项目工期（交货期）及地点
	自合同签订之日起45日历日内交付完工
交货地点：浙江省温州市瓯江口产业集聚区雁云路301号（浙江工贸职业技术学院）人工智能学院201、204。

	▲付款条件（明确是否需要履约保证金）
	合同签订后7个工作日内，中标人向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金。（接受现金、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等多种合法形式）；验收合格后，中标人向采购人开具履约保证金收据后7个工作日内，采购人无息退还履约保证金。
合同生效具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额30%的预付款；中标人完成全部的供货、安装、调试等工作，采购人验收合格入库并收到中标人出具全额增值税发票后7个工作日内，采购人支付剩余的合同款。

	违约责任及争议解决方式
	无特别说明，按“第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。

	售后服务


	项目维护计划
	（1）供应商为采购人提供【硬件不少于六年，软件不少于三年】的质保期，质保范围包括整机和其所有的附属配件，质保期从验收合格之日算起。质保期满足招标文件要求，得1分，每延长1年质保得1分，最多得2分，满分3分。
（2）在质保期内，供应商必须提供产品生产厂商的故障检查、维修及维护等服务，包含服务及配件1分。
（3）在质保期内，供应商必须定期向采购人提供软件服务升级包，配合采购人进行升级以及使用；对于特殊版升级，供应商需安排专业人员现场配合支持升级和迭代1分。
此项满分5分（注：以上内容需提供承诺函，否则不得分）。

	
	响应情况
	（1）软件产品需提供7*24小时的响应服务。如采购人认为需要，原厂技术人员应在12小时内赶到现场支持。
（2）硬件产品需提供7*24小时的技术支持服务，服务手段包括现场、电话、邮件等多种方式。紧急情况下，应能在2小时内赶到现场，4小时内解决问题；设备如出现故障，4小时内无法解决问题，中标方须在24小时内提供同等档次的备机服务。
（3）提供面向本项目所采购设备及软件的运维支持服务，提供重大故障的应急处理支持；提供运行健康情况检查，输出健康报告；提供风险点修复及变更方案支持。
此项满分3分。（注：以上内容需提供承诺函，否则不得分）

	
	技术培训
	培训方案：至少包含培训内容（基本原理、结构、操作、软件使用、维护保养及简单故障排除）、培训目标、培训时间和地点安排、师资力量等内容，各项内容完整、可行且符合项目实际需求的得2分；评分范围（2，1.5，1，0.5，0）。

	履约能力
	投标人技术力量情况
	质量管理体系认证1分、
信息安全管理体系认证1分、 
（注：提供认证证明扫描件加盖公章，否则不得分）满分2分。

	
	经验或业绩要求


	提供自2023年1月1日以来具有与本项目类似的项目案例，提供相关合同证明（以合同签订时间为准），每提供一个合同得1分，满分3分。（注：提供合同，合同包括首页、合同内容描述页、合同盖章页扫描件，否则不得分）






























[bookmark: _Toc26308]
第五章浙江省政府采购合同主要条款指引
 
                          合同编号：        
                                     确认书号：
甲方（采购人）： 
乙方（供应商）： 
甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容及合同价格
金额单位：元 
	项目名称
	技术需求
	数量
	单价
	总价

	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	

	合            计
	
	

	合同总价大写：                              小写：￥


注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。
 2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。
二、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
不允许转包。
允许分包部分               。
如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
六、质保期和履约保证金
1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）
2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]
七、项目工期及实施地点
1.交货期：
2.实施地点：
八、货款支付
  付款方式：详见商务要求表
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
详见招标文件。
十一、调试和验收
详见招标文件、投标文件。
十二、货物包装
详见招标文件、投标文件。
十三、违约责任
1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。
十四、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十六、合同生效及其它
1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
 
甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签名日期：     年   月   日           
 
乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户帐号：
法定（授权）代表人：
签名日期：      年   月   日
 
 
[bookmark: _Toc22013]
第六章投标文件格式附件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1：                                          
[bookmark: PO_1000000445_PM002_2]浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目
[bookmark: PO_15528_PM001_2]项目编号：330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121（标项  ）
 
资
 
格
 
文
 
件
投标人全称：
地    址：
时    间：

1.资格文件目录
 
（1）声明书 (格式见附件2)；
（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;
（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
 
 


▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：
1.声明书：
以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；
2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：
以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；
3.营业执照：
以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
4.联合投标协议书：
以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；
5. 投标人的特定条件证明材料：
合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；
6.中小企业声明函：
项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；
残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
7.分包意向协议:
项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。
 
 

附件2：
声 明 书
致浙江省政府采购中心：
[bookmark: PO_3000002632_PM002][bookmark: PO_15528_PM001_3]我方愿意参加贵方组织的浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目（编号为330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.投标文件自开标日起有效期为90天。
6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。
9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。
10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
 
 
投标人全称（公章）：          日 期：      

附件3-1：
法定代表人授权委托书
 
浙江省政府采购中心：
[bookmark: PO_3000002632_PM002_1][bookmark: PO_3000002632_PM001]我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目 项目编号：330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
 
授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              
 
 
法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          
 
投标人全称（公章）：         日  期：           
 
 
 
附件3-2：
法定代表人身份证明
有效的身份证件扫描件、复印件：
正面：
 
 
 
 
 
 
 
反面：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          邮箱：       
 
投标人全称（公章）：         日  期：           




附件4：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000002632_PM001_1]各方经协商，就响应        组织实施的编号为 330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
                                             
乙方承担的工作和义务为：                            
（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……
五、有关本次联合投标的其他事宜：             
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日



附件5：
联合投标授权委托书
 
 本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
 
授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              
 
 
	

联合体甲方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日
	

联合体乙方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日



 
附件6：                                     
[bookmark: PO_1000000445_PM002]浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目
[bookmark: PO_15528_PM001_4]项目编号：330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121（标项  ）
技
术
及
商
务
文
件
投标人全称：
地    址：
时    间：
 
 

2.技术及商务文件目录
（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；
（3）技术响应表（格式见附件）；
（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
（7）商务响应表（格式见附件）；
（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
（9）技术培训计划（若有）；
（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
（12）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）
（13）投标人认为需要的其他文件资料。
 

附件7：
评分对应表
 
投标人全称（公章）：              标项：
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


授权代表签名：               日期：

附件8：
投标项目明细清单
 
投标人全称（公章）：                标项：
货物类
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	单位及
数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


服务类
	序号
	服务内容
	服务人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
 
授权代表签名：               日期：
 

附件9：
技 术 响 应 表
 
投标人全称（公章）：            标项：
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况      

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
 
授权代表签名：          日 期：
 

附件10：
项目组人员清单
 
投标人全称（公章）：              标项：
	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 
 
授权代表签名： 日  期：
 
 

附件11：
商务响应表
 
投标人全称（公章）：              标项：
	项目
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的承诺或说明

	项目工期（交货期）及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	项目维护计划
	
	
	

	响应情况
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	投标人技术力量情况
	
	
	

	经验或业绩要求
	
	
	

	……
	
	
	


授权代表签名：               日期：

附件12：
投标人业绩情况一览表
投标人全称（公章）：
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合
同
	验收
报告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。


授权代表签名：                                                 时  间：


附件13：
分包意向协议
 
（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。
一、分包内容在招标文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等
二、分包标的及数量
（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；
……
三、分包工作履行期限、地点、方式 
                                                                               
四、质量 
                                                                                     
五、违约责任
                                                                                     
六、争议解决的办法 
                                                                               
七、其他
（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。
   
投标人名称(盖公章)：					
分包供应商名称（盖公章）：						
……
                                 日期：  年  月   日
 

附件14：                                    
[bookmark: PO_1000000445_PM002_1]浙江工贸职业技术学院人工智能学院计算机机房建设项目
[bookmark: PO_1000000445_PM001]项目编号：330000263030480000049-ZZCG2026F-GK-121（标项  ）
 
报
价
文
件
 
投标人全称：
地    址：
时    间：
 

3.报价文件目录
 
1. 开标一览表（格式见附件15）；
1. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件16）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；
1. 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时另须提供，格式见附件17）；
1. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（5）中小企业声明函（若需要，格式见附件18）；
（6）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件19）；
（7）监狱企业证明文件（若需要）；

附件15：
开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：               
 
招标编号及标项：                 
 
	货物类

	货物
名称
	品牌
	产地
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


 
授权代表签名：                              日期：           


开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：                 
 
招标编号及标项：                   
 
	服务类

	服务内容
	服务人员数量
	工作量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


 
授权代表签名：                              日期：            


开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：             
 
招标编号及标项：               
 
	工程类

	工程项目名称
	施工范围
	具体内容
	施工工期
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：小写：￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


授权代表签名：                                日期：        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件16：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：     
日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 
 
 
 
 
 
 






 
附件17：
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：
（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
            公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日
 




















附件18：
中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：         
日  期：            
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 


中小企业声明函（工程、服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：         
日 期：           
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件19：
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
      投标人名称（盖章）：        
       日  期：       
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