第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 531,275.00
采购包最高限价（元）: 522,500.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02029900 其他办公设备
	喷绘机
	1.00（项）
	148,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02029900 其他办公设备
	写真机
	1.00（项）
	39,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02029900 其他办公设备
	巡边雕刻机
	1.00（项）
	66,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02029900 其他办公设备
	异型切割机
	1.00（项）
	189,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02029900 其他办公设备
	覆膜机
	1.00（项）
	16,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02029900 其他办公设备
	模切机
	1.00（项）
	12,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02029900 其他办公设备
	条幅机
	1.00（项）
	8,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02029900 其他办公设备
	自动胶装机
	1.00（项）
	18,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02029900 其他办公设备
	自动切纸机
	1.00（项）
	17,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02029900 其他办公设备
	自动模板一体机
	1.00（项）
	5,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	喷绘机
	1.00（项）
	148,000.00
	总价
	无

	2
	写真机
	1.00（项）
	39,000.00
	总价
	无

	3
	巡边雕刻机
	1.00（项）
	66,800.00
	总价
	无

	4
	异型切割机
	1.00（项）
	189,000.00
	总价
	无

	5
	覆膜机
	1.00（项）
	16,500.00
	总价
	无

	6
	模切机
	1.00（项）
	12,800.00
	总价
	无

	7
	条幅机
	1.00（项）
	8,800.00
	总价
	无

	8
	自动胶装机
	1.00（项）
	18,300.00
	总价
	无

	9
	自动切纸机
	1.00（项）
	17,800.00
	总价
	无

	10
	自动模板一体机
	1.00（项）
	5,500.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	喷绘机
	喷绘机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：喷绘机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	操作系统：国产操作打印系统；
▲喷头：喷头数量≥4个，喷嘴大小：30PL；
墨水类型：弱溶剂墨水、水性墨水；
打印幅宽：平台宽度≥3300mm； 最大打印宽度≥3200mm；
四色全彩。四色全彩打印模式，速度≥122㎡/H ；
配置不低于THK20高速静音直线导轨；
供墨配置：可调液位二级墨盒系统+大墨瓶缺墨报警功能；
▲ 墨瓶容量：单个≥5L；
二级墨盒：可调高度恒压供墨；
墨车：可调高度1~10mm；
▲ 墨栈配置：不锈钢耐腐蚀墨栈，断电手动旋转保湿；
喷墨技术：按需即喷压电式喷墨技术；
色彩配置： C M Y K；
烘干配置：智能启停；
RIP软件配置：蒙泰Maintop、PP、锐印；
色彩控制：国际标准的ICC颜色控制，曲线和密度用户可调等功能；
文件格式：TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等；
★打印介质：支持PP纸、单透、油画布、喷绘、pvc硬片；
数据传输：USB3.0高速传输；
设备功率：≥2KW；    
烘干器功率≥6.6KW；
工作环境：温度：15℃～30℃；湿度：40%-60%。


标的名称：写真机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	板卡类型：国产打印控制系统；
▲ 喷头：喷头数量≥1个；喷嘴分辨率≥600dpi/色；打印头压电体驱动耐久性：≥1050亿次压电耐久仍能正常使用；打印头压力耐久性:以40KPa压力清洗，≥1500次，打印头无漏墨，仍能正常使用
▲墨水：可支持墨水颜色数量≥4个；类型：弱溶剂墨水、水性墨水，印花墨水；
▲ 打印幅宽：平台宽度≥1900mm； 最大打印宽度≥1800mm；
▲ 支持打印方案：四色全彩。四色全彩打印模式：
4pass  无羽化≥26㎡/H  ；轻度羽化≥22㎡/H ；普通羽化≥19㎡/H ；深度羽化≥15㎡/H ；
配置不低于15高速静音直线导轨；
供墨配置：可调液位二级墨盒系统+大墨瓶；
墨瓶容量：单个≥1.5L；
二级墨盒：可调高度恒压供墨；
墨车：可调高度1~10mm；
墨栈配置：全铝合金墨栈，断电手动旋转保湿；
喷墨技术：按需即喷压电式喷墨技术；
色彩配置： C M Y K；
烘干配置：智能启停；
RIP软件配置：蒙泰Maintop、PP、锐印；
色彩控制：国际标准的ICC颜色控制，曲线和密度用户可调等功能；
文件格式：TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等；
★打印介质：支持车贴、相纸、PP纸、单透、油画布、喷绘、pvc硬片；
数据传输：千兆网线；
设备功率：机器功率≥1750W；    
烘干器功率≥1900W。
配套管理终端：
▲22.1.支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）
▲22.2.可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）
22.3.所投产品的传输协议需支持音频动态编码和传输技术，针对音频内容开辟不同的传输通道，并在传输过程中进行降噪处理，保证音频传输实时无干扰、无延迟；
▲22.4.支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述；（投标时提供功能截图并加盖供应商公章）
▲22.5.支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）   ▲22.6.支持查询客户端的软件使用情况日志和上网操作记录日志，记录可导出为Excel表格；（投标时提供功能截图并加盖供应商公章）


标的名称：巡边雕刻机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	加工幅面：≥1300X2500mm，能做2.5D产品；
▲主轴功率：≥3.5KW；
▲ 巡边方式：高清镜头巡边；
 定位精度：±0.05mm；
空程速度：22-45m/min；
软件：支持多源数据格式：BMP、AL、PLT、DXF、DST等；
电压：220V50HZ；
主轴最高转速：不低于24000rpm；
工作方式：数控G代码；
▲可切割板材厚度：≥150mm；
功率：≥1500W(不含主轴)；
控制系统：国产专用系统。
工作方式：数控G代码；
可切割板材厚度：≥150mm；
功率：≥1500W(不含主轴)；
控制系统：国产专用系统。


标的名称：异型切割机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	切割面积: ≥2500×1600mm；
切割速度:不低于90m/min（根据不同材料）；
切割厚度: ≤50mm（根据不同材料）；
工作特性:可连接任意一款CAD软件，计算机辅助设计与切割同时进行；
定位方式:CCD定位；
送料方式:履带自动送料方式（可无限长度切割）；
主配刀具:光标、高速振动刀、半刀工具、普通转刀；
重复精度≤0.01mm；
软件分辨率≤0.025mm；
文件系统:HPGL/PLT/DXF等兼容；
工作电压：AC350-380V，50/60Hz；
传动系统：伺服马达驱动、直线导轨、轴承；
传输端口：标准网口；
固定方式：真空吸附；
反光膜切割方式：分层切割；
工作环境:温度：0-35℃   湿度：35%-80%。


标的名称：覆膜机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	覆膜机适用于纸类、板材等的覆膜处理。
覆膜机须确保持续高速、高质量的加工输出(速度≥10m/min)，铝合金放膜杆≥1620mm不低于4根，纸筒拆卸方便；
机器可装载直径≥160mm(6.3英寸)的大型/重型卷材；
配备具有控温功能的加热上胶辊；
适合透明冷裱膜和卷材背胶将背胶材料层压操作，以及在大尺寸板材粘贴背胶材料，单面覆膜使用；
控制面板界面友好，可直观地进行参数设置；
最大贴合宽度：≥1620mm；
最大层压厚度：≥35mm；
最大速度：≥15m/min；
最高工作温度: 60℃；
滚轮升级气缸：气缸；
滚轴材质：硅；
加热：红外线；
预热：≤15min；
电源输入：0.8-1.0kw/h。


标的名称：模切机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	1、最大进纸:1400mm
2、刻绘宽度:1310mm
3、压轮数目:6
4、机构:滚动扎轴型
5、▲驱动方式:伺服驱动
6、▲切割速度:最快切割速度≥1200mm/S
7、▲最大压力:≥1500g
8、进纸装置:有吸风装置，防止材料皱
9、指令语言:HP-GL
10、操作环境:温度10℃-35℃，室内湿度35%-75%
11、▲扫点方式:CCD高清摄像头
12、缓存:32M
13、液晶显示:中英文切换
14、传输接口:USB/U盘/网口
15、重复精度:≤0.127mm
16、分辨率:≥0.0245mm
17、电压：100-240AC，50/60Hz
18、支架:配支架+布袋
19、包装尺寸：≥L1710*W340*H485mm 
20、包装重量:≤46.3KG



标的名称：条幅机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	条幅机需增加放料三角撑，保证机器稳定，放料方便；
优化打印头固定方式，保证高速打印的稳定性；
采用压打印头、收/放布、收/放色带集成控制技术，操作简单方便；
选配双胶辊挤布装置，随时打印随时裁切；
标配顶针装置，防止走布偏移，确保打印效果进布一米，速度≥360米/小时，防皱布；
打印宽度：≥1000mm；
实印宽度：≥768mm；
重复精度：≤5mm；
打印速度：80-260m/h；
打印接口：U盘脱机/网口；
打印功率：500-800W；
电源电压：AC100-240V，50/60Hz；
打印介质：普通激光条幅布。


标的名称：自动胶装机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	最大制本：≥420×297mm；
最小制本：80×60mm；
制本最大厚度：不低于60mm；
制本速度：≥350本/小时；
封面厚度：70g-350g；
运行方式：智能双模，一键式切换；
  7.▲预热时间：≤15min；
  8. 铣刀方式：小铣刀+钨钢太阳刀；
  9. 文本厚薄功能：手动4档厚薄任意选择功能；
  10. 导轨形式：双导轨；
  11. 装订内页：1-3折；
  12. 具有封面调节功能及便签制作功能，
  13. 本台夹紧方式：电眼侦测；
  14. 控制电路：继电器+PLC+变频；
  15. 显示方式：≥5寸触摸屏。


标的名称：自动切纸机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	最大裁切幅面：≥460mm*460mm；
最小裁切幅面：40mm*40mm；
最大裁切厚度：≥60mm；
定位精度：±0.1mm；
裁切精度：±0.3mm；
显示方式：≥7寸触摸屏；
安全保护：红外光电；
功率：≥1150W。


标的名称：自动模板一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	机身主体采用5mm厚碳钢钢板，台面采用优质航空铝合金
采用精选中高硅胶辊防粘胶
最大贴合宽度：≥1620mm
最大层压厚度：≥35mm
滚轮升级：气缸
滚筒材质：硅
最大压力：0.8Mpa
最大速度：≥4m/min


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日

	2
	★
	交货地点
	成都市机械高级技工学校

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订并生效后，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为支付50%合同款项。
2付款条件：供应商安装调试完毕并经采购人终验合格，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为支付50%合同款项

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.验收标准：按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件以及承诺、合同约定标准进行验收；采购人与成交供应商如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标更高标准的原则确定该项的约定标准进行验收。 2.验收方法：由采购人依法组织，供应商配合进行。 3.验收时如发现所交付的货物有运行异常、损坏或其它不符合标准及本项目规定的情形，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录，现场记录或备忘录可用作补充、升级和更换货物部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。 4.安装调试完成后10日内，采购人无故不进行验收工作并已使用的，视同已安装调试完成并验收合格。 5.如货物经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。 6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.本项目质保期为货物验收合格正式运行之日起1年，质保期内供应商应提供技术服务(费用包含在本次报价中)，在质保期内，出现的质量问题能及时得到解决，并对货物质量实行“三包”服务。质保期后定期回访，终身技术免费咨询服务。 2．质保期内若发生质量问题由供应商更换或维修，产生的费用及所有服务由供应商承担；如货物经供应商 3次维修仍不能达到合同约定的质量标准或发生重大质量问题，采购人有权要求无条件更换全新货物或退货并追究违约责任。质保期外的更换或维修问题，供应商按成本收取费用。 3.维修及技术咨询应答时间：供应商接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零部件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及零部件更换，应在72小时内修复完毕。供应商在设备维修期间提供备用设备供采购人使用，若供应商未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由供应商承担全部责任。 4．质保期满前一个月，供应商负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除。
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	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.采购人违约责任 ①因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。 ②供应商在服务期内无质量问题和违约行为的，采购人应在收到供应商齐全的请款资料后10个工作日内支付供应商服务费（因不可抗力造成支付延期的除外），逾期30日以内的，自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止，采购人按日计算向供应商支付本月约定当期服务费用万分之五的违约金，合同继续履行。逾期30日（不含）以上的，供应商有权解除合同。解除合同的，供应商书面通知采购人，采购人自解除合同通知送达之日起10日内按照供应商完成的实际工作量支付服务费用，并向供应商支付合同总价款的5%的违约金；供应商不解除合同的，采购人按日计算向供应商支付本合同约定当期服务费用万分之十的违约金。 2.供应商违约责任 ①因供应商疏于管理，未按照法律、法规规定和合同的约定履行公共秩序防范义务，导致人身、财产受到损失的，应承担相应的经济赔偿等法律责任。 ②如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 ③如供应商发生违约事项，采购人可以从采购人应付或将付给供应商的任何一笔款项中扣除。 ④供应商未经采购人同意，擅自转包、分包本项目，采购人有权立即解除合同。 ⑤若因供应商原因致使本合同解除（供应商违约解除或基于供应商违约采购人行使解除权解除），供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金，同时承担采购人因此产生的全部损失。 ⑥如因供应商或其工作人员致使采购人遭受损失，供应商应承担全部赔偿责任，该损失包括但不限于直接损失、对第三方的赔偿费用、为维权产生的诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、评估费等全部损失。


3.4.其他要求
无
