 招标内容及采购要求
 
	设备名称
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标
	单位
	数量

	云桌面      控制平台
	
	1
	可支持教师选定本机屏幕的任意区域画面广播给部分或全体学生，可通过浮动工具栏选择全屏或窗口方式。
	套
	500

	
	
	2
	支持教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
	
	

	
	
	3
	支持教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中教师如有问题补充，可暂停考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可进行试卷提交，也可设置为时间到自动提交。
	
	

	
	▲
	4
	学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	5
	教师支持与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
	
	

	
	
	6
	支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	
	

	
	▲
	7
	提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	8
	有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
	
	

	
	
	9
	支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个。
	
	

	
	
	10
	教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。
	
	

	
	
	11
	学生端接收教师端广播的时候，支持自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
	
	

	
	
	12
	教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以直接播放。
	
	

	
	
	13
	教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
	
	

	
	
	14
	支持将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
	
	

	
	
	15
	支持对U盘访问权限的设定，有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。
	
	

	
	
	16
	云桌面控制平台、教学管理软件为同一品牌，且为国内自主品牌。
	
	

	教学管理软件
	
	17
	管理平台支持处于跨网段情况下实现终端设备的远程调控协助，同时支持整体对设备进行一键清理还原的操作。
	套
	244

	
	▲
	18
	支持在主页查看各个分组的终端现状，并可以显示型号、虚拟名称、在离线情况等，同时支持对其远程控制关机、重启等操作。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	19
	支持网络设置，可选择DHCP自动分配或者手动指定IP地址，并可配置服务器IP地址。
	
	

	
	
	20
	具备终端信息批量导出功能，用户可选中多个终端并导出为Excel格式文件，其导出的信息字段需包含但不限于名称型号、IP地址、虚拟位置编号等相关信息，统一进行统筹管控。
	
	

	
	
	21
	该平台需具备镜像管理功能，支持镜像下载，允许用户通过将镜像压缩包文件直接拖拽至管理平台指定位置的方式来完成上传操作。
	
	

	
	▲
	22
	系统支持将模板从终端引导系统导出至U盘等外部存储设备，同时具备在引导系统环境下对本地终端分区、含系统分区与数据分区进行管理的功能。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	23
	配置满足本次项目终端计算机使用的教学管理功能授权。
	
	

	终端         计算机
	
	24
	为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，终端设备需采用C86架构。
	台
	244

	
	★
	25
	配置国产处理核数≥8核，≥16线程器睿频≥3.0GHz；内存容量≥DDR4 16GB；本地存储容量≥M.2 512GB NVME SSD；≥2G独立显卡；≥23.8寸显示器； 鼠标≥1，键盘≥1，有线连接；安装并激活正版国产操作系统（教育版），授权有效期至少3年，
提供书面承诺函：承诺供货时提供操作系统激活码及厂家出具的正版软件授权书。（格式不限）
	
	

	
	★
	26
	终端计算机主机尺寸≤15L。
	
	

	
	★
	27
	≥1 RJ45 10/100/1000自适应以太网口；USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥4个；音频接口：前置：≥1×MIC接口，≥1×耳机接口；后置：≥1×IN接口，≥1×OUT接口，≥1×MIC接口；显示接口：≥VGA×1+HDMI×1;
	
	

	
	★
	28
	≥4个内存插槽； PCIE插槽数≥4个，其中≥1×PCI-E 16x插槽，≥2个SATA 3.0接口+1个M.2接口 ；
	
	

	
	★
	29
	为保障产品使用的安全性，CPU、操作系统须符合安全可靠测评,（提供书面承诺函，格式不限）。
	
	

	汇聚交换机
	
	30
	交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥264Mpps；（提供相关证明材料）
	台
	1

	
	
	31
	配置≥48个100/1000 BASE-X SFP端口，≥6个10G/1G BASE-X SFP+端口，支持模块化双电源，支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理；含4个万兆单模光模块。
	
	

	
	
	32
	支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关，支持EVPN VXLAN；
	
	

	
	
	33
	提供工信部三层交换机进网许可证，标明是三层交换机入网证（提供相关证明材料）；
	
	

	接入交换机
	▲
	34
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps；（提供相关证明材料）
	台
	8

	
	
	35
	10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，1G/10G SFP+接口≥4个
	
	

	
	
	36
	设备MAC地址≥16K。
	
	

	
	
	37
	支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	
	

	
	
	38
	含实施所需千兆单模光模块。
	
	

	人脸识别    终端
	
	39
	设备具备灯光闪烁，可以进行设备运行状态和认证结果提醒；
	套
	4

	
	
	40
	屏幕防破坏能力应达到≥IK04；结构后壳防破坏能力满足≥IK07的要求；
	
	

	
	▲
	41
	设备须配置至少1个RS485接口、1个韦根接口及LAN接口，同时提供不少于1个TYPE-A接口；在输入端，需具备至少1路开门按钮I/O输入、1路门磁I/O输入、2路及以上报警I/O输入，并包含至少1个机械防拆开关；在输出端，须提供至少1路门锁I/O输出，以及包含常开、常闭各1路的报警I/O输出（不少于1路）。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	42
	设备需搭载一块尺寸不小于7英寸的LCD触摸显示屏，其屏幕分辨率需达到1024*600或以上标准，且最大亮度指标须不低于300cd/m²。
	
	

	
	▲
	43
	该设备具备识读模块的扩展功能，且扩展模块支持热插拔连接方式；同时，扩展识读模块需支持身份证识读，并且该身份证识读扩展模块还需具备人证比对功能。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	44
	该设备具备口罩检测功能，当检测到未佩戴口罩时会进行提示，且提示音支持自定义设置；还可对提醒模式与强制模式进行灵活配置。
	
	

	
	
	45
	设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片以及头模、3D模型等假体能进行防伪；
	
	

	
	
	46
	支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别。支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作。支持人脸在画面内持续动态监测。支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。支持在低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应逆光、暗光等条件的人脸验证；
	
	

	
	
	47
	能采用脱敏方式展示比对结果及用户信息。脱敏显示功能能开启和关闭；
	
	

	
	
	48
	设备能在管理中心远程视频预览。设备能与管理平台或客户端中心、APP进行可视对讲功能。
	
	

	
	▲
	49
	设备需要与学校生物特征库无缝兼容对接数据达到数据共享统一管理目的。
提供书面承诺函，承诺实现对接满足采购文件要求（格式不限）
	
	

	磁力锁套件
	
	50
	磁力锁配置具备高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力≥200kg±10%*2；
应支持断电开锁，满足消防要求；
工作电压支持12V或24V
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
	套
	4

	
	
	51
	磁力锁支架配置不低于高强铝合金材料，表面喷砂
支持90度内开式门
	
	

	
	
	52
	出门按钮配置最大耐电流≥1.25A，电压≥250V；
输出类型支持常开，埋入式电器盒使用；
	
	

	平板灯
	
	53
	LED方形一体式灯具，尺寸≥600mm*600mm
	盏
	52

	
	
	54
	灯具功率：≤40W；显色指数（Ra)：≥90、R9≥50；功率因数：≥0.95；
	
	

	
	
	55
	防灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理；
	
	

	智能断路器
	
	56
	支持短路、过压、过流、过载、过温、缺相、不平衡、缺零，剩余电流保护功能
	个
	4

	
	
	57
	支持故障自动重合闸功能，合闸功能、合闸延时、合闸次数均可配置
	
	

	
	
	58
	实时监测线路剩余电流、具备上下端子温度检测功能，精度±1℃
	
	

	
	
	59
	支持有线网络或4G通讯方式，通讯方式支持RS485、防护等级≥IP20
	
	

	
	
	60
	额定绝缘电压≥AC 1000V，极数支持3P+N
	
	

	智能用电盒
	
	61
	支持4G网路通信、支持掉电报警功能，自动识别线路故障并同步上报；
	个
	4

	
	
	62
	有内置时间管控机制，支持脱网状态下执行原已设定定时开关功能；
	
	

	微型        智能断路器
	
	63
	1P智能微型断路器，额定电流≥32 A、分断电流≥ 6 KA，产品级数为1P；
	个
	48

	
	
	64
	接口具备DC 12 V接口，RS-232接口，通讯方式支持RS-485；
	
	

	空开电源模块套件
	
	65
	额定输入电压≥AC 100 V - 265 V、额定输出电压≥DC 12 V、额定输出电流≥2 A；
	套
	8

	
	
	66
	额定泄放电流≥10 KA、最大泄放电流≥20 KA；支持220V进线接线端子；
	
	

	
	
	67
	配置空开延长线空开通讯连接线导体材质不低于黄铜；绝缘材料不低于PVC；
	
	

	智慧用电    网关
	
	68
	应具备4G通讯模组；额定输入电压≥DC 12 V
	个
	4

	可视化感烟
型探测器
	
	69
	该设备需为烟雾与视频二合一的融合型智能探测器，支持通过探测烟雾及温度来触发报警，并具备视频复核功能。
	台
	7

	
	
	70
	支持实时视频弹窗，报警信息叠加，支持报警实时推送手机APP。
	
	

	
	▲
	71
	设备摄像头的水平以及垂直视场角不小于160°。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	72
	该设备需具备声光报警功能，要求蜂鸣器发出的报警信号声压级须达到70dB（A）及以上。
	
	

	
	▲
	73
	设备具备报警联动字符叠加功能，当触发报警事件时，系统可将具体的报警类型信息实时叠加显示于视频画面中。（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	74
	支持高温报警、差温报警。
	
	

	
	
	75
	设备应能对室内通道堵塞、火焰识别、在/离岗等事件进行报警。
	
	

	
	▲
	76
	物联网设备及可视烟火灾探测报警器需接入一期已建成物联网平台的物联中控主机中实现统一管理目的。
提供书面承诺函，承诺实现对接满足采购文件要求（格式不限）
	
	

	实训室预约管理平台
	▲
	77
	预约管理平台与学校现有的“一网通办”平台数据打通对接，支持通过此平台进行实训室预约管理。
提供书面承诺函，承诺实现对接满足采购文件要求，（格式不限）
	套
	1

	
	
	78
	当实训室预约成功后，支持将课程名称、授课老师名称、课程时段推送至实训室门牌。
	
	

	
	
	79
	支持授课老师进行课程签到，并将相关数据进行归档，支持以不同维度数据进行筛选查询。
	
	

	
	
	80
	支持新建实训室场地并与实训室门牌进行一对一绑定；支持实训室场地可对应设置管理员团队，在无课程情况下可进行刷脸开门。
	
	

	
	
	81
	系统自带模板，支持预约显示模板进行自定义、显示模板支持按设备或按区域下发。
	
	

	多媒体              教学中控
	
	82
	多媒体教学中央控制器，多媒体教室、小型实训室集中管控；电源≥AC100V-240V 50/60Hz，VGA输入≥3路、VGA输出≥1路、≥2路视频、≥3路音频、≥1路视频、≥1路音频、≥5路强电电源控制
	台
	4

	
	
	83
	RS232串口、红外学习发射口
	
	

	
	
	84
	实体按键面板操控操作方式，音量调节、话筒接入、投影延时保护
	
	

	音箱
	
	85
	额定功率：≥60W；额定阻抗：≥6Ω；峰值功率≥：120W；灵敏度：90±3dB(1W/1M)；
	对
	4

	
	
	86
	喇叭配置：大于等于6寸低音单元*1，≥3寸高音单元*2；
	
	

	功放
	
	87
	功率：≥60W*2，尺寸：≤280*220*65mm；可外接12V直流供电
	台
	4

	
	
	88
	合并式带U盘，独特的EQ控制,SD卡、蓝牙、收音、录音、话筒优先转换功能。
	
	

	鹅颈话筒
	
	89
	换能方式：电容式；指向性：超心型指向
	套
	4

	
	
	90
	灵敏度：-40dB±2dB ；频率响应：40Hz-16KHz
	
	

	
	
	91
	有效拾音距离：10-50cm
	
	

	
	
	92
	开关：自锁开关
	
	

	投影仪
	
	93
	投影技术：Display Technology显示技术；
	台
	4

	
	
	94
	灯泡功率: ≤240W； 分辨率：WUXGA (1920x1200)；
	
	

	
	▲
	95
	CR对比度：≥25000:1，亮度：≥4200流明；（IRIS动态光圈开启&ECO动态节能模式开启）；（提供相关证明材料）
	
	

	
	
	96
	灯泡寿命：≥10000H(标准模式) / 20000H(节能模式)；
	
	

	电视机
	
	97
	≥98英寸、≥4K、≥144HZ高刷屏、≥DDR4/4GB内存、分辨率≥3840*2160，含壁挂支架
	台
	1

	双开室内门
	
	98
	冷轧板烤漆金属密闭双开教室门；                 规格：≥1.8M*2.1M，含门套；颜色：灰白色；
	樘
	4

	电脑桌
	
	99
	桌面尺寸长≥1400mm×宽≥750mm×高≥730MM，桌面板材高密度环保板材，耐磨防刮，厚度≥25mm；
	张
	124

	
	
	100
	桌面板材：高密度环保板材耐磨防刮；桌子骨架为冷轧方钢管壁厚≥1.5mm，稳固承重；静电喷涂防锈防腐处理；
	
	

	学生凳
	
	101
	凳面尺寸：≥长400mm×宽400mm
座椅高度：≥450mm
支架材质：加厚钢制支架
座面材质：耐磨防滑板材
表面处理：防锈喷涂工艺
整体承重：≥120kg
结构特点：稳固一体式结构
	个
	240

	教师椅
	
	102
	座面尺寸：≥460×420mm
座高范围：≥420-520mm可调
主体材质：透气网布靠背坐垫
支撑结构：可调节腰部支撑
承重上限：≥100kg
底座样式：稳固五星脚架
	把
	4

	壁挂网络    机柜
	
	103
	标准规格：国际标准≥6U;
材质厚度：SPCC冷轧钢板，框架≥1.5mm，门板≥1.2mm
门体配置具备网孔前门/玻璃前门，带锁可拆卸侧门
表面处理：静电喷塑，防腐防锈
安装方式可进行壁挂。
	套
	1

	网络机柜
	
	104
	标准规格：国际标准≥22U;
材质厚度：SPCC冷轧钢板，框架≥1.5mm，门板≥1.2mm
门体配置具备网孔前门/玻璃前门，带锁可拆卸侧门
表面处理：静电喷塑，防腐防锈
安装方式可进行壁挂。
	套
	2

	动力电柜
	
	105
	规格：高1200mm*宽800mm*深400mm;
材质厚度：SPCC冷轧钢板，柜体≥1.0mm，门板≥1.2mm
表面处理：静电喷塑，防腐防锈，黑/灰色
安装方式：落地，标配配件
	套
	2

	
	
	106
	含电柜里所需断路器及实施时所需其他电箱组建及配件。
	
	

	光纤
	
	107
	光纤类型：≥8芯G652D标准单模光纤；纤芯规格：9/125μm；弯曲半径：静态≥10倍缆径，动态≥20倍缆径；外护材质：黑色高密度聚乙烯护套，防晒耐老化；使用温度：-40℃～60℃
	米
	200

	尾纤
	
	108
	产品规格：LC转LC双工尾纤，长度≥100米；纤芯尺寸：9/125μm；端面类型：UPC抛光；
	条
	6

	
	
	109
	抗拉性能：短时拉力≥200N；
	
	

	
	
	110
	弯曲要求：静态弯曲≥10倍缆径，动态弯曲≥20倍缆径；
	
	

	网线
	
	111
	规格等级：≥Cat6A超六类双绞线
传输带宽：≥500MHz
传输速率：百米支持≥10Gbps
导体线径：≥0.58mm无氧铜
线缆结构：4对双绞线带十字隔离骨架
特性阻抗：100Ω±3Ω
百米直流电阻：≤9.38Ω
护套材质：阻燃PVC/低烟无卤
线缆类型：非屏蔽
	箱
	12

	电源线
	
	112
	国标线缆直径为≥4mm²；导体材质国标高纯纯铜≥19股绞合软线；额定电压≥450/750V；长期耐温≥70℃；
百米直流电阻≤4.61Ω；安全载流量为25-32A；
绝缘材质阻燃PVC护套；
	米
	2100

	插板
	
	113
	插孔规格为≥4组5孔插口；额定电压≥250V；额定电流≥10A；额定功率≥2500W；
配置功能：自带总控开关
导电配件：高弹性磷青铜件；外壳材质：阻燃PC材质
	个
	124

	桥架
	
	114
	尺寸为宽≥200mm×高≥100mm；主体材质：冷轧钢板
板材厚度：槽体≥1.2mm，盖板≥1.0mm；表面工艺：防火喷塑；
	米
	170

	辅材
	
	115
	该项目在实施过程中所需要所有零星线材、管材、光缆、终端盒，光纤耦合、安全保护措施、及其他所有辅材。
	项
	1

	

	服务★
	项目实施集成服务技术要求：
1.本次实训室建设项目中涉及的硬件设备和软件的安装调试达到交钥匙工程标准；
2.综合布线含强电、弱电，线路敷设、优化整理规整；
3.网络通讯主链路整改优化，含中心机房服务器、中心交换机、汇聚交换机到机房交换机的光纤敷设，光纤熔接、光纤耦合；
4.云桌面终端线路及主线路，强电和弱电线路整理敷设至桥架内，并规整打标签；
5.旧机房原有旧设备及家具搬运至指定库房；
6.原有机房终端设备进行逐一评估维修并利旧整合成为可正常使用设备至少30套；
	项
	1

	
	服务要求：
1、该项目免费上门售后服务不低于三年，三年内每年不少于6次全面巡检并出具巡查报告，校内考试或其他活动需技术人员提前2天进行考场软硬件调试，组织无纸化考试或大型活动期间需技术员驻场全程进行技术保障。
2、资产登记：根据采购人需求登记计算机软硬件资产，并记录MAC地址造册，为每台电脑张贴标签；根据采购人需求协助采购人整理旧电脑、登记入库。         
3、培训：到货后根据采购人要求提供1次全面细致的使用培训，培训内容包括且不限于操作应用、使用技巧、基础维护、信息安全等，售后期内每年根据采购人需求提供不低于2次的培训；
	
	

	
	其他要求：
1、工期：20天；
2、验收：（1）为了杜绝拆改配以次充好不合格设备，供应商供货时需提供完整的产品来源渠道证明文件，包括但不限于：原厂授权经销证书及售后服务承诺、设备厂商供货合同复印件、产品序列号溯源凭证（需与实物一一对应）、正规进货发票（发票抬头需与采购单位一致），所有文件需加盖供应商公章，确保产品为原厂正品、渠道正规。（2）同时需附带产品合格证书、3C 强制认证证书、能效标识证书等法定合规证明文件。（3）货物按采购合同约定时间、地点足额交付后，采购人将委托具备电子设备检测资质的第三方专业验货机构及专家共同验收，验收过程全程录像存档，形成可追溯的验收记录。
	
	



备注：
1、计算机属于《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购节能产品，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，按无效投标处理。
2、“★”内容为实质性条款，不接受负偏差。投标人未逐条响应、有缺漏项或负偏差将被视为无效投标；
3、“▲”内容项为重要条款，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
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