安徽省政府采购项目竞争性谈判文件示范文本（货物类）
采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc20480]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	如成交供应商为中小微企业，合同签订生效后应支付合同金额的40%作为预付款，余款待安装调试完毕并经验收合格后一次付清。
注：除在签订合同时，供应商（成交人）书面明确表示无需预付款之外，在预付款支付前，供应商（成交人）须向采购人提供同等金额的预付款保函。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点。

	3
	合同履行期限
	自合同签订之日起30个日历天完成供货安装。

	4
	免费质保期
	所有货物自验收合格之日起免费质保三年且不低于原厂质保期。


二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	网上巡查半球摄像机
	1.≥400万半球网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR；
3.采用2.8mm定焦镜头,水平视场角可达93°。
4.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字;
5.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
6.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
7.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25帧/秒，子码流:640X480、25帧/秒，三码流: 1280X720、1帧/秒。
8.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔；
9.具有1个内置麦克风，具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
10.具有1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
★11.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
12.供应商提供承诺（承诺书见格式文件），摄像机可以接入学校巡查系统，视频图像可以按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1上传到安徽省考试院和安庆市考试院巡查平台。
13.含配套支架和电源。
	75台
	工业
	是
	电大46个，一中9个，二中12个、七中4个、石化一中4个。（预留点位38个）

	2
	网上巡查筒型摄像机
	1.≥400万像素，筒型网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。
3.采用2.7～12mm镜头,水平视场角93°～30°。
4.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字;
5.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
★6.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（成交后提供检测报告证明）
7.具有1个内置麦克风，具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
8.红外照射距离≥30米，外壳防护等级IP67。
9.应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议;
★10.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
★11.内置H.264及H.265编码算法软件具有软件著作权,成交后提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。
12.供应商提供承诺（承诺书见格式文件），摄像机可以接入学校巡查系统，视频图像可以按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1上传到安徽省考试院和安庆市考试院巡查平台。
13.含配套支架和电源。
	35台
	工业
	否
	总数35个。各学校个数根据施工现场实际情况分配确定。

	3
	网上巡查智能球机
	1.≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.8" CMOS传感器；
2.最小照度彩色模式0.001Lux，黑白模式0.0004Lux；
3.采用4.8mm-110mm镜头, ≥23倍光学变倍、≥16倍数字变倍；
4.具有1个RJ4510M/100M自适应以太网口、1个SD卡槽、1路音频输入/1路音频输出接口、2路报警输入/1路报警输出接口、1颗GPU芯片、1个AC220V转AC24V电源适配器；
5.视频编码标准支持H.265/H.264/MJPEG，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
6.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(256G)本地存储；
7.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型；
8.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置；
9.红外照射距离≥150米；
10.在广域网环境下使用时，具有NAT穿越功能；
★11.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
12.供应商提供承诺（承诺书见格式文件），摄像机可以接入学校巡查系统，视频图像可以按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1上传到安徽省考试院和安庆市考试院巡查平台。
13.含配套支架和电源。
	1台
	工业
	否
	电大1个

	4
	接入交换机
	1.交换容量≥432Gbps；
2.包转发率≥108Mpps；
3.支持24个千兆电口，4个千兆光口；
4.为了满足环境无噪声要求，设备支持无风扇设计；
5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
6.支持MAC地址≥16K；
7.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；                           
	8台
	工业
	否
	总数8个。各个学校个数根据施工现场实际情况分配确
定。一

	5
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC接口)。
	20个
	工业
	否
	

	6
	机柜
	1.产品规格:高宽深350*550*450mm;
2.铁皮厚度:1.0mm立柱1.5mm;
3.容量:6U;
4.表面处理:脱脂磷化静电喷塑;
5.用料材质:优良冷轧钢板脱脂静电喷塑;
6.制造标准:符合ANSI/EIARS310D IEC297-2DIN4149PA RT1PART1标准。
	7个
	工业
	否
	总数7个。各个学校个数根据施工现场实际情况分配确
定。

	7
	网上巡查音视频矩阵解码器
	1.具有≥8路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160、1920×1080、1280×720；
2.支持≥32个解码通道，解码能力≥4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率视频同时解码；
3.画面分割数支持
1/4/6/8/9/12/16；
4.≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥1个光口100base-FX/1000base-X；
5.支持光电自适应；
6.具有≥4路音频输出接口、具有≥1个RS232串行接口、≥1个RS485串行接口；
7.支持具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等信息）实时解码上墙显示；
8.支持H.265、H.264、MPEG4、等多种编码码流解码，支持PS、TS等主流封装格式视频流的解码；
9.支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；
10.支持主动解码和被动解码解码模式；
★11.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
★12.内置网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件具有软件著作权,成交后提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。
	2台
	工业
	否
	

	8
	监控操作台
	两联监控操作台，钢木结合、拼装结构；采用优质冷轧钢板，酸洗磷化、静电喷涂。含2把椅子。
	1套
	工业
	否
	

	9
	网上巡查管理平台
	1.可运行于符合国家安全可靠测评要求的电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能；
2.软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能；
3.可快速完成关注和忽略设置；
4.支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；
5.支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；
6.支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；
7.支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；
8.支持对模板列表的预案调取显示；
9.支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录状态，支持对录像异常状态报警提示。
10.支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；
11.支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制；
12.软件设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
13.处理器8核，主频≥3GHz；内存≥8G(DDR4)；硬盘≥1T+128G；≥2G显存；配套USB键盘、鼠标；≥23.8液晶显示器；
	1套
	工业
	否
	

	10
	智能监考平台
	1.能够按照场次查看数据，能够查看所有考点考生各类异常行为总数、占比。
2.能够查看各类考生异常行为的时间分布情况，能够统计本次分析所有考点数量本次分析所有考场数量、可疑行为总数。
3.能够查看不同机构可疑行为总数统计，能够通过地图进行下钻，鼠标移入地图某机构，支持查看该地区考生各类异常行为数量统计。
4.能够查看最新3条异常行为分析结果的图片和视频，视频长度应能够自定义设置，最大支持12s。
5.能够显示计划分析考场、已分析考场数量，能够显示每个考场的考场名称、总人数、缺考人数、入场率、检测时间、分析结果图片，能够实时分析显示每个考场入场率列表。
6.能够切换考试任务，显示考试任务开始时间、结束时宜，能够查看不同场次数据。
7.能够显示分析考场数、审核异常考场数、分析服务器总数，能够显示考生可疑行为数量、监考员可疑行为数量，审核行为数量、未审核行为数量。
8.能够统计考生各类可疑行为数量、监考员可疑行为数量、各类可疑行为占比，能够通过柱状分布图查看直属下级各个机构可疑行为数量、审核行为数量。
9.可疑行为、审核行为应能够自定义隐藏，支持选择不同机构筛选数据，能够支持本地分析和远端分析两种模式切换。
	1套
	工业
	否
	

	11
	机柜
	42U机柜，尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000（42U），前单后双网孔门，6块托盘，1个10A6口PDU排插，SPCC优质冷轧钢板制作；表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。
	1个
	工业
	否
	

	12
	网上巡查视频安全存储平台
	1.设备采用64位多核处理器，4G高速缓存，支持录像视频路数（2Mbps）：150路（录像+回放）；
2.具有≥16个SATA磁盘接口，单盘容量支持≥8TB硬盘，支持RAID0、1、3、5、6、10、50；
3.具有磁盘检测预警及修复功能；支持录像卷管理；
4.具有数据保护功能，支持WORM防篡改、系统信息实时备份、卷克隆；
5.支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式；
6.支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁；
7.支持按时间、事件类型查询录像；
8.支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像；
9.具有≥2个千兆以太网数据接口、≥2个USB3.0接口；
10.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；
★11.内置集中存储录像服务器软件具有软件著作权,成交后提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。
	1台
	工业
	否
	

	13
	硬盘
	企业级硬盘，8TB SATA接口。
	12块
	工业
	否
	

	14
	网上巡查SIP路由平台
	[bookmark: OLE_LINK3]1.网上巡查SIP路由平台	1.平台为嵌入式设备,开源操作系统，B/S 应用架构。
2.授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。
3.支持设备运行状态监测功能，可检测设备实时运行状态，并可统计出处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率。
4.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量。
5.支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计。
6.支持平台接入设置功能，在平台接入过程中可对平台 IP 地址、域名、端口的等进行设置，并可检测其是否可用。
7.支持显示上下级平台的注册状态。
8.支持设置考试列表和日常列表两种模式。
9.支持语音对讲功能，客户端可与具有拾音器麦克风的摄像机进行语音对讲。支持客户端与客户端进行语音对讲。
★10.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。（成交后提供检测报告证明）
11.支持SIP互联、终端访问的地址可信认
★12.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
★13.内置网上巡查SIP路由/视频分发平台软件具有软件著作权,成交后提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。
★14.供应商提供承诺（承诺书见格式文件），设备按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1与安徽省考试院和安庆市考试院巡查平台互联互通。
★15.供应商提供承诺（承诺书见格式文件）数据格式符合《国家教育考试综合管理平台信息标准》，系统数据能够上传到安徽省考试院教育考试综合管理平台。
	1台
	工业
	否
	与上级互联互通用

	15
	网上巡查视频分发平台
	1.网上巡查SIP路由平台	1.平台为嵌入式设备,开源操作系统，B/S 应用架构。
2.授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。
3.支持时间同步功能，支持网络时间协议(NTP)。可通过网络可获取国家授时中心或其他NTP服务器时间，并可对支持NTP协议的其他设备提供网络授时服务。
4.支持接入GPS/北斗模块进行校时/定位，可接收 GPS/北斗卫星系统中的时标信号作为设备标准时间源,对其他设备提供网络授时服务。
5.支持通过客户端软件进行校时，并可通过WEB浏览器登录系统进行手动校时。
6.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量。
7.支持视频请求统计，可查看视频请求总数、请求连接正常数量、请求连接异常数量。
8.支持设置考试列表和日常列表两种模式。
9.支持对前端视频资源进行关注标记。
★10.支持对前端视频资源进行智能推荐，包括关注最多、点播最多。（成交后提供检测报告证明）
11.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。
★12.支持设备接入可信认证，不符合规定设备类型的设备无法接入平台。（成交后提供检测报告证明）
13.提供二次开发的软件接口。
★14.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（成交后提供检测报告证明）
★15.内置网上巡查SIP路由/视频分发平台软件具有软件著作权,成交后提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。
16.供应商提供承诺（承诺书见格式文件），设备按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1与安徽省考试院和安庆市考试院巡查平台互联互通。
★17.供应商提供承诺（承诺书见格式文件）数据格式符合《国家教育考试综合管理平台信息标准》，系统数据能够上传到安徽省考试院教育考试综合管理平台。
	1台
	工业
	否
	视频转发功能

	16
	核心交换机
	1.交换容量≥758Gbps；
2.包转发率≥240Mpps；
3.可用千兆combo口数≥16个，千兆光口≥8个，扩展卡槽位数≥1；
4.支持模块化电源，支持电源个数≥2，支持240V/336V高压直流；
5.可通过前面板指示灯获取各种设备重要信息。
6.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台；
7.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
8.支持MAC地址≥64K；
9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
10.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng,OSPFv2/v3， ISIS，ISISv6, BGP4,BGP4+,支持ECMP    ；                             
11.IPv4子网路由规格≥32K，主机路由规格≥32K；
12.支持IPv6特性，包括支持ND、IPv6 Ping、IPv6 Telnet、手工tunnel、6to4 tunnel、ISATAP tunnel、IPv6 ACL、MLD Snooping、DHCPv6 snooping；
13.支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM；
14.支持802.1x认证、Radius认证等多种方式；
15.支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护，uRPF单播逆向路由检查等功能；
16.每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；
17.支持ERPS以太环保护协议；
18.支持能效以太网标准（EEE）；
19.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理；
	1台
	工业
	否
	

	17
	硬件防火墙
	1.标准机架式1U,内存≥4G，系统盘板载EMMC卡≥4G，配置≥5个千兆电口（含1个MGMT口、1个HA口）和≥2个千兆光口。
2.防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1G，IPSECVPN吞吐≥300M，IPSECVPN隧道数≥100。
3.支持静态路由、OSPF\OSPFv3\BGP\RIP\RIPNG等动态路由、SD-WAN路由、MPLS路由；支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求；
4.支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制；
5.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
6.可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性；
7.支持对P2P流量的识别，在界面中体现，如PPTV、风行等P2P视频应用可划分HTTP下载和P2P下载。
8.支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量等等。
9.内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：源目IP地址、源目端口、源目MAC、协议等，实现对特定报文进行快速过滤。
10.支持本地PORTAL、外部PORTAL、802.1X等接入认证功能；
11.邮件安全支持SMTP、POP3等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查，支持基于本地IP黑白名单、邮件地址黑白名单方式的反垃圾邮件功能，并提供反垃圾邮件统计功能；
12.支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，并实时记录日志。
	1台
	工业
	否
	

	18
	六类网线
	1.护套材质：PVC; 
2.护套颜色：默认灰色;
3.导体直径：23AWG;
4.导体绝缘外径：1.1±0.05mm;
5.芯数：4*2; 
	11760米
	工业
	否
	包含点位预留线材

	19
	电源线
	1.规格：RVV2*1.0；
2.额定温度-15至70℃；
3.额定电压300/300V;
4.采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套；
	8820米
	工业
	否
	包含点位预留线材

	20
	安装调试质保服务
	1.设备按照各考点使用数量要求，完成系统设备安装，调试等；
2.各考点系统安装中所需各种线缆、线材、管材、配件等。
3.所提供的线缆、线材、管材、配件等须为国标产品，满足3年以上项目使用周期；
4.对产品组件及其所依赖的操作系统进行部署实施服务，并按照项目计划要求完成产品的现场部署，根据现场软硬件、网络环境，以及项目中各模块的功能需求进行对接调试，使产品能够达到预期的功能及性能指标。
	1项
	工业
	否
	

	注：
1.本项目核心产品为“网上巡查半球摄像机”。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.本项目主要标的为表中“接入交换机”设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。
3.本次建设的标准化考点网上巡查SIP路由平台、网上巡查视频分发平台、网上巡查半球摄像机应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，需与安庆市现有网上巡查系统平台按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1规定的协议进行对接，实现考场视频信号国家级、省级、市级、考点互联。
4.由于教育考试对产品的质量和功能的特殊需求，供应商须在成交通知书发出5日内提供所投网上巡查SIP路由平台、网上巡查视频分发平台、网上巡查摄像机设备，搭建运行平台与安庆市现有国家教育考试网上巡查平台联调测试，完成安庆市网上巡查系统平台互联互通，并须确保顺利通过测试。否则采购人有权取消成交资格并报政府采购监督管理部门处理，由此造成的一切后果均由成交人承担。
5.本项目技术参数中若有要求提供的第三方检验检测报告或软件著作权证书均在签订合同后供货前（谈判响应文件中无需提供）提供采购人查验，若成交人未在谈判文件要求的期限内提供谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合谈判文件要求，则视为虚假响应。采购人有权并报政府采购监督管理部门处理，由此造成的一切后果均由成交人承担。


三、人员培训要求
货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、货物质量及售后服务要求
1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
五、验收
成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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