第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 452,636.00
采购包最高限价（元）: 452,636.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010105 台式计算机
	教学用电脑
	80.00（台）
	440,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是

	2
	A02010105 台式计算机
	网络线
	2,100.00（米）
	6,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02010105 台式计算机
	电源线
	600.00（米）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02010105 台式计算机
	无线插座
	82.00（个）
	2,296.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02010105 台式计算机
	配电箱
	2.00（个）
	160.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02010105 台式计算机
	空气开关（100A）
	2.00（个）
	260.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02010105 台式计算机
	空气开关（63A）
	6.00（个）
	420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02010105 台式计算机
	水晶头
	200.00（个）
	200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教学用电脑
	80.00（台）
	440,000.00
	总价
	无

	2
	网络线
	2,100.00（米）
	6,300.00
	总价
	无

	3
	电源线
	600.00（米）
	3,000.00
	总价
	无

	4
	无线插座
	82.00（个）
	2,296.00
	总价
	无

	5
	配电箱
	2.00（个）
	160.00
	总价
	无

	6
	空气开关（100A）
	2.00（个）
	260.00
	总价
	无

	7
	空气开关（63A）
	6.00（个）
	420.00
	总价
	无

	8
	水晶头
	200.00（个）
	200.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教学用电脑
	教学用电脑


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教学用电脑
	教学用电脑


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教学用电脑
	教学用电脑


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：教学用电脑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学用电脑
	★1、处理器：≥14核心，≥20线程，三级缓存≥24MB，主频≥2.6GHz；
★2、内存：≥16GB内存，最大支持128GB扩展；
★3、硬盘：≥512GB固态硬盘；机械硬盘1TB;
★4、显卡类型：独立显卡≥2G；
★5、机箱外置接口：前置≥4个USB3.0；后置≥6个USB接口；≥1个VGA，≥1个HDMI，≥1个RJ45（网口） 1000M网卡；
★6、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080,刷新频率100HZ;（不采用超薄型显示器，显示器边框及支架需坚固耐用）
★7、机箱：机箱体积≤14升，顶置框架式提手，节能防雷；
8、整机预装正版教育版操作系统，一机一永久授权，到货交付时须同步提供全套正版授权介质、官方授权证书、设备序列号对应清单等佐证资料。预装正版国产办公软件(如：Wps office教育版、永中Office教育版等)，拥有完全自主知识产权，支持OFD国产公文格式，兼容微软Ofice全部文档格式、教学宏与实训插件；原厂提供一机一码永久正版授权，随货交付授权证明；配套正版教学机房控制软件，具备教师端屏幕广播、教学演示、学生机监控、文件分发、作业提交、上网权限管控、远程协助等全套课堂教学管理功能，到货交付时须提供永久正版授权及提供三年售后服务，服务标准不低于原厂标准。严禁采用硬盘克隆、批量镜像拷贝等非正规方式预装操作系统及各类应用软件，所有软件均为单设备独立授权正版部署。
9、支持网络批量部署与集中管理，统一分发系统镜像，实现批量恢复与更新，满足机房快速部署需求。
10、系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求。（提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件加盖供应商公章）
11、本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可通过拖盘程序查看本地计算机健康状态、账户共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程服务运行情况；
12、数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U 盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区。（提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件加盖供应商公章）
13、安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC 终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP 地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示；（提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件加盖供应商公章）
14、应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白两种名单方式。
15、支持终端底层安全监控，可实时监测系统、进程、文件运行状态，支持风险行为追溯、异常预警、违规阻断与系统恢复，保障终端运行安全。
16、支持操作系统时间点快照还原功能，可通过历史正常时间点快速修复系统异常、操作失误引发的故障。
17、备份空间≤5G，恢复无遗漏、恢复时间短（10 分钟以内），且无需进行备份管理。
18、支持自定义时间数据回溯恢复，可针对误删除、数据覆盖、恶意篡改、误格式化等场景恢复丢失数据，支持免重启快速恢复；
19、当计算机遭到木马破坏、勒索病毒、流氓软件强制安装劫持、系统崩溃、文件误删除、硬盘格式化、数据删除或覆盖等，都能使整个系统返回到过去系统正常的时刻。
20、安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。
21、违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断；（提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件加盖供应商公章）
22、提供的右键功能中，有文件来源分析，对选定的文件做来源去向分析，选择“文件来源分析”，系统自动分析并显示文件来自何处。
★23、响应产品其他参数还须符合财政部、工业和信息化部《关于印发<台式计算机政府采购需求标准(2023年版)>的通知》(财库(2023)29号)中其他加*指标的要求。


标的名称：网络线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	网络线
	1、六类非屏蔽双绞线的裸铜线径≥0.57mm；


标的名称：电源线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电源线
	1、≥4平方毫米，导体直径≥2.25mm；


标的名称：无线插座
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线插座
	1、插孔≥3，支持单独开关；


标的名称：配电箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	配电箱
	1、≥12位。明装配电箱。尺寸≥280mm*250mm*80mm；


标的名称：空气开关（100A）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	空气开关（100A）
	1、电压≥100A.支持漏电保护；


标的名称：空气开关（63A）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	空气开关（63A）
	1、电压≥63A；


标的名称：水晶头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	水晶头
	1、六类网络水晶头。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起10日

	2
	★
	交货地点
	遂宁市职业技术学校

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：签订合同后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：待采购人验收合格后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	参照关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求以及招标文件、投标人的投标文件进行验收，以满足采购人的实际需求为准。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）质保期为验收合格后3年。（2）质保期内质量出现问题时，中标人负责“三包”，中标人在接到通知后1小时内电话沟通解决问题。如电话沟通后无法解决的，6小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修，24小时内未能修复设备，应在12小时内给予更换产品，并承担修理调换的费用。在质保期外，中标人提供设备更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术和上门费用。在设备的设计使用寿命期内，中标人保证使用方便，且更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。如有特殊要求的货物，需按照项目清单及技术要求表内售后服务要求进行。货到现场后由于招标人保管不当造成的问题，中标人亦应负责修复。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给出采购人造 成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解，经协商在60天内不能达成协议时，应提交遂宁市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。解决合同纠纷的方式：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院管辖。


3.4.其他要求
[bookmark: _GoBack]无
