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温馨提醒
1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。
2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。
3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。
4、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。



[bookmark: _Toc55385090]第一章  采购公告
发布日期：2026年8月5日
项目概况
宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年9月11日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）
项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目
[bookmark: _GoBack]预算金额（元）：2108000.00
最高限价（元）：2108000.00
采购需求：
标项一
标项名称:电脑等办公设备
数量:1
预算金额（元）:2108000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区视实际需要，采购电脑等办公设备一批。本项目仅允许本国产品投标。
备注：详细采购需求见招标文件第五章。
合同履约期限：合同签订后30天内完成所有货物供货并通过采购人验收。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年8月5日至2026年8月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。
售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等
提交投标文件截止时间：2026年9月11日09:30（北京时间）。
投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三）、政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
开标时间：2026年9月11日09:30（北京时间）。
开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三）、政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)等。
[bookmark: _Toc30416]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区
地址：宁波前湾新区滨海六路1439号
项目联系人（询问）：屠老师
项目联系方式（询问）：0574-63936306
质疑联系人：徐老师
质疑联系方式：0574-63936167
2.采购代理机构信息
名称：宁波市国际招标有限公司
地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
项目联系人（询问）：徐徕
项目联系方式（询问）：0574-87307605
质疑联系人：姜春辉
质疑联系方式：0574-87474906
3.同级政府采购监督管理部门
名称：宁波前湾新区财政局
地址：宁波市前湾新区兴慈一路1号
传真：/
联系人：刘工
监督投诉电话：0574-89280065

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。
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[bookmark: _Toc55385091]第二章  投标须知
一、适用范围
本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
二、定义
1、“采购人”系指宁波前湾新区海真学校滨海实验校区。
2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。
3、“供应商”系指提交投标文件的供应商。
4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、供货、验收、售后服务以及其他类似的义务。
6、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区财政局。
7、“▲”系指实质性响应条款。
▲8、合格的投标货物或服务：
8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。
若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。
8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。
8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。
8.4本项目合格的货物来源：本项目不允许进口产品投标。
▲三、供应商的资格要求
详见采购公告。
四、投标费用
无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。
五、投标报价
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]1、投标报价包括但不仅限于验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用，如货物、备品备件及专用工具制造、供货、运输、保险、税金、装卸、移交前保管、安装（含设备标配外的辅材及辅助作业）、调试、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）等。
2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。
六、投标有效期
▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。
2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
七、投标文件的形式和效力
1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。
2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。
3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。
4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5、投标文件的效力
投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。
电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。
[bookmark: OLE_LINK7]八、投标文件的组成
[bookmark: OLE_LINK11]1、投标文件的组成：
A、资格文件
A1、关于资格的承诺函；
A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。
B、商务和技术文件
B1、投标书；
B2、法定代表人身份证明；
B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的）；
B4、商务条款响应表；
B5、技术条款响应表；
B6、中国境内生产的组件成本核算基本规则；
B7、关于符合本国产品标准的声明函；
B9、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；
▲“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。
C、报价文件
C1、开标一览表；
C2、分项报价表；
C3、中小企业声明函；
C4、残疾人福利性单位声明函；
C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；
C6、供应商认为需要的其他资料。
2、投标文件的份数：
本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）
（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。
（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。
供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。
3、投标文件制作：
（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。
（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。
（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
九、投标文件的编制、密封和标记
1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字（或盖章）的，加盖公章部分采用CA签章，签字（或盖章）部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字（或盖章）的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。
十、投标文件的密封和标记
1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。
3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：
（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；
（2）项目编号：             QWZFCG26069（NBITC-202610859G）                  ；
（3）项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目；
（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；
（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；
（6）供应商的名称：                                            。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）。
供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。
十一、投标文件的递交
1、投标文件递交的具体要求：
▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。
方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前30分钟内将电子备份投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心）。若供应商授权代表早于投标截止时间前30分钟到达现场的，需将电子备份投标文件送至：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心）。电子备份投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。
方式二：投标截止时间30分钟前递交备份电子投标文件的，供应商可将备份电子投标文件邮寄或安排授权代表送至宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心），联系方式：许老师0574-89388844。送达时间需在法定工作时间内(北京时间，周一至周五，上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。
（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。
2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。
4、投标文件的补充、修改
投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。
十二、开标
1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。
2、电子投标开标及评审程序：二阶段开标。
第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：
（1）宣布开标；
（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。
（3）介绍开标现场的人员情况；
（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；
（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；
（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；
（7）第一阶段开标记录在线签字确认；
（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；
（9）第一阶段开标结束。
休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。
第二阶段开标（报价文件）：
（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；
（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；
（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；
（4）第二阶段开标记录在线签字确认；
休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。
（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；
（6）第二阶段开标结束。
3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：
（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。
（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：
①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
④病毒发作导致不能进行正常操作的； 
⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。
十三、评标
1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。
2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。
3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十四、招标文件的澄清和修改
1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
十五、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。
供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；
（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；
（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。
项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
5、供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。
6、采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。
供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：
（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；
（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的 ；
（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；
（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；
（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；
（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；
（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；
（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；
（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；
（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供 属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；
（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；
（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。
▲十六、预算金额及最高限价
1、本次采购预算金额（最高限价）为:2108000.00元。投标报价超过预算金额（最高限价）的作无效投标处理。
2、本次采购各类货物均设有单价最高限价，具体详见招标文件“第五章  招标内容与技术需求”。投标报价超过最高限价或任一货物的投标单价超过对应单价最高限价的，投标文件作无效处理。
十七、招标代理服务费
1、本项目招标代理服务费向中标供应商收取，具体金额为：27188.00元。
2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。
3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。
账户名称：宁波市国际招标有限公司
开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行
银行账号：94090154800000191
十八、特别说明
[bookmark: _Toc436408700][bookmark: _Toc419729150][bookmark: _Toc21541007][bookmark: _Toc441316546]1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：
[bookmark: _Toc419729151][bookmark: _Toc21541008][bookmark: _Toc441316547][bookmark: _Toc436408701]（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
[bookmark: _Toc441316548][bookmark: _Toc436408702][bookmark: _Toc419729152][bookmark: _Toc21541009]①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
[bookmark: _Toc441316549][bookmark: _Toc419729153][bookmark: _Toc21541010][bookmark: _Toc436408703]②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。
供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。
[bookmark: _Toc495244277][bookmark: _Toc21541015]2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。
[bookmark: _Toc21541016]3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。
[bookmark: _Toc21541017][bookmark: _Toc419729158]4、在货物采购项目中执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。相关政策主要规定及供应商填写说明如下：
（1）相关政策主要规定：
①本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
1.1在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.1.1为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
1.1.2为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
1.1.3在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
1.1.4简单的上漆、磨光和分装；
1.1.5其他不属于属性改变的情形。
1.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: IMG_256]
1.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第①条第“1.1”项和第“1.2”项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
②本国产品标准的适用范围
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
③对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
④政策执行要求
4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（内容见本采购文件附件）计算。
4.2有关证明文件。要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见本采购文件附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
4.3采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（2）供应商填写说明：
①供应商提供本国产品的应当按照国办发〔2025〕34号规定的样式出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》填写应完整、准确，生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致，提供生产厂营业执照复印件，未提供的自行承担不利后果。
②财政部将会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，在上述要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品；在上述要求实施后，供应商应当按照项目的《关于符合本国产品标准的声明函》规定比例、关键组件、关键工序要求完整填写。
5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。
▲6、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
[bookmark: _Toc21541018]7、供应商应遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。
8、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。
[bookmark: _Toc419729159]9、本招标文件解释权归采购人。
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[bookmark: _Toc55385104]第三章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐排序前二名的供应商依次为第一、第二中标候选人。综合得分相同的，则投标报价低者列前；得分且投标报价相同的并列。
1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。
1.4本项目非专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。
1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。
▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书的，作无效投标处理。
《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》清单如下：
	序号
	产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品）

	1
	A020101计算机设备
	☆A02010104台式计算机；
☆A02010105便携式计算机；
☆A02010107平板式微型计算机。

	2
	A020106输入输出设备
	☆A0201060102激光打印机；
☆A0201060104针式打印机；
☆A0201060401液晶显示器。

	6
	A020523制冷空调设备
	☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组；
☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)；
☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。

	9
	☆A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器。

	10
	A020618生活用电器
	☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）；
A02061808热水器：☆电热水器。

	11
	A020619照明设备
	☆普通照明用双端荧光灯。

	12
	☆A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）。

	13
	☆A020911视频设备
	监视器。

	15
	☆A060805便器
	坐便器、蹲便器、小便器。

	16
	☆A060806水嘴
	水嘴。


1.6本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商所投标产品为本国产品的，需提供符合国办发〔2025〕34号要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。评标委员会（评审小组）将在符合性审查阶段对供应商所出具的《声明函》的完整性、准确性进行审查，完整性审查包括审查《声明函》的格式是否符合国办发〔2025〕34号样式要求、需要供应商填写的地方是否填写完整等；准确性审查包括审查填写的内容是否准确、是否一致等；评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合34号文规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除只用于评审过程，如中标（成交），中标（成交）价格仍按照其经评审的投标价格进行公示。
1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
二、评标委员会
2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。
2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。
三、评标程序
3.1第一阶段评审
3.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。
3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
3.2第二阶段评审
3.2.1报价文件初步审查：评标委员会根据“附表4符合性审查表（报价文件）”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。
3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
本项目核心产品：机房用台式计算机。
3.2.4价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（5）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商必须随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。
3.4推荐中标候选人
评标委员会根据供应商的综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐排序前二名的供应商依次为第一、第二中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前，得分且投标报价相同的并列。
3.5确定中标供应商
代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排序第一的中标候选人为中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
四、投标的澄清
4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2政采云具体操作如下：
在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
路径：用户中心—项目采购—询标澄清
（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。
（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。
（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）
（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。
（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）
（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。
4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
六、重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；
6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；
6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。


附表1：
资格审查表
	序号
	审查要求
	要求说明

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	A1、关于资格的承诺函;
A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

	资格性审查结论
	


注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。
2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。
3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。
若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：
符合性审查表
	序号
	审查要求
	要求说明

	1
	投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。
（2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。

	3
	资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。
	资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。

	4
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	5
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	6
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	7
	有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任:
(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标交件或者响应文件；
(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撒换、修改投标文件或者响应文件；
(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
(5)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
	不得有所述情形。

	8
	评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
	不得有所述情形。

	9
	参与同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：
（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；
（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。
	不得有所述情形。

	10
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记），且未出现招标文件明确说明的无效投标情况。
	符合所述要求。

	11
	本项目不接受联合体投标。
	供应商非联合体。

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。
2、序号3-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：
评分标准（兼评委打分表）
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）                        

	评分标准
	分值

	技术商务分60
分
	1、根据“第五章  招标内容与技术需求”中的“一、采购货物清单及技术要求”，对投标产品的技术参数响应情况进行评议，全部符合或同等或优于招标文件要求的得28分，每负偏离一条“★”标记的指标扣2分，每负偏离一条无“★”或“▲”标记的指标扣1分。
注：本项扣分分值超过28分，或标“▲”的技术要求出现负偏离的，作无效投标处理。
	28

	
	2、评标委员会对供应商的供货方案进行评议：（6分）
方案内容详实，可全面覆盖备货、运输、装卸、现场安装、验收等项目各阶段；有详细的供货进度安排及时间规划，应急预案考虑周全且具备针对性的得6分；
方案内容基本完整，供货进度安排及时间规划能够满足项目的交货期要求，对常见的设备故障及安装问题能提出解决方案的得4分；
方案内容单一，供货进度安排不明确或无法提供具体时间规划，对潜在突发情况无应急预案的得2分。
	6

	
	3、评标委员会对供应商的产品质量保证措施进行评议：（5分）
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]质量保证措施丰富，对项目过程中可能出现的各类产品质量问题有全面分析，应对方案具备针对性的得5分；
质量保证措施基本到位，对常见的产品质量及安装问题能提出有效解决方案的得3分；
质量保证措施单一，对潜在的产品质量问题及突发情况处理不到位的得1分。
	5

	
	4、评标委员会对供应商提供的培训服务方案情况进行评议：（5分）
所提供培训内容完整全面，覆盖设备操作、功能使用、日常维保、常见故障处理等方面，实操指导性强，贴合校方使用需求的得5分；
所提供培训内容框架齐全，包含基础操作、常规使用、简易维护及故障处理，可满足日常运维基础指导需求的得3分；
所提供培训内容简略单一，仅介绍基础操作，缺失维保、故障处理关键内容，实用性弱、指导性差的得1分。
	5

	
	5、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议,包括服务力量安排、备件供应、设备维护计划及维护承诺等：（6分）
售后服务团队完整，备件充足，有详细设备维护计划的得6分；
服务团队、备件供应及设备维护计划基本到位的得4分；
服务人员单一，备件供应及设备维护计划不到位的得2分。
	6

	
	6、业绩：（3分）
供应商自2023年7月1日（含）（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目供货业绩的（供货内容应包含本项目采购清单中的任一产品），每有1个得1分，最高得3分。
（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。）
	3

	
	7、服务响应时间：（2分）
供应商承诺故障咨询电话即时响应，且故障报修后3小时内工作人员抵达现场开展故障排查、维修处置工作的，得2分；
供应商承诺故障咨询电话即时响应，且故障报修后4小时内工作人员抵达现场开展故障排查、维修处置工作的，得1分；
（投标文件中提供关于服务响应时间的承诺函加盖供应商公章，未提供不得分。）
	2

	
	8、服务承诺：（4分）
8.1针对本项目货物，供应商故障修复工作出现延误时，承诺按故障时长同等延长保修期的，得2分。
8.2针对教师台式机及机房用台式计算机，供应商针对因软件问题（误删除、病毒、系统异常等）或硬件故障（震动、撞击、电路板、磁头损坏及机械故障等）造成硬盘数据丢失，承诺在质保期内提供至少1次硬盘数据尝试恢复服务的，得2分。
（投标文件中提供关于以上服务内容的承诺函加盖供应商公章。）
	4

	
	9、政策性因素加分（1分）：
投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加1分。
（所需证明材料要求详见本章第1.5条。）
	1


注：无相应方案、措施，或表内要求提供的资料未按要求提供的均不得分。
评委签名：                                                           年  月   日 

附表4
初步审查表
	序号
	审查要求
	要求说明

	1
	本次采购预算金额（最高限价）为:2108000.00元。投标报价超过预算金额（最高限价）的作无效投标处理。
本次采购各类货物均设有单价最高限价，具体详见招标文件“第五章  招标内容与技术需求”。投标报价超过最高限价或任一货物的投标单价超过对应单价最高限价的，投标文件作无效处理。
	提供“开标一览表”。

	2
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	3
	异常低价投标审查。
	符合所述要求。

	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记），且未出现招标文件明确说明的无效投标情况。
	符合所述要求。

	初步审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。
2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5
价格评分表
项目编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）                                           
	                        供应商
分值
	

	价格分40分
	参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%-本国产品价格扣除优惠值20%（如有）；
评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价；
基准价得分为满分40分，其他投标报价得分计算公式如下：
投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100
	40

	报价得分（40分）
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[bookmark: _Toc55385105]第四章  合同样本
（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）
                                        编号：
甲方（采购人）：
乙方（中标供应商）：
根据    （项目名称）   公开招标采购结果（采购编号：        ），确定         为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：
甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。
第一条   项目清单、规格、数量、单位及金额：
货币单位：元
	序号
	货物名称
	产地品牌
	规格型号
	单位
	数量
	交货及安装期
	综合单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合            计
	

	合计人民币金额（大写）：

	[bookmark: OLE_LINK12]1、本合同为固定单价，总价可调合同。上表中的各类货物数量为预计采购数量，实际采购数量视甲方需求确定。甲方最终根据各类货物的实际采购数量以及乙方的中标单价按实结算费用。
2、合同总价包括但不仅限于验收合格交付甲方使用前所发生的一切费用，如货物、备品备件及专用工具制造、供货、运输、保险、税金、装卸、移交前保管、安装（含设备标配外的辅材及辅助作业）、调试、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）等。


第二条   交货期                                     
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]接甲方通知后      天内交付并通过甲方验收。
第三条   交货地点
甲方指定地点。
第四条   质量要求
质量要求：一次性验收合格。
第五条   履约保证金
1、履约保证金金额：合同金额的1%，即_________元。在合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，所有货物交付完毕并通过甲方验收后退还。
2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
第六条   付款方式
1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内，甲方预付给乙方合同金额的30%作为预付款，乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款。
2、所有货物交付完毕并通过甲方验收后7个工作日内根据实际结算金额支付剩余款项。（支付时扣除乙方根据合同约定应当支付的违约金和应承担的赔偿款（如有））
3、所有货物交付完毕并通过甲方验收后，甲方退还履约保证金。
4、合同履行过程中，甲方需追加采购与本合同标的相同的货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。
5、每次费用支付前，乙方应当向甲方提供有效的税务发票，否则甲方有权不予付款。
第七条   质量保证
1、乙方保证所供的产品是全新的、未使用过的且符合国家技术规格、质量标准和环保标准的出厂原装合格产品；如发生所供产品与技术要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3、乙方保证对所供货物的备货、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
4、乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。
5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起   年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。
第八条   检验
1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。
2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
第九条   合同双方的责任及义务
[bookmark: _Toc81103164][bookmark: _Toc253043115][bookmark: _Toc215887379][bookmark: _Toc253043118][bookmark: _Toc81103167][bookmark: _Toc215887382]1、甲方的责任和义务：
1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。
1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。
1.3 甲方有以下权利：
（1）对货物的备货、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；
（2）审查、接收乙方提交的资料；
（3）变更的审核、确认。
[bookmark: _Toc81103165][bookmark: _Toc253043116][bookmark: _Toc215887380]2、乙方的责任和义务：
2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的备货、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。
2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。
2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的要求（无论这些事项在合同中写明与否）。
第十条   包装
[bookmark: _Toc81103168][bookmark: _Toc215887383][bookmark: _Toc253043119]1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。
第十一条   运输及装卸保险
1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保。
2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
第十二条   安装
1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。
3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。
4、乙方人员在安装过程中对房间墙地面及门窗等相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度按2000-5000元/处向乙方收取补偿费用；若实际损坏发生的损失金额大于上述金额，则按实际发生的损失金额进行补偿。补偿金均从合同款中扣除。
5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。
第十三条   验收及交付
1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、技术支持资料（包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告、质保承诺函等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对货物的质量、规格和数量等进行检验。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。
2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。
3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少货物的相应费用及运输费用责任。
4、若甲方在验收过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后24小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的备货、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则甲方将扣除全部的履约保证金，乙方无条件认可。
5、在验收过程中，如甲方认为货物的质量或规格与本合同规定不符，或货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量检验。检验结果合格的，检验费用由甲方承担；检验结果不合格的，检验费用由乙方承担，并且甲方有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。
6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：
（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；
（2）货物安装、保修、质量保证等服务；
（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；
（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。
第十四条   安全
乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。
第十五条   不可抗力
合同任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方协议协商后，允许延期履行或重新修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十六条   违约责任及索赔
1、延期交货与误期赔偿：
如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
2、索赔：
（1）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；
B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；
C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。
（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，因此给甲方造成的损失以及后续供应商增加的费用均由乙方承担。
4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。
第十七条   争议的解决
任何一方因违反合同的规定而引起责任纠纷和损害赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
第十八条   合同的生效
本合同在甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
本合同一式  份，甲乙双方各执  份。
与本合同有关的招标文件、投标文件同本合同具有同等法律效果。



甲方（公章）：                       乙方（公章）：
法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）
地址：                               地址：
邮编：                               邮编：
电话：                               电话：
签约时间：    年    月    日

签约地点：


[bookmark: _Toc216662965]
[bookmark: _Toc55385106]第五章  招标内容与技术需求
一、采购货物清单及技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价最高限价（元/数量单位）
	投标响应

	教室会议室智慧多媒体设备

	1
	交互智能平板
	整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
	台
	37
	14500
	

	
	
	整机采用不小于86英寸超高清LED液晶屏，显示比例不低于16:9，分辨率不低于3840×2160。
	
	
	
	

	
	
	整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺。
	
	
	
	

	
	
	★整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。
	
	
	
	

	
	
	整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，最大总功率≥84W，具备≥2个12W高音扬声器，具备≥2个30W中低音扬声器。
	
	
	
	

	
	
	整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。
	
	
	
	

	
	
	整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
	
	
	
	

	
	
	整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
	
	
	
	

	
	
	Wi-Fi和AP热点工作距离：≥12m。
	
	
	
	

	
	
	整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准，电脑端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
	
	
	
	

	
	
	整机无需外接无线网卡，在主系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
	
	
	
	

	
	
	整机支持：不低于Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz
	
	
	
	

	
	
	同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。
	
	
	
	

	
	
	整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。
	
	
	
	

	
	
	支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。
	
	
	
	

	
	
	支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。
	
	
	
	

	
	
	侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
	
	
	
	

	
	
	整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。
	
	
	
	

	
	
	整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登陆后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
	
	
	
	

	
	
	整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。
	
	
	
	

	
	
	整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。
	
	
	
	

	
	
	★智能拼接摄像头：整机上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines≥1600 lines。视场角≥140度且水平视场角≥135度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。
	
	
	
	

	
	
	广角摄像头部分：整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度不低于2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。
	
	
	
	

	
	
	摄像头功能：整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
	
	
	
	

	
	
	整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
	
	
	
	

	
	
	整机系统支持人工智能画质调节模式，启用后当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整画质参数；支持人工智能空间感知音效模式，通过内置麦克风采集环境声音自动生成符合当前环境的音量、音效。
	
	
	
	

	
	
	支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
	
	
	
	

	
	
	整机内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预
	
	
	
	

	
	
	当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。
	
	
	
	

	
	
	支持将自定义图片设置为开机画面。
	
	
	
	

	
	
	整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
	
	
	
	

	
	
	支持云端在线系统固件升级。
	
	
	
	

	
	
	采用红外触控方式，支持主系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
	
	
	
	

	
	
	从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。
	
	
	
	

	
	
	触摸屏在照度100K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。
	
	
	
	

	
	
	★嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
	
	
	
	

	
	
	无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。
	
	
	
	

	
	
	采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。
	
	
	
	

	
	
	PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
	
	
	
	

	
	
	采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
	
	
	
	

	
	
	主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。
	
	
	
	

	
	
	处理器：四核八线或以上，主频2.0或以上；
	
	
	
	

	
	
	内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置；内存条配置数量≥1；
	
	
	
	

	
	
	硬盘：256G或以上SSD ；固态盘数量≥1；
	
	
	
	

	
	
	★在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录
	
	
	
	

	
	
	★支持当使用桌面镜像功能时发生系统无法启动、系统异常等情况，可通过手势在屏幕上调取触摸中控菜单，进行系统恢复至出厂默认状态，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。
	
	
	
	

	
	
	支持交互大屏在系统恢复后，公共数据分区（如D盘等非系统分区）的数据能够得到保留，不受还原影响，从而不影响教学使用
	
	
	
	

	
	
	支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，支持TCP延迟、ICMP延迟、上传下载速度检测
	
	
	
	

	
	
	支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP
	
	
	
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	2
	外挂式推拉绿板 
	结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面，不应有夹角、分层。
	套
	33
	2000
	

	
	
	尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
	
	
	
	

	
	
	内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。
	
	
	
	

	
	
	板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。
	
	
	
	

	
	
	背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
	
	
	
	

	
	
	衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
	
	
	
	

	
	
	覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。甲醛释放量≤0.2mg/L。
	
	
	
	

	
	
	边框：采用高强度电泳铝合金型材，横框规格≥45×100mm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。
	
	
	
	

	
	
	置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其前部应有凸起，避免物品从前端滚落。
	
	
	
	

	
	
	滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下均匀安装。滑轮使用寿命应不低于10万次。
	
	
	
	

	
	
	拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。
	
	
	
	

	3
	交互智能平板移动支架
	主体结构采用铝合金材质，可用于放置进行演示的液晶电视、等离子电视、监视器、一体机电脑等显示电子设备；高度可调节；采用内置走线装置；采用高强度底座，推车可全方位移动，后轮带刹车。
	套
	4
	1500
	

	4
	移动绿板
	板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光。书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳；可吸附磁钉、磁片，便于教学
	套
	4
	1500
	

	5
	移动展台
	镜头技术：PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms
	台
	1
	1600
	

	
	
	‌元件像素‌：不低于‌1300万像素‌（CCD传感器）
	
	
	
	

	
	
	‌拍摄区域‌：支持‌A3画幅‌全幅拍摄
	
	
	
	

	
	
	‌连接方式‌：支持‌5G Wi-Fi‌无线传输、支持‌Type-C充电接口‌（额定5V/2A）
	
	
	
	

	
	
	内置可充电电池，续航‌至少4小时‌
	
	
	
	

	
	
	‌显示功能‌：主机配备‌实时预览屏幕‌，可直接查看拍摄画面
	
	
	
	

	
	
	‌机械结构‌：拍摄臂支持‌0–90°弯折悬停、主机与支架可‌分离式设计、支持‌俯拍、水平放置、手持等多种使用方式‌
	
	
	
	

	
	
	‌智能功能‌：支持‌最多四台设备画面无线对比显示、支持‌双击大屏任意位置即时对焦、支持‌二维码扫码快速绑定网络‌
	
	
	
	

	
	
	‌物理按键‌：支持开关机、模式切换、画面旋转、一键拍照/录像
	
	
	
	

	
	
	‌软件功能‌（配套软件）：一键启动、延时拍照、英文批注、画面旋转/缩放/亮度调节、支持‌情景模式切换‌、‌画面锁定‌、‌对比教学‌等功能
	
	
	
	

	6
	高清展台
	壁挂式安装，防盗防破坏。无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
	台
	36
	1000
	

	
	
	采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
	
	
	
	

	
	
	采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
	
	
	
	

	
	
	采用不低于800W像素自动对焦摄像头，可拍摄不小于A4画幅。
	
	
	
	

	
	
	解析度：中间不低于1600线，四周不低于1400线。
	
	
	
	

	
	
	展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	
	
	
	

	
	
	整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。
	
	
	
	

	全自动精品录播教室设备

	1
	高清录播设备
	自带边缘化存储≥1TB，用于录制视频文件的本地存储；
	台
	1
	45500
	

	
	
	主机具备录制、导播、存储、点播、互动、课堂分析等多功能于一体，算力集成GPU与NPU协同处理器，CPU核心数≥7，核心主频≥2.6GHz保障应用性能；
	
	
	
	

	
	
	不低于5路摄像机信号输入和≥1路HDMI信号输入，共≥4路高清视频数字视频信号同步采集，具备声画同步机制；
	
	
	
	

	
	
	支持数字音频≥6路输入，≥2路线性音频输入，≥2路线性音频输出，支持回声抑制、增益、噪声抑制与音频均衡功能；
	
	
	
	

	
	
	存储容量≥1TB，用于录制视频文件的本地存储；
	
	
	
	

	
	
	主机配套软件系统采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作；
	
	
	
	

	
	
	可提供师生视频分析，数据包括但不限于行为数据、语音表达数据；
	
	
	
	

	
	
	在多画面布局以及多流录制及直播的使用场景下，不同画面保持毫秒级的同步效果；
	
	
	
	

	
	
	支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求；
	
	
	
	

	
	
	支持多种通电模式状态选择；
	
	
	
	

	
	
	支持系统软件版本管理，提供多种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
	
	
	
	

	
	
	支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
	
	
	
	

	
	
	支持定时休眠唤醒功能；
	
	
	
	

	
	
	支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限；
	
	
	
	

	
	
	主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
	
	
	
	

	
	
	支持双码流录制，支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持多模式比特率设置。
	
	
	
	

	
	
	支持录像文件循环覆盖功能；
	
	
	
	

	
	
	内置互动模块，基于SVC动态网络自适应开展互动授课模式与会议互动模式；
	
	
	
	

	
	
	支持白板交互功能，可通过配套APP进行互动教学实现白板异屏书写同屏展示；
	
	
	
	

	
	
	内置AI分析模块，提供分析、统计、展示等功能；
	
	
	
	

	2
	录播流媒体处理软件
	B/S架构，通过PC浏览器访问录播主机导播界面；
	套
	1
	25000
	

	
	
	支持录制高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、帧率、码率等参数；
	
	
	
	

	
	
	支持按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存；
	
	
	
	

	
	
	支持录制同步另存一份视频文件到U盘中；
	
	
	
	

	
	
	支持在导播预览界面可便捷调取摄像机预设位置的画面；
	
	
	
	

	
	
	支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕；
	
	
	
	

	
	
	支持通过导播界面调整音量大小与一键静音功能；
	
	
	
	

	
	
	支持片头片尾设置；
	
	
	
	

	
	
	支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置保障音频效果；
	
	
	
	

	
	
	★支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；
	
	
	
	

	
	
	支持多协议视音频互动技术，便捷进行远程互动教学应用；
	
	
	
	

	
	
	支持BFCP、H.239协议双流互动功能，接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上；
	
	
	
	

	
	
	支持呼叫自动应答与勾选手动应答两种方式，以满足在课堂场景下听讲端的自动入会，以及接收到互动申请自主选择是否加入会议的情况。
	
	
	
	

	
	
	在录制和直播状态下也能满足AI实时分析能力，课后查看并下载分析报告。
	
	
	
	

	3
	智能跟踪处理软件
	支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的教师跟踪、学生跟踪等；
	套
	1
	10000
	

	
	
	支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置；
	
	
	
	

	
	
	支持根据设定实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；
	
	
	
	

	
	
	支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等。
	
	
	
	

	
	
	支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
	
	
	
	

	
	
	支持设置摄像机拍摄画面的智能构图，支持人像不同比例构图方式；
	
	
	
	

	
	
	基于AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
	
	
	
	

	4
	智能课堂行为分析软件
	多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括师生语音及视觉行为等多维度多类型分析数据板块；
	点
	1
	3600
	

	
	
	实时分析：支持对师生行为等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束快速将数据整合建模生成分析报告；
	
	
	
	

	
	
	教学环节识别：支持按照教学环节定义将课程视频切片，以标签形式显示对应的教学环节；
	
	
	
	

	
	
	编辑教学环节：支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主自定义；
	
	
	
	

	
	
	行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示课堂行为节点，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节。
	
	
	
	

	
	
	★教研签到：记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示并支持报表导出
	
	
	
	

	5
	智能语音分析软件
	支持教师提问情况分析，实现课堂提问情况的清晰回顾
	点
	1
	5000
	

	
	
	教师语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论
	
	
	
	

	
	
	★语音转写，并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏
	
	
	
	

	
	
	课堂高频词分析，抓取授课过程中出现的高频词汇，判断课堂教学重点。
	
	
	
	

	
	
	课堂语气词分析，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
	
	
	
	

	
	
	教师普通话分析每个段落教师授课过程中的普通话水平
	
	
	
	

	
	
	教师音量分析根据时间推移呈现音量波动的变化图表
	
	
	
	

	
	
	★学生音量分析根据时间推移呈现音量波动的变化图表
	
	
	
	

	
	
	★理答类型分析支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数
	
	
	
	

	
	
	教师追问分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数
	
	
	
	

	6
	4K全景摄像机
	传感器采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.6英寸；
	台
	2
	5500
	

	
	
	像素：有效像素≥750万；
	
	
	
	

	
	
	视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
	
	
	
	

	
	
	支持自动和手动变焦，4K模式支持≥10倍光学变焦；
	
	
	
	

	
	
	云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪；
	
	
	
	

	
	
	协议支持：支持VISCA、ONVIF协议，满足多种场景控制要求；
	
	
	
	

	
	
	具备背光补偿功能；
	
	
	
	

	
	
	支持声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
	
	
	
	

	
	
	具备AI抗干扰保障画面持续锁定跟踪对象；
	
	
	
	

	
	
	摄像机内置AI课堂教学分析模型，在拍摄不同老师、学生、黑板等不同目标时，能完成不同的采集分析任务；
	
	
	
	

	
	
	支持通用浏览器直接访问进行管理；
	
	
	
	

	
	
	需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
	
	
	
	

	
	
	需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
	
	
	
	

	7
	4K特写摄像机
	传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
	台
	3
	6000
	

	
	
	像素：有效像素≥800万；
	
	
	
	

	
	
	视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
	
	
	
	

	
	
	★变焦：支持自动和手动变焦，4K模式支持≥15倍光学变焦；
	
	
	
	

	
	
	云台转动：具备机械云台可进行转动跟踪；
	
	
	
	

	
	
	快门速度：支持高速与慢速快门速度；
	
	
	
	

	
	
	视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°；
	
	
	
	

	
	
	具备AI抗干扰，保障画面持续锁定跟踪对象；
	
	
	
	

	
	
	支持PTZ实时跟焦；
	
	
	
	

	
	
	摄像机内置AI课堂教学分析模型，在拍摄不同老师、学生、黑板等不同目标时，能完成不同的采集分析任务；
	
	
	
	

	
	
	支持多种供电方式；
	
	
	
	

	
	
	支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
	
	
	
	

	
	
	支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；
	
	
	
	

	
	
	支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
	
	
	
	

	
	
	支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
	
	
	
	

	
	
	软件在出厂时内嵌于摄像机中。
	
	
	
	

	8
	录制面板
	安装方式：镶嵌式安装在讲台。
	个
	1
	1200
	

	
	
	控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。
	
	
	
	

	
	
	信号指示灯：要求具备信号指示灯。
	
	
	
	

	
	
	支持一键式系统电源开关控制。
	
	
	
	

	
	
	支持一键式录制、停止、锁定电脑信号。
	
	
	
	

	
	
	支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
	
	
	
	

	
	
	支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。
	
	
	
	

	
	
	支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
	
	
	
	

	
	
	支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
	
	
	
	

	
	
	支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。
	
	
	
	

	9
	拾音话筒
	输出接口：RJ45，数字音频接口；频率响应：40Hz—16kHz；灵敏度≥-7dB±1dB；最大声压级≥110dB；信噪比≥62dB；动态范围≥78.5dB；使用电源：麦克风一线通供电
	支
	4
	900
	

	10
	电源管理器
	支持≥6路电源管理； 
支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	台
	1
	1200
	

	11
	无线话筒
	无线接收主机：工作频率范围：UHF 640-690MHz ；可调范围：50MHz；频道数目：不少于200 ；频道间隔：250KHz ；频率稳定度：±0.005%以内 ；动态范围：不小于90dB ；最大频偏：±45KHZ ；音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ；
无线麦克风：笔形设计，支持手持和挂脖；可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声；具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键；无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息；
充电底座：支持电磁感应无线充电，无外插充电接口；支持外接DC5V-2A供电；网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台；具备无线麦克风充电座软件；
	套
	1
	2600
	

	12
	音频处理器
	整体设计：
不低于48K采样率，高速DSP处理芯片。
内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音。
至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
频率响应：20-20KHz。
THD+N：≤0.005 。
动态范围：≥100dB。
幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
支持全功能矩阵混音功能。
支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
	台
	1
	5800
	

	
	
	软件功能：
采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
直观、图形化软件控制界面。
信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。
	
	
	
	

	13
	无源音箱
	内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度，独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正；超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性；采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度；扬声器箱体采用乙烯树脂一次注塑成型；频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.5dB 1W/8Ω；高音单元：1＂
	对
	2
	2800
	

	14
	智慧讲台
	钢木结构、全封闭机身设计，整体采用优质冷轧板和木纹漆工艺。
	张
	1
	12500
	

	
	
	台面尺寸：不小于长1200mm，宽600mm，高度1000mm。
	
	
	
	

	
	
	讲台配有抽屉，方便收纳和储物，抽屉采用自吸阻尼静音轨道，开合顺滑。
	
	
	
	

	
	
	桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、防止学生碰撞。
	
	
	
	

	
	
	台面能够嵌入式安装不小于21.5英寸智慧屏，显示屏角度可以在30°~90°之间调节。
	
	
	
	

	
	
	显示器基座后面配有万能电源插座，USB接口，HDMI输入接口等。
	
	
	
	

	
	
	内置嵌入式网络控制器和千兆交换机模块，能够实现远程集控。
	
	
	
	

	
	
	★讲台上嵌入式智慧屏尺寸≥21.5英寸高清TFT-LCD显示屏，集成宽动态200W像素以上高清摄像头，既可以作为中控操作面板又可以作为电脑触控显示屏。
	
	
	
	

	
	
	讲台上的智慧屏集成不低于13.56M智能IC卡刷卡器，智慧屏能够显示设备二维码，同时支持刷卡、微信和钉钉扫码、动态密码、人脸识别5种开机方式。
	
	
	
	

	
	
	屏幕背景、LOGO可动态设置，信息窗口内容可以动态发布。
	
	
	
	

	
	
	讲台上的智慧屏上具有录播系统面板功能，可以实现录播开始、结束、录播画面预览，导播控制等。
	
	
	
	

	
	
	★语音提示功能，关机时话筒未归还到充电底座，自动播放视频动画并发出语音提示。
	
	
	
	

	
	
	智慧屏可以实时显示电脑画面，能够直接触控方式操作电脑，操作显示流畅无延时。
	
	
	
	

	15
	导播显示器
	不低于23寸；带HDMI高清口；
	台
	1
	1000
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	16
	互动画面显示器
	能效等级：不低于3级；屏幕尺寸：不小于55英寸；屏幕分辨率：不低于4K；HDR显示：支持；背光源：LED；端口不少于：USB2.0接口2个；HDMI2.0接口3个
	台
	4
	2500
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	17
	无线AP
	配置不少于2个10/100/1000M Base-T以太网口；
	项
	1
	800
	

	
	
	支持胖/瘦AP两种工作模式的切换；
	
	
	
	

	
	
	采用IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2标准，支持MU-MIMO，整机空间流≥6，整机最大接入速率≥2000Mbps；
	
	
	
	

	
	
	内置智能天线，采用智能天线阵，具备动态波速功能；
	
	
	
	

	
	
	采用2.4G+5G+5G 三频设计，单频支持不少于8个虚拟AP，支持虚拟AP之间的隔离；单AP最大接入终端数量≥150个，高密度环境≥60台终端并发使用；
	
	
	
	

	
	
	支持OpenSystem、WPA-PSK、WPA2-PSK加密；
	
	
	
	

	
	
	支持802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证；
	
	
	
	

	
	
	支持IPv6技术，包括 IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证；
	
	
	
	

	
	
	支持分时段上网控制，可按时间定时关闭射频，达到按时间段控制终端使用无线网络；支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单；
	
	
	
	

	
	
	采用双IMAGE备份设计，避免升级过程中异常情况导致AP无法正常启动，如异常断电、升级失败等；
	
	
	
	

	18
	机柜
	尺寸不小于：1600MM*600MM*600MM，符合所有设备容纳要求；自带pdu
	台
	1
	2200
	

	19
	安装调试布线配件
	满足系统布线需求：4根sdi,卡农头，适当长度的音响线，网线，音频线和HDMI线，满足现场需求的小型poe交换机等
	套
	1
	10000
	

	20
	智慧黑板
	整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，整机均支持粉笔、白板笔等直接书写。
	台
	1
	20000
	

	
	
	显示面板为86英寸LED液晶屏，可视角度：178°（H）/178°（V）；分辨率：3840×2160；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1200:1；屏幕比例：16:9，屏幕显示灰度分辨率达到256灰阶以上。
	
	
	
	

	
	
	整机采用全贴合模组工艺，钢化玻璃和液晶面板间无任何间隙，书写无悬空感，侧视不存在重影。
	
	
	
	

	
	
	内置嵌入式安卓系统，CPU采用不低于四核设计，系统版本不低于Android9.0，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。
	
	
	
	

	
	
	高清编解码支持：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码，支持最高4K超高清视频。
	
	
	
	

	
	
	采用电容触控技术，支持安卓和Windows系统中进行不少于20点触控，支持多人同时书写，触摸分辨率不低于32768*32768。
	
	
	
	

	
	
	整机能主动感应并自动调节显示亮度实现在不同光照环境下的最舒适的屏幕亮度效果，功能具备自行开启或关闭权限。
	
	
	
	

	
	
	整机支持硬件防蓝光护眼功能，保证师生的用眼安全。
	
	
	
	

	
	
	智能背光模式：当师生进行书写触控时，整机自动调低亮度，当不触摸时，亮度自动调高。
	
	
	
	

	
	
	前置全功能物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开关/待机、支持电脑开关机。
	
	
	
	

	
	
	前置Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。
	
	
	
	

	
	
	前置接口包括三路全通道USB接口（支持安卓和ops电脑识别，如鼠标键盘U盘等）、一路Type-C接口。
	
	
	
	

	
	
	后置支持一路HDMI 输入接口，一路触控TouchUSB接口，一路网口，一路串口（RS232），一路数字音频S/PDIF输出接口，一路3.5mm耳机输出接口。
	
	
	
	

	
	
	整机内置一体式不低于1300万像素摄像头，对角线视角≥120°，水平视角≥95°，支持3D降噪，便于采集师生画面信息。
	
	
	
	

	
	
	内置不少于四路麦克风阵列，支持8m拾音。
	
	
	
	

	
	
	整机内置2*15W音响，支持DTS音效解码和杜比音效解码，营造优秀的课堂听觉效果。
	
	
	
	

	
	
	软控菜单：支持在任何信号源下五指呼出软控菜单功能，菜单实现返回，切回主页、设置、批注、半屏、熄屏等系统操作，无操作下自动隐藏，无需手动关闭。
	
	
	
	

	
	
	整机可通过内置智能检测功能，检测网络连通情况、温度、机器硬件设备故障问题。
	
	
	
	

	
	
	整机软件具备一键还原功能，进行系统还原时，需要软件弹窗二次确认，不接受按键还原，防止误操作。
	
	
	
	

	
	
	整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证美观及使用安全。
	
	
	
	

	
	
	支持一网通，通过一根网线可实现安卓系统和Windows系统上网。
	
	
	
	

	
	
	整机支持蓝牙5.1，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。
	
	
	
	

	
	
	支持内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC和FeliCa协议，刷卡响应时间≤10ms
	
	
	
	

	
	
	提供NFC卡信息添加删除自定义信息功能，支持与校园一卡通系统绑定。
	
	
	
	

	
	
	支持熄屏播放功能，熄屏状态下仍可继续播放音频内容，节能环保。
	
	
	
	

	
	
	半屏功能：支持显示画面快速下移，方便用户点击屏幕上方的内容，点击屏幕上方即可快速恢复全屏模式。
	
	
	
	

	
	
	软件锁：为防止无关人员操作，支持教师通过调取软件功能锁定屏幕。
	
	
	
	

	
	
	U盘锁：为防止无关人员操作，支持教师通过U盘对屏幕进行锁定和解锁。
	
	
	
	

	
	
	密码锁：为防止无关人员操作，支持教师通过密码锁对屏幕进行锁定和解锁。
	
	
	
	

	
	
	★人脸锁：整机支持人脸识别功能，支持教师通过人脸识别对已锁定的屏幕进行解锁。
	
	
	
	

	
	
	一件自检：整机支持对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，方便用户和售后人员快速定位异常。
	
	
	
	

	
	
	视频展台功能：无需OPS内置电脑，支持在安卓系统下直接启动视频展台，进行批注、宣传及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16分屏，支持开展对比教学。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师工作台提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师工作台主界面上呈现多个应用入口，包括课件库、日历、资源、班务、云盘、设备等软件应用
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师可直接通过个人工作台进行备课、授课及课件资源的查看及下载。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师注册即可获得独立的云盘容量空间，无需用户通过完成特定任务才能获取资源存储容量空间，方便教师使用。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师工作台提供课件制作功能，提供多版本教材章节对应课件、教案、素材、习题等资源，针对不同的教材章节自动推送与之精准匹配的教学资源，支持教师选择并引用资源模版进行自由创建课件，提高教师教学效率。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：支持教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：课件制作过程中系统自动保存课件文件到云端教师专属课件库，随时随地进行二次编辑或用于授课。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大屏设备端依据日程安排呈现课程计划。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：提供各个学科、学段、版本的教材资源，并支持查看、下载、收藏、直接引用等操作。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：教师工作台提供班务管理功能，支持教师创建班级或加入其他教师创建的班级，同时支持解散或退出班级。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：支持教师维护自己班级学生信息，支持批量复制学生信息，系统中批量粘贴来添加学生，同时支持修改和删除学生信息。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：远程查看教室终端设备，对设备进行巡课、发送通知、关机等操作。
	
	
	
	

	
	
	教师工作台：提供应用管理功能，支持应用下载、安装、升级、卸载等操作
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供备课功能，支持导入课件，支持直接分享课件到教室大屏端。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：系统所有菜单和按钮均配有明确的图标和中文标识。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、格式刷、清除格式等文本输入。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：支持文本艺术字修改样式，包括边框、阴影、填充等样式。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：支持文本多种对齐方式及左右缩进，支持对文本框进行排版，设置层级、旋转、水平、垂直、等距对齐、锁定、组合功能。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供导入音、视频功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放。授课过程中视频文件支持拖动位置及大小，可全屏播放。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供多种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色以及设置图形透明度。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供表格工具，鼠标拖动选择行列数插入表格，可设置表格样式、边框颜色、粗细、边框样式，单元格的填充颜色。可插入行、插入列、删除行、删除列，合并行、合并列、拆分行、拆分列。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：支持添加思维导图，可增删或拖拽编辑内容、节点，可移动节点，支持节点插入图片。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供多种学科工具，包含拼音、汉字、几何、统计图表、四线三格、元素周期等。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如飞入、淡化、出现、浮入、旋转、劈裂、擦除等效果，支持特效时间、速度、方向设置；支持对教学软件添加的所有对象设置路径轨迹、速度、延时和方向。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：具有页面切换特效，包括百叶窗、擦除、向内溶解，棋盘等多种特殊效果。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供多种颜色、粗细程度的笔进行书写，支持多人同时书写。
	
	
	
	

	
	
	白板软件：提供多种教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、四线三格、计时器、板中黑板、函数、古诗词、星球、英汉字典等；
	
	
	
	

	
	
	白板软件：支持课件全屏播放，授课模式下可对课件进行批注讲解；
	
	
	
	

	
	
	白板软件：授课模式可自动启用批注工具条，包括有笔、橡皮、几何图形、板中板、聚光灯、放大镜、计时器和上下翻页等功能。
	
	
	
	

	
	
	微课工具：支持桌面模式、摄像头模式多种模式录制。
	
	
	
	

	
	
	微课工具：支持开始、停止录制、保存等操作。
	
	
	
	

	
	
	微课工具：支持输入音量调节。
	
	
	
	

	
	
	微课工具：支持自由拖拽系统桌面录制区域、全屏幕录制等多种录制方式。
	
	
	
	

	
	
	微课工具：支持摄像头选择及设置关闭摄像头等操作。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：基于PPT、WPS的备课工具，提供教学资源、教学工具，为教师备课提供支持。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：备课提供有课堂活动、思维导图、学科工具、网页工具等工具辅助教师制作课件。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：支持插入多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：提供网盘功能，支持教师快速打开并编辑课件，支持教师快速引用网盘中的教学资源，如图片、音频、视频、课件等等。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：支持一键上传课件至网盘，交互大屏端通过打开网盘中的课件进行授课。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：供有丰富的教学资源，根据教师备课教材章节推送课件、音视频、图片等资源，支持教师直接插入课件或素材来快速便捷制作课件。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：支持添加思维导图，可制作思维导图，实现增加、编辑或删除思维导图节点内容。
	
	
	
	

	
	
	PPT教学助手：提供网页工具，可插入网页
	
	
	
	

	
	
	网盘：提供给每位教师独立的云存储空间，支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件的云端存储，支持永久保存、随时分享、下载和查看。
	
	
	
	

	
	
	网盘：支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件和文件夹的批量复制、移动备份。
	
	
	
	

	
	
	网盘：提供回收站功能，支持保留10天内删除的文件，支持单个文件还原和多个文件批量还原功能，同时支持一键清空回收站功能。
	
	
	
	

	
	
	网盘：点击网盘中的文档支持在线编辑或查看文档内容，并支持系统自动保存文档内容。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、录屏功能。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：提供课间文化、校园通知、今日作业功能。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：提供课程相关信息及教师分享到交互平板的课件，上课前进入课程提醒页面，展示教师本课时课件，为教师授课提供快捷入口。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：提供白板入口，支持教师快速进入白板书写模式。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：提供本地文件管理功能入口，方便教师查看管理本地文件。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：支持课间休息时全屏播放发布的图片、视频等课间文化和纯文本的课间通知内容。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业，记录作业内容。
	
	
	
	

	
	
	授课中心：为应用程序提供快捷使用入口，同时支持应用程序管理。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：基于PPT、WPS的授课工具，支持教师随时随地打开课件进行互动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：提供有网盘功能，支持教师在授课过程中随时打开网盘中存储的教学资源辅助教学，同时支持把授课过程中的批注笔记实时存储到网盘中。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：提供课堂评价功能，支持教师在授课过程中对学生进行点评、点名、知识点掌握情况评价、批量点评学生等。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：授课过程中为教师提供笔、橡皮、学科工具等帮助教师实时进行批注。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：提供黑板模式，支持新建页、翻页，同时支持一键截屏保存至云端网盘中。
	
	
	
	

	
	
	授课宝：提供的工具箱包含有形状、放大镜、聚光灯、计时器、拼音、汉字、函数、几何、四线三格、元素周期等各学科教学辅助工具。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：支持学生座次模式名单，便于教师对号入座评价学生。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：支持教师实时对班级学生进行评价，支持对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分，同时提供重新计分功能。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：系统给每一位学生生成单独的报表数据，支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据，帮助教师了解班级学生的学习情况，同时提供数据支撑。
	
	
	
	

	
	
	课堂评价：提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。
	
	
	
	

	
	
	资源中心：提供第三方资源接入服务，汇聚多个优质资源服务平台，支持小初高多个学科，资源覆盖K12全学段、全学科。
	
	
	
	

	
	
	资源中心：提供云端存储和资源管理，支持随时随地实现资源共享、预览、下载等服务。
	
	
	
	

	
	
	资源中心：支持资源下载量、点赞量排序。
	
	
	
	

	
	
	资源中心：支持教师上传资源、管理维护资源。提供资源共享、预览、下载等功能。
	
	
	
	

	
	
	资源中心：为业务平台提供资源服务，包括课件资源、微课资源、校本资源等，资源类型涵盖有课件、图片、文档、视频、音频等。
	
	
	
	

	
	
	应用中心：提供多种应用程序，包括备课、班务管理、授课等，支持下载、安装、升级、自动安装、卸载应用程序功能。
	
	
	
	

	
	
	应用中心：管理已安装的应用程序，支持点击直接打开应用程序，支持应用程序自动升级，同时提供应用程序卸载功能。
	
	
	
	

	
	
	应用中心：支持应用程序详情，具有图片、文字描述，详细介绍，版本说明。
	
	
	
	

	
	
	应用中心：提供应用程序分类，支持教师根据分类快速找到想要的应用程序，如：教学管理、系统工具等。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持微信小程序，不需要安装app；
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：扫一扫即可打开应用，提供多种功能，包含课件库、资源、网盘、设备集控、班务管理等。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持教师云端课件库，支持对单个或多个课件进行分享、移动和删除，支持重命名课件，提供智能检索功能来搜索课件。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：提供移动端资源中心，支持课件、教案、其他素材等教学资源，支持教师随时随地搜索查找教学资源，同时支持一键保存资源到个人网盘中进行备用。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持教师个人网盘，支持显示个人网盘内容，提供新建文件夹功能，支持对单个或多个文件进行分享、移动和删除，支持重命名文件和文件夹，支持提供智能检索功能来搜索网盘里的文件。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校园通知和课件文化，支持移动端进行文件分发。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持查看班级光荣榜，呈现班级点评得分情况以及班级学生得分排行。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级，同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息。
	
	
	
	

	
	
	教师移动助手：支持教师在移动端对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分；支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价；支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据；系统给每一位学生生成单独的报表数据，支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况；同时系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据；提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。
	
	
	
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
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	视频展台
	展台采用模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。
	台
	1
	1000
	

	
	
	采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。
	
	
	
	

	
	
	展台使用800万像素，最高分辨率不低于3264*2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。
	
	
	
	

	
	
	箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。
	
	
	
	

	
	
	整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。
	
	
	
	

	
	
	兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。
	
	
	
	

	
	
	支持对展台画面进行批注，支持对笔迹粗细进行调整；可对批注内容进行撤销和擦除。
	
	
	
	

	
	
	支持进行拍照和延时拍照，延时拍照时间可选择5秒、10秒。
	
	
	
	

	
	
	支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、画面锁定等操作。
	
	
	
	

	
	
	支持对展台画面的画质进行调整。
	
	
	
	

	
	
	支持点击拍照添加图片或从本地导入图片。
	
	
	
	

	
	
	支持对拍摄或导入的图片进行移动。
	
	
	
	

	初中五楼录播教室改造

	1
	矿棉板吊顶(平面)
	规格:11800*9900mm
材质: U50型轻钢龙骨;600*1000*12矿物棉装饰吸音板，T形轻钢龙骨吊顶
	平方
	58.71
	80.00 
	

	2
	石膏板吊顶(平面)
	C50型轻钢龙骨；9.5mm单层石膏板；板缝贴胶带、点锈；无机涂料照面三道；满刮腻子两道；
	平方
	46.17
	127.01 
	

	3
	窗帘盒
	窗帘盒，展开宽度400；18mm防火板基层；9.5mm单层石膏板面层；板缝贴胶带、点锈
	m
	13.99
	63.79 
	

	4
	顶灯
	规格600*600*30mm
超亮透镜直发光平板灯，60W
	套
	9
	160.00 
	

	5
	地台
	6000*1800*200mm踏台，30*30*1.2方形镀锌钢管框架，16mm厚多层板底层，12mm厚玻镁防火板面层
	平方
	6.75
	408.38 
	

	6
	地台
	9900*1100*150-300mm观摩地台，30*30*1.2方形镀锌钢管框架，16mm厚多层板底层，12mm厚玻镁防火板面层
	平方
	14.61
	443.21 
	

	7
	塑胶地垫
	规格:11800*9900mm+踏台侧面30米
做3-5mm自流平，石英沙水泥，2.0mm厚塑胶地板，塑胶梯条
	平方
	108.18
	139.97 
	

	8
	墙面
	老墙整理并作被损修补，40*30木龙骨，18mm多层板衬底，400*9mm竹木纤维墙板饰面，木塑阴、阳角线护角，底部采用75*15mm实木成品踢脚线。
	平方
	22.59
	247.66 
	

	9
	墙面
	原面层打磨至腻子；封底漆一道，无机涂料二道；
	平方
	16
	20.71 
	

	10
	墙面硬包
	15mm厚细木工板衬底，9mm厚中纤板外包耐磨小荔枝纹人造革成品硬包板
	平方
	55
	254.92 
	

	11
	线路布设\灯具安装
	本工程设计范围为教室内部照明线路改造及安装，20mmPVC穿线管，1.5-2.5mm2铜质标准电线，二组空调线路，8套五孔插座，全室灯具线路安装调试。
	室
	1
	3500.00 
	

	12
	窗帘
	规格:2280*1800mm（布艺）
	樘
	6
	255.06 
	

	地下室接送系统改造

	1
	单机芯人行闸机
	国标1.5mm厚304不锈钢板，表面为拉丝或镜面；挡板材料采用12mm透明高强度耐冲击门板；通道宽度 600mm；驱动电机：24V直流电机；检测技术：红外检测，共4组红外对射，防夹、防尾随；通道指示：用于引导人员通行,高亮LED指示灯，红×表示禁行，绿↙表示通行；电源 AC220V/60Hz；
	台
	4
	3200
	

	2
	通道控制器
	读卡接口:可连接2个读卡器;  通讯接口：TCP/IP
	台
	2
	5000
	

	3
	读卡器
	工作电源：DC 12V±10%，1A；使用环境：温度：-25~70°C，相对湿度：20%~90%不结露；适用卡片：Mifare1卡；读卡距离：5~10mm；
	台
	4
	700
	

	4
	人脸识别器终端
	液晶屏:不小于8寸(分辨率不低于1280*800)
摄像头:红外双目摄像头
通信:支持有线/WIFI
内置读头：ICID通用
防水罩：配备
音频口/USB口：配备
要求与学校放学系统平台对接
	台
	4
	2500
	

	5
	安装辅材
	保函：六类网线，3箱配水晶头，电源线，5口交换机1个，1.5米高清线10根，光纤收发器1套，3插插排11个，膨胀螺丝螺丝若干，穿线管80米，其他配件
	批
	1
	4800
	

	6
	不锈钢护栏
	不锈钢护栏，1.2米高
	米
	14
	580
	

	7
	导视牌
	地下车库悬挂导视牌
外框：铝材
内容：亚克力彩印
厚度：8cm
	批
	10
	400
	

	8
	附属设施
	交通乳胶减速震荡带，30cm*300cm
	条
	6
	500
	

	9
	附属设施
	泊位交通线，黄色，30cm宽，6500cm*2500cm
	个
	10
	500
	

	10
	隔离桩
	70CM隔离桩
	个
	70
	28
	

	11
	自动挡车器
	直流变频功能：抬杆和落杆速度不少于三档调节，可以实现高速抬杆，快速通行；
全向道闸：全向道闸支持左右换向（杆件换向需拆换竖杆）
支持遇阻反弹，开优先保护功能
具备事件日志记录，方便操作追踪
支持红外、地感、雷达等多种防砸
手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态
有效通行宽度不低于：3690
通道宽度不低于：4040
道闸高度不低于：4750 
手柄控制接口：1组 
开/关到位输出接口：各1组 
开/关/停控制信号接口：各1组 
红外/地感防砸信号接口：1组 
保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 
485控制接口：1组  
输入电压：AC220V 
电机类型：直流无刷 
是否含雷达：含雷达 
	台
	2
	8000
	

	12
	出入口雷达
	采用MMIC技术，雷达检测距离可调，检测宽度可调，提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，采用LED灯指示雷达工作状态。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；功耗：＜3W；工作电压：9~32VDC；额定电流：＜0.25A；使用环境温度：-40~+85°C 
	台
	2
	905
	

	13
	抓拍显示一体机
	支持400万像素高清摄像机；
专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清；
集摄像机、显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
支持LCD或者LED显示；
内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控；
支持电动变焦镜头；
支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围不小于：10°~23°；
识别车牌种类：支持识别符合《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识；
车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上；
支持跟车不落杆，实现快速通行；
防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；
支持镜头视窗玻璃自加热功能；
最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：3.1~6mm电动变焦
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪 
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 
最大图像尺寸不低于：2688*1520
帧率不低于：25fps(2688*1520)
图像设置：包含饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪等，通过软件可调 
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
通讯接口不少于：1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个232接口
音频输出不少于：1路音频输出
外部接口不少于：2路触发输入
不少于2路继电器输出，支持道闸开 
工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
	台
	2
	8800
	

	14
	出入口抓拍机
	集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体；
采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦；
接口：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
车牌识别：支持识别符合《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆
双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：电动镜头3.1-6mm
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪 
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 
最大图像尺寸：1920*1200
帧率：25fps(1920*1200)
图像设置：包含饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪等，通过软件可调
存储功能：支持SD/SDHC 
支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
通讯接口不少于：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口
音频输出不少于：1路音频输出
补光灯不少于：支持2个内置LED灯，白光红外可切换
外部接口不少于：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停
内存卡插槽不少于：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量256G 
工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
	台
	1
	2680
	

	15
	出入口配件
	立柱高度不低于：1.3米
立柱直径不低于：60mm
1.3米处可安装一体机
0.5米处可安装“四行LED显示屏”
材质：碳素钢 Q235
	台
	1
	520
	

	16
	出入口控制终端
	嵌入式平台：ARM  嵌入式处理器，BS/CS双架构
安全性：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据
稳定性：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行
视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器
适应性：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用
网口设计不少于：内网8个网口，外网1个千兆网口
移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备
远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备
本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷
手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便
异常处理：终端1对1热备份，数据支持RAID1备份
SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台
级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场
操作系统 ：嵌入式ARM系统，BS/CS双架构
管理车道数不少于：4个
最大级联数不少于：5台
接入路数不少于：12路相机
Web访问：支持
本地操作：支持 
硬盘个数不少于：2个
硬盘容量不少于：128G SSD + 2T HDD 
网卡：2个千兆网卡
网口不少于：1个千兆外网口+8个百兆内网口
Wi-Fi：支持
USB不少于：4个
HDMI不少于：1路
VGA不少于：1路
RS-485不少于：1路
RS-232不少于：2路
报警输入不少于：2路
报警输出不少于：1路
音频输入：3.5MM标准音频输入
音频输出：3.5MM标准音频输出 
工作温湿度：工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%
供电方式：DC12V 5A适配器
	台
	1
	5000
	

	17
	安全岛
	混凝土现场浇筑
	套
	2
	900
	

	18
	人脸识别器终端
	设备外观：采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假。
设备容量：支持不低于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持不低于50000张卡片，不低于100000条记录。
认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号。
通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26。
视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264。
输入接口不少于：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。
输出接口不少于：电锁*1个，报警输出*1个。
工作电压：DC 12V/3A。
安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装。
	台
	9
	2500
	

	19
	单门磁力锁
	上锁时NO输出，开锁时NC输出，最大拉力不低于280kg静态直线拉力，适用于木门、金属门、防火门，输入电压 DC12V或DC24V，支持门磁输出
	套
	3
	200
	

	20
	双门磁力锁
	上锁时NO输出，开锁时NC输出，最大拉力不低于280kg静态直线拉力，适用于木门、金属门、防火门，输入电压 DC12V或DC24V，支持门磁输出
	套
	5
	350
	

	21
	开门按钮
	结构：塑料面板
性能：最大耐电流1.25A，电压250v
输出：常开
类型：适合埋入式电器盒使用
	套
	8
	25
	

	22
	门禁电源
	12V/10A门禁电源
	个
	8
	60
	

	23
	紧急开关
	定制
	个
	8
	28
	

	24
	辅材
	网线，信号线等
	套
	8
	100
	

	机房设备及电脑

	1
	机房用台式计算机
	台式主机
	▲CPU：主频不低于3.6GHz，不低于8核，不低于8线程，L3缓存不低于32MB。
	台
	102
	4600
	

	
	
	
	内存不低于：16GB/DDR4/3200MT/s
	
	
	
	

	
	
	
	▲硬盘：不低于256GB，M.2/NVMe/SSD硬盘
	
	
	
	

	
	
	
	▲支持1000Mbps。
	
	
	
	

	
	
	
	声卡：集成声卡。
	
	
	
	

	
	
	
	显卡：集成显卡。
	
	
	
	

	
	
	
	USB有线键盘、鼠标。
	
	
	
	

	
	
	
	接口：USB3.0≥4个(具备开机充电功能)；Type C≥1个；三段式麦克风接口*1；四段式耳麦接口*1。
	
	
	
	

	
	
	
	内部插槽：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个;M.2≥2个；SATA≥2个。
	
	
	
	

	
	
	
	电源功率：≥180W。
	
	
	
	

	
	
	显示器
	▲显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。
	
	
	
	

	
	
	
	显示器：对比度不低于：1000:1
	
	
	
	

	
	
	
	显示器：低蓝光、无频闪
	
	
	
	

	
	
	软件预装
	预装操作系统
	
	
	
	

	
	
	
	教学软件：教学备授课软件预装（根据学校需求），提供3年以上服务期。
	
	
	
	

	
	
	
	其它预装：浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件，提供3年以上服务期。
	
	
	
	

	
	
	
	显示器：对比度不低于：1000:1
	
	
	
	

	
	
	
	显示器：低蓝光、无频闪
	
	
	
	

	
	
	其他
	▲CPU:根据财库【2023】29号《台式计算机政府采购需求标准》的相关规定，CPU须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	
	▲操作系统:根据财库【2023】29号《台式计算机政府采购需求标准》的相关规定，操作系统须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供台式计算机由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供显示器由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	2
	办公软件
	支持多语言，提供宏编辑器。
	套
	102
	500
	

	3
	电子教室
	采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开运维管理终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。
	套
	2
	8000
	

	
	
	网络同传，独立界面操作同传，支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。
	
	
	
	

	
	
	支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位。
	
	
	
	

	
	
	支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署，IP可达即可部署，简化网络结构，不同网段的终端可以镜像同传。
	
	
	
	

	
	
	支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。
	
	
	
	

	
	
	支持镜像分层差分盘技术，用于存储用户系统盘产生的数据。
	
	
	
	

	
	
	支持硬盘保护，支持常见硬盘，SSD硬盘、M.2硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。
	
	
	
	

	
	
	支持在镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。
	
	
	
	

	
	
	支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备IP地址，支持查看网络连接质量。
	
	
	
	

	
	
	支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持TCP延迟、ICMP延迟、内外网上传下载速度检测，支持导出诊断结果。
	
	
	
	

	
	
	支持查看终端设备信息，支持查看终端设备型号、序列号、磁盘容量、内存容量、CPU型号、设备ID等信息。
	
	
	
	

	
	
	支持自动软件注册，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册。
	
	
	
	

	
	
	软件服务期：正版授权，3年以上服务期。
	
	
	
	

	4
	教师助手软件
	登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。
	套
	2
	8000
	

	
	
	设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
	
	
	
	

	
	
	人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。
	
	
	
	

	
	
	教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式包含：文档：ppt、pptx、word、pdf;图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4
	
	
	
	

	
	
	教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。
	
	
	
	

	
	
	学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。
	
	
	
	

	
	
	下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。
	
	
	
	

	
	
	课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。
	
	
	
	

	
	
	学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。
	
	
	
	

	
	
	切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。
	
	
	
	

	
	
	教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。
	
	
	
	

	
	
	文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。
	
	
	
	

	
	
	文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。
	
	
	
	

	
	
	授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。
	
	
	
	

	
	
	文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。
	
	
	
	

	
	
	文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。
	
	
	
	

	
	
	导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。
	
	
	
	

	
	
	黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。
	
	
	
	

	
	
	离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。
	
	
	
	

	
	
	设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。
	
	
	
	

	
	
	学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。
	
	
	
	

	
	
	学生名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。
	
	
	
	

	
	
	教师名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。
	
	
	
	

	
	
	软件服务期：正版授权，3年以上服务期。
	
	
	
	

	5
	静电地板
	陶瓷防静电地板，架空活动地板。
	平方
	200
	300
	

	
	
	防静电性能：系统电阻10⁶-10⁹Ω
	
	
	
	

	
	
	静电消散时间：从5000V降至50V，要求<0.5秒
	
	
	
	

	
	
	承载性能：极限集中载荷≥1000公斤(挠度<2mm)
	
	
	
	

	
	
	均布载荷：>1600公斤/平方米
	
	
	
	

	
	
	物理与材质：规格尺寸600×600mm
	
	
	
	

	
	
	厚度：40mm
	
	
	
	

	
	
	面层厚度：10mm厚防静电陶瓷
	
	
	
	

	
	
	结构组成：钢板壳结构+发泡水泥/硫酸钙填充+防静电瓷砖面+导电胶条封边
	
	
	
	

	6
	交换机
	类型：二层云网管千兆交换机
	台
	6
	1000
	

	
	
	应用层级：二层
	
	
	
	

	
	
	端口：不少于24个 10/100/1000M 自适应RJ45电口，4个 千兆SFP光口
	
	
	
	

	
	
	交换容量：不少于336Gbps
	
	
	
	

	
	
	MAC地址表：8K
	
	
	
	

	
	
	内存/Flash：256MB/16MB
	
	
	
	

	
	
	端口防雷：不少于6KV
	
	
	
	

	
	
	管理方式：Web网页管理、APP、MACC云平台远程运维，支持云端配置、告警、排查
	
	
	
	

	
	
	二层基础&隔离：VLAN：支持4K VLAN、端口VLAN、Voice VLAN
	
	
	
	

	
	
	端口聚合（LACP）、端口镜像、环路保护（ERPS/环路检测）
	
	
	
	

	
	
	DHCP Snooping、端口安全、802.1X、ACL访问控制
	
	
	
	

	
	
	QoS与组播：端口限速（入/出方向）、流量优先级调度：IGMP Snooping、组播过滤/快速离开，适合监控、IPTV场景
	
	
	
	

	
	
	其他：支持9KB巨型帧、风暴抑制等
	
	
	
	

	7
	路由器
	产品类型：1U机架式多业务综合路由，集成路由、防火墙、上网行为管理、AC无线控制器、VPN等功能
	台
	2
	1300
	

	
	
	接口：不少于5个 10/100/1000M自适应千兆电口、1个固定WAN、1个固定LAN、3个WAN/LAN可切换口，最大支持4个WAN口、1个 Console 调试口（RS‑232）、1个 USB 接口
	
	
	
	

	
	
	CPU：多核处理器
	
	
	
	

	
	
	内存：不少于512MB DDR
	
	
	
	

	
	
	Flash：2MB SPI‑Flash
	
	
	
	

	
	
	输入电源：100‑240V~ 50‑60Hz 交流供电
	
	
	
	

	
	
	最大功耗：＜25W
	
	
	
	

	
	
	工作温度：0℃～45℃；存储温度：‑40℃～70℃
	
	
	
	

	
	
	整机吞吐量：不少于500Mbps
	
	
	
	

	
	
	AC无线管理：最多管理 16个普通AP / 32个墙面AP
	
	
	
	

	
	
	VPN规格：IPSec VPN 16条；SSL VPN 10条
	
	
	
	

	
	
	路由与出口：静态路由、策略路由、多WAN负载均衡/链路备份、带宽叠加、DHCP服务器/中继、DDNS、端口映射/NAT
	
	
	
	

	
	
	安全管控：基础防火墙、ACL访问控制、攻击防护
	
	
	
	

	
	
	上网行为管理/审计：URL过滤、应用管控、流量审计、日志留存、微信连WiFi+、广告推送、用户认证
	
	
	
	

	
	
	流量与QoS：智能流控、端口/应用限速、流量优先级调度、风暴抑制
	
	
	
	

	
	
	管理方式：Web本地管理、云平台远程运维、SSH、Console命令行、支持配置备份/恢复、U盘导入导出配置
	
	
	
	

	8
	插座
	四插三孔插座
	个
	27
	35.86
	

	9
	标签
	常规标签
	盒
	2
	50
	

	10
	网线
	CET6"规格：六类非屏蔽阻水双绞线
	米
	920
	5.65
	

	11
	电源线
	RVV3*1，国标
	米
	70
	5.47
	

	12
	电源线
	RV2.5，单芯
	米
	400
	4.06
	

	13
	PVC线槽
	10公分
	米
	55
	6
	

	14
	软管
	塑料软管
	跟
	51
	1.2
	

	15
	水晶头
	六类网络水晶头
	盒
	1
	150
	

	16
	理线架
	标准19”机架式安装，高度：1U，
	个
	4
	84.54
	

	17
	机柜
	标准网络机柜，尺寸：1200*600*600
	台
	1
	1000
	

	操场广播改造

	1
	纯后级功放
	采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
	台
	1
	9000
	

	
	
	额定输出功率：≥1500W
	
	
	
	

	
	
	具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
	
	
	
	

	
	
	具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
	
	
	
	

	
	
	内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
	
	
	
	

	
	
	功放电路，无交越失真。
	
	
	
	

	
	
	内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
	
	
	
	

	
	
	具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
	
	
	
	

	
	
	具有不少于2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	
	
	
	

	2
	音柱
	灵敏度：≥94dB
	只
	6
	1200
	

	
	
	防护等级：不低于IP66
	
	
	
	

	
	
	喇叭单元不少于：6.5"×4+3"×1
	
	
	
	

	3
	线材
	RVV2*2.5J
	米
	600
	5
	

	4
	PVC管
	聚氯乙烯PVC，白色，规格:20
	米
	600
	3
	

	办公设备

	1
	教师台式机
	▲CPU:国产处理器，ARM架构芯片，主频≥2.4GHz，核心数≥8
	台
	54
	4950
	

	
	
	▲内存：≥16G ，插槽数量≥2个
	
	
	
	

	
	
	▲独立显卡：显存容量≥2GB，提供HDMI、VGA接口
	
	
	
	

	
	
	硬盘：≥512GB，M.2接口NVME协议SSD，支持3.5寸硬盘及2.5寸硬盘扩展
	
	
	
	

	
	
	槽位：M.2 硬盘槽位≥2个，SATA接口≥4个
	
	
	
	

	
	
	▲显示器：配置≥23.8寸显示器；分辨率≥1920*1080，视频接口VGA+HDMI
	
	
	
	

	
	
	网络：不少于1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口
	
	
	
	

	
	
	键盘鼠标：有线键盘鼠标套装
	
	
	
	

	
	
	扩展槽：PCIe x16≥2个;PCIe x8≥2个
	
	
	
	

	
	
	接口：USB3.0接口≥8个（其中≥1个接口支持快充功能，≥1个Type-C接口）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；≥5个音频接口；
	
	
	
	

	
	
	机箱：机箱体积≤8.9L，整机支持免工具拆卸；机箱可立可卧，散热风罩，便于维护，后面板配备1个2位故障数码显示管。
	
	
	
	

	
	
	数据安全：具有支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）。
	
	
	
	

	
	
	▲电磁兼容性：设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证。
	
	
	
	

	
	
	▲操作系统：桌面操作系统支持飞腾、海思麒麟、海光、龙芯、兆芯等主流国产芯片。
	
	
	
	

	
	
	操作系统：原厂免费升级服务期限≥3年。
	
	
	
	

	
	
	流式软件：正版授权永久激活，原厂免费升级服务期限≥3年。合同签订前提供软件产权归属为采购人的原厂授权证书。
	
	
	
	

	
	
	▲CPU:根据财库【2023】29号《台式计算机政府采购需求标准》的相关规定，CPU须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	▲操作系统:根据财库【2023】29号《台式计算机政府采购需求标准》的相关规定，操作系统须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供台式计算机由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供显示器由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	2
	便携式笔记本电脑
	主频不低于3.13GHz,不低于8核心、8G内存、256固态硬盘，集成显卡，屏幕14英寸FHD
提供原厂三年免费上门服务
	台
	2
	5948
	

	
	
	▲CPU:根据财库【2023】29号《便携式计算机政府采购需求标准》的相关规定，CPU须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	▲操作系统:根据财库【2023】29号《便携式计算机政府采购需求标准》的相关规定，操作系统须符合国家安全可靠测评要求。投标文件中提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心两个网站的安全可靠测评结果截图并加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	3
	A4彩色激光多功能一体机
	类型：激光一体机、最大打印幅面：A4、功能：复印、扫描、打印、扫描类型：平板式、打印方式：彩色激光、双面打印：自动、最大复印页数：不少于99页、供纸方式：自动/手动、幅面尺寸：A4、质保期：不少于1年质保、噪音级别：<50分贝、连接方式：有线/无线双重模式功能、适用系统包括：Windows 8（32位/64位）,Windows 7（32位/64位）,Windows10及以上,OS X v10.12,Windows 8.1（32位/64位）,OS X v10.10,OS X v10.11，适配耗材：鼓粉分离式硒鼓
	台
	2
	2850
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	4
	A4彩色喷墨一体机
	A3+彩色打印复印一体机 
墨水：独立4色
自动双面打印：支持
逐份打印：支持
打印速度：A4文档单面打印：黑白文本：约25页/分钟*4，约32页/分钟*3；彩色文本：约12页/分钟*4，约22页/分钟*3。A4文档双面打印：黑白文本：约16页/分钟*4，彩色文本：约9页/分钟*4
显示屏：不小于4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶触控面板
最大复印分辨率不低于：输入 600 x 600dpi、输出 600 x 1200dpi
颜色数不低于：256阶 / 1,670万色
最大复印尺寸不低于：A3
最大复印份数不低于：999页
扫描仪类型：平板彩色图像扫描仪
扫描仪感光部件：CIS
	台
	2
	5600
	

	5
	碎纸机
	碎纸方式‌：粒状、‌碎纸效果不大于‌：2×8mm、‌碎纸能力不低于‌：8张/次（70g A4纸）、‌碎纸宽度不低于‌：220/125mm（支持双入口）、‌碎纸速度不低于‌：2.1米/分、‌碎纸箱容积不低于‌：17L、‌连续碎纸时间不低于‌：20分钟、‌工作噪音‌：≤58dB、‌其他特性‌：双入口、过热保护、自动进纸）‌‌
	台
	5
	1200
	

	6
	A4黑白激光多功能一体机
	功能：A4黑白激光多功能一体机，自动双面打印、复印、扫描、传真
‌最大幅面‌：A4
‌打印速度不低于‌：‌34 ppm‌（A4）
‌打印分辨率不低于‌：‌1200 × 1200 dpi‌
‌双面功能‌：‌自动双面打印/复印‌
‌网络接口‌：有线以太网（10/100 Base-TX）、USB 2.0
‌进纸容量不低于‌：‌250页主盒 + 30页多功能托纸盘‌；‌自动输稿器（ADF）不低于：50页
‌耗材类型‌：‌鼓粉分离‌（硒鼓约12000页，墨粉盒约3000页）
‌系统支持‌：Windows 7 SP1/8/8.1/10/Server 2008–2019（网络仅限Server）、macOS（部分版本）
‌移动打印‌：支持 AirPrint ‌‌
	台
	21
	2400
	

	
	
	▲节能产品要求：投标文件中提供产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章，未提供的本条视作负偏离。
	
	
	
	

	体育馆扩声设备

	1
	专业音箱
	类型：15”无源二分频全频音箱
	只
	8
	3400
	

	
	
	低音单元： 15寸铁氧体，3”音圈
	
	
	
	

	
	
	高音单元：1”喉口，钛膜片，1.75”音圈
	
	
	
	

	
	
	频率范围：45HZ-20KHZ
	
	
	
	

	
	
	功率（额定/峰值）AES：380W/1200W（PEAK）
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1W/1M）：不低于98dB
	
	
	
	

	
	
	最大声压级（1m）：不低于122.8dB
	
	
	
	

	
	
	指向角度（水平×垂直）：90°×60°可旋转号角
	
	
	
	

	
	
	保护：高音保护
	
	
	
	

	
	
	输入接口：2×NL-4音箱座
	
	
	
	

	
	
	安装系统吊挂点/底部支撑：不低于18个M8吊点+底托
	
	
	
	

	2
	两通道专业功放2*800W
	输出功率(1KHz 0dB 输入)：8Ω 2*800W,4Ω  2* 1400W,  8Ω桥接 2800W
	台
	4
	3300
	

	
	
	信噪比：＞100dB A计权 1KHz 0dB输入
	
	
	
	

	
	
	失真度：＜0.1% A计权 1KHz 10V输出
	
	
	
	

	
	
	灵敏度：不低于0.775V
	
	
	
	

	
	
	输入阻抗：20KΩ 平衡
	
	
	
	

	
	
	阻尼系数：＞200/8Ω
	
	
	
	

	
	
	频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB
	
	
	
	

	
	
	通道分离度：＞90dB
	
	
	
	

	
	
	冷却方式：无级变速风扇散热
	
	
	
	

	
	
	功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温
	
	
	
	

	3
	一拖四无线手持话筒
	UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；
	套
	1
	3800
	

	
	
	四通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进
	
	
	
	

	
	
	采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路
	
	
	
	

	
	
	各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台叠机使用（即40台接收机和80个发射器）
	
	
	
	

	
	
	内置高效抑制噪声线路
	
	
	
	

	
	
	接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号
	
	
	
	

	
	
	背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
	
	
	
	

	
	
	不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用
	
	
	
	

	
	
	鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；
	
	
	
	

	
	
	主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容；
	
	
	
	

	
	
	使用距离: 空旷环境不低于80-100米      复杂环境不低于50-80米            
	
	
	
	

	
	
	振荡方式：锁相环频率合成(PLL)
	
	
	
	

	
	
	频率范围：UHF 500MHz～900MHz
	
	
	
	

	
	
	频率稳定性：±0.001%
	
	
	
	

	
	
	调制方式：FM
	
	
	
	

	
	
	信噪比(S/N)：>60dB
	
	
	
	

	
	
	失真度（T.H.D）：<0.5%@1KHz           
	
	
	
	

	
	
	灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB
	
	
	
	

	
	
	音频输出：：独立0～400mV     混合0～300mV
	
	
	
	

	
	
	频率稳定度：±0.001%
	
	
	
	

	
	
	最大频率偏：±30KH
	
	
	
	

	
	
	信噪比(S/N):>60dB
	
	
	
	

	
	
	邻频干扰比(F/N ):>80dB
	
	
	
	

	
	
	动态范围:≥100dB
	
	
	
	

	
	
	类型:电容式
	
	
	
	

	
	
	极性模式：单一指向性
	
	
	
	

	4
	专业调音台
	不小于2.8寸高清彩屏显示，通道选择信息、曲目信息及效果器类型信息清晰明了
	台
	1
	3500
	

	
	
	不少于12个高品质60mm行程推子；
	
	
	
	

	
	
	1-8通道采用卡侬及6.35接口，1-4通道具有INSERT接口，9/10,11/12采用6.35接口，11/12+USB输入+蓝牙输入三选一
	
	
	
	

	
	
	不少于1组主输出L R接口，1个耳机接口，1组编组输出，2个AUX 输出，1组MONITOR输出接口，1个踏脚FX开关接口
	
	
	
	

	
	
	具有低切HPF功能，一键消除喷麦声同时保留嗓音厚度，过滤箱体共振带来的浑浊感；
	
	
	
	

	
	
	具有压限COMP功能，阈值可调，压制突发大电平
	
	
	
	

	
	
	具有脚踏开关效果器功能，一键开关效果器功能；
	
	
	
	

	
	
	每个输入通道具有不少于3段EQ可调；
	
	
	
	

	
	
	不少于2条效果总线，包含混响、回声、混响+回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边9种效果类型，不少于120组效果器预设参数；
	
	
	
	

	
	
	支持USB输入+蓝牙输入，可根据使用情况实时切换；
	
	
	
	

	5
	4进8出数字音频处理器
	4进8出，全数字音频处理器
	台
	1
	4800
	

	
	
	96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
	
	
	
	

	
	
	支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑
	
	
	
	

	
	
	输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms；
	
	
	
	

	
	
	输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能
	
	
	
	

	
	
	可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程
	
	
	
	

	
	
	具备通道参数拷贝功能
	
	
	
	

	
	
	可存储不少于20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试
	
	
	
	

	6
	电源时序器（中控可控）
	1U机架高度机箱设计。
	台
	1
	980
	

	
	
	8通道输出，10A国标插座。
	
	
	
	

	
	
	支持通道1秒间隔时序开关控制。
	
	
	
	

	
	
	支持通道全开、全关控制。
	
	
	
	

	
	
	支持2台设备级联顺序控制。
	
	
	
	

	
	
	支持外部高低电平信号触发时序电源启动和关闭。
	
	
	
	

	
	
	支持第三方中控控制。
	
	
	
	

	
	
	支持通道改为直通状态,不受时序开关控制。
	
	
	
	

	
	
	通道数量不少于；后面板8路可控
	
	
	
	

	
	
	电源开关和过流保护；单相32A空气开关，带过流和短路保护
	
	
	
	

	
	
	每路动作延时时间；不超过1秒
	
	
	
	

	7
	音响线
	RVV2*2.0平方纯铜音箱线
	米
	500
	6.65
	

	8
	卡侬公母线
	1.5米长卡侬公母线
	根
	10
	20
	

	9
	一分二音频线
	1.5米一分二音频线
	根
	1
	20
	

	10
	音箱支架
	与音箱配套
	只
	8
	53.22
	

	11
	机柜
	1.2米
	套
	1
	1000
	

	其他

	▲1
	对本表中所有作出响应的带“★”的技术要求，供应商应当在货物验收前向采购人提供相应的证明材料作为辅助验收的依据，包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告、网站截图等。
	


注：▲1、本次采购各类货物均设有单价最高限价。任一货物的投标单价超过对应单价最高限价的，投标文件作无效处理。
2、上表中的各类货物数量为预计采购数量，实际采购数量视采购人需求确定。采购人最终根据各类货物的实际采购数量以及中标供应商的中标单价按实结算费用。
3、上表中的产品如果处于国家强制要求通过3C认证的产品清单内，中标供应商须在供货时随货物提供相应的3C产品认证证书，以作为辅助验收的材料。
4、本采购项目中含有多种产品，供应商应当按照上述采购货物清单规定的货物序号对应的货物名称逐一填入投标分项报价表，不得缺项漏项；供应商提供的产品如为本国产品的，还应当按照上述采购货物清单规定的货物序号对应的货物名称填入《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，对本国产品进行声明，缺项漏项的不利后果由供应商承担，评审过程中本国产品的审查认定原则上以《关于符合本国产品标准的声明函》为准，《关于符合本国产品标准的声明函》未进行声明的产品视为非本国产品，评标委员会认为属于《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况可以澄清、说明或者补正的除外。



二、其他要求
1、供应商需要提供合理的供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
2、投标产品应当是市场上已有销售的规格型号，生产厂家官网可查，不得是专供或特供政府采购的产品。
3、产品验收阶段，采购人有权委托第三方检测机构对产品进行抽样检测，检测项目包括但不限于本章“一、采购货物清单及技术要求”中所列技术要求。如检测结果达不到验收标准或中标供应商的投标响应情况，采购人将要求中标供应商进行整改并更换产品，直至验收合格，相应的检测费用由中标供应商承担。中标供应商不进行整改或多次整改后产品检测结果仍未达到验收标准的，采购人有权终止合同。对于供应商未按合同约定提供产品的，采购人将依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标的或者提供假冒伪劣产品的，依法予以处理。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]4、产品验收阶段，如采购人发现产品不满足招标文件要求或与中标供应商的投标响应情况不一致，或产品的相关检测报告内容与中标供应商的投标响应情况不一致的视为验收不合格，采购人有权不支付相应款项，并要求中标供应商退回已支付的款项，因此造成的损失由中标供应商承担。
5、供应商应当对投标文件中以及产品验收阶段向采购人提供的各类产品的技术支持资料（包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告、原厂质保承诺函、网站截图等）的真实性负责。若出现技术支持资料中的内容与供应商投标响应情况不一致的，采购人将及时报告本项目监管部门。




[bookmark: _Toc55385107]第六章  商务条款
	序号
	内      容

	1
	交货地点：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区。

	2
	交货期：合同签订后30天内完成所有货物供货并通过采购人验收。

	3
	付款方法和条件：
1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给中标供应商合同金额的30%作为预付款，中标供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款。
2、所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内根据实际结算金额支付剩余款项。（支付时扣除中标供应商根据合同约定应当支付的违约金和应承担的赔偿款（如有））
3、所有货物交付完毕并通过采购人验收后，采购人退还履约保证金。
4、每次费用支付前，中标供应商应当向采购人提供有效的税务发票，否则采购人有权不予付款。

	4
	质量保证期：所有货物安装调试并通过采购人验收之日起不少于三年（招标文件第五章“一、采购货物清单及技术要求”有明确说明的，按说明执行）。

	5
	售后服务：
1、接采购人维修通知后1小时内响应，5小时内工作人员抵达现场开展故障排查、维修处置工作并解决问题，以保证正常使用。当设备暂时无法修复时，供应商负责提供相应的替代设备，以满足校方正常的使用需求。
2、质保期内，因供应商备货、运输、安装等原因产生的货物故障、损坏，或是由于零件质量问题而导致的易损件损坏，由供应商负责免费修理、更换(包括更换零部件甚至整机)。质保期满后，在正常使用寿命期限内，因供应商备货、运输、安装等原因造成的质量问题，供应商仍负有技术责任并应当承担所需的修理费用。对于非供应商引起的货物质量问题，供应商须提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。
3、提供售后服务网点的地址、电话、联系人。
4、供应商应确保有原厂生产的足够的备件和易损件满足设备正常使用需要。

	6
	履约保证金金额：中标供应商提供的履约保证金为合同金额的1％。在合同签订后七个工作日内由中标供应商支付给采购人，所有货物交付完毕并通过采购人验收后退还。

	7
	履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	8
	授予合同：
①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。
②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。





[bookmark: _Toc55385108]第七章  附件

封面
                                            

宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）




（资格/商务和技术/报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日


A1、关于资格的承诺函
致：采购人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。




供应商（盖章）：          
日          期：


A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）



B1、投标书
致：采购人
(供应商全称) 授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目（采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G））招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有)。
4、保证遵守招标文件有关条款规定。
5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。
6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。
7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从采购人的协调。
9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：
地址：                    邮编：                 
电话：                    传真：                  


供应商（盖章）：                                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                  
日            期：                             


[bookmark: OLE_LINK17]

[bookmark: _Toc55385109][bookmark: _Toc529355821]B2、法定代表人身份证明

供应商名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     
姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

    系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：
日期：   年    月    日
 (
法定代表人
身份证复印件粘贴处（正、反面）
)

附：法定代表人身份证复印件






B3、法定代表人授权书
（投标文件由授权代表签字或盖章的）
致：采购人
     （供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目，采购编号为QWZFCG26069（NBITC-202610859G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：                                          
法定代表人（签字或盖章）：                  
日            期：                             


附：
授权代表姓名：                 
授权代表身份证号码：           
     职务：                
     详细通讯地址：                                  
传真：          电话：          邮编：          



后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章


B4、商务条款响应表

项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目            
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。


[bookmark: _Toc441316563][bookmark: _Toc436408720]供应商（盖章）：                                          
日            期：                             


B5、技术条款响应表

项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目            
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须与“第五章 招标内容与技术需求”中的“一、采购货物清单及技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。


供应商（盖章）：                                          
日            期：


B6、中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

B7、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）        1，生产厂为       （厂名）2，厂址为          （生产厂址）。
（产品名称1）  /    的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。
（产品名称1）  /     的（关键组件）4在中国境内生产。
（产品名称1）  /     的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）       ，生产厂为       （厂名），厂址为          （生产厂址）。
（产品名称2） /    的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（产品名称2） /   的（关键组件）在中国境内生产。
（产品名称2）/     的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：        
日期：    年  月  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。





C1、开标一览表

项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目              
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）
                      货币单位：人民币（元）
	标项
	标项名称
	数量
	投标报价

	1
	电脑等办公设备
	1批
	
小写：___________________元

大写：__________________元



注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。



供应商（盖章）：                                          
日            期：                            
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C2、分项报价表

项目名称：宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目 
采购编号：QWZFCG26069（NBITC-202610859G）
货币单位：人民币元
	序号
	货物名称
	本国产品/
非本国产品
	数量
	单位
	产地品牌
	规格型号
	综合单价
（元/数量单位）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	本国产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%)
	


注：1、本表所列项目计入投标报价中，“合计”应当与投标报价一致；
2、综合单价包含货物、备品备件及专用工具制造、供货、运输、保险、税金、装卸、移交前保管、安装（含设备标配外的辅材及辅助作业）、调试、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）等。
▲3、本采购项目中含有多种产品，供应商应当按照采购需求章节采购货物清单规定的货物序号对应的货物名称逐一填入分项报价表，不得缺项漏项，有缺项漏项的价格审查做无效标处理。
4、本国产品/非本国产品栏进行二选一填写，填写本国产品或者非本国产品。
5、本国产品/非本国产品填写类别与《关于符合本国产品标准的声明函》不符合的，原则上以《关于符合本国产品标准的声明函》的声明为准，《关于符合本国产品标准的声明函》未进行声明的产品视为非本国产品，评标委员会认为属于《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况可以澄清、说明或者补正的除外。
▲6、本国产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上（含）时，依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予价格评审优惠，未填写的视为供应商放弃权利，不得享受价格评审优惠。
7、全部产品是指货物采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

供应商（盖章）：                                          
日       期：                  



C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波前湾新区海真学校滨海实验校区的宁波前湾新区海真学校滨海实验校区电脑等办公设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
	1
	教室会议室智慧多媒体设备
	交互智能平板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	2
	教室会议室智慧多媒体设备
	外挂式推拉绿板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	3
	教室会议室智慧多媒体设备
	交互智能平板移动支架
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	4
	教室会议室智慧多媒体设备
	移动绿板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	5
	教室会议室智慧多媒体设备
	移动展台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	6
	教室会议室智慧多媒体设备
	高清展台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	7
	全自动精品录播教室设备
	高清录播设备
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	8
	全自动精品录播教室设备
	录播流媒体处理软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	9
	全自动精品录播教室设备
	智能跟踪处理软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	10
	全自动精品录播教室设备
	智能课堂行为分析软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	11
	全自动精品录播教室设备
	智能语音分析软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	12
	全自动精品录播教室设备
	4K全景摄像机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	13
	全自动精品录播教室设备
	4K特写摄像机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	14
	全自动精品录播教室设备
	录制面板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	15
	全自动精品录播教室设备
	拾音话筒
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	16
	全自动精品录播教室设备
	电源管理器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	17
	全自动精品录播教室设备
	无线话筒
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	18
	全自动精品录播教室设备
	音频处理器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	19
	全自动精品录播教室设备
	无源音箱
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	20
	全自动精品录播教室设备
	智慧讲台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	21
	全自动精品录播教室设备
	导播显示器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	22
	全自动精品录播教室设备
	互动画面显示器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	23
	全自动精品录播教室设备
	无线AP
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	24
	全自动精品录播教室设备
	机柜
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	25
	全自动精品录播教室设备
	安装调试布线配件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	26
	全自动精品录播教室设备
	智慧黑板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	27
	全自动精品录播教室设备
	视频展台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	28
	初中五楼录播教室改造
	矿棉板吊顶(平面)
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	29
	初中五楼录播教室改造
	石膏板吊顶(平面)
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	30
	初中五楼录播教室改造
	窗帘盒
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	31
	初中五楼录播教室改造
	顶灯
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	32
	初中五楼录播教室改造
	地台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	33
	初中五楼录播教室改造
	地台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	34
	初中五楼录播教室改造
	塑胶地垫
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	35
	初中五楼录播教室改造
	墙面
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	36
	初中五楼录播教室改造
	墙面
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	37
	初中五楼录播教室改造
	墙面硬包
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	38
	初中五楼录播教室改造
	线路布设\灯具安装
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	39
	初中五楼录播教室改造
	窗帘
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	40
	地下室接送系统改造
	单机芯人行闸机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	41
	地下室接送系统改造
	通道控制器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	42
	地下室接送系统改造
	读卡器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	43
	地下室接送系统改造
	人脸识别器终端
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	44
	地下室接送系统改造
	安装辅材
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	45
	地下室接送系统改造
	不锈钢护栏
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	46
	地下室接送系统改造
	导视牌
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	47
	地下室接送系统改造
	附属设施
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	48
	地下室接送系统改造
	附属设施
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	49
	地下室接送系统改造
	隔离桩
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	50
	地下室接送系统改造
	自动挡车器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	51
	地下室接送系统改造
	出入口雷达
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	52
	地下室接送系统改造
	抓拍显示一体机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	53
	地下室接送系统改造
	出入口抓拍机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	54
	地下室接送系统改造
	出入口配件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	55
	地下室接送系统改造
	出入口控制终端
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	56
	地下室接送系统改造
	安全岛
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	57
	地下室接送系统改造
	人脸识别器终端
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	58
	地下室接送系统改造
	单门磁力锁
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	59
	地下室接送系统改造
	双门磁力锁
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	60
	地下室接送系统改造
	开门按钮
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	61
	地下室接送系统改造
	门禁电源
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	62
	地下室接送系统改造
	紧急开关
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	63
	地下室接送系统改造
	辅材
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	64
	机房设备及电脑  
	机房用台式计算机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	65
	机房设备及电脑  
	办公软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	66
	机房设备及电脑  
	电子教室
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	67
	机房设备及电脑  
	教师助手软件
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	68
	机房设备及电脑  
	静电地板
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	69
	机房设备及电脑  
	交换机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	70
	机房设备及电脑  
	路由器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	71
	机房设备及电脑  
	插座
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	72
	机房设备及电脑  
	标签
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	73
	机房设备及电脑  
	网线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	74
	机房设备及电脑  
	电源线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	75
	机房设备及电脑  
	电源线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	76
	机房设备及电脑  
	PVC线槽
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	77
	机房设备及电脑  
	软管
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	78
	机房设备及电脑  
	水晶头
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	79
	机房设备及电脑  
	理线架
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	80
	机房设备及电脑  
	机柜
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	81
	操场广播改造
	纯后级功放
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	82
	操场广播改造
	音柱
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	83
	操场广播改造
	线材
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	84
	操场广播改造
	PVC管
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	85
	办公设备
	教师台式机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	86
	办公设备
	便携式笔记本电脑
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	87
	办公设备
	A4彩色激光多功能一体机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	88
	办公设备
	A4彩色喷墨一体机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	89
	办公设备
	碎纸机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	90
	办公设备
	A4黑白激光多功能一体机
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	91
	体育馆扩声设备
	专业音箱
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	92
	体育馆扩声设备
	两通道专业功放2*800W
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	93
	体育馆扩声设备
	一拖四无线手持话筒
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	94
	体育馆扩声设备
	专业调音台
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	95
	体育馆扩声设备
	4进8出数字音频处理器
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	96
	体育馆扩声设备
	电源时序器（中控可控）
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	97
	体育馆扩声设备
	音响线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	98
	体育馆扩声设备
	卡侬公母线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	99
	体育馆扩声设备
	一分二音频线
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	100
	体育馆扩声设备
	音箱支架
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

	101
	体育馆扩声设备
	机柜
	属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




供应商（盖章）：
日          期：


C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：
日  期：
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	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y
（万元）
	资产总额Z
（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y
（万元）
	资产总额Z
（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	 
	 500≤Y＜20000
	 
	 
	 50≤Y＜500
	 
	 
	Y＜50
	 

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	 
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	 
	X＜20
	Y＜300
	 

	 3、建筑业
	 
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	 
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	 
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	 
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	 
	X＜5
	Y＜1000
	 

	 5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	 
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	 
	X＜10
	Y＜100
	 

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	 
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	 
	X＜20
	Y＜200
	 

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	 
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	 
	X＜20
	Y＜100
	 

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	 
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	 
	X＜20
	Y＜100
	 

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	 
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	 
	X＜10
	Y＜100
	 

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	 
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	 
	X＜10
	Y＜100
	 

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	 
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	 
	X＜10
	Y＜100
	 

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	 
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	 
	X＜10
	Y＜50
	 

	13、房地产开发经营
	 
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	 
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	 
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	 
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	 
	X＜100
	Y＜500
	 

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	 
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	 
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	 
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	 
	 
	10≤X＜100
	 
	 
	X＜10
	 
	 

	说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。
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