公告

	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关规定，受采购人的委托，昆明市机关事务管理局政府采购办公室对昆明市中华小学“2026年扩班办学云计算机教室设备采购”项目进行询价。

	项目名称
	昆明市中华小学“2026年扩班办学云计算机教室设备采购”项目

	项目编号
	昆采询2026112012

	采购方式
	询价

	评审方式
	最低评标价法

	采购需求
	具体要求详见《招标文件》“第三部分 项目说明和要求”

	项目预算
	¥547,920.00元（人民币：伍拾肆万柒仟玖佰贰拾元整）

	服务期限
	具体服务期限以合同约定时间为准。

	投标保证金
	投标保证金：免收

	投标有效期
	投标文件从开标之时起，有效期为30日历天。

	是否接受联合体投标。
	不接受

	采购项目需要落实的政府采购政策
	非专门面向中小企业采购

	申请人的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供招标文件规定的相关证明材料
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他投标活动。

	采购文件获取时间
	2026年 8 月 6 日至2026年 8 月 11 日23:59分
详见云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）有关时间安排。

	采购文件获取地点
	本项目不发放纸质招标文件，供应商可自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

	采购文件获取方式
	凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA 申领链接： https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA） 后在网上获取招标文件及其它采购资料。

	数字证书（CA）办理
	云南本地供应商如之前已在云南 CA 在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022 年 1 月 1 日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。 外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。

	投标文件递交截止时间
	2026年 8 月 12 日09:30分
详见云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）有关时间安排。

	投标文件递交地点
	供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后，在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	投标文件递交方式
	“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）网上递交

	开标时间
	2026年 8 月 12 日09:30分
详见云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）有关时间安排。

	开标地点
	政府采购云平台开标大厅。“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

	开标方式
	“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）网上开标

	投标文件解密
	开标时将会启动解密程序，需在规定的时间内对投标文件进行解密，解密时需要用到数字证书（CA证书），

	采购人
	采购人：昆明市中华小学 

地  址：昆明市呈贡区洛龙街道泰安路360号

联系人：罗老师      

电  话：0871-63966985

	集中采购机构
	名    称：昆明市机关事务管理局政府采购办公室
地    址：昆明市呈贡区市级行政中心2号楼5楼
联 系 人：文龙
联系方式：0871-63101359

	监督单位
	名    称：昆明市财政局
联系方式：0871-63544951

	技术支持
	系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）

云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666

云南 CA 紧急联系方式：15288315056

云南壹证通CA联系方式：0871-67276028

云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369


供应商资格要求

	序号
	证件（文件）名称
	资格提交要求

	1
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的《营业执照》；

（2）供应商为事业单位的，应提供有效的《事业单位法人证书》；

（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的《执业许可证》、《登记证书》等证明文件；

（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的《个体工商户营业执照》；

（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人《身份证》；

（6）银行、保险、石油石化、电力、电信行业的分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。
	原件彩色扫描件制作于响应文件指定位置

	2
	（1）提供经有资质的非本单位审计机构出具的2025年度完整、清晰可辨的财务《审计报告》（应当包括审计报告、资产负债表、利润表、所有者权益变动表（审计报告采用《小企业会计准则》进行审计的小型企业可不提供所有者权益变动表）、现金流量表、财务报表附注、统一监管平台报备并相应取得全国统一的验证码、出具审计报告的会计师事务所营业执照和执业证书、两名注册会计师证书）。
（2）成立日期不满一年的新设立企业、自然人提供投标文件提交截止时间前三个月内开户银行基本账户出具的资信证明。
	原件彩色扫描件制作于响应文件指定位置

	3
	（1）提供缴纳税收的《中华人民共和国税收完税证明》，税款所属时期在投标文件提交截止时间前六个月内任意1个月。

（2）成立日期不满一年的新设立企业提供依法缴纳税收承诺书。

（3）依法免税的，应提供由税务部门出具的免税证明。
	原件彩色扫描件或缴纳彩色截图制作于响应文件指定位置

	4
	（1）提供缴纳社会保障资金的《中华人民共和国税收完税证明》或者缴纳社会保险的凭据,税款所属时期在响应文件提交截止时间前六个月内任意1个月。

（2）成立日期不满一年的新设立企业提供依法缴纳社会保障资金承诺书。
（3）依法社会保险免缴的，应提供由社保部门出具的社会保险免缴证明。
	原件彩色扫描件或缴纳彩色截图制作于响应文件指定位置

	5
	提供《供应商资格声明书》
	电子签章签名版制作于响应文件指定位置

	6
	提供《法定代表人身份证明》和法定代表人身份证正反两面
	电子签章签名版制作于响应文件指定位置


昆明市中华小学2026年扩班办学云计算机教室设备采购项目政府采购项目采购需求
（一）落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府集中采购目录及标准》等有关法律法规的规定；
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：满足国家现行相关规范及标准；
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	项目名称
	配置、规格或详细性能要求
（不得指定品牌）
	数量
	计量
单位
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	1
	云管理主机
	1.软硬件一体化设备，内存≥16GB，存储≥512GB SSD，配置CPU性能≥6核12线程，主频≥2.5GHz；支持≥200点云终端的连接、管理和配置，满足后期的扩容需求。
2.接口配置：≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥3个，TYPE-C接口≥1个，千兆网口≥1个，DP接口≥1个。音频输入输出接口≥1个，支持4段式耳机音频输入及输出。(针对此功能需签订合同前提供官网说明截图和链接并加盖公章。)
3.扩容配置：具备SSD接口槽位≥2个，HDD机械硬盘槽位≥1个。
4.配置服务器虚拟化、桌面虚拟化等桌面云组件，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块；
5.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等；
6.要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。(针对此功能需签订合同前提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件证明，其中测试报告需具备CNAS或CMA标识。)
7.要求设备可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-9℃~48℃的环境考验（高低温分别保持至少2小时以上，至少3个周期的测试），依旧可以正常使用。(针对此功能需签订合同前提供CNAS或CMA标志的第三方机构出具的检测证书复印件证明。)
8.为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备满载噪声指标≤33dB。(针对此功能需签订合同前提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书需具备CNAS或CMA标志并加盖公章。）
9.中标后应当按采购人要求中标人提供样机/平台进行上述功能要求逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为采购人有权取消合同，由此产生和造成的所有损失应当由中标人承担，并且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。
	1
	台
	13000
	13000

	2
	教学管理软件
	1.支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面；
2.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应；
3.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；
4.支持教师机的屏幕广播功能，学生可以调整老师广播屏幕大小，老师可以选择是否广播声音给学生；
5.支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
6.支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能；
7.支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级或全员进行分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交；
8.支持管控所有或部分学生虚机内不可访问互联网，支持网站的黑白名单配置；
9.支持管控所有或部分学生虚机内仅允许打开和使用特定的软件，支持根据软件黑白名单控制软件的运行与关闭；
10.支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。
	1
	套
	9000
	9000

	3
	云桌面终端
	1.配置CPU性能≥Intel第十三代8核12线程处理器（最高睿频≥4.6GHz），内存容量≥8GB，本地存储≥256 GB SSD；(响应文件中提供承诺函并加盖原生产厂商公章或供应商公章)
2.为节约桌面空间和灵活安装，终端主体尺寸≤210mm（宽）×210mm（长）×45mm（高）。支持VESA标准（100mm×100mm），支持壁挂部署;
3.配置USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对，实配云桌面23.8英寸显示器和有线键鼠套装；
4.产品具备M.2 NVMe硬盘槽≥2个，SATA硬盘扩展槽≥1个。(针对此功能需签订合同前提供产品实物照片证明并加盖公章)
5.产品平均故障间隔时间（MTBF）不低于30万小时。(针对此功能需签订合同前提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的证书和测试报告复印件证明并加盖公章)
6.要求设备可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-9℃~48℃的环境考验（高低温分别保持至少2小时以上，至少3个周期的测试），依旧可以正常使用。(针对此功能需签订合同前提供CNAS或CMA标志的第三方机构出具的检测证书复印件证明)
7.云终端采用智能桌面虚拟化架构，支持WIN10/UOS等常用操作系统，实现操作系统兼容及业务软件的平滑过渡；
8.云终端采用集中管理本地执行的架构，不再依赖于与云主机的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云主机网络连接中断，本机操作系统也不受任何影响；
9.管理授权支持镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块；
10.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win 10、win11、win server 2016、UOS、KOS、Ubuntu等操作系统版本；
11.支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置；
12.支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传；
13.支持教学镜像对学生隐藏或可见。(针对此功能需签订合同前提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的证书或测试报告复印件并加盖公章)
14.支持通过LDAP协议对接学校的统一身份平台。(针对此功能需签订合同前提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的证书或测试报告复印件并加盖公章)
15.支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置。
16.支持个性化配置保存功能，首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活；
17.支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身；
18.支持精细化分级分权管理，可以给用户指定所管理的教室、镜像；可配置功能按钮权限，至少包括删除、创建、复制、快照管理等显示/隐藏功能按钮设置。
19.配置头戴式有线带麦耳机。
20.中标后应当按采购人要求中标人提供样机/平台进行上述功能要求逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为采购人有权取消合同，由此产生和造成的所有损失应当由中标人承担，并且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。
	51
	套
	7180
	366180

	4
	办公软件
	一、整体基础性能
1.投标产品提供运行在Windows操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
2.文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。（响应文件中需提供有效证明文件或者截图进行证明）
3.投标产品支持窗口多组件/整合模式，支持进行单窗口多标签的拆分与组合，在多窗口模式下支持在系统任务栏显示多主窗口。
二、文字模块指标
1.文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。
2.文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。（响应文件中需提供有效证明文件或者截图进行证明）
三、表格模块指标
1.表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。
2.表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。（响应文件中需提供有效证明文件或者截图进行证明）
四、演示模块指标
1.演示模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。
2.演示模块，可支持手机移动OFFICE客户端进行控制PC端OFFICE放映的演示文档，实现把手机变成遥控器，便于演讲人能随时切换演示文档。
五、云端存储指标
1.授权范围内为教师提供云文档空间具备10GB/人的存储容量3年使用期限。（响应文件中需提供有效证明文件或者截图进行证明）
2.支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持外链分享、支持文档漫游，支持历史版本、全文检索等功能；支持文档实时跟踪与备份恢复；支持提供后台管理功能，文档统一把控。
3.支持云文档调用本地office客户端打开，支持office客户端编辑文档内容同步上云。（响应文件中需提供有效证明文件或者截图进行证明）
4.为解决本次设备的后续巡检工作，办公软件具备硬件设备巡检保修系统功能（响应文件中提供截图证明材料）。
	51
	套
	389
	19839
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	48口交换机
	三层网管交换机，交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理。
	1
	台
	4000
	4000
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	24口交换机
	三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理。
	1
	台
	2500
	2500
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	光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	4
	个
	380
	1520
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	操控桌
	1.面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³
2.基材：采用25MME1级中纤板，斜边喷漆处理，经防潮，防腐化学处理，用材甲醛含量小于9mg/100g,密度970kg/㎡,吸水厚度膨胀率1.3%24小时，符合国际E1级环保标准；其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
3.封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。防水耐磨。桌面带有6CM 穿线孔。4.胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于国家标准。
5.五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
6.桌身为钢制结构，定制规格尺寸：1400mm*600mm*760mm，桌腿为 40*40方管，厚度1.2mm。主机箱为网片式，采用优质冷轧钢板冲压而成，厚度0.7mm，钢制部分经酸洗磷化经典喷塑制作而成。需满足2套桌面云主机放置，带走线槽，主机加锁，符合国家环保标准。
	26
	张
	650
	16900
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	操控椅凳
	1.产品按照人体工学原理设计，学生在长期使用后身体不易疲劳，且使用、清洁方便。具有环保、耐用、美观、安全等特点。
2.产品使用的材质及质量均经过云南省产品质量监督中心检验合格。
3.椅子规格为240mm*340mm*420mm,座椅主管采用40mm*20mm*1.2mm矩形管，座椅副管采用25*25*1.0 mm矩形管制造。
4.焊接：采用CO2保护焊焊接。
特点焊点深无下缝，焊口平整光滑，承重良好，坚固耐用。
5.封边：PVC封边。
特点：连接稳固，很难脱离面板。
6.喷塑：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－全自动化流水线悬挂静电喷涂。
特点：耐腐蚀、耐磨、颜色持久艳丽、不易脱落。
7.五金件：均采用国标产品。
特点：保证连接牢固，使用寿命长。
	51
	把
	65
	3315
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	静电地板
	1.钢体：上面板采用0.7mm厚优质SPCC冷轧钢板，下面板采用0.6mm厚优质ST14深拉伸板
2.尺寸：600mm*600mm*35mm
3.面层：地板表面粘贴高耐磨HPL贴面，导电胶水粘贴，优质环氧塑粉喷涂，美观耐腐。
4.HPL耐磨转数≥3000转HPL磨耗量≤0.020g/cm2
5.基材：425#硅酸盐优质发泡水泥，密度大于1.2g/cm3
6.边框：黑色
7.横梁：壁厚为0.8mm壁厚优质焊管，规格570mm*21mm*32mm
8.集中载荷2950N，极限荷载9050N，均布荷载13000N
9.防火性能：国家A1级（不燃）
10.支承系统：（支架、横梁）支架上托板、底板为优质钢板、下支承为圆型或方型钢管，为便于安装调整，在下支承杆上安装有调整螺母，支承高度可以通过调整支承螺杆的高度进行调节，调整范围为±25mm，支承高度调整后，可通过拧紧螺母进行锁定。横梁为专用矩形钢管，具有钢性好、承载能力强等特点。支架、横梁表面经镀锌处理，美观、防腐。
11.拆除、墙面修补、踢脚线拆除、恢复包含墙面，顶面，同步灯具等。
	120
	㎡
	450
	54000
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	UPS稳压电源
	1.企业级稳压续航应急备用电源，实际功率不低于2.4KW；支持塔式安装；支持LCD显示；支持ECO模式；
2.输入参数：额定输入电压： 220/230/240Vac；输入电压范围：单相110～300Vac;输入频率范围40-70Hz；输入功率因素≥ 0.99
3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；输出功率因数≥0.8；输出电压谐波失真THD <3% ；输出频率：50/60±0.05Hz；不少于4路国标插座(10A)；
4.环境：噪音≤50db，工作温度：0℃～40℃；0% RH～95% RH（无凝露）；防护等级：IP20；海拔高度＜1000m；
5.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能；须配置USB、RS232 通讯接口；可选配RS485、干接点、SNMP通讯接口;USB接口应支持安全保护机制；
6.内置电池，电池组电压DC72V，备电时间＞5分钟 @ 80%负载；
	1
	台
	3000
	3000
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	辅材及集成服务
	1.云教室系统需要用到的线缆及线缆敷设管材，含辅材及配件（六类网线、理线器、水晶头、电源线及设备连接线、桌面插座、插线板、PVC管件、螺丝、扎带、胶布、卡钉、标签标识、直接、弯头、桥架、桥架锁扣、卡钉、槽板等）。
2.按要求规范敷设；做到横平竖直。安装终端及线缆整理。
3.包含施工人工服务:线路敷设中施工、卫生打扫等;网线前后两端压制水晶头，进行测试做好标签标识方便后期维护。
4.实现与单位现有教育网络系统无缝对接。
5.含现场设备安装、系统调试服务。
	1
	间
	20000
	20000
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	交互智能触控智慧黑板
	一、交互智能触控一体机
1.显示类型及尺寸:86英寸液晶显示屏，比例16:9;屏幕:采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥7;分辨率：≥3840*2160。
2.显示大屏色域覆盖率≥NTSC 90%。
3.感应方式:红外触控技术;触控技术:支持至少两种系统中≥35点触控;响应:触摸书写延迟≤15ms，触摸响应≤2.5ms。
4.支持护眼;内置非独立式摄像头，摄像头数量≥2个。
5.响应：触摸书写延迟≤15ms，触摸响应≤2.5ms；摄像头：内置非独立式摄像头，摄像头数量≥3个。
6.输出分辨率：输出≥8192*2048分辨率的照片和视频；支持人脸识别、课堂远程巡课、课堂教学数据采集。
7.搭载Intel酷睿系列 i5 12代 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
8.具有独立非外扩展的视频输出接口≥1路HDMI；具有独立非外扩展的电脑USB接口≥3路USB；和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
9.签订合同前提供承诺函和按采购人要求提供对应检测报告或相关证明文件并加盖厂家公章或供应商公章。
10.中标后应当按采购人要求中标人提供样机/平台进行上述功能要求逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为采购人有权取消合同，由此产生和造成的所有损失应当由中标人承担，并且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。
二、组合黑板
1.跟大屏无缝衔接，美观大方，书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.23mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。
2.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。背板：选用优质防锈热镀锌亚光钢板，厚度≥0.2mm。
3.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm压有20mm加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
三、视频展台
1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
四、课堂教学服务器
1.采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz。
2.块系统支持linux 5.4，内存≥16GB，256GB存储；
3.支持额外扩展512GB/1TB SSD存储。
4.支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；
5.具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯；（签订合同前提供承诺函和按采购人要求提供第三方权威机构出具的检测报告，并加盖厂商公章或供应商公章）。
	1
	套
	24449
	24449
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	交互式配套系统
	一、教学观察机
1.采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。
2.摄像头传感器有效像素≥800万;支持4K超高清影像输出。
3.内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。
4.无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置；
5.音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间；
6.软件支持web端进行远程OTA在线升级。
7.产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。
8.支持POE有线网络供电，可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。
二、音频采取器
1.产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。
2.产品接口含2路RJ45级联接口，Down支持RJ45音频输入，Up 支持网络级联和信息输出，同时支持PoE in电源；
3.阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。
4.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m；
5.产品音频处理采用4核国产音频处理芯片；
6.产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
三、教学科研成果分析系统
1.支持通过整机设备的侧边栏控制启动、停止，启动后实时显示平均语速、讲授时长、讲授字数。
2.支持在整机设备的侧边栏中查看报告二维码，当录制分析结束后，会出现报告二维码，使用微信、指定APP扫码可查看详细报告。
3.支持将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
4.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。
5.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照饼状图样式展示，展示不同课堂行为的整体时间占比。
6.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
7.支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
8.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。
9.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
10.系统支持以海报、二维码的方式分享给他人。
11.签订合同前提供承诺函和按采购人要求提供第三方权威机构出具的检测报告或相关证明文件。
四、校级设备管理系统
1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
2.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台智慧黑板设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。
3.支持在网页端、手机端查看教室内屏幕、摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用智慧黑板自带摄像头，无需额外购置。
4.设备支持外接网络摄像头，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可进行教学评价，自带评课表模板，支持创建评课表。
5.软件静默安装，支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。
6.支持冰点穿透，支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
7.支持弹窗AI拦截，支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。
8.支持远程批量清理设备磁盘，清理指定磁盘的指定文件夹，清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件，格式化非系统盘磁盘。
9.支持查看设备的运行状态、异常情况，包括开关机情况、软硬件运行状态及使用情况、内存/硬盘占用情况；支持分析设备使用情况：包含在教学时间段使用情况、非教学时间段使用情况、非教学软件使用情况、设备访问的网址信息；每周自动生成设备管理报表。
10.签订合同前按采购人要求提供对应检测报告或相关证明文件。
五、备授课资源软件
1.为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2.支持为教师提供可拓展至≥10TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
3.为方便教师使用，支持将互动课件导出为pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端(包含 windows 、 国产化系统) 进行二次编辑。
4.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
5.提供藏文格子工具，可使用藏文输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储。
6.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
7.提供50节党建微课视频，至少包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。
8. 软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
9.签订合同前提供承诺函和按采购人要求提供对应证明材料或相关文件。
六、校级教研管理平台
1.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。
2.支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理平台公众号可进入小程序端，支持查看数据信息和教师榜单等，并定期推送数据分析报表。
3.展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长，支持与分别按工作日和周末统计的全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况。
4.支持管理者按照学段-学科-年级创建教师的教研组织结构，对教师做分组管理。支持设置教研组组长，并在教研组下设置多个备课组，添加对应的备课组成员，支持对教研组/备课组进行重命名和解散等操作。
5.具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在微信公众号进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持上班、下班、迟到、早退、缺勤等多种打卡状态。
6.管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。
7.支持自定义设置学校专属评课表，系统需预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。
8.支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。
9.支持查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，方便进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查
10.支持一键导出资源统计数据表格
七、教学桌面管理工具
1.将教师常用的教学应用软件罗列在一个工具栏内，方便教师调用软件。单击即可打开其中的软件，简化老师操作。
2.在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows。
3.在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置：
①支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出。
② 支持查看设备基本信息，比如：尺寸、分辨率、系统、CPU、内存、硬盘、安卓版本等信息，支持设置对应班级名称。
八、集成服务
1.智慧黑板施工安装+辅材。
2.计算机教室需要布置教师机投屏。
	1
	套
	10217
	10217


（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.昆明市中华小学2026年扩班办学云计算机教室设备采购项目共一个标的，包括云管理主机、教学管理软件、办公软件等14个项目，项目所含设备安装、调试、交付等。
2.交付时间：签订合同后20个日历天内；
3.实施地点：昆明市中华小学。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求详见采购项目的技术参数和要求。
1质保期≥3年，供应商需提供3年7*24小时电话技术服务及1小时内响应故障报修、2小时内上门服务；
2.根据采购单位使用要求提供专业技术售后服务；
3.在接到采购单位故障报修通知后1小时内到达设备所在地进行故障排除工作；对于不能在当天排除的故障，需提供相同品质的产品给采购单位使用。
（六）采购标的的验收标准及支付条件：根据招标文件及中标人提供的投标文件内容及相关行业规范为标准进行验收；
所有设备安装调试完毕一次性100%验收，需符合采购文件、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准；若出现投标供应商提供虚假材料或是提供虚假承诺骗取中标资格及签订采购合同书，经采购单位查实后采购单位有权按虚假应标取消已签订的采购合同书及中标资格等相关处罚措施，并向相关行政部门对投标供应商提起相应行政处罚和罚金处理。
支付条件：全部货物配送、安装、调试完成后，经甲方组织履约验收合格，乙方提交完整资料及全额有效发票后，支付合同总价款的100%。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求：
1.投标供应商必须具有专业的技术服务支持；需提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持保障；
2.交付采购单位所有设备及零配件，均为全新的未使用和未经修复的；
3.为保证所投产品均为原厂真实性，中标供应商需对其提供的所有产品证明文件真实性出具相关承诺函（响应文件中提供）；并按招标文件内规定，向采购单位提供关于本次投标所有产品证明文件进行查验真伪及样机功能演示，通过后方可签订采购合同书；若未通过，采购单位有权按虚假应标取消中标资格等相关处罚措施，并向政府相关行政部门对中标供应商提起相应行政处罚和罚金处理。
	序号
	标段
	项目名称
	是否节能
	是否环保
	标段类型
	数量
	计量单位
	预算单价
	总金额（元）
	采购方式
	组织形式
	采购目录

	1
	1
	云管理主机
	 
	优先环保
	货物
	1
	台
	13,000.00
	13,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	服务器

	2
	1
	教学管理软件
	 
	 
	货物
	1
	套
	9,000.00
	9,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	基础软件

	3
	1
	云桌面终端
	 
	优先环保
	货物
	51
	套
	7,180.00
	366,180.00
	询价采购
	政府集中采购
	其他计算机

	4
	1
	办公软件
	 
	 
	货物
	51
	套
	389.00
	19,839.00
	询价采购
	政府集中采购
	基础软件

	5
	1
	48口交换机
	 
	 
	货物
	1
	台
	4,000.00
	4,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	交换设备

	6
	1
	24口交换机
	 
	 
	货物
	1
	台
	2,500.00
	2,500.00
	询价采购
	政府集中采购
	交换设备

	7
	1
	光模块
	 
	 
	货物
	4
	个
	380.00
	1,520.00
	询价采购
	政府集中采购
	接口适配器

	8
	1
	操控桌
	 
	 
	货物
	26
	张
	650.00
	16,900.00
	询价采购
	政府集中采购
	教学、实验用桌

	9
	1
	操控椅凳
	 
	 
	货物
	51
	把
	65.00
	3,315.00
	询价采购
	政府集中采购
	教学、实验椅凳

	10
	1
	静电地板
	 
	 
	货物
	120
	㎡
	450.00
	54,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	其他机房辅助设备

	11
	1
	UPS稳压电源
	 
	 
	货物
	1
	台
	3,000.00
	3,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	稳压电源

	12
	1
	辅材及集成服务费
	 
	 
	货物
	1
	间
	20,000.00
	20,000.00
	询价采购
	政府集中采购
	其他机房辅助设备

	13
	1
	交互智能触控智慧黑板
	 
	 
	货物
	1
	套
	24,449.00
	24,449.00
	询价采购
	政府集中采购
	触控一体机

	14
	1
	交互式配套系统
	 
	 
	货物
	1
	套
	10,217.00
	10,217.00
	询价采购
	政府集中采购
	支撑软件


