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第一章公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：
[bookmark: PO_15528_PM001_1]一、项目编号：330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141
二、公告期限：5个工作日
[bookmark: PO_15528_PM004]三、采购项目内容、数量及预算 
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目
	1
	项
	246.6
	详见附件
	
	


 
四、合格投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: PO_416_PM006]五、获取招标文件
[bookmark: PO_15528_PM009]1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至2026-08-19 09:00:00  。
2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。
3.招标文件免费获取。
六、投标截止时间、地点和形式
[bookmark: PO_15528_PM015]投标截止时间：2026-08-19 09:00:00。
本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。
备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)
本项目拒绝接受纸质投标文件。
七、开标时间及地点：
[bookmark: PO_15528_PM015_1][bookmark: PO_15528_PM016_1]本次招标将于2026-08-19 09:00:00 时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203 时整在 开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。
	开评标现场咨询电话
	0571-88907720


八、电子交易平台的网络地址和登录方法
（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。
九、其他：
（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院
（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。
十、业务咨询
	机 构
	浙江省政府采购中心

	地 址
	浙江省杭州市西湖区宝石一路3号

	网 站
	浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询）

	咨询事项

	联系人
	联系方式
	传真
	备注

	项目联系人
（A岗）
	[bookmark: PO_15528_PM032]冯女士
	[bookmark: PO_15528_PM033]0571-88907710
	[bookmark: PO_15528_PM034]0571-88907783
	采购二部

	项目协办人
（B岗）
	杜女士
	0571-88901837
	0571-88907783
	

	部门负责人
	邵女士
	0571-88907750
	0571-88907783
	

	项目监督
	张先生
	0571-88907707
	0571-88907751
	财务监督部

	网站系统问题
	客  服
	4008817190
	/
	注册、账号、系统操作等



[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PRC_TITLE_1_2][bookmark: PO_15528_PM001384_1]十一、采购需求咨询
	单位
	浙江音乐学院

	地 址
	浙音路1号

	咨询事项
	联系人
	联系方式
	传真
	备注

	采购需求等
	杨老师
	18888951355
	
	

	项目监督
	
	
	
	



	十二、同级政府采购监督管理部门
名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）
地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼 
联系人：匡老师
监督投诉电话：0571-87227986
预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。
[bookmark: _Toc496796636][bookmark: _Toc29498][bookmark: 投标人须知]
第二章投标人须知
前附表
	序号
	内  容
	要    求

	1
	项目名称及数量
	详见《公开招标采购公告》三

	2
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠措施
	1.项目属性:（货物类）
2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）
采购标的：详见采购清单  ，所属行业：工业  
 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （10%-20%）（工程项目为（5%））的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%   (4%-6%)（工程项目为（2%））的扣除，用扣除后的价格参加评审。
组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。

	6
	促进绿色发展有关政策
	投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

	7
	首台套政策
	首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	8
	询问和质疑
	根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。

	9
	是否允许采购进口产品
	[bookmark: PO_15528_PM042]不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	10
	本国产品优惠措施 
	政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含不适用本国产品标准的货物：是，数据库（属于无形资产）
本项目涉及的本国产品货物：详见采购清单-货物（数据库 除外）                             
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	11
	是否允许转包与分包
	转包：否
[bookmark: PO_15528_PM044]分包：货物运输、技术培训允许分包；
当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。
依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
▲注：不得在允许分包的范围之外进行分包。

	12
	联合体投标
	允许。

	13
	联合体商务和技术证明材料认定
	（1）联合体业绩认定：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
（2）联合体商务和技术证明材料认定：
联合体投标的，联合体各方均需按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供商务和技术证明材料，否则视为不符合相关要求。
注：“第三章评标办法及评分标准”有其他约定的，以“第三章评标办法及评分标准”为准。

	14
	是否现场踏勘
	[bookmark: PO_15528_PM040]不组织现场踏勘。

	15
	是否提供演示
	否

	16
	是否提供样品
	[bookmark: PO_1000000445_PM043]不要求提供样品。如需提供样品，样品的数量、规格、标准及提交时间地点等要求详见第四章招标需求。投标人按招标文件要求提供样品并安装完毕，超过截止时间的，采购人将不予接收。
注：样品保管相关工作由采购人负责。投标人不得擅自对其他投标人的样品进行拍照、摄像等。

	17
	投标文件组成
	投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。
投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。

	18
	电子交易平台登录方法
	第一步：供应商登记
投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）；
第二步：申请CA
投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；
第三步：下载客户端
投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；
第四步：具体流程
详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）
提醒：
1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。
2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。

	19
	投标文件的递交与接收
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。
投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：
1.未按规定密封或标记的；
2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；
3.超过投标截止时间送达的。

	20
	投标撤销（撤回）
	1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。
2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。

	21
	中标结果公告
	中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告【中标供应商为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告；中标供应商提供的产品为本国产品的（不适用本国产品标准的货物类产品除外），其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（如有）将随中标结果同时公告】，公告期限为1个工作日。

	22
	中标供应商放弃中标赔偿责任
	中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。

	23
	履约保证金
	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

	24
	付款方式
	国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。
根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。）

	25
	投标文件有效期
	90天

	26
	合同签订时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	27
	招标方代理费用
	0元

	28
	解释权
	本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。



一、总  则
（一）适用范围
仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义 
1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。
2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。
8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（三）投标人及委托有关说明
1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。
（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）询问和质疑
1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
 2.投标人的询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。
3.投标人的质疑
3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件的评分标准和需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑函应当包括下列内容：
a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b.质疑项目的名称、编号；
c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d.事实依据；
e.必要的法律依据；
f.提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
（六）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。
2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二、投标文件的编制
（一）投标文件编制工具
投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。
（二）投标文件的组成
本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。
“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。
电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。
注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（三）投标文件的效力
电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。
（五）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。
2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（六）投标文件的签署和包装
1.电子投标文件部分： 
（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：
（1）储存形式：U盘、DVD 
（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
（七）投标报价
1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。
3.投标报价金额到分为止。
4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。
5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。
6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
 
（八）串通投标认定
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
（九）投标无效的情形
在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
3.仅提供备份投标文件的；
4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；
5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；
6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；
8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
9.评标委员会根据本章“二、投标文件的编制”“（七）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
10.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；
11.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
13.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
15.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；
16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.投标人被视为串通投标的；
18.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；
19.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；
20.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；
21.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；
22.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
（十）错误修正
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（十一）采购过程中的异常情况及处理措施
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：
1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4.病毒发作导致不能进行正常操作的；
5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
三、开、评标程序及评标委员会的评审程序
（一）组织开标
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。
2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。
3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。
4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。
解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。
5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。
6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。
8.在电子交易平台上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
（二）组织评标程序
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。
2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。
3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。
5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。
8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。	
（三）评审程序
1.在评审专家中推选评标委员会组长。
2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 
8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
四、评审原则
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。
3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。
4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
五、确定中标供应商的原则
 1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。
 2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。
 3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。
六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
（二）履约保证金
1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。
2.按合同约定办理履约保证金退还手续。
七、货款的结算
货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。
资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。
货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。
资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。
预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：
1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；
2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；
3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。
4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。
备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。
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第三章评标办法及评分标准
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
中标候选人：有效投标供应商家数为3家时，推荐中标候选人数量为1家；有效投标供应商家数为4家时，推荐中标候选人数量为2家；有效投标供应商家数为大于等于5家时，推荐中标候选人数量为3家。
二、分值的计算
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，
其中评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 
技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
投标人评标总得分=投标报价得分+(技术分+资信商务及其他分)
 
特别提醒：
1.在评审时对符合“第二章 投标人须知”第四点中小企业优惠措施的投标报价给予扣除；在评审时对符合“第二章 投标人须知”第十点本国产品优惠措施的投标报价给予20%的扣除。同时满足以上两项条件时，扣除按叠加计算,具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。
 
[bookmark: _Toc496796638]
三、评标内容及标准
	[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_SM_TITLE_1_1][bookmark: PO_15528_PM051]序号
	评分类型
	评分标准
	分值
	打分方法

	1
	报价
	(评标基准价／有效投标报价)*最大分值
	30
	/

	1
	技术
	台式电脑：
（1）内存配置容量：≥32GB得4分；
（2）固态存储容量：≥500GB得6分；
（3）独立显卡显存容量：≥2GB得6分；
（4）CPU 末级缓存容量：≥16MB得6分；
笔记本电脑：
（1）内存配置容量：≥24GB得5分；
（2）固态存储容量：≥512GB得5分；
（3）CPU支持的内存最高速率：≥6400MT/s得4分 ；
（4）内存读写速率：≥6400MT/s得4分；
以上需要提供承诺函，否则不得分。
	40
	客观分

	2
	技术
	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。
	1
	客观分

	3
	技术
	拟派团队成员具有计算机相关专业中级或高级职称证书，每具有一项中级得1分，高级得2分，同一人只算一项。
（以上人员需提供相关证书及近六个月中任意一个月社保或劳动合同证明材料，未提供不得分）
	2
	客观分

	4
	技术
	根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于项目进度计划、项目质量控制、风险控制及测试验收计划等内容的合理性、专业性、保障措施完善程度进行综合评审。
（打分范围：2,1,0）
	2
	主观分

	5
	技术
	提供关于投标产品的稳定性(提供产品的可靠性测试数据或历史记录，展示其稳定运行的能力);安全性(描述产品的安全特性，如整机安全、关键部件安全、信息安全等)等相关行业情况做综合阐述，参考提供的相关检测报告等做出综合判断。（打分范围：3,1,0）
	3
	主观分

	6
	商务资信
	项目维护计划(详见商务要求表) 
	9
	客观分

	7
	商务资信
	售后服务的响应情况 (详见商务要求表) 
	5
	主观分

	8
	商务资信
	技术培训(详见商务要求表)
	2
	主观分

	9
	商务资信
	投标人技术力量情况 (详见商务要求表)
	3
	客观分

	10
	商务资信
	经验及业绩(详见商务要求表)
	3
	客观分
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第四章招标需求
 
特别说明：
1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。如技术参数中一级指标标记“▲”，二级指标未标记的，以二级指标为准。
2.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。
3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。
4.投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。
[bookmark: _Toc496796639] 


[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_TITLE_0_0][bookmark: PO_416_PM050][bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_PR_1_1_0]标项1: 浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目


1、 采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	类型

	1
	台式电脑（核心产品、强制节能产品）
	254
	台
	货物

	2
	笔记本电脑（强制节能产品）
	107
	台
	货物

	3
	服务器
	5
	台
	货物

	4
	数据库
	2
	套
	货物



供应商在投标、响应环节出具关于所提供序号1-4内容 满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。
2、 设备技术参数要求
 
1、台式电脑  （数量：254台）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 
	指标要求

	1
	产品规格
	▲CPU规格
	▲CPU信息
	国产桌面级高性能通用处理器，制程工艺：≤14nm，CPU物理核心数≥8核，超线程≥16，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥10MB，典型功耗≤80W，符合中国信息安全测评中心可靠等级I级；


	2
	产品规格
	▲内存规格
	▲内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	▲内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	▲内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	▲主板规格
	▲主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。

	6
	产品规格
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	主板支持≥1颗桌面级CPU，≥4根内存条

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持 PCIe 插槽数量不少于 4个，配置≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1；

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	此指标不做要求

	9
	产品规格
	
	▲主板其他内置接口
	配置USB总数≥10个，其中USB3.2接口≥9个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；


	10
	产品规格
	
	▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32G

	11
	产品规格
	
	▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	12
	产品规格
	▲存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	▲固态存储容量
	≥256G

	14
	产品规格
	
	▲机械硬盘数量
	≥1个

	15
	产品规格
	
	▲机械硬盘总容量
	≥1000GB

	16
	产品规格
	
	▲机械硬盘转速
	≥5400rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	产品规格
	
	▲机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	▲固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥0

	22
	产品规格
	
	▲存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；
其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	23
	产品规格
	▲显卡规格
	▲显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	24
	产品规格
	
	▲独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	
	▲独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位

	26
	产品规格
	
	▲独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	28
	产品规格
	▲显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	29
	产品规格
	
	▲显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	32
	产品规格
	
	▲显示屏尺寸
	≥23 英寸

	33
	产品规格
	
	▲显示屏屏幕比例
	≥16:9 

	34
	产品规格
	
	▲显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	35
	产品规格
	
	▲显示屏防蓝光
	（1）支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。

	36
	产品规格
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品规格
	
	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品规格
	▲外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品规格
	
	▲鼠标数量
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	▲键盘数量
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	≥0

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	▲键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	≥800*600

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	≥1 瓦/

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在100Hz-7kHz 频率范围内不
高于10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，
工作距离处声压级不低于70dB

	51
	产品规格
	
	▲键盘连接方式
	有线或无

	52
	产品规格
	
	▲键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	▲键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	
	▲键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	57
	产品规格
	
	▲鼠标连接方式
	有线或无线

	58
	产品规格
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	59
	产品规格
	
	▲鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	▲鼠标颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	61
	产品规格
	
	▲鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	此指标不做要求

	63
	产品规格
	▲网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥1

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥1（允许与主机不同品牌）

	66
	产品规格
	▲外部接口规格
	▲USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于3 个USB 接
口（含2 个USB3.0 及以上接口）

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	此指标不做要求

	68
	产品规格
	
	▲视频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	
	▲音频接口数量
	≥1

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	产品规格
	▲整机基础规格
	▲整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	▲状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
　
	产品规格
　
	
	▲整机结构
　
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品规格
	
	▲机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品规格
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel。

	76
	产品规格
	
	▲整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品规格
	
	▲整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品规格
	
	▲机身材质
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	▲机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	▲机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L

	81
	性能要求
	▲CPU性能
	▲CPU 物理核数
	≥8

	82
	性能要求
	
	▲CPU 主频
	≥3.0GHz

	83
	性能要求
	
	▲CPU 末级缓存容量
	≥10MB

	84
	性能要求
	
	▲CPU 支持的内存最
高速率
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	▲内存性能
	▲内存读写速率
	≥3200MT/s

	86
	性能要求
	▲显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	▲显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	▲显存等效频率
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	▲显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	90
	性能要求
	▲显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	≥75Hz

	91
	性能要求
	
	▲显示屏位深
	≥8 位

	92
	性能要求
	
	▲显示屏色域
	≥99% sRGB

	93
	性能要求
	
	▲显示屏色准
	△E ≤ 4

	94
	性能要求
	
	▲显示屏响应时间
	≤8ms

	95
	性能要求
	
	▲显示屏亮度
	≥250 尼特

	96
	性能要求
	
	▲显示屏亮度一致性
	≥70%

	97
	性能要求
	
	▲显示屏对比度
	≥1000：1

	98
	性能要求
	
	▲显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	99
	性能要求
	▲网络设备性能
	▲有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	102
	功能要求
	▲主板功能
	▲内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	≥2 个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	104
	功能要求
	
	▲主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	▲主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	▲I/O 接口功能
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	▲显卡功能
	▲显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、
Type-C 中1 种显示接口，并与显示器
接口相匹配

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0

	109
	功能要求
	▲显示设备功能
	▲显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能要求
	
	▲显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	111
	功能要求
	
	▲显示器参数调节
	（a）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等。
（b）支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	此指标不做要求

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	此指标不做要求

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	此指标不做要求

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	此指标不做要求

	116
	功能要求
	▲存储功能
	▲存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	此指标不做要求

	118
	功能要求
	▲网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	　
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	120
	功能要求
	
	物理开关
	此指标不做要求

	121
	功能要求
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本

	123
	功能要求
	
	▲有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分

	125
	功能要求
	
	▲网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	功能要求
	▲外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	127
	功能要求
	
	▲视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	128
	功能要求
	
	▲HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	此指标不做要求

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	此指标不做要求

	131
	功能要求
	▲电源功能
	▲电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	▲操作系统及软件功能
	▲中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	133
	功能要求
	
	▲操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	▲固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	▲操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	▲固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	▲BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	138
	功能要求
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	▲固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	　
	▲固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	此指标不做要求

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	此指标不做要求

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	此指标不做要求

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	此指标不做要求

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	此指标不做要求

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	此指标不做要求

	148
	可靠性要求
	▲存储设备可靠性
	▲固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	▲机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	150
	可靠性要求
	▲显示设备可靠性
	▲显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	151
	可靠性要求
	▲外设可靠性
	▲键盘按键寿命
	≥1000 万次

	152
	可靠性要求
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500 万次

	153
	可靠性要求
	
	▲键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	▲风扇寿命
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	▲整机可靠性要求
	▲电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠性要求
	
	▲MTBF测试
	MTBF（m1）≥100万小时。

	162
	兼容要求
	▲兼容要求
	▲常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	▲数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	▲中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	▲平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	▲包装及运输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	▲服务要求
	▲配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	▲服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城2h、异地6h技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
e)质保期外产品发生故障等，按成本维修，提供相应承诺函。

	169
	服务要求
	
	▲服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	▲预装操作系统
	预装正版国产系统及授权，并提供3年技术服务。

	171
	服务要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	▲典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	▲厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	▲整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3 年

	175
	服务要求
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	▲开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	▲驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	▲兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工
具，支持一种或者一种以上不同架构
平台的应用

	180
	供应保障
要求
	▲供应链合规性
	▲产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	▲供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障
要求
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	▲关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	▲整机安全性要求
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁。

	187
	安全要求
	
	▲信息安全基本要求
	(1)产品应符合GB/T39276的5.2的规定。
(2)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看。
(3)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。

	188
	安全要求
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。

	189
	安全要求
	
	▲限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定。


 
2、笔记本电脑（数量：107台）
	[bookmark: _Hlk212024490]序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	▲CPU规格
	▲CPU信息
	[bookmark: OLE_LINK2]国产ARM架构处理器，所投产品的CPU在中国信息安全测评中心中的安全可靠等级为Ⅱ级
CPU核数≥8核，
主频≥2.0GHz
末级缓存容量≥8MB
热设计功耗≤30W
内存通道数≥4


	2 
	产品规格
	▲内存规格
	▲内存配置容量
	≥16GB

	3 
	产品规格
	
	▲内存类型
	支持 DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上

	4 
	产品规格
	
	▲内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5 
	产品规格
	▲主板规格
	▲主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6 
	产品规格
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	（1）支持国产CPU和DDR5及以上内存；
（2）内存型号和数量：最大支持2条DDR5及以上内存（板载内存不涉及）

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥0

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口

	9 
	产品规格
	
	▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB

	10 
	产品规格
	
	▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB

	11 
	产品规格
	▲存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	12 
	产品规格
	
	▲固态存储容量
	≥512GB

	13 
	产品规格
	
	▲固态盘数量
	≥1个

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	此指标不做要求

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	此指标不做要求

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	此指标不做要求

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	此指标不做要求

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	此指标不做要求

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	支持PCIe/NVMe/UFS等类型接口协议

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形
态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸
和接口定义

	21 
	产品规格
	
	▲存储设备扩展盘位
	≥0

	22 
	产品规格
	
	▲存储设备其他参与要求
	a）固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定;
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628的相关规定

	23 
	产品规格
	▲显卡规格
	▲显卡类型
	独立显卡或集成显卡

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥32位

	26 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议（集成显卡不涉及）

	28 
	产品规格
	▲显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	29 
	产品规格
	
	▲显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥150像素/英寸

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	32 
	产品规格
	
	▲显示屏尺寸
	≥14英寸

	33 
	产品规格
	
	▲显示屏屏幕比例
	16:9/16:10/3:2等

	34 
	产品规格
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	35 
	产品规格
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	36 
	产品规格
	
	▲显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%

	37 
	产品规格
	▲外设规格
	▲传声器数量
	≥1个

	38 
	产品规格
	
	▲扬声器数量
	≥1个

	39 
	产品规格
	
	▲鼠标数量
	≥1个

	40 
	产品规格
	
	▲键盘数量
	≥1个

	41 
	产品规格
	
	▲触控板数量
	≥1个

	42 
	产品规格
	
	▲摄像头数量
	≥1个

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0个

	44 
	产品规格
	
	▲键盘按键数目
	62 键/84 键/105 键等

	45 
	产品规格
	
	▲摄像头像素
	≥100万

	46 
	产品规格
	
	▲摄像头分辨率
	≥1280x720

	47 
	产品规格
	
	▲内置扬声器功率
	≥1瓦/个

	48 
	产品规格
	
	▲内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上

	49 
	产品规格
	
	▲内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%

	50 
	产品规格
	
	▲内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB

	51 
	产品规格
	
	▲键盘键程
	0.9mm~2.3mm

	52 
	产品规格
	
	▲键盘按键压力
	按键压力宜在0.3～0.8N之间

	53 
	产品规格
	
	▲键盘颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	54 
	产品规格
	
	▲鼠标连接方式
	有线或无线

	55 
	产品规格
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	56 
	产品规格
	
	▲鼠标DPI分辨率
	800~1600

	57 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	58 
	产品规格
	
	▲鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	59 
	产品规格
	
	▲触控板尺寸
	≥70mm×50mm

	60 
	产品规格
	
	▲触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质

	61 
	产品规格
	
	光驱规格
	此指标不做要求

	62 
	产品规格
	▲网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）

	63 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥1

	64 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	65 
	产品规格
	▲外部接口规格
	▲USB接口数量
	USB 接口数量应不少于3 个，至少包含1 个USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）

	66 
	产品规格
	
	▲视频接口数量
	≥1

	67 
	产品规格
	
	▲输入充电接口数量
	≥1

	68 
	产品规格
	
	▲音频接口数量
	≥1

	69 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	70 
	产品规格
	▲电池规格
	▲电池额定能量
	≥65Wh

	71 
	产品规格
	
	▲电池充放电次数
	≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）

	72 
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如UFCS、USBPD

	73 
	产品规格
	
	▲电池安全要求
	符合GB31241的规定

	74 
	产品规格
	
	电池电芯材质
	供应商给出电池电芯材料信息

	75 
	产品规格
	▲整机基础规格
	▲整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	76 
	产品规格
	
	▲整机结构
	a)产品应符合GB/T4208的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；
o)其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定

	77 
	产品规格
	
	▲整机噪音
	25摄氏度环温条件：
空闲小于等于38dBA
满载小于等于45dBA

	78 
	产品规格
	
	▲整机散热
	产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃，各表面温度应符合以下要求：
a)键帽温度不高于38℃；
b)键盘间隙温度不高于40℃；
c)掌托温度不高于38℃；
d)触控板温度不高于38℃；
e)底壳温度不高于45℃

	79 
	产品规格
	
	▲整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	80 
	产品规格
	
	▲整机重量
	≤1.5kg

	81 
	产品规格
	
	▲整机厚度
	≤16mm（不含脚垫）

	82 
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	83 
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	84 
	性能要求
	▲CPU性能
	▲CPU物理核数
	≥8

	85 
	性能要求
	
	▲CPU主频
	≥2.0GHz

	86 
	性能要求
	
	▲CPU末级缓存容量
	≥8MB

	87 
	性能要求
	
	▲CPU支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	88 
	性能要求
	▲内存性能
	▲内存读写速率
	≥4800MT/s

	89 
	性能要求
	▲显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920x1080

	90 
	性能要求
	
	▲显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	91 
	性能要求
	
	▲显存等效频率
	≥5600MT/s

	92 
	性能要求
	
	▲显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	93 
	性能要求
	▲显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	≥60Hz

	94 
	性能要求
	
	▲显示屏位深
	≥8位

	95 
	性能要求
	
	▲显示屏色域
	≥99%sRGB

	96 
	性能要求
	
	▲显示屏色准
	△E≤4

	97 
	性能要求
	
	▲显示屏响应时间
	≤30ms

	98 
	性能要求
	
	▲显示屏亮度
	≥250尼特

	99 
	性能要求
	
	▲显示屏亮度一致性
	≥70%

	100 
	性能要求
	
	▲显示屏对比度
	≥1500：1

	101 
	性能要求
	
	▲显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定

	102 
	性能要求
	▲网络设备性能
	▲有线网卡速率
	最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	103 
	性能要求
	
	▲支持无线网络通信技术协议
	支持WAPI或WiFi5.0及以上协议

	104 
	性能要求
	
	▲无线网卡频宽
	≥20MHz

	105 
	性能要求
	▲电源适配器性能
	▲电源适配器电源效率
	在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%

	106 
	性能要求
	▲待机性能
	▲满载待机性能（LTP）
	≥1.5小时

	107 
	功能要求
	▲主板功能
	▲内存扩展接口
(板载内存不涉及)
	供应商给出内存扩展接口数量

	108 
	功能要求
	
	存储扩展接口
(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	109 
	功能要求
	
	▲主板USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	110 
	功能要求
	
	▲主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	111 
	功能要求
	
	▲I/O接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能

	112 
	功能要求
	▲显卡功能
	▲显卡外接显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	113 
	功能要求
	
	▲显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式

	114 
	功能要求
	▲外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	115 
	功能要求
	
	传声器降噪
	此指标不做要求

	116 
	功能要求
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能

	117 
	功能要求
	
	键盘背光
	此指标不做要求

	118 
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持2点及以上触控功能

	119 
	功能要求
	
	▲光驱功能
	此指标不做要求

	120 
	功能要求
	▲存储功能
	▲存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。
为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。
产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互

	121 
	功能要求
	▲网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	
	功能要求
	
	
	

	122 
	功能要求
	
	▲无线网卡频段
	支持双频段

	123 
	功能要求
	
	物理开关
	此指标不做要求

	124 
	功能要求
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	125 
	功能要求
	
	▲蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	126 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	127 
	功能要求
	
	▲无线网卡标准
	符合GB15629.11所有部分

	128 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备应支持物理拆装，包括无
线网卡和蓝牙模块等

	129 
	功能要求
	▲外部接口功能
	▲音频接口类型
	不少于1 个，宜支持3.5mm 孔径的3段式或4 段式接口。若支持4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能



	130 
	功能要求
	
	▲视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C
中1 种显示接口

	131 
	功能要求
	
	▲HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	132 
	功能要求
	
	▲输入充电接口类型
	DC in 或Type-C 接口

	133 
	功能要求
	
	其他接口
	此指标不做要求

	134 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	此指标不做要求

	135 
	功能要求
	▲电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如UFCS、USBPD

	136 
	功能要求
	
	▲电源线适配能力
	符合GB 15934-2008
对于可拆线插头GB15934 不做要求

	137 
	功能要求
	▲操作系统及软件功能
	▲中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	138 
	功能要求
	
	▲操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	139 
	功能要求
	
	▲固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	140 
	功能要求
	
	▲操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	141 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	142 
	功能要求
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口功能

	143 
	功能要求
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	144 
	功能要求
	
	▲固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	145 
	功能要求
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	146 
	功能要求
	
	▲固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	147 
	功能要求
	生物识别功能生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定

	148 
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合GB/T 37036.3 的
相关规定

	149 
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的
相关规定

	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	此指标不做要求

	151 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	此指标不做要求

	152 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	此指标不做要求

	153 
	可靠性要求
	▲存储设备可靠性
	▲固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）

	154 
	可靠性要求
	
	▲机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时

	155 
	可靠性要求
	▲显示设备可靠性
	▲显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	156 
	可靠性要求
	▲外设可靠性
	▲键盘按键寿命
	≥1000万次

	157 
	可靠性要求
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500万次

	158 
	可靠性要求
	
	▲键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	159 
	可靠性要求
	
	▲风扇寿命
	≥4万小时

	160 
	可靠性要求
	▲整机可靠性要求
	▲电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	161 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	162 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	163 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	164 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	165 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的自由跌落适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	166 
	可靠性要求
	
	▲环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.2中规定

	167 
	可靠性要求
	
	▲MTBF测试
	MTBF(m1)≥30万小时

	168 
	兼容要求
	▲兼容要求
	▲常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	169 
	兼容要求
	
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	170 
	兼容要求
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	171 
	兼容要求
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	172 
	包装及运输要求
	▲包装及运输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	173 
	服务要求
	▲服务要求
	▲配置检查工具
	提供自检测试工具

	174 
	服务要求
	
	▲服务响应
	a）提供产品5年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%

	175 
	服务要求
	
	▲服务周期
	支持产品延保≥3年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）

	176 
	服务要求
	
	▲预装操作系统
	预装正版国产系统及授权，并提供3年技术服务

	177 
	服务要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	178 
	服务要求
	
	▲典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	179 
	服务要求
	
	▲厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务

	180 
	服务要求
	
	▲整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	181 
	服务要求
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	182 
	服务要求
	
	▲开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	183 
	服务要求
	
	▲驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	184 
	服务要求
	
	▲兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	185 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行

	186 
	供应保障要求
	▲供应链合规性
	▲产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	187 
	供应保障要求
	▲供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	188 
	供应保障要求
	
	▲供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	189 
	安全要求
	▲关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	190 
	安全要求
	▲整机安全性要求
	USB端口管控
	支持USB 端口管控

	191 
	安全要求
	
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	192 
	安全要求
	
	安全物理锁
	此指标不做要求

	193 
	安全要求

	
	▲信息安全基本要求
	a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	194 
	安全要求
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	195 
	安全要求
	
	▲限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定


 
 
 
3、服务器（数量：5台）
	
序号
	
指标分类
	一级指标
	
二级指标
	
指标要求

	
1
	
产品规格
	
▲CPU
规格
	
▲CPU信息
	国产架构；单CPU核数≥16；主频（基频）≥2.5GHz；L3 cache≥32MB，数量2

	2
	产品规格
	





▲主板规格
	▲主板支持的CPU和内存情况
	主板支持国产CPU；内存容量≥32GB;

	3
	产品规格
	
	▲主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不
少于4 个

	4
	产品规格
	
	▲主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	
5
	
产品规格
	
	▲PCIe插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	

6
	

产品规格
	
	
▲主板PCIe插槽数量及规格
	最大可扩展6个标准PCIe 4.0插槽


	
7
	

产品规格
	
	
特殊孔位及接口
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用
需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A

	


8
	


产品规格
	
	

板载网络接口
	

若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口

	
9
	
产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个

	10
	产品规格
	


▲内存规格
	▲内存数量
	实配内存≥4

	
11
	
产品规格
	
	
▲内存规格
	
≥ DDR4

	
12
	
产品规格
	
	
▲内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	













▲存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和
态盘类型及规格

	

14
	

产品规格
	
	

▲硬磁盘实配容量
	1、配备硬磁盘，实配硬磁盘单盘可用容量不小于4TB。
2、配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB；

	
15
	
产品规格
	
	
硬盘接口类型
	a)若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；
b)若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等

	
16
	
产品规格
	
	
▲硬盘实配数量
	系统盘≥2块480G SATA SSD，数据盘≥2块4T 7.2K 机械硬盘


	


17
	


产品规格
	
	

▲硬盘插槽数量及规格
	支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，支持SAS/SATA；



	

18
	

产品规格
	
	

硬盘其他
参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃
[image: wps3]55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8

	

20
	

产品规格
	SAS直通卡
规格(若支持SAS直通
卡)
	
SAS直通
卡SAS接口数量
	

≥0

	

21
	

产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通
卡)
	
HBA卡端口数量
	

≥0

	

22
	

产品规格
	













▲网络规格
	

▲网口速率和数量
	

配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE

	

23
	

产品规格
	
	
存储型服务器网口速率和数量
	
此指标不做要求

	24
	产品规格
	
	独立网卡
网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2

	
25
	
产品规格
	
	
独立网卡接口类型
	
支持RJ45/QSFP/SFP等

	
26
	
产品规格
	
	
板载网卡接口类型
	
支持RJ45/QSFP/SFP等

	27
	产品规格
	▲外部接口规格
	▲显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等

	28
	产品规格
	
	▲USB接口
	配置≥4个USB接口，2个位于机箱前部

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	

30
	产品规格
	
	

其他接口
	a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；
b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	
31
	
产品规格
	







▲电源规格
	
电源冗余模式
	
整机电源模块支持1+1冗余

	
32
	
产品规格
	
	▲电源模块数量
	
电源数量满配，2U服务器不少于2个电源模块

	

33
	

产品规格
	
	

▲电源功率
	

电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	








35
	








产品规格
	








▲整机规格
	








▲外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	
36
	
产品规格
	
	▲尺寸（高
×宽×深）
	2U机架式服务器，机箱深度小于800mm


	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	实配免工具维护导轨，供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	
38
	
产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	/

	

39
	

产品规格
	
	
▲环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa

	
40
	
产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	▲机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	
42
	
产品规格
	
	
▲噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	



43
	



产品规格
	



AI计算单
元规格
	


AI计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a)具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b)单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	



机柜
规格
	▲机柜尺寸
	符合采购产品部署要求

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板

	

47
	

产品规格
	
	
机柜电源规格
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换；
b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	▲主板功能
	▲主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口

	
49
	
功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	▲网络功能
	▲网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	

52
	

功能要求
	



▲CPU功能
	

▲计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	
53
	
功能要求
	
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	
54
	
功能要求
	


存储
功能
	
内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡
RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱
功能
	光驱类型
（是否支持RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）

	60
	功能要求
	▲电源功能
	▲电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	▲电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	
▲整机功能
	▲散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、
风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能
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功能要求
	


















▲管理系统功能
	


















▲BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	

65
	

功能要求
	
	

BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s
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功能要求
	
	










▲BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	▲远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	

▲操作系统及驱动功能
	▲操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；提供国产正版操作系统并授权

	69
	功能要求
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	
70
	功能要求
	
	▲操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	
71
	功能要求
	▲中文信息处理功能
	▲中文信息处理
	
符合GB18030的有关规定

	72
	功能要求
	


机柜
功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能

	

75
	

安全要求
	
▲关键部件
安全
要求
	

▲关键部件安全要求
	

CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	













▲固件安全
要求
	▲故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	
77
	
安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障
智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	
81
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电
关键数据
保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	
84
	
安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储
阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	










▲系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	▲弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	▲白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	
92
	
安全要求
	
	
▲二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	
94
	
安全要求
	
	▲密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	▲敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	

96
	

安全要求
	







▲信息安全
要求
	
▲研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	
97
	
安全要求
	
	
漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定

	

99
	

安全要求
	
	

增强要求
	a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b)支持可信平台控制模块(TPCM)；
c)支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功
能；
e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；
g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	▲物理安全
	▲物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定

	
101
	
安全要求
	▲限用物质
的限量要求
	▲限用物的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T26572的要求

	102
	性能要求
	


▲CPU
性能
	▲CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	▲单CPU核数
	≥16

	
104
	
性能要求
	
	▲单CPU末级缓存容量
	
L3 cache≥32MB

	105
	性能要求
	▲内存性能
	单内存模
块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	▲内存速率
	≥3200MT/s

	107
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	108
	性能要求
	RAID卡性
能
	RAID卡缓存容量大小
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s

	110
	性能要求
	网络
性能
	独立网卡速率
	≥1GE千兆网卡

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	此指标不做要求

	112
	性能要求
	▲电源能耗
	▲电源能耗
	在符合GB/T 9813.3 的有关规定的基础上，电源能耗技术参数符合80 PLUS标准中铂金/钛金级别同等标准

	113
	兼容要求
	

▲部件兼容性要求
	▲内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	▲固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	▲网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	▲功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	
119
	
兼容要求
	▲外设兼容性
	
▲外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	

▲软件兼容性
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	
124
	可靠性要求
	存储可靠
性要求
	
SATASSD
可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	
▲整机可靠性要求
	▲整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	▲风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	▲部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	
128
	包装及运
输要求
	▲包装及运输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	



129
	



服务要求
	




▲服务响应
	



▲服务响应
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	


131
	


服务要求
	


▲服务周期
	


▲服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中

	
132
	
服务要求
	
















▲服务工具
要求
	
▲工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	

133
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；
d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	
134
	
服务要求
	
	▲驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	


136
	


服务要求
	
	


代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	

137
	

服务要求
	
	
性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	▲管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	
140
	
服务要求
	





▲增值服务
	▲厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	▲提供上门服务
	供应商免费提供3年原厂上门服务

	

143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	
供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	
144
	
供保要求
	
▲供应链质量
	
▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


 
 
 
4、数据库（数量：2套）
 
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 
	指标要求

	　
	　
	　
	　
	a)支持命令行或图形化的安装；

	　
	　
	　
	　
	b)支持命令行或图形化的可配置安装能力；

	1
	功能要求
	　
	▲数据库安装
	c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；

	　
	　
	　
	　
	d)提供图形化软件组件管理向导工具

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；

	2
	功能要求
	　
	▲数据库重启
	b)关闭服务后，再启动服务，服务正

	　
	　
	　
	　
	常

	　
	　
	　
	　
	a)提供软件安装的日志记录功能；

	　
	功能要求
	▲安装与升级
	▲安装配置日志
	b)记录的软件安装信息完整正确；

	3
	　
	　
	　
	c)提供安装配置操作的日志记录功能；

	　
	　
	　
	　
	d)记录的配置操作信息完整正确

	　
	　
	　
	　
	a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；

	　
	功能要求
	　
	　
	b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件

	4
	　
	　
	▲升级维护
	的支持情况

	　
	功能要求
	　
	安装和升级的兼容性
	支持在不同CPU 架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似

	5
	
	　
	
	

	　
	功能要求
	　
	　
	a)支持节点安装配置；

	6
	
	　
	节点部署
	b)支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上

	　
	　
	　
	　
	a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力

	　
	　
	　
	　
	b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确

	7
	功能要求
	　
	　
	

	　
	　
	　
	▲参数配置
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	a)提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能；

	　
	　
	▲数据配置
	　
	b)在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能；

	8
	功能要求
	　
	　
	c)提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能；

	　
	　
	　
	存储配置
	d)提供索引数据存储参数管理功能

	　
	　
	　
	　
	a)提供数据库内存规划和配置建议；

	　
	功能要求
	　
	　
	b)依据物理内存规划数据库可用内存；

	9
	　
	　
	内存配置
	c)依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小

	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	a) 支持数值类型；

	　
	　
	　
	　
	b) 支持字符类型；

	10
	功能要求
	　
	▲基础数据类型
	c) 支持二进制类型；

	　
	　
	▲SQL 功能
	　
	d) 支持日期和时间类型；

	　
	　
	　
	　
	e) 支持布尔类型；

	　
	　
	　
　
　
	　
	f) 支持（大）文本类型；

	　
	　
	
	　
	g) 支持大对象类型

	　
	功能要求
	
	扩展数据类型
	　

	11
	
	　
	
	支持间隔、XML、JSON 等数据类型

	　
	
	　
	
	　

	　
	
	　
	
	　

	　
	
	　
	
	　

	12
	功能要求
	　
	自定义数据类型
	具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求

	13
	功能要求
	　
	▲数据存储基础功能
	支持基础数据类型

	14
	功能要求
	　
	数据存储增强功能
	a)支持扩展数据类型；

	
	
	　
	
	b)支持自定义数据类型

	15
	功能要求
	　
	▲数据检索基础功能
	支持基础数据类型

	　
	　
	　
	　
	a)支持扩展数据类型；

	16
	功能要求
	　
	数据检索增强功能
	b)支持自定义数据类型；

	　
	　
	　
	　
	c)支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索

	　
	　
	　
	　
	a)支持左外连接；

	17
	功能要求
	
	▲核心SQL 能力
	b)支持右外连接；

	　
	　
	　
	　
	c)支持内连接；

	　
	　
	　
	　
	d)支持全连接

	18
	功能要求
	　
	▲字符集
	中文字符集符合GB 18030 的要求

	　
	功能要求
	　
	▲常用操作符
	a)支持逻辑操作符及相关运算；

	19
	
	　
	
	b)支持比较操作符及相关运算；

	　
	
	　
	
	c)支持算术运算符及相关运算

	　
	　
	　
	　
	a)支持对比条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	b)支持逻辑条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	c)支持空值条件表达式；

	20
	功能要求
	　
	▲条件表达式
	d)支持等于条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	e)支持模式匹配条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	f)支持区间条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	g)支持 IN 条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	h)支持存在条件表达式；

	　
	　
	　
	　
	i)支持以上条件表达式的复合表达式

	21
	功能要求
	　
	▲SQL 执行计划
	支持SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果

	　
	　
	　
	　
	a)支持用户的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	b)支持角色的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	c)支持存储过程的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	d)支持表操作功能；

	　
	　
	　
	　
	e)支持自增序列；

	22
	　
	　
	　
	f)支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；

	　
	功能要求
	　
	▲基础对象类型
	g)支持游标功能；

	　
	　
	　
	　
	h)支持视图的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	i)支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数

	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	a)支持包的创建、删除、修改；

	　
	　
	▲数据库对象
	　
	b)支持触发器的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	c)支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问；

	23
	功能要求
	　
	扩展对象类型
	d)支持作业的创建、删除、修改；

	　
	　
	　
	　
	e)支持全局唯一的自增序列；

	　
	　
	　
	　
	f)支持创建函数索引；

	　
	　
	　
	　
	g)支持定义同义词

	24
　
	功能
要求
	　
　
　
	▲基础表分区管理
	a) 哈希分区方式；
b)范围分区方式；

	
	
	
	
	c)列表分区方式

	　
	功能要求
	
	扩展表分区管理
	a)支持数据库表分区及二级分区能力；

	25
	
	
	
	b)支持建立分区索引

	　
	　
	
	　
	a)支持查看数据库信息；

	　
	　
	
	　
	b)支持查看表对象信息；

	26
	功能要求
	
	　
	c)支持查看索引对象信息；

	　
	　
	
	查看对象
	d)支持查看字段对象信息； 
e）支持查看约束对象信息； 
f）支持查看数据库实例信息； 
g）支持查看表空间信息

	　
	　
	
	　
	a) 支持查看日志文件的能力；

	　
	　
	
	　
	b） 厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具；

	27
	功能要求
	
	查看日志、系统信息
	c） 厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	d） 厂商提供查看数据字典的视图或图

	　
	　
	
	　
	形化管理工具

	　
	　
	
	　
	a) 支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；

	28
	功能要求
	
	▲对象变更
	b) 支持在线变更表结构、索引；

	　
	　
	
	　
	c) 支持数据的增加、删除、修改和查询

	　
	　
	
	　
	a)提供查看会话标识的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	b)提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	c)提供查看用户标识的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	d)提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	e)提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	f)提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	g)提供查看会话状态的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	h)提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具；

	29
	　
	
	　
	i)提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具；

	　
	功能要求
	
	查看会话系统表/视图
	j)提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具

	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	
	　
	a)提供查看连接标识的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	b)提供查看连接状态的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	c)提供查看连接用户的视图或图形化管理工具；

	　
	　
	
	　
	d)提供查看连接类型的视图或图形化管理工具；

	30
	功能要求
	
	查看监控连接系统表/视图
	e)提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具

	　
	　
	
	　
	

	31
	功能要求
	
	异构数据库联机访问
	提供异构数据库数据联机访问功能

	　
	　
	
	　
	a)支持验证表存储完整性；

	32
	功能要求
	
	完整性管理
	b)支持验证索引存储完整性；

	　
	　
	
	　
	c)支持验证数据库存储结构完整性；

	　
　
	　
　
	
	　
　
	d)支持查看视图定义完整性；
e) 支持查看存储过程/函数定义完整性

	33
	功能要求
	　
	▲事务基础特性
	支持事务的ACID

	
	
	　
	
	

	
	
	　
	
	

	　
	　
	▲事务能力
	　
	a) 在并发执行过程中，能检测到死锁；

	　
	功能要求
	　
	▲死锁检测与处理
	b) 提供解决全局死锁的机制；

	34
	　
	　
	　
	c) 具备死锁处理能力；

	　
	　
	　
	　
	d) 具备死锁超时回滚的能力；

	　
	　
	　
	　
	e) 具备死锁检测与处理记录功能

	　
	　
	　
	　
	a）数据库慢 SQL 统计： 
1）支持统计 SQL 语句；

	　
	　
	　
	　
	2） 支持统计用户名；

	　
	　
	　
	　
	3） 支持统计数据库名；

	35
	功能要求
	　
	▲运行时统计信息基础功能
	4） 支持统计执行时长； 
b）数据库性能状态统计：

	　
	　
	▲运维
	　
	1） 支持统计每秒事务数和查询数；

	　
	　
	　
	　
	2） 支持统计 SQL 平均响应时间；

	　
	　
	　
	　
	3） 支持统计高频 SQL

	　
	　
	　
	运行时统计信息增强功能
	a)支持统计集群节点CPU 使用情况； 
b)支持统计集群节点内存使用情况； 
c)支持统计集群节点磁盘使用情况； 
d)支持统计集群节点网络使用情况

	36
	功能要求
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	a)具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；

	　
	　
	　
	　
	b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；

	　
	　
	　
	　
	c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式；

	37
	功能要求
	▲运维
	　
	d)支持中文日志

	　
	　
	　
	▲日志
	　

	38
	功能要求
	　
	▲远程运维
	具备远程维护功能

	　
	　
	　
	　
	a)厂商提供通知管理员的方法或工具；

	　
	　
	　
	　
	b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；

	　
	　
	　
	　
	c)提供报警 API；

	39
	功能要求
	　
	▲报警
	d)报警发生时，支持报警信息的实时展示

	　
	　
	　
	　
	a)实时监测 SQL 执行过程中资源使用情况；

	40
	功能要求
	　
	SQL 监测与优化建议
	b)提供查询计划的缓存管理功能；

	　
	　
	　
	　
	c)提供 SQL 改写的优化建议

	　
	　
	　
	　
	a)提供 SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行；

	　
	　
	　
	　
	b)对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验；

	　
	　
	　
	　
	c)尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行

	41
	功能要求
	　
	应用迁移
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	▲迁移
	　
	a)提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；

	　
42
　
　
	　
功能要求
　
　
	　
	　
	b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；

	
	
	　
　
　
	▲数据迁移
　
　
	c)支持全量数据迁移、增量数据持续
同步等迁移模式；
d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；

	
	
	
	
	e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；

	
	
	
	
	f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移

	
	
	
	
	

	　
	功能要求
	
	▲数据比对基础功能
	对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告

	43
	
	
	
	

	　
	功能要求
	
	数据比对增强功能
	数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能

	44
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	a)运行状态下支持对数据库进行全库备份；

	　
	　
	　
	　
	b)运行状态下支持对数据库进行部分备份；

	45
	功能要求
	　
	▲数据备份
	c)运行状态下支持对数据库进行增量

	　
	　
	　
	　
	备份

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	a)支持备份数据的加密；

	46
	功能要求
	　
	备份数据管理
	b)支持备份数据的压缩；

	　
	　
	　
	　
	c)支持备份数据的存储

	　
	　
	▲备份恢复
	　
	a)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份；

	47
	功能要求
	　
	用户/模式备份、恢复
	b)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复

	　
	　
	　
	　
	

	　
	功能要求
	　
	▲多种存储媒体备份、还原
	支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力

	48
	
	　
	
	

	　
	功能要求
	　
	▲备份还原的一致性校验
	提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具

	49
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	a)支持集群的运行环境；

	　
	功能要求
	　
	▲集群构建与管理
	b)支持创建并配置数据库集群；

	50
	　
	　
	　
	c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	集群构建与管理扩展要求
	在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力

	51
	
	▲集群管理
	
	

	　
	　
	　
	　
	在共享存储集群架构的基础上：

	　
	　
	　
	共享存储架构下的集群要求
	a)支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量；

	52
	功能要求
	　
	　
	b)支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID 特性；

	　
	　
	　
	　
	c)支持节点间的缓存一致性

	　
	　
	　
	　
	a)具备图形化功能，提高易用性；

	　
	　
	　
	　
	b)具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和SQL 脚本功能；

	53
	功能要求
	　
	▲数据库开发调试工具
	c)具备复制、编辑现有数据库对象功能；

	　
	　
	　
	　
	d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL 编辑器功能

	　
	　
	　
	　
	

	54
	功能要求
	▲工具
	数据库预编译工具
	厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL编程

	55
　
	功能要求
　
	　
　
　

	网络配置工具
　
	a) 提供客户端、服务器端网络配置向导；
b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容

	　
	　
	
	　
	a)支持数据库的创建、修改和删除；

	　
	　
	
	　
	b)支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数；

	56
	功能要求
	
	创建、修改、删除工具
	c)支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等）

	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	
	　
	a) 支持创建、修改、删除用户的功能； 
b）提供定义用户的功能；

	57
	功能要求
	
	▲用户、角色管理工具
	c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能

	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	
	　
	a)提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作；

	58
	功能要求
	
	▲SQL 执行计划查看工具
	b)支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息

	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	
	　
	a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；

	　
	　
	
	　
	b)支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；

	　
	　
	
	　
	c)支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；

	　
	　
	
	　
	d)支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能

	59
	功能要求
	
	▲数据库对象工具
	

	　
	　
	
	　
	a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；

	　
	　
	
	　
	b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；

	60
	功能要求
	
	▲导入导出工具
	c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；

	　
	　
	
	　
	d)支持 SQL 脚本进行导入导出

	　
	　
	
	　
	a)支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置；

	61
	功能要求
	
	触发器、存储过程/函数工具
	b)支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具

	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	
	　
	a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；

	　
	　
	
	　
	b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；

	　
	　
	
	　
	c)支持数据库任务自动化调度作业管理；

	62
	功能要求
	
	▲数据库运维工具
	d)支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息

	　
	　
	
	　
	a)收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈；

	　
	　
	
	　
	b)支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等；

	　
	　
	
	　
	c)支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优；

	　
	　
	
	　
	d)提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整；

	　
	　
	
	　
监控跟踪工具
　
	e)支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据；

	63
　
	功能要求
　
	
	
	f)支持跟踪数据库等待事件；
g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态

	　
	　
	　
	图形化远程启动、关闭数据库
	a)提供数据库资源配置向导；

	64
	功能要求
	　
	
	b)提供远程数据库服务启动、关闭功能

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	65
	功能要求
	　
	▲图形化的开发工具
	厂商提供图形化的开发工具

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	功能要求
	　
	▲图形化运维工具
	　

	66
	　
	　
	　
	厂商提供图形化的运维工具

	　
	功能要求
	　
	图形化展示工具
	　

	67
	
	　
	
	厂商提供图形化数据展示工具

	　
	　
	　
	　
	a）基本配置参数：

	　
	　
	▲图形化管理
	　
	1）配置资源使用限额；

	　
	　
	　
	　
	2）配置连接数；

	　
	　
	　
	　
	3） 配置白名单； 
b）逻辑存储配置：

	　
	　
	　
	　
	1） 图形界面支持逻辑存储配置；

	68
	　
	　
	图形界面配置参数基础功能
	2） 提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能；

	　
	功能要求
	　
	　
	c） 提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令；

	　
	　
	　
	　
	d）配置审计：

	　
	　
	　
	　
	1）支持图形化界面配置审计策略；

	　
	　
	　
	　
	2）支持查看审计数据

	　
	　
	　
	　
	支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列

	　
	　
	　
	　
	

	69
	功能要求
	　
	图形化管理数据库对象
	

	　
	功能要求
	　
	　
	a）支持多实例集成监控与管理；

	70
	
	　
	图形化监控
	b） 支持操作系统和网络资源集成监控与管理

	　
	　
	　
	　
	　

	71
	功能要求
	　
	图形化管理归档
	支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理

	　
	　
	　
	图形化管理数据的备 份、还原/恢复
	　

	72
	功能要求
	　
	
	提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能

	　
	功能要求
	　
	图形化界面易用性
	a) 支持浏览器图形界面管理；

	73
	
	　
	
	b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解

	　
	可靠性要求
	　
	　
	a) 支持连续稳定运行；

	74
	
	▲稳定运行
	▲稳定运行
	b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力

	　
	可靠性要求
	　
	　
	支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行

	75
	
	▲故障切换
　
	▲快速切换
	

	　
	可靠性要求
	
	▲恢复无断点
	　

	76
	
	
	
	支持无断点恢复能力

	　
	　
	　
	　
	a)  支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；

	　
	　
	　
	　
	b)  提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力

	77
	可靠性要求
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	▲主备备份
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；

	　
	可靠性要求
	　
	　
	b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s

	78
	　
	　
	▲实例容灾
	　

	　
	可靠性要求
	▲容灾能力
	　
	a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能

	79
	
	　
	▲容灾部署
	

	　
	　
	　
	　
	a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；

	　
	可靠性要求
	　
	　
	b)由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0， RTO 时间小于 1 分钟

	80
	　
	　
	▲同城容灾
	

	　
	　
	　
	　
	a)城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地；

	　
	可靠性要求
	　
	　
	b)异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心， RPO 时间小于 1分钟，RTO 时间小于 10 分钟

	81
	　
	　
	异地容灾
	

	　
	可靠性要求
	　
	▲服务端编程稳定性
	支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行

	82
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	
	　
	
	

	　
	可靠性要求
	　
	　
	　

	83
	
	　
	▲网络容错
	支持网络中断时，保障事务一致性

	　
	　
	　
	　
	a)支持数据库实例启动时错误检测能力；

	　
	　
	▲容错性
	　
	b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；

	　
	　
	　
	　
	c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；

	84
	可靠性要求
	　
	　
	d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力

	　
	　
	　
	▲检测报警
	

	　
	可靠性要求
	　
	　
	a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；

	85
	
	　
	▲故障恢复
	b)支持完全媒体故障恢复的能力；

	　
	
	　
	　
	c)提供基于时间点故障恢复功能

	　
	可靠性要求
	　
	▲不同级别故障可恢复
	支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力

	86
	
	　
	
	

	87
	兼容要求
	软件兼容
	云化部署
	持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式

	　
	　
	　
	　
	a)同源支持以下至少三种 CPU 平台架构：

	88
	兼容要求
	▲硬件兼容
	▲硬件平台兼容
	1) ARM；

	　
	　
	　
	　
	2) LoongArch；

	　
	　
	　
	　
	3) MIPS；

	
	
	
	
	4) SW64；

	
	
	
	
	5) x86；

	
	
	
	
	b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境

	89
	兼容要求
	　
	▲ODBC
	支持ODBC

	90
	兼容要求
	▲标准兼容
	▲JDBC
	支持JDBC

	91
	服务要求
	▲交付方式
	▲交付方式
	以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物

	　
	　
	　
	　
	产品自发布之日起至产品停止功能升 级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	92
	服务要求
	　
	▲产品维护周期
	

	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	

	　
	服务要求
	　
	▲产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

	93
	
	　
	
	

	　
	　
	▲服务周期
	▲产品延伸安全服务周期
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年

	94
	服务要求
	　
	
	

	　
	服务要求
	　
	▲售后服务最小保障期
	自销售之日起，产品售后服务周期≥3年

	95
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；

	　
	　
	　
	　
	b)提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；

	　
	　
	　
	　
	c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

	　
	　
	　
	　
	d)建立全国技术服务体系和服务团 队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	　
	　
	　
	　
	e)服务周期内支持版本免费升级；

	　
	　
	　
	　
	f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；

	　
	　
	　
	　
	g)提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等

	96
	　
	　
	▲供应链与服务保障基础要求
	

	　
	服务要求
	　
	　
	　

	97
	服务要求
	　
	定制服务
	针对关键客户提供代码级定制优化服务

	98
	服务要求
	　
	驻场服务
	不做要求

	99
	服务要求
	▲供应链与服务保障
	在线反馈
	支持在线问题反馈

	　
	　
	　
	　
	　

	100
	安全要求
	▲基本要求
	▲基本要求
	数据库应当符合安全可靠测评要求

	　
	安全要求
	　
	　
	将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型

	101
	
	　
	安全架构
	

	　
	安全要求
	▲基础安全
	　
	建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复

	102
	
	　
　
	▲漏洞管理
	

	103
	安全要求
	
	▲身份鉴别及访问控制
	提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定

	　
	　
	　
	　
	a)支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力；

	　
	　
	　
	　
	b)支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及

	　
	　
	　
	　
	相应的操作记录

	104
	安全要求
	　
	防篡改
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　

	　
	安全要求
	　
	　
	　

	105
	
	　
	全密态
	支持全密态的等值、非等值查询能力

	106
	安全要求
	　
	安全扩展要求
	支持自身数据的动态脱敏和透明加密

	　
	安全要求
	增强安全
	　
	　

	107
	
	　
	闪回查询
	支持数据库闪回查询

	　
	安全要求
	　
	　
	支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复

	108
	
	　
	闪回恢复
	



三、其他要求
	安装调试（若需要安装调试）：
	（1）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。
（2）供应商应免费提供合同货物的安装服务。
（3）供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

	验收
	（1）中标供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。
（2）供应商应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。
（3）如中标供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

	备品备件及耗材
	供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

	技术支持
	供应商需保证提供的是符合本次采购要求及国家相关产品最新质量标准的全新货物，拥有投标商提供的质保书或产品更新换代合格证书及使用所必须的种类相关资料。

	软件预装要求
	▲投标商需提供承诺函，函中承诺：合同签订后，台式电脑和笔记本电脑必须预装正版电脑操作系统并提供使用授权，使用年限与整机质保期一致。





商务要求表
	▲项目工期（交货期）及地点
	1、交货地点：浙江音乐学院（采购人指定地点）。
2、交货安装完成时间：合同签订后30天内完成项目所有内容，若遇到不可抗拒原因需更改工期，需经过双方协商。

	▲付款条件（明确是否需要履约保证金）
	本项目不收取履约保证金。
第一次付款：合同签订并具备支付条件和收到乙方的发票，甲方凭乙方提供的发票后7个工作日内支付合同总额的70%的预付款。（投标人明确表示无需预付款项的，无需支付）
第二次付款：按要求完成服务内容，由采购人组织验收通过且收到乙方的发票后20个工作日内采购人向投标人支付剩余合同款。

	违约责任及争议解决方式
	无特别说明，按“第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。

	售
后
服务
	项目维护计划
	1.投标商需提供承诺函，函中承诺：合同签订后在台式电脑和笔记本电脑中安装正版杀毒软件，且使用年限与质保期一致，得4分；不提供不得分。
2. 投标商需提供承诺函，函中承诺：合同签订后，针对服务器和数据库提供5年质保，得2分；不提供不得分。
3. 投标商需提供承诺函，函中承诺：供应商提供1名具备信创设备运维服务经验的工程师进行驻场服务，驻场服务期自项目设备签收日起三个月。驻场人员能够提供全天候的技术支持，包括工作日和非工作日的紧急响应。供应商在承诺满足以上要求的基础上，每多3个月得1分，最多得3分。

	
	响应情况
	根据投标人售后服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施等方面；售后服务方案、维护人员和机构等情况，维保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施进行综合评审。
（打分范围：5，3，1，0）

	
	技术培训
	根据投标人的培训方案（内容包括但不限于操作管理培训、项目运行维护培训具体安排）进行综合评审。（打分范围：2,1,0）

	履约能力
	投标人技术力量情况
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书每个提供一个得1.5分，最高得3分。
(以上证书须提供扫描件并加盖投标人公章，且可于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分)

	
	经验或业绩要求
	投标人提供自2023年1月以来同类项目业绩（以提供的完整合同扫描件或项目验收报告为准，缺项不得分），每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。



















[bookmark: _Toc26308]第五章浙江省政府采购合同主要条款指引
 
                          合同编号：        
                                     确认书号：
甲方（采购人）： 
乙方（供应商）： 
甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容及合同价格
金额单位：元 
	项目名称
	技术需求
	数量
	单价
	总价

	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	

	合            计
	
	

	合同总价大写：                              小写：￥


注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。
 2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。
二、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
不允许转包。
允许分包部分               。
如乙方将项目转包或将不允许分包部分自行分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
六、质保期和履约保证金
1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）
2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]
七、项目工期及实施地点
1.交货期：
2.实施地点：
八、货款支付
 付款方式：详见商务要求表
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
详见招标文件。
十一、调试和验收
详见招标文件、投标文件。
十二、货物包装
详见招标文件、投标文件。
十三、违约责任
1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。
十四、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十六、合同生效及其它
1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
 
甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签名日期：     年   月   日           
 
乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户帐号：
法定（授权）代表人：
签名日期：      年   月   日
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附件1：                                          
[bookmark: PO_1000000445_PM002_2]浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目
[bookmark: PO_15528_PM001_2]项目编号：330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141（标项  ）
 
资
 
格
 
文
 
件
投标人全称：
地    址：
时    间：

1.资格文件目录
 
（1）声明书 (格式见附件2)；
（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;
（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
 
 


▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：
1.声明书：
以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；
2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：
以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；
3.营业执照：
以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
4.联合投标协议书：
以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；
5. 投标人的特定条件证明材料：
合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；
6.中小企业声明函：
项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；
残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
7.分包意向协议:
项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。
 
 

附件2：
声 明 书
致浙江省政府采购中心：
[bookmark: PO_3000002632_PM002][bookmark: PO_15528_PM001_3]我方愿意参加贵方组织的浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目（编号为330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.投标文件自开标日起有效期为90天。
6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。
9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。
10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
 
 
投标人全称（公章）：          日 期：      

附件3-1：
法定代表人授权委托书
 
浙江省政府采购中心：
[bookmark: PO_3000002632_PM002_1][bookmark: PO_3000002632_PM001]我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目 项目编号：330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
 
授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              
 
 
法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          
 
投标人全称（公章）：         日  期：           
 
 
 
附件3-2：
法定代表人身份证明
有效的身份证件扫描件、复印件：
正面：
 
 
 
 
 
 
 
反面：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          邮箱：       
 
投标人全称（公章）：         日  期：           
附件4：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000002632_PM001_1]各方经协商，就响应        组织实施的编号为 330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
                                             
乙方承担的工作和义务为：                            
（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……
五、有关本次联合投标的其他事宜：             
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日



附件5：
联合投标授权委托书
 
 本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
 
授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              
 
 
	

联合体甲方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日
	

联合体乙方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日




 
附件6：                                     
[bookmark: PO_1000000445_PM002]浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目
[bookmark: PO_15528_PM001_4]项目编号：330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141（标项  ）
技
术
及
商
务
文
件
投标人全称：
地    址：
时    间：
 
 

2.技术及商务文件目录
（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；
（3）技术响应表（格式见附件）；
（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
（7）商务响应表（格式见附件）；
（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
（9）技术培训计划（若有）；
（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
（12）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件13）
（13）投标人认为需要的其他文件资料。
 

附件7：
评分对应表
 
投标人全称（公章）：              标项：
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


授权代表签名：               日期：

附件8：
投标项目明细清单
 
投标人全称（公章）：                标项：
货物类
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	单位及
数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


服务类
	序号
	服务内容
	服务人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
 
授权代表签名：               日期：
 

附件9：
技 术 响 应 表
 
投标人全称（公章）：            标项：
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况      

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
 
授权代表签名：          日 期：
 

附件10：
项目组人员清单
 
投标人全称（公章）：              标项：
	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 
 
授权代表签名： 日  期：
 
 

附件11：
商务响应表
 
投标人全称（公章）：              标项：
	项目
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的承诺或说明

	项目工期（交货期）及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	项目维护计划
	
	
	

	响应情况
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	投标人技术力量情况
	
	
	

	经验或业绩要求
	
	
	

	……
	
	
	


授权代表签名：               日期：

附件12：
投标人业绩情况一览表
投标人全称（公章）：
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合
同
	验收
报告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。


授权代表签名：                                                 时  间：

附件13：
分包意向协议
 
（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。
一、分包内容在招标文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等
二、分包标的及数量
（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；
……
三、分包工作履行期限、地点、方式 
                                                                               
四、质量 
                                                                                     
五、违约责任
                                                                                     
六、争议解决的办法 
                                                                               
七、其他
（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。
   
投标人名称(盖公章)：					
分包供应商名称（盖公章）：						
……
                                 日期：  年  月   日


附件14：                                    
[bookmark: PO_1000000445_PM002_1]浙江音乐学院信创电脑、服务器及数据库采购项目
[bookmark: PO_1000000445_PM001]项目编号：330000263030360000243-ZZCG2026F-GK-141（标项  ）
 
报
价
文
件
 
投标人全称：
地    址：
时    间：
 

3.报价文件目录
 
1. 开标一览表（格式见附件15）；
1. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件16）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；
1. 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时另须提供，格式见附件17）；
1. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（5）中小企业声明函（若需要，格式见附件18）；
（6）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件19）；
（7）监狱企业证明文件（若需要）；

附件15：
开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：               
 
招标编号及标项：                 
 
	货物类

	货物
名称
	品牌
	产地
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


 
授权代表签名：                              日期：           


开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：                 
 
招标编号及标项：                   
 
	服务类

	服务内容
	服务人员数量
	工作量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


 
授权代表签名：                              日期：            


开 标 一 览 表
 
投标人全称（公章）：             
 
招标编号及标项：               
 
	工程类

	工程项目名称
	施工范围
	具体内容
	施工工期
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：小写：￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。


授权代表签名：                                日期：        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件16：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：     
日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 
 
 
 
 
 
 














 
附件17：
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：
（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
            公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日
 

















附件18：
中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：         
日  期：            
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 


中小企业声明函（工程、服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：         
日 期：           
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件19：
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
      投标人名称（盖章）：        
       日  期：       
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