[bookmark: _GoBack]技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,228,550.00
采购包最高限价（元）: 1,228,550.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010105 台式计算机
	教师主机
	2.00（项）
	9,920.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	2
	A02010105 台式计算机
	学生终端
	100.00（台）
	456,400.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是

	3
	A02010105 台式计算机
	教学管理软件
	2.00（套）
	8,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02010105 台式计算机
	网络交换机1
	2.00（台）
	2,030.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02010105 台式计算机
	网络交换机2
	2.00（台）
	5,340.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02010105 台式计算机
	教学耳机
	102.00（套）
	11,220.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02010105 台式计算机
	机柜
	2.00（个）
	2,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02010105 台式计算机
	桌面音箱
	2.00（对）
	1,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02010105 台式计算机
	安装与辅材
	102.00（点）
	26,520.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02010105 台式计算机
	教室办公终端
	61.00（台）
	266,570.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	11
	A02052305 空调机组
	报告厅空调
	6.00（台）
	52,800.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	12
	A02052305 空调机组
	网络控制室空调
	1.00（项）
	3,500.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	13
	A02021103 LED 显示屏
	LED户内全彩
	36.56（平方米）
	146,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02021103 LED 显示屏
	接收卡
	68.00（张）
	14,688.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02021103 LED 显示屏
	视频处理器
	1.00（套）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02021103 LED 显示屏
	配电柜
	1.00（台）
	3,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02021103 LED 显示屏
	屏体钢结构及边框
	36.56（平方米）
	25,592.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02021103 LED 显示屏
	控制软件
	1.00（套）
	1,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02021103 LED 显示屏
	室内双色条屏
	6.00（平方米）
	18,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02029900 其他办公设备
	激光打印机
	15.00（台）
	18,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	21
	A02029900 其他办公设备
	多功能一体机
	1.00（台）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	22
	A02029900 其他办公设备
	速印机
	1.00（台）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	23
	A02029900 其他办公设备
	4K摄录一体机
	1.00（台）
	33,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A02029900 其他办公设备
	复印机
	1.00（台）
	16,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	25
	A02029900 其他办公设备
	图形工作站
	1.00（台）
	15,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A02029900 其他办公设备
	视频软件
	1.00（台）
	6,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A02029900 其他办公设备
	微单数码相机
	1.00（台）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	A02029900 其他办公设备
	安装与辅材
	1.00（项）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	A02010105 台式计算机
	笔记本电脑
	2.00（台）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	30
	A02010105 台式计算机
	显示器
	1.00（台）
	4,430.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教师主机
	2.00（项）
	9,920.00
	总价
	无

	2
	学生终端
	100.00（台）
	456,400.00
	总价
	无

	3
	教学管理软件
	2.00（套）
	8,400.00
	总价
	无

	4
	网络交换机1
	2.00（台）
	2,030.00
	总价
	无

	5
	网络交换机2
	2.00（台）
	5,340.00
	总价
	无

	6
	教学耳机
	102.00（套）
	11,220.00
	总价
	无

	7
	机柜
	2.00（个）
	2,800.00
	总价
	无

	8
	桌面音箱
	2.00（对）
	1,400.00
	总价
	无

	9
	安装与辅材1
	102.00（点）
	26,520.00
	总价
	无

	10
	教室办公终端
	61.00（台）
	266,570.00
	总价
	无

	11
	报告厅空调
	6.00（台）
	52,800.00
	总价
	无

	12
	网络控制室空调
	1.00（项）
	3,500.00
	总价
	无

	13
	LED户内全彩
	36.56（平方米）
	146,240.00
	总价
	无

	14
	接收卡
	68.00（张）
	14,688.00
	总价
	无

	15
	视频处理器
	1.00（套）
	24,000.00
	总价
	无

	16
	配电柜
	1.00（台）
	3,200.00
	总价
	无

	17
	屏体钢结构及边框
	36.56（平方米）
	25,592.00
	总价
	无

	18
	控制软件
	1.00（套）
	1,000.00
	总价
	无

	19
	室内双色条屏
	6.00（平方米）
	18,000.00
	总价
	无

	20
	激光打印机
	15.00（台）
	18,000.00
	总价
	无

	21
	多功能一体机
	1.00（台）
	3,000.00
	总价
	无

	22
	速印机
	1.00（台）
	24,000.00
	总价
	无

	23
	4K摄录一体机
	1.00（台）
	33,000.00
	总价
	无

	24
	复印机
	1.00（台）
	16,000.00
	总价
	无

	25
	图形工作站
	1.00（台）
	15,000.00
	总价
	无

	26
	视频软件
	1.00（台）
	6,500.00
	总价
	无

	27
	微单数码相机
	1.00（台）
	12,000.00
	总价
	无

	28
	安装与辅材2
	1.00（项）
	5,000.00
	总价
	无

	29
	笔记本电脑
	2.00（台）
	12,000.00
	总价
	无

	30
	显示器
	1.00（台）
	4,430.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	学生终端
	学生终端


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教师主机
	教师主机

	2
	A02010105 台式计算机
	学生终端
	学生终端

	3
	A02010105 台式计算机
	教室办公终端
	教室办公终端

	4
	A02052305 空调机组
	报告厅空调
	报告厅空调

	5
	A02052305 空调机组
	网络控制室空调
	网络控制室空调

	6
	A02029900 其他办公设备
	激光打印机
	激光打印机

	7
	A02010105 台式计算机
	笔记本电脑
	笔记本电脑

	8
	A02010105 台式计算机
	显示器
	显示器


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	多功能一体机
	多功能一体机


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教师主机
	教师主机

	2
	A02010105 台式计算机
	学生终端
	学生终端

	3
	A02010105 台式计算机
	教室办公终端
	教室办公终端

	4
	A02052305 空调机组
	报告厅空调
	报告厅空调

	5
	A02052305 空调机组
	网络控制室空调
	网络控制室空调

	6
	A02029900 其他办公设备
	激光打印机
	激光打印机

	7
	A02029900 其他办公设备
	多功能一体机
	多功能一体机

	8
	A02029900 其他办公设备
	速印机
	速印机

	9
	A02029900 其他办公设备
	复印机
	复印机

	10
	A02010105 台式计算机
	笔记本电脑
	笔记本电脑

	11
	A02010105 台式计算机
	显示器
	显示器


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：教师主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教师主机
	★1、CPU：配置国产化高性能≥8核心8线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）或更优配置，末级缓存量≥8MB
★2、内存类型：采用DDR4或以上内存类型，内存读写速率≥2666MT/s；
●3、内存容量：≥16GB；
★4、硬盘： M.2固态硬盘；
●5、硬盘容量≥512GB；
★6、电源机箱：配置1个国标三芯桌面式适配器，功耗≤200W；终端主体体积≤30L；
★7、主板：配置USB3.0接口≥4个，USB2.0接口≥4个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，SATA硬盘接口≥2个，M.2固态硬盘接口≥1个，内存槽位≥2个；
★8、显卡：采用独立显卡，显存位宽≥64bit；
●9、显卡显存容量≥2GB；
★10、配置≥23.8英寸液晶显示器，≥1个HDMI2.0接口；≥1个VGA接口,分辨率≥1920*1080；
★11、配置USB标准键盘鼠标；
★12、符合财政部、工业和信息化部的《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》要求；
★13、配置正版国产化操作系统，系统符合财政部、工业和信息化部的《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求。


标的名称：学生终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	学生终端
	★1、CPU：配置国产化高性能≥8核心8线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）或更优配置，末级缓存量≥8MB
★2、内存类型：采用DDR4或以上内存类型；内存读写速率≥2666MT/s；
●3、内存容量≥8GB； 
★4、硬盘：M.2固态硬盘
●5、硬盘容量：≥256GB；
★6、电源机箱：要求配置1个国标三芯桌面式适配器，功耗≤200W；终端主体体积≤30L；
★7、主板：配置USB3.0接口≥4个，USB2.0接口≥4个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，SATA硬盘接口≥2个，M.2固态硬盘接口≥1个，内存槽位≥2个；
★8、显卡类型：集成显卡；
★9、配置≥23.8英寸液晶显示器，≥1个HDMI2.0接口；≥1个VGA接口,分辨率≥1920*1080；
★10、配置USB标准键盘鼠标；
★11、符合财政部、工业和信息化部的《台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》要求。
★12、配置正版国产化操作系统，系统符合财政部、工业和信息化部的《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求。


标的名称：教学管理软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学管理软件
	●1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
●2、窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
●3、屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
●4、屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
●5、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
●6、语音广播：将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
●7、语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
●8、学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
●9、分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
●10、讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；
●11、主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
●12、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
●13、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
●14、U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。
●15、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。


标的名称：网络交换机1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	网络交换机1
	●1、10/100/1000M以太网电口≥10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；
●2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps；
●3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
●4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；
●5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；
●6、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
●7、支持专门针对CPU的保护机制，具有CPP特性，控制发往CPU的报文类型和流量大小确保正常协议报文和管理报文的处理，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
●8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
●9、支持IPV4/IPV6静态路由协议；
●10、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
●11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；


标的名称：网络交换机2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	网络交换机2
	●1、固化10/100/1000M以太网电口≥48个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
●2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps；
●3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
●4、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W；
●5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；
●6、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
●7、支持专门针对CPU的保护机制，具有CPP特性，控制发往CPU的报文类型和流量大小确保正常协议报文和管理报文的处理，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
●8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
●9、支持IPV4/IPV6静态路由协议；
●10、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；


标的名称：教学耳机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学耳机
	●1、单指向麦，原音输出，无衰减
●2、降噪麦克风：-37dB±3dB 
●3、灵敏度：103dB±3dB
●4、阻抗：≤16Ω
●5、频响范围：20Hz-20kHz


标的名称：机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机柜
	●1、标准机柜，高×深×宽=1200mm×600mm×600mm；
●2、前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作；
●3、内立柱厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，层板厚度≥1.2mm；
●4、配件袋含：千斤顶≥4个，内六角螺丝若干，静音滚轮≥4个，内六角扳手≥1个。


标的名称：桌面音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	桌面音箱
	●1、箱体使用≥12mm中高密度板，边角处均经过弧形处理；
●2、采用≥4英寸陶瓷纸盆低音扬声器；
●3、高音部分采用3/4英寸PV膜球顶扬声器，指向性宽；
●4、配置音量调节旋钮、电源开关、低音增益旋钮等，设计在主箱背部；
●5、支持双路立体声输入，可同时接驳两个音源。


标的名称：安装与辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	安装与辅材
	★1、包含计算机教室中设备安装需要的线材辅材及人工。


标的名称：教室办公终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教师办公终端
	★1、CPU：国产处理器，C86架构，核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.6GHz，末级缓存≥16MB；
★2、内存类型：采用DDR4或以上内存类型，内存读写速率≥2666MT/s；
●3、内存容量≥16GB；
★4、硬盘：m.2固态硬盘1个；
●5、硬盘容量≥固态256GB+机械1TB；
●6、光驱：支持5.25″DVDRW光驱；
★7、显卡：采用独立显卡；
●8、显存：≥2GB；
●9、网卡：集成千兆以太网卡；
★10、主板信息：配置≥8个USB接口，音频接口≥5个，≥1个串口，≥1个RJ45，SATA硬盘接口≥1个，M.2固态硬盘接口≥1个，内存槽位≥2个，配置≥2个PCIe x16，≥1个PCIe x8，≥2个M.2（非插卡或转接）；
●11、声卡：集成声卡芯片；
★12、键盘/鼠标：配套鼠标；
★13、机箱电源：机箱尺寸容量≤30升，电源配置≤200W节能电源；
●14、其他：顶置提手、开关键、Reset键；
★15、显示器：配置≥23.8英寸显示器，≥1个HDMI2.0接口；≥1个VGA接口,分辨率≥1920*1080。。
★16、符合财政部、工业和信息化部的《台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》要求。
★17、配置正版国产化操作系统，系统符合财政部、工业和信息化部的《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求。


标的名称：报告厅空调
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	报告厅空调
	●1、面板材质：ABS塑料，适用面积：54-80㎡；
●2、匹数：≥5P，额定制冷功率：≤4400W，额定制热功率≤4500W，循环风量≥2050m3/h；额定制冷量≥12000W、额定制热量≥13900W；
●3、内机噪音（静音/低风）：≤24dB(A),外机最大噪音：≤56dB(A)；
★4、能效等级：一级能效；
●5、冷暖类型：冷暖型；
★6、变频/定频：变频
●7、扫风方式：支持上下/左右扫风，操控方式：支持键控/遥控；
●8、安装方式：立柜式


标的名称：网络控制室空调
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	网络控制室空调
	●1、面板材质：塑料，适用面积：18-27㎡；
●2、匹数：≥2P，额定制冷功率：≤1250W，额定制热功率≤1950W，循环风量≥900m3/h；额定制冷量≥5000W、额定制热量≥7000W。
●3、内机噪音（静音/低风）：≤22dB(A),外机最大噪音：≤54dB(A)；
★4、能效等级：一级能效；
●5、冷暖类型：冷暖型；
★6、变频/定频：变频
●7、扫风方式：支持上下/左右扫风，操控方式：支持APP操控、键控/遥控；
●8、安装方式：壁挂式


标的名称：LED户内全彩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	LED户内全彩
	★1、显示屏净尺寸：≥10.88*3.36m，单模组尺寸：≥320mm*160mm；
●2、点间距≤2mm；亮度≥500cd/㎡；亮度均匀性≥99%，鉴别等级BJ≥20；对比度≥8000:1；水平/垂直视角≥170°；
●3、亮度调整支持0-255 级灰度调节；
●4、支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置；
●5、刷新率：≥3800Hz，同时支持 0~100%无极调节；
●6、信号传输采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Type-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输；
●7、具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；
●8、能源效率≥3.2cd/w；产品满足前维护方式；
●9、峰值功耗：≤300W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡；
●10、所投产品可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；
●11、寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h；
●12、色准△E≤0.9；产品具备SELV电路，静电电压衰减率：(±1000V-±100V)≦2s；
●13、具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；
●14、支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；
●15、支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性；
●16、LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB；亮度衰减率≤8%；


标的名称：接收卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	接收卡
	●1、带载分辨率≥512×512@60Hz，支持≥24组并行数据；
●2、单卡无需转接板，自带HUB75接口；
●3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；
●4、支持快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节；
●5、支持3D功能的独立主控，支持软件或独立主控开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；
●6、每个箱体支持数字显示，支持可查看显示屏连接状况，支持问题箱体定位；
●7、支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
●8、支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
●9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
●10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地；


标的名称：视频处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	视频处理器
	●1、输入接口包括≥2路 HDMI2.0，1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一，1路USB3.0，支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入
●2、视频输出支持≥24个千兆网口输出，≥4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。
●3、最大可支持≥12个2K图层或≥6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
●4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
●5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效；
●6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；


标的名称：配电柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	配电柜
	●1、箱体尺寸：400*500*170MM
●2、显示屏输出路数：6路
●3、延时启动：2次
●4、检修插座：1组
●5、远程控制端子：1组
●6、远程控制开关：1个
●7、风机线路温度控制：1组


标的名称：屏体钢结构及边框
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	屏体钢结构及边框
	●屏体钢结构焊接


标的名称：控制软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	控制软件
	●1、支持产品的升级维护，支持在线升级；
●2、支持产品控制，可通过软件下发具体的的参数，支持串口、网口等多种控制方式；
●3、支持监控功能：显示屏包含发送卡，工作状态、DVI状态、网口及硬件连接状态；箱体包含接收卡电压，温度、工作状态；
●4、通过监控卡可以监控以下信息，烟雾报警，箱门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态；
●5、显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录；支持亮度监控及告警；支持光探头状态监控；
●6、显示屏点检功能，可执行显示屏进行坏点检测，检测具体的坏点数量；
●7、通过多功能卡可以实现显示屏的定时断上电、外接音箱设备及光探头亮度调节；
●8、支持联机校正功能，可搭配同步发送系列对屏体进行校正；


标的名称：室内双色条屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	室内双色条屏
	●1、像素点间距：≤4.75mm；
●2、基色：红色；
●3、发光点颜色组合：1R；
●4、物理密度：44300 点/m2；
●5、显示模块分辨率：长64高32点；
●6、显示模块尺寸：长304mm×高152mm；
●7、扫描方式：1/16扫；
●8、刷新频率：240-1000HZ/S；
●9、视角：水平160°，垂直160°；
●10、最佳视距：5M-50M；
●11、具有无线蓝牙功能，支持用手机互联操作；
★12、单模块尺寸≥304mm*152mm。


标的名称：激光打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	激光打印机
	●1、A4黑白激光打印机；
●2、最高分辨率≥1200*1200dpi；
●3、黑白打印速度≥20页/分钟；
●4、处理器主频≥400MHz；
●5、介质类型：支持普通纸、厚纸、薄纸、棉质纸、彩色纸、预打印纸、再生纸、标签纸、卡片纸、证券纸、档案纸、信封；
●6、出纸盒容量：标配≥100页。


标的名称：多功能一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	多功能一体机
	●1、A4彩色激光多功能一体机；
●2、涵盖功能：打印/复印/扫描/双面打印；
●3、黑白打印速度：≥18页/分钟；
●4、彩色打印速度：≥18页/分钟；
●5、打印分辨率：≥1200×600dpi；
●6、复印速度：≥18页/分钟；
●7、复印分辨率：≥600×600dpi；
●8、介质类型：支持普通纸，薄纸，厚纸，信封，标签，透明胶片，卡片；
●9、供纸盒容量：≥250页。


标的名称：速印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	速印机
	●1、工作方式：支持原稿移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、B4扫描、B4打印；
●2、操作界面：配置≥3.6英寸LCD液晶屏
●3、原稿类型：支持单页、二合一
●4、原稿处理模式：支持文字、图像、报刊、图文、铅笔
●5、原稿尺寸：最小：90mm×140mm， 最大：297mm×420mm
●6、印刷面积：≥252mm×360mm
●7、印刷纸张尺寸：最小：90mm×140mm 最大：297mm×420mm
●8、制版时间：≤18秒（A4纵向）
●9、分辨率：≥300dpi×400dpi
●10、常用缩放比例：支持71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%；无级缩放：50%-200%(1%精度)
●11、印刷纸张重量：40g/㎡-128g/㎡
●12、进纸容量：≥1000张(60g/㎡)
●13、接纸容量：≥1200张(60g/㎡)
●14、印刷速度：支持5级调整（55、70、85、105、130张/分钟）


标的名称：4K摄录一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4K摄录一体机
	●1、数码像素≥800万，采用1/2英寸3CMOS ；
●2、具有4K 50p/60p录制功能；
●3、支持12G-SDI (及双链路移动数据连接)；
●4、配置≥17倍变焦镜头和高级人脸检测AF功能；
●5、包含≥256G高速卡1张，原配电池1支、备用电池1支，专业支架1付。


标的名称：复印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	复印机
	●1、黑白激光复印机；
●2、涵盖功能：复印/打印/扫描；
●3、最大原稿尺寸：A3;
●4、供纸容量：1200张:550x2(前置式纸盘)+100张(手送纸盘)；
●5、复印方式：激光静电转印方式；
●6、复印速度：≥25页/分钟;
●7、原稿类型：支持薄纸，棉纸，彩纸，预印纸，再生纸；
●8、含双面输稿器，纸柜。


标的名称：图形工作站
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	图形工作站
	★1、CPU：配置≥20核，≥28线程，主频率≥2.0GHz，内存位宽：64位 ；
★2、内存：配置≥64GB DDR4，内存读写速率≥2666MT/s；
★3、硬盘：配置M.2接口≥ 1TB SSD硬盘，配置≥4TB 机械硬盘；
★4、显卡：独立显卡，显存≥ 16G；显存位宽≥64bit；
★5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
★6、接口：配置≥10个USB接口，其中前置≥6个USB 3.2， ≥1个麦克风插孔，≥1个耳机/麦克风combo插孔；
★7、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；
★8、键盘/鼠标：配置USB抗菌防泼溅键盘；配置USB抗菌光电鼠标；
★9、其他：前置Reset重启键；
★10、主板内置PCIe 插槽数量：配置≥ 1个PCIe x16、≥2个PCIe x1、≥3个M.2；
★11、符合财政部、工业和信息化部的《工作站政府采购需求标准(2023 年版)》要求；
★12、配置正版操作系统，系统符合财政部、工业和信息化部的《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求。


标的名称：视频软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	视频软件
	●1、支持Log和RAW文件的最新色彩空间-HLG / PQ，S-Log，Canon Log，V-Log / V-Log L，J-Log1，F-Log，Log C，D-Log，N -Log，OM-Log400和LUT（.cube）文件导入；
●2、混编各种不同分辨率素材，在同一时间线实时转换从4×24到4Kx2K不同分辨率的媒体文件，为编辑人员提高了工作效率；
●3、采用AVCHD和DSLR视频编辑；
●4、HDR素材原生编辑，可以自动映射HDR和SDR色彩空间，增加或降低基准亮度，自由切换SDR和HDR时间线；
●5、支持无限的视频，音频，文字和图形轨道；
●6、支持≥16机位同时编辑，快速准确的多机位音频同步引擎，支持视频输出；
●7、支持4K H.264实时播放；
●8、源码支持各种视频格式，例如SONY XDCAM、Panasonic P2、RED和EOS视频格式等；
●9、支持快速处理大量静止图像文件（JPG，TGA，DPX，Cinema DNG等）；
●10、支持将当前工程保存为模板，以便重复使用首选的设置、布局等。


标的名称：微单数码相机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	微单数码相机
	●1、配置≥3300万像素，实现了可扩展至ISO50- 204800的宽广感光范围；
●2、显示屏像素，≥103万像素液晶屏；
●3、显示屏尺寸，≥3英寸；
●4、采用高分辨率设计让相机在减少噪点的同时，更好地表现物体平滑自然的渐变以及精细的纹理细节；
●5、同时支持人像肤色优化功能，有助于在人像拍摄中获得自然健康的肤色表现；
●6、在低感光度下具备约15级动态范围，实现更宽广的光影层次表现力，创意外观功能可轻松在相机中调整照片或视频的色彩效果；
●7、包含≥256G高速卡1张、原配电池1支、备用电池1支，专业支架1付，配置24-105变焦镜头及UV镜。


标的名称：安装与辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	安装与辅材2
	★1、包含办公设备安装需要的网线，电源线，线管，插线板等辅材


标的名称：笔记本电脑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	笔记本电脑
	★1、CPU：配置国产化处理器，≥8核8线程，主频≥2.7GHz；
★2、内存类型：采用DDR4或以上内存类型，内存读写速率≥2666MT/s；
●3、内存容量≥16GB内存；
★4、显卡：集成显卡；
★5、硬盘：m.2固态硬盘，配置≥1TB；
★6、无线网卡：WiFi 6无线网卡，支持蓝牙 5.2；
★7、有线网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡；
★8、主板信息：配置≥5个USB 3.2（含2个USB Type-C），≥1个HDMI，≥1个耳机麦克Combo插孔，M.2固态硬盘接口≥1个；
★9、其他：大尺寸触摸板；
★10、显示器：配置≥14英寸防眩光IPS屏；屏幕比例16:10
●11、分辨率≥1920x1080，亮度≥250尼特，可视角度≥170°
●12、摄像头：内置≥100万像素高清摄像头，带电子开关；屏占比≥87%；
★13、电池：配置≥65Wh锂电池，标配电源适配器；
★14、符合财政部、工业和信息化部的《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求。
★15、配置正版国产化操作系统，系统符合财政部、工业和信息化部的《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求。


标的名称：显示器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	显示器
	★1、配置≥31英寸液晶显示屏；
★2、显示分辨率支持4K，刷新率≥240Hz。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	质量要求
	1. 中标供应商须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。投标产品为原厂标准产品，投标型号铭牌、检测报告、说明书、铭牌、包装、能效贴等均不得出现定制、非标字样，交付产品机身铭牌的“整机型号”参数和投标型号参数完全一致，不得出现数字、字母、文字的差异，否则视为虚假响应；
 2.投标产品满足采购文件所要求的技术、功能、参数、服务等要求。
 3.货物必须符合或优于国家（行业）强制性标准，以及本项目招标文件的质量要求和货物出厂标准。
 4.货物出现质量问题，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担，采购人有权实地了解和检查中标供应商的货物质量和供货进度。
 5.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照（财办库〔2020〕123号）和招标文件规定的具体包装要求执行。采购人按照（财办库〔2020〕123号）和招标文件规定的具体包装要求进行验收，必要时可要求供应商在履约验收环节出具检测报告。
 6.货到现场后交付采购人使用前由于中标供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由中标供应商负担。
 

	2
	★
	售后服务要求
	1、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场，并在24小时内排除故障；使用方有特别要求的，须按使用方要求进行处理。在24小时内不能解决的故障问题，中标供应商须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
 2、中标供应商提供产品更新、改造服务。
 3、提供货品清单：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、中标供应商售后服务联系方式。
 4、货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。
 5、软硬件在维保期内，若出现瑕疵均需按照招标文件要求及业主的要求进行整改。
 6.供应商针对本项目提供培训服务，包括日常操作、维护培训，典型故障排除培训，安全培训（包含：安全操作、安全防护）等。

	3
	★
	项目相关要求
	1.如投标产品及所使用的材料涉及国家强制认证（CCC认证），供应商须保证所投产品及所使用的材料均符合国家强制认证的相关规定，在供货时一并提供相关材料复印件。
 2.本项目所涉及产品如国家发布有最新标准，均按最新标准执行。
 3.在本项目实施过程中，所有安全责任均由供应商负责，如发生安全事故由供应商承担赔偿及法律责任，采购人对此概不负责。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	签订合同之日起30日内。

	2
	★
	交货地点
	芦山县姜城小学

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起5个工作日内，据实情况说明为中标供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，采购人收到中标供应商正规完整票据凭证资料后，达到付款条件起5工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：货物经最终验收合格后，达到该付款条件起5个工作日内，据实情况说明为中标供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，采购人收到中标供应商正规完整票据凭证资料后，达到付款条件起5工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	（1）中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 （2）采购人有权邀请相关行业专家等人员进行验收。 （3）货物交付后30日内，采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已交货完成并验收合格。 （4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （5）如货物经中标供应商3次调换、补齐仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物且须向采购人支付违约赔偿金，采购人可依法追究供应商的违约责任。因中标人原因没有在规定时间30个日历天内完成供货及安装调试等的，供应商须按照每逾期一天按1000元/天的标准向招标人支付违约金。 （6）验收交付方法：采购人与中标供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和雅安市财政局《关于规范政府采购履约验收工作的通知》雅财采〔2021〕50号执行文件等相关规定进行验收（履约完成，在中标供应商发出验收申请后10日内，采购人须组织验收）。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	不低于1年（若制造商质保期超过1年的，按制造商质保时间计），该期限内售后服务所产生的所有费用均由中标供应商承担。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	(1)供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 (2)如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 (3)供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担采购合同中约定的违约金。 (4)供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商未按要求履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 (5)有下列情形之一的，当事人可解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的（同于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的）；②当事人一方迟延履行主要合同，经催告后在合理期限内仍未履行；③当事人一方迟延履行合同或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；④法律规定的其他情形。 （6）解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。


3.4.其他要求
投标人需针对本项目采购需求编制的项目实施方案包括但不限于：①项目实施工作计划安排及人员安排；②设备运输方案；③安装实施方案；④项目质量保障方案；⑤风险管理及应急预案等内容。 售后服务方案包括但不限于：①售后服务人员组织构架及售后服务内容；②运维\维保服务方案；③售后服务管理等内容。

