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项目概况
温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年 7  月  9 日 9点00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            
    项目编号：330300262230010000068-0010CXA
项目名称：温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目
预算金额（元）：4092320.00
最高限价（元）：4092320.00
采购需求：
标项名称: 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目
数量: 1批
预算金额（元）: 4092320.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为非预留份额的采购项目，属于工业行业。本项目采购台式计算机、服务器等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可登录政采云平台在线获取（下载）招标文件查看采购需求。
备注：/ 
合同履约期限：详见采购需求。
本项目接受联合体投标： □是；☑否。
二、申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；
  
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑无；
□专门面向中小企业
   □货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；
   □货物全部由符合政策要求的小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；
   □供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；
   □供应商以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；
4.本项目的特定资格要求：   无                      。
三、获取招标文件 
时间：/至2026年  7 月  9 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 
售价（元）：0 	
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年 7  月9 日9点00 分00秒（北京时间）
投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
开标时间：2026年  7 月 9 日9点00 分00秒  
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2026年1月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。
    3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、实施本国产品标准等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第17点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
名    称：温州理工学院
地    址：温州经济技术开发区金海三道337号
项目联系人（询问）：殷文俊
项目联系方式（询问）：0577-86680752
质疑联系人： 李承峻
质疑联系方式：0577-86680752
    2.采购代理机构信息            
名    称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）
地    址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座409室 
    传    真：/             
   项目联系人（询问）：陈玺安       
    项目联系方式（询问）：0577-88926785
质疑联系人： 叶献骏  
    质疑联系方式：0577-88925672  　
3.同级政府采购监督管理部门
名  称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
联系人：李老师、王老师
监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。


第二部分 投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性
	货物类，单一产品或核心产品为： 详见采购需求  。
本项目非预留份额采购项目。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：    台式计算机1、台式计算机2、服务器 、接入交换机、汇聚交换机、网络机柜、服务器机柜、 ，属于    工业  行业；
（2）标的: 教室管理软件    ，属于 软件和信息技术服务业 行业；
中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行

	3
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以就    采购进口产品。

	4
	分包
	□ A同意将非主体、非关键性的             工作分包（允许分包内容占项目预算金额比例    %）。
☑ B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	☑A不组织。
□B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	6
	样品提供
	☑A不要求提供。
□B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	方案讲解演示
	☑A不组织。
□B组织。
（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。
（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：
方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。
方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为     ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。

	

8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分12.1。
投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。
投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
资格文件、技术商务文件中出现投标报价信息的；
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

	12
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	备份投标文件送达地点：   温州市会展路1268号“温州市民中心”A座409室  ；备份投标文件签收人员联系电话：   0577-88926785      。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。采购活动结束后，备份投标文件存储介质请于3个工作日内取回，逾期未取回，不负保管义务。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	□联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
□联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
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1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
   2.定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”或“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “中标候选人”系指招标活动中评标委员会根据招标文件要求,对投标文件评审后推荐的前几名投标人。
2.5 “中标人”系指采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单确定中标的投标人。
2.6 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
2.8“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
2.9 “▲且加下划线部分” 系指实质性要求条款，“☑”系指适用本项目的要求，“□” 系指不适用本项目的要求。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 支持绿色发展
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。
3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展
3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.6支持本国产品发展
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
可享受本国产品的支持政策的，供应商应按照招标文件要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
4. 询问、质疑、投诉
4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。
4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则，采购人不予受理。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：
4.3.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；
4.3.2.2对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    4.3.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；
4.3.2.4采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：
4.3.5.1.潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；
4.3.5.2.供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；
4.3.5.3.未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；
4.3.5.4.未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；
4.3.5.5.未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；
4.3.5.6.未通过采购文件规定的方式提出质疑的；
4.3.5.7.提出质疑时间已超出法定质疑期的；
4.3.5.8.采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；
4.3.5.9.质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；
4.3.5.10.质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；
4.3.5.11.以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；
4.3.5.12.法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4.3.6采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
投诉书范本及制作说明详见附件3。
5. 其他说明
5.1招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。
5.2对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。
      二、招标文件的构成、澄清、修改
6．招标文件的构成
6.1 招标文件包括下列文件及附件：
6.1.1招标公告；
6.1.2投标人须知；
6.1.3采购需求；
6.1.4评标办法；
6.1.5拟签订的合同文本；
6.1.6应提交的有关格式范例。
6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7. 招标文件的澄清、修改
7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
    
三、投标
8. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
9.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
10.投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。
11. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
12. 投标文件的组成
12.1资格文件：
12.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
12.1.2联合协议（如果有)；
12.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；
12.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。
12.2商务技术文件：
12.2.1投标函； 
12.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
12.2.3分包意向协议（如果有)；
12.2.4符合性审查资料；
12.2.5评标标准相应的商务技术资料；
12.2.6投标标的清单；
12.2.7商务技术偏离表；
12.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
12.2.9认为需要的其他文件资料或说明。
12.3报价文件： 
12.3.1开标一览表（报价表）；
12.3.2中小企业声明函（如果有）；
12.3.3关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；
12.3.4关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如果有）。
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
13. 投标文件的编制
13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
14. 投标文件的签署、盖章
14.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
14.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
15. 投标报价
15.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
15.2投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。
15.3资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。
15.4投标报价出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
16.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
17. 备份投标文件
 17.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
17.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 
17.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
17.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
17.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
18. 投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。
19. 投标有效期
19.1▲投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询
20. 开标 
20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　20.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
21. 资格审查
21.1采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格文件进行审查，对资格审查拟不予通过的供应商，应通过电子交易平台或其他书面形式告知其未通过的原因，以及可以就此提出陈述、澄清或申辩意见的权利，采购人代表视供应商反馈意见作出资格审查结论并告知供应商。
21.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
21.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
21.4合格投标人不足3家的，不再评标。
22. 信用信息查询
22.1信用信息查询渠道及截止时间：
投标人应本着诚实信用的原则，在资格文件中提供承诺函，承诺未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截止时间以投标截止时间为准。
采购人代表将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。
22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
[bookmark: _Toc91899903]23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标
24. 确定中标人
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内对中标候选人的中小企业声明函、相关证书、检测报告、业绩等材料的真实性进行核查，并在线确定中标人。
25. 中标通知与中标结果公告
25.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
[bookmark: _Hlk101184471]25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、开标记录、资格审查情况、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。
25.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
27. 合同的签订
27.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件、投标文件等内容签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
27.4排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。
27.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
28. 履约保证金
拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。
29. 预付款
采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。


八、电子交易活动的中止
30. 电子交易活动的中止。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
30.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
30.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
30.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
30.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
30.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收
31.验收
31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
		温州市政府采购公开招标文件
温州市政府采购公开招标文件
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第3部分 [bookmark: 第四部分]  采购需求

一、项目概况
1.本次采购项目为台式计算机1、台式计算机2、教室管理软件、接入交换机、光模块、网络机柜、服务器、汇聚交换机、服务器机柜项目，欢迎供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。采购需求中标“▲且加下划线部分”，为采购的实质性要求，着重提醒各供应商必须响应。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
2.本项目为温州理工学院乐清校区新建公共机房，为保障项目顺利交付服且稳定运行，本次采购的台式计算机1、台式计算机2、教室管理软件产品要求具有强兼容性、联动性及稳定性。
4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。
5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。
6.本项目规模较小，采购需求并不复杂‌，可以由单个有能力的承包商独立完成‌，为了优化承包商实施项目管理成本，及方便本单位履约监督管理，本项目不接受联合体投标和不允许项目分包。

二、主要货物要求
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	台式计算机1
	200
	套

	2
	台式计算机2（核心产品）
	179
	套

	3
	教室管理软件
	354
	套

	4
	接入交换机
	18
	台

	5
	光模块
	24
	个

	6
	网络机柜
	6
	个

	7
	服务器
	1
	套

	8
	汇聚交换机
	2
	台

	9
	服务器机柜
	2
	个


注：1.▲所投产品（台式计算机1、台式计算机2）属于政府强制采购节能品目的需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书扫描件（在扫描件上清楚框出投标产品型号），未提供按无效标处理。
2.▲投标人须出具承诺函（格式自拟），承诺所投产品符合以下技术参数表格及其他需求所要求的全部实质性条款。


3、 技术要求
（一）台式计算机1
	序号
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	CPU规格
	▲CPU信息
	CPU核数≥8核，≥12线程，主频≥2.0GHz，最大睿频≥4.4GHz，三级缓存≥12MB，功耗设计≥45W
注:供应商给出 CPU信息，包含 CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。

	2
	内存规格
	▲内存配置容量
	内存配置容量≥16GB DDR4。

	3
	
	▲内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X或更优

	4
	
	▲内存条配置数量（板载内存不涉及）
	内存条配置数量≥1。

	5
	主板规格
	▲主板集成模块
	计算处理模块、音频扩展模块。

	6
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	支持的CPU：支持12/13代CPU，支持两代兼容性；不接受家用芯片组。
支持所投产品（内存类型）的频率：≥ 3200MHz

	7
	
	主板内置PCIe插槽数量
	无需

	8
	
	特殊孔位及接口
	本项目不涉及

	9
	
	▲主板其他内置接口
	2*M.2（1*支持NVME硬盘、1*NVME硬盘支持4G模块或者WIFI+BT）

	10
	
	▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	
	▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB DDR4

	12
	存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	13
	
	▲固态存储容量
	≥512GB

	14
	
	机械硬盘数量
	无要求

	15
	
	机械硬盘总容量
	无要求

	16
	
	机械硬盘转速
	无要求

	17
	
	机械硬盘接口协议
	无要求

	18
	
	机械硬盘形态
	无要求

	19
	
	固态存储接口协议
	NVMe等类型接口协议

	20
	
	▲固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	
	存储设备扩展盘位
	≥2

	22
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	显卡规格
	▲显卡类型
	集成显卡

	24
	
	独立显卡显存类型
	无要求

	25
	
	独立显卡显存位宽
	无要求

	26
	
	独立显卡显存容量
	无要求

	27
	
	独立显卡接口协议
	无要求

	28
	显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	29
	
	▲显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	
	显示屏像素密度
	无要求

	31
	
	显示屏可视角度
	178°/178°(CR≥10)

	32
	
	▲显示屏尺寸
	≥23英寸

	33
	
	▲显示屏屏幕比例
	≥16:9 

	34
	
	▲显示器外观颜色
	黑色系

	35
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式

	36
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	
	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	
	▲鼠标数量
	≥1个

	41
	
	▲键盘数量
	≥1个

	42
	
	摄像头数量
	≥0

	43
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	
	▲键盘按键数目
	≥102键等

	45
	
	摄像头像素
	本项目不涉及

	46
	
	摄像头分辨率
	本项目不涉及

	47
	
	扬声器功率
	本项目不涉及

	48
	
	扬声器频率范围
	本项目不涉及

	49
	
	扬声器总谐波失真
	本项目不涉及

	50
	
	扬声器最大声压级
	本项目不涉及

	51
	
	键盘连接方式
	有线

	52
	
	▲键盘键程
	≥4.0mm

	53
	
	▲键盘按键压力
	≥0.55N

	54
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	
	▲键盘颜色
	黑色系

	56
	
	▲键盘其他要求
	与整机同品牌

	57
	
	▲鼠标连接方式
	有线

	58
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	
	▲鼠标DPI分辨率
	默认800DPI，可调1200、1600

	60
	
	▲鼠标颜色
	黑色系

	61
	
	鼠标其他要求
	否

	62
	
	内置光驱
	本项目不涉及

	63
	网络设备规格
	▲有线网卡数量
	1个千兆 RJ45

	64
	
	无线网卡及天线数量
	无要求

	65
	
	单无线网卡天线数量
	无要求

	66
	外部接口规格
	▲USB接口数量
	≥6个USB接口

	67
	
	USB母座接口要求
	无

	68
	
	▲视频接口数量
	≥2

	69
	
	▲音频接口数量
	≥1

	70
	
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	整机基础规格
	整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	
	状态指示灯
	特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态

	73
	
	整机结构
	a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	74
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel。

	76
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	77
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	
	机身材质
	塑料

	79
	
	机身颜色
	黑色系

	80
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于1.8L

	81
	CPU性能
	▲CPU物理核数
	≥8核

	82
	
	▲CPU主频
	≥2.0GHz

	83
	
	▲CPU末级缓存容量
	≥12MB

	84
	
	▲CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s

	85
	内存性能
	▲内存读写速率
	≥3200MT/s

	86
	显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	
	▲显卡显示芯片核心频率
	≥1.2GHz

	88
	
	▲显存等效频率
	≥3200MT/s

	89
	
	▲显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	90
	显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	≥60Hz

	91
	
	▲显示屏位深
	≥8位

	92
	
	▲显示屏色域
	≥90%sRGB

	93
	
	▲显示屏色准
	△E≤4

	94
	
	▲显示屏投标时间
	≤5ms

	95
	
	▲显示屏亮度
	≥250尼特

	96
	
	▲显示屏亮度一致性
	≥70%

	97
	
	▲显示屏对比度
	≥1000：1

	98
	
	显示屏其他参数
	无要求

	99
	网络设备性能
	▲有线网卡速率
	最高速率应≥1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	
	支持无线网络通信技术协议
	无

	101
	
	无线网卡频宽
	无

	102
	主板功能
	▲内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个

	103
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	1个M.2 nvme 接口，1个MSATA接口

	104
	
	▲主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	
	▲I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	显卡功能
	▲显卡外接显示接口
	支持VGA、HDMI2种显示接口，并与显示器接口相匹配。

	108
	
	独立显卡数量
	集成显卡不涉及

	109
	显示设备功能
	▲显示器接口
	显示器与显卡外接显示接口匹配，支持VGA、HDMI2种显示接口，并与主机接口相匹配。

	110
	
	显示器支架
	显示器提供显示器支架，具有俯仰调节等。

	111
	
	显示器参数调节
	（1）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等。

	
	
	
	（2）支持色温、亮度、对比度调节。

	112
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	本项目不涉及

	113
	
	传声器降噪
	本项目不涉及

	114
	
	键盘背光
	本项目不涉及

	115
	
	光驱功能
	本项目不涉及

	116
	存储功能
	▲存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	118
	网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	
	无线网卡频段
	无

	120
	
	物理开关
	无

	121
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	
	蓝牙协议
	无

	123
	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	124
	
	无线网卡标准
	无

	125
	
	▲网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	
	▲视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI，2种显示接口

	128
	
	▲HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	
	其他接口
	a) 支持COM接口，可实现GB/T6107的功能；
b) 后置电源开关延长模块，可满足计算机封闭式安装放置后的便捷式开关机操作；

	130
	
	存储卡接口类型
	无

	131
	电源功能
	▲电源线适配能力
	可拆线的插头和连接器

	132
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定；

	133
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	
	▲操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	
	▲固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	
	▲固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	生物识别功能
	指纹识别
	本项目不涉及

	143
	
	人脸识别
	本项目不涉及

	144
	
	静脉识别
	本项目不涉及

	145
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	本项目不涉及

	146
	
	视频编解码加速模块
	本项目不涉及

	147
	
	影像处理加速模块
	本项目不涉及

	148
	存储设备可靠性
	▲固态存储寿命
	TBW≥110TB（条件：512GB硬盘容量）

	149
	
	机械硬盘寿命
	本项目不涉及

	150
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	151
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	正常操作下300万次以上

	152
	
	鼠标按键寿命
	正常操作下300万次以上

	153
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘硅胶寿命1000万次，鼠标开关寿命300万次

	154
	
	风扇寿命
	≥4万小时

	155
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	为防止学校拉闸断电误操作对设备寿命的影响，依据GB/T 9254.2-2021试验标准，在电压暂降70%条件下，测试结果无异常，电压短时中断条件下，设备关机可手动恢复，试验结果均达到合格要求；

	156
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	为保障产品使用安全，要求产品依据GB/T 9254.2-2021试验标准进行静电放电抗扰度的测试，在放电阻抗：330 Ω/ 150 pF，空气放电：±15kV，接触放电：±8kV的环境下，检测结果无异常，达到合格要求；

	157
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	
	环境条件要求的冲击适应性
	为保障产品在极端环境下（如雷击）的抵御能力，要求产品浪涌（冲击）抗扰度，依据GB/T 9254.2-2021试验标准，在相-零:+1kV、相-地:±2kV、零-地:±2kV情况下，测试结果无异常，达到合格要求；

	159
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥16万小时

	162
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件告。

	163
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	
	▲服务投标
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	b)供应商提供同城4h、异地12h技术投标服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

	
	
	
	c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	
	
	
	e)质保期外产品发生故障等，按成本维修。

	169
	
	▲服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期

	170
	
	预装操作系统
	本项目不涉及

	171
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	
	▲典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	
	▲厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	
	
	
	

	174
	
	▲整机质量服务要求
	免费上门服务周期（含换件和维修）不少于五年

	175
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	
	▲开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	
	▲驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	
	▲兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	
	跨架构平台应用兼容
	本项目不涉及

	180
	供应链合规性
	▲产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供5年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	本项目采购非信创的计算机

	184
	整机安全性要求
	密码算法实现
	本项目不涉及

	185
	
	USB端口管控
	本项目不涉及

	186
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	187
	
	信息安全基本要求
	(1)产品应符合GB/T39276的5.2的规定。

	
	
	
	(2)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看。

	
	
	
	(3)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。

	188
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。

	189
	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定。

	190
	
	应用管理平台要求
	1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；
2.为防止管理平登录时被恶意攻击，支持管理平台的暴力破解防护，管理员可在平台设置一定时间内用户连续密码校验错误的次数，当输入账号密码错误时会提示剩余错误次数，密码错误数达到管理员设置的阈值时对应账号变为禁用状态即刻强制冻；（提供功能截图）
3.支持多区域资源汇总分析，可统计学校所有学院的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于掌握桌面云整体建设使用情况；
4.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供功能截图）
5.支持不依赖服务器及主干网络的端对端同传，面向教室终端桌面故障需恢复时可用教室内任意健康桌面将系统同传至故障桌面，以上操作过程无需连接服务器也无需使用学校主干网络进行，提升系统下发效率；
6.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度；
★7.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
8.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；
9.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。
10.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；
11.平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面；
★12.支持教学桌面和个人桌面两种登录方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
13.可通过单双号方式筛选对应序号类型的终端，通过Winodws系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位所要查看的终端；
★14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）  
15.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用；
16.支持提供虚拟服务器的系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，能够选择虚拟机的CPU/内存/系统盘/数据盘/网络，能够设定虚拟机开机随宿主机启动，可用于搭建考试服务器等应用服务；
17.支持Windows桌面系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面名称、桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，设置过程中可开启预览查看水印结果便于调整；
★18.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
★19.提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
★20.支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
★21.为了保证课堂秩序，支持黑屏肃静，可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
★22.支持教学过程中教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
★23.本设备应用计算机实验室场景，对终端批量同传和保护还原能力要求高，所投厂商具备保护还原与系统同步更新的技术，提供技术证明材料；
24.无需增加额外硬件设备，在平台可对跨教学楼的不同网络VLAN的教室终端进行远程唤醒，可基于集群资源生成控制不同教室设备唤醒的软控制器，可自定义软控制器的性能配置，支持软控制器随宿主机自启；



（二）台式计算机2
	序号
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	CPU规格
	▲CPU信息
	X86结构 CPU核数≥20核，≥28线程，主频≥2.1GHz，最大睿频≥5.4 GHz，三级缓存≥33MB，功耗设计：≥65W
注:供应商给出 CPU信息，包含 CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。

	2
	内存规格
	▲内存配置容量
	内存配置容量≥16GB

	3
	
	▲内存类型
	支持内存支持DDR5：最高 5600 MT/s

	4
	
	▲内存条配置数量（板载内存不涉及）
	内存条配置数量≥4

	5
	主板规格
	[bookmark: OLE_LINK2]▲主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。

	6
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	20核及以上，内存支持128G以上。不接受家用芯片组。

	7
	
	主板内置PCIe插槽数量
	PCIe插槽数量≥3个

	8
	
	特殊孔位及接口
	本项目不涉及

	9
	
	▲主板其他内置接口
	4个SATA、2个M.2、10个USB接口

	10
	
	▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	单内存插槽最大可支持≥32G容量

	11
	
	▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	12
	存储设备规格
	▲固态盘数量
	≥1个

	13
	
	▲固态存储容量
	≥512GB，支持双固态插槽

	14
	
	▲机械硬盘数量
	≥1个

	15
	
	▲机械硬盘总容量
	无

	16
	
	▲机械硬盘转速
	无

	17
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	
	▲机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	19
	
	固态存储接口协议
	NVMe等类型接口协议

	20
	
	▲固态存储形态
	选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	
	存储设备扩展盘位
	≥4个SATA

	22
	
	▲存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	显卡规格
	▲显卡类型
	独立显卡CUDA核心数≥4608个，搭配≥144个TMU和≥48个ROPs

	24
	
	▲独立显卡显存类型
	配置独立显卡，基础频率≥2407MHz，显存类型应为DDR7

	25
	
	▲独立显卡显存位宽
	[bookmark: OLE_LINK1]≥128 bit位宽

	26
	
	▲独立显卡显存容量
	配置独立显卡，显存容量≥16G DDR7

	27
	
	▲独立显卡显存带宽
	≥448GB/s

	28
	显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥85%

	29
	
	▲显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	31
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	32
	
	▲显示屏尺寸
	≥23.8英寸 IPS WLED

	33
	
	▲显示屏屏幕比例
	≥16:9 

	34
	
	▲显示器外观颜色
	黑色系

	35
	
	▲显示器接口
	VGA+HDMI

	36
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	
	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	
	▲鼠标数量
	≥1个

	41
	
	▲键盘数量
	≥1个

	42
	
	摄像头数量
	≥0

	43
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	
	▲键盘按键数目
	≥104键等

	45
	
	摄像头像素
	本项目不涉及

	46
	
	摄像头分辨率
	本项目不涉及

	47
	
	扬声器功率
	本项目不涉及

	48
	
	扬声器频率范围
	本项目不涉及

	49
	
	扬声器总谐波失真
	本项目不涉及

	50
	
	扬声器最大声压级
	本项目不涉及

	51
	
	键盘连接方式
	有线

	52
	
	▲键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	53
	
	▲键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	
	▲键盘颜色
	黑色系

	56
	
	键盘其他要求
	与整机同品牌，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	
	▲鼠标连接方式
	有线

	58
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	
	▲鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	
	▲鼠标颜色
	黑色系

	61
	
	▲鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	
	内置光驱
	本项目不涉及

	63
	网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1

	64
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	65
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	66
	外部接口规格
	▲USB接口数量
	≥10个的原生USB接口

	67
	
	USB母座接口要求
	无

	68
	
	▲视频接口数量
	≥3

	69
	
	▲音频接口数量
	≥3

	70
	
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	整机基础规格
	▲整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	
	▲状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
	
	▲整机结构
	a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	74
	
	▲机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过1.74Bel。

	76
	
	▲整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	77
	
	▲整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	
	▲机身材质
	金属

	79
	
	▲机身颜色
	黑色系

	80
	
	▲机箱尺寸容量
	机箱体积应≥15L，配置顶置提手

	81
	CPU性能
	▲CPU物理核数
	≥20核。

	82
	
	▲CPU基础主频
	≥2.1GHz。

	83
	
	▲CPU末级缓存容量
	≥33MB。

	84
	
	▲CPU支持的内存最高速率
	≥5600MT/s。

	85
	内存性能
	▲内存读写速率
	≥5600MT/s。

	86
	显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	
	▲显卡显示芯片核心频率
	≥750MHz。

	88
	
	▲显存等效频率
	≥1200MT/s。

	89
	
	▲显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持3块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	90
	显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	≥120Hz

	91
	
	▲显示屏位深
	≥8位

	92
	
	▲显示屏色域
	≥90%sRGB

	93
	
	▲显示屏色准
	△E≤4

	94
	
	▲显示屏投标时间
	≤1ms

	95
	
	▲显示屏亮度
	≥250尼特

	96
	
	▲显示屏亮度一致性
	≥70%

	97
	
	▲显示屏对比度
	≥1500：1

	98
	
	▲显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定

	99
	网络设备性能
	▲有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	
	支持无线网络通信技术协议
	无

	101
	
	无线网卡频宽
	无

	102
	主板功能
	▲内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4个

	103
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	104
	
	▲主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	
	▲主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	
	▲I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	显卡功能
	▲显卡外接显示接口
	显卡至少支持DP、HDMI 等4个显示接口，并与显示器接口相匹配。

	108
	
	独立显卡数量
	≥1块

	109
	显示设备功能
	▲显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配，支持VGA、HDMI2种显示接口，并与主机接口相匹配。

	110
	
	▲显示器支架
	显示器应提供显示器支架，具有俯仰调节等。

	111
	
	▲显示器参数调节
	（1）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等。

	
	
	
	（2）支持色温、亮度、对比度调节。

	112
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	本项目不涉及

	113
	
	传声器降噪
	本项目不涉及

	114
	
	键盘背光
	本项目不涉及

	115
	
	光驱功能
	本项目不涉及

	116
	存储功能
	▲存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	118
	网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	
	无线网卡频段
	无

	120
	
	物理开关
	无

	121
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	
	蓝牙协议
	无

	123
	
	▲有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	124
	
	无线网卡标准
	无

	125
	
	▲网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	
	▲视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI1种显示接口

	128
	
	▲HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	130
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	131
	电源功能
	▲电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求，≥500瓦电源

	132
	操作系统及软件功能
	▲中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定,操作系统采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集GB18030-2022。

	
	
	
	

	133
	
	▲操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	
	▲固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	
	▲操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	
	▲固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	
	▲固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	生物识别功能
	指纹识别
	本项目不涉及

	143
	
	人脸识别
	本项目不涉及

	144
	
	静脉识别
	本项目不涉及

	145
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	本项目不涉及

	146
	
	视频编解码加速模块
	本项目不涉及

	147
	
	影像处理加速模块
	本项目不涉及

	148
	存储设备可靠性
	▲固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）

	149
	
	▲机械硬盘寿命
	无

	150
	显示设备可靠性
	▲显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	151
	外设可靠性
	▲键盘按键寿命
	≥1000万次

	152
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500万次

	153
	
	▲键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	
	▲风扇寿命
	≥4万小时

	155
	整机可靠性要求
	▲电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	156
	
	▲环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	
	▲环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	
	▲环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	
	▲环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	
	▲环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	
	▲MTBF测试
	MTBF（m1）≥100万小时。

	162
	兼容要求
	▲常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件告。

	163
	
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	
	▲服务投标
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	b)供应商提供同城4h、异地12h技术投标服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

	
	
	
	c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	
	
	
	e)质保期外产品发生故障等，按成本维修。

	169
	
	▲服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期

	170
	
	▲预装操作系统
	预装正版操作系统

	171
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	
	▲典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	
	▲厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	
	
	
	

	174
	
	▲整机质量服务要求
	免费上门服务周期（含换件和维修）不少于五年

	175
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	
	▲开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	
	▲驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	
	▲兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	
	跨架构平台应用兼容
	本项目不涉及

	180
	供应链合规性
	▲产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	本项目采购非信创的计算机

	184
	整机安全性要求
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。

	185
	
	▲USB端口管控
	支持USB端口管控，USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。

	186
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁。

	187
	
	▲信息安全基本要求
	(1)产品应符合GB/T39276的5.2的规定。

	
	
	
	(2)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看。

	
	
	
	(3)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。

	188
	
	▲固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。

	189
	
	▲限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定。

	190
	
	网络同传功能
	1.★支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
2.★支持电脑本地硬盘操作系统（win10\win11\linux\KOS\UOS）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图) 
3.★支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
4.★支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图)
5.支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试；
6.★支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
7.★支持软件统一激活功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；(提供功能界面截图)
8.★支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
9.★支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图)
10.★支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图)



（三）教室管理软件
	名称
	技术指标

	教室管理软件
	1.平台采用B/S架构，支持通过浏览器访问服务平台，对机房实验室的PC桌面，VDI架构云桌面，VOI架构云桌面进行统一管理，包括上机管理，运维管理，资产管理，安全管理等；
2.★支持展示实验室资源数据使用，包括实验室在线/总数、终端在线/总数、桌面在线/总数；展示实验室资产状态，包括终端的风险预警次数、待处理变更数、待处理报修数;展示服务器资源实时使用情况，包括 CPU 使用、内存使用信息、存储使用信息，展示桌面今日并发趋势；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）    
3.支持设置实验室电脑终端的上机登录方式，可设置登录和免登录方式；选择登录时，则必须使用账号密码或扫码登录，登录成功后，进入桌面；选择“免登录”，则无须登录，直接进入桌面；登录模式可以选择上机对象，包括全校全体师生、指定院系师生；（提供功能截图）
4.支持设置实验室所在的校区和楼栋信息、实验室编号，支持设置实验室终端采购日期、终端平均功率等信息，便于后期信息的统计查询；
5.★可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除；件）（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）  
6.★可以统计每个学生上机过程中的上网记录，包括网址、访问时间，并可将记录以电子表格形式进行导出；可以统计师生上下机记录，包括总体使用时长、上机时间、下机时间，并可将记录以电子表格形式进行导出；可以统计终端的运行记录，包括终端开始运行时间、结束运行时间、终端使用时长，并可将记录以电子表格形式进行导出；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）  
7.支持对用户账号进行管控，可依据姓名、账号、院系、班级、专业、联系方式等维度进行用户的筛选，支持查看账号的上机状态、是否在黑名单、课外预约失约次数等信息，支持特殊情况下一键强制账号下机；
8.★支持智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电预警 、终端网卡链接低速预警；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）  
9.支持查看高负载预警记录、高温预警记录，包括但不限于预警类型、发生时间、持续时长、终端名、终端IP，所属实验室等信息；（提供功能截图） 
10.支持查看硬件变更信息，包括但不限于检测时间、所属实验室、终端名、终端IP，变更硬件，变更前信息，变更后信息等内容；
11.当终端出现故障时，可直接在平台提交报修信息，报修类型包括但不限于键鼠使用不灵敏、蓝屏、死机、无声音等；下次终端开机后即锁屏，并提示报修信息； 
12.支持给终端电脑发送图文消息，可编辑图文消息的字体、文字颜色、背景色以及插入链接；（提供功能截图） 
13.可针对每间实验室或每台电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索实验室；标签可设置为使用场景、使用班级、单双号等类别；
14.平台支持安全教育考试，管理员可在平台上编辑考试信息（如通过条件），可根据模板导入考试题目，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端，可根据实际情况设置临时跳过考试答题的次数；（提供功能截图） 
15.★系统可检索搜索引擎和浏览器地址栏搜索的内容，与敏感词库进行匹配并记录，当搜索内容包含敏感词时，可设置在客户端桌面发出提醒警告；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件）
16.支持按时间段查看实验室的终端报修信息，包括但不限于报修时间、报修人姓名，报修人身份，所属实验室、报修资产、终端名，终端IP，报修状态等信息；可直观显示待确认、维修中、维修完的数量；支持对报修信息确认处理；（提供功能截图）
17.可按时间段统计实验室占用率，终端利用率，终端能耗，硬件风险、硬件变更、院系专业分布，登录上机时间分布等信息；
18.★可通过图形化的方式生成实验室使用报告，并导出报告图片，使用报告包括实验室总数、终端总数、终端使用时长、服务师生人数、服务人次、实验室占有率、终端利用率、终端能耗统计、硬件风险趋势以及风险类型占比；（提供第三方机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告扫描件） 
19.★支持以数据大屏形式轮循切换展示各个实验室的座位视图信息，包括当前学生登录情况(包括姓名、专业、班级)、终端在线情况以及实验室内的座位分布示意图；支持自定义选择展示座位视图的实验室；（提供功能截图） 
20.支持一键实时巡检，可查看每间实验室所有终端信息，包括但不限于终端IP地址、终端MAC地址、终端故障情况，终端开机状态以及是否检测到显示器、键鼠；便于管理员快速了解实验室终端实时状态，便于及时维护；
21.支持以数据大屏形式呈现实验室实时状态，包括正在使用中的实验室数量、终端在线数、登录上机人数、桌面在线数、桌面今日并发趋势，师生上机记录(实验室、终端IP、姓名、上机时间)，近 30 天终端 CPU、内存、显卡等风险感知情况、安全上机策略应用情况等内容；（提供功能截图）
22.支持断网锁屏功能，当客户端屏幕被远程被锁时，因网络故障无法通过管理平台进行解锁，可在管理平台生成解锁密码。在解锁界面，输入获取的解锁密码，屏幕便会解锁成功；
23.支持以数据大屏形式呈现实验室终端使用信息，包括实验室数量、终端台数、终端完好率、服务人次、终端有效使用时长、终端利用率排名前5的实验室、终端使用趋势图、终端报修不同故障的数量统计以及各专业使用终端时长；（提供功能截图）
24.系统平台可以查询所有管理员的操作日志，方便系统管理员查看其他管理员的操作情况；
25.可自定义 Web 管理平台 LOGO， LOGO 支持png、jpg、jpeg格式，也可恢复默认值；（提供功能截图）
26.平台需配置应急遥控钥匙功能模块，需满足以下功能：
27.★支持应急处理机制，具有应急遥控器作为系统控制的最高权限，当所有控制指令失效的时候可以通过遥控器实现设备电源的开关工作；（需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
28.房间列表管理：支持用户灵活对房间信息进行增加、删除、修改操作；
29.红外控制功能：集成红外模块，支持智能红外学习功能，实现对红外设备的控制；
30.通讯协议：LoRa通讯协议；
31.屏幕：≥3.5寸液晶屏；
32.遥控距离：空旷无遮挡情况下，通讯距离≥500米。
33.在合同签订前，可根据投标人响应具体情况，采购人可要求中标人对上述内容进行答疑和功能演示，若无法满足采购要求，由此产生的后果由投标人自行承担。



（四）接入交换机
	名称
	技术指标

	接入交换机
	1、交换容量≥590Gbps，转发性能≥125Mpps（以官网最小值为准)
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+光口≥4个。
3、支持IPv4和IPv6的静态路由。
4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，支持GVRP。
5、支持CPU保护功能，支持虚拟化技术。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。



（五）光模块
	名称
	技术指标

	光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口；为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求可在官网查询设备序列号



（六）网络机柜
	名称
	技术指标

	网络机柜
	机柜黑色18U，450深*600宽*900高mm机柜SA6418优质冷轧钢板，整体焊接结构，前门钢化玻璃门，两侧板可拆卸，表面脱脂，磷化，静电喷塑处理/最大开启角度大于等于180,防护等级IP20



（七）服务器
	指标条目
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	▲CPU 信息
	每颗CPU≥10核心20线程，主频≥2.4Ghz，单CPU末端缓存容量≥13.75MB
注:供应商给出 CPU信息，包含 CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。

	2
	产品规格
	主板规格
	▲主板支持的CPU 和内存情况
	主板支持≥1颗第二代处理器，支持≥8根DDR4内存


	3
	产品规格
	
	▲主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个

	4
	产品规格
	
	▲主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 、MVNE等存储接口中的1种

	5
	产品规格
	
	▲PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	▲主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥3个PCIe I/O全宽插槽；

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	无需

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	无需

	9
	产品规格
	
	主板OCP 插槽数量
	无需

	10
	产品规格
	内存规格
	▲内存数量
	≥2

	11
	产品规格
	
	▲内存规格
	≥DDR4支持2666/2933/3200MHz

	12
	产品规格
	
	▲内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC 

	13
	产品规格
	存储规格
	▲硬盘类型
	支持SATA、SAS、M.2、U.2 、MVNE等存储

	14
	产品规格
	
	▲硬磁盘实配容量
	系统盘：单盘容量≥8000GB;
缓存盘：单盘容量≥960GB;

	15
	产品规格
	
	▲硬盘接口类型
	系统盘：接口类型≥SATA HDD；
系统盘：接口类型≥SATA SSD；

	16
	产品规格
	
	▲硬盘实配数量
	系统盘：硬盘数量≥3块；
缓存盘：硬盘数量≥3块；

	17
	产品规格
	
	▲硬盘插槽数量及规格
	最少支持8块3.5/2.5英寸SSD硬盘；

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘符合 GB/T 12628的相关规定；
b)固态盘符合SJ/T 11654 相关规定

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	≥2，支持raid卡，支持raid0\1\5等；

	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	≥0

	21
	产品规格
	HBA 卡规格(若支持HBA直通卡）
	HBA 卡端口数量
	≥0

	22
	产品规格
	网络规格
	▲网口速率和数量
	电口卡：配置≥1张二口1GE电口网卡；
管理口：实配≥1个千兆RJ45远程管理接口。

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	无需

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	无需

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	无需

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45

	27
	产品规格
	外部接口规格
	▲显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等

	28
	产品规格
	
	▲USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等

	29
	产品规格
	
	▲特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB接口

	30
	产品规格
	
	其他接口
	服务器主机前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	电源规格
	▲电源冗余模式
	整机电源模块按N+1冗余

	32
	产品规格
	
	▲电源模块数量
	电源数量满配，服务器不少于2个电源模块

	33
	产品规格
	
	▲电源功率
	≥500W铂金电源

	34
	产品规格
	
	▲电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	整机规格
	▲外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	▲尺寸（高×宽×深）
	2U机架式软硬一体服务器 

	37
	产品规格
	
	▲服务器导轨
	需配置服务器导轨（滑轨），满足设备安装

	38
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	无需

	39
	产品规格
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	▲特殊机型环境适应性
	支持工作环境温度宜为5～45℃

	41
	产品规格
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定

	42
	产品规格
	
	▲噪声
	服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI 计算单元规格
	AI 计算单元
	无需

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	无需

	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	无需

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	无需

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	无需

	48
	功能要求
	主板功能
	▲主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0接口、BMC 管理端口

	49
	功能要求
	
	▲主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	无需

	51
	功能要求
	网络功能
	▲网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	▲计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	密码算法实现
	无需

	54
	功能要求
	存储功能
	▲内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	▲SATA SSD NAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	▲SATA SSD单 die 故障隔离
	支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持 RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	配置raid卡，RAID 模式支持 RAID 0、1、5等

	58
	功能要求
	
	RAID 卡BBU 单元
	无需

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型 CD/DVD）
	无需

	60
	功能要求
	电源功能
	▲电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	▲电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	▲散热方式
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	▲其他功能
	a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b）支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能；
2)支持静态IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	▲远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	▲操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	无需

	70
	功能要求
	
	▲操作系统功能
	为了后续完成XC适配，需支持终端国产系统授权批量管理功能，支持一键保存终端系统授权，后续系统维护更新无需反复激活；

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	无需

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	无需

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	无需

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	无需

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	本项目采购非信创的服务器

	76
	安全要求
	固件安全要求
	▲故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止OS 再次使用导致系统异常，核0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全
	支持建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	支持建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	无需

	99
	安全要求
	
	增强要求
	无需

	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	▲CPU 主频
	X86架构；主频（基频）≥2.4GHz；

	103
	性能要求
	
	▲单CPU 核数
	单CPU核数≥10

	104
	性能要求
	
	▲单CPU 末级缓存容量
	单CPU 末级缓存容量：≥13.75 MB 

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	▲内存速率
	≥3200MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	机械硬盘：7200rpm

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	配备RAID 卡，需配备1GB缓存；

	109
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	无需

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	无需

	111
	性能要求
	
	▲板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	无需

	116
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	▲整机可靠性
	a）m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h；b)为保障产品使用安全，要求产品依据GB/T 17626.2-2018检测标准和方法进行静电放电抗扰度的测试，在放电阻抗：330 Ω/ 150 pF，空气放电：±8kV，接触放电：±4kV的环境下，检测结果无异常，达到合格要求；
c)为保障产品在极端环境下（如雷击）的抵御能力，要求产品浪涌（冲击）抗扰度，依据GB/T 17626.5-2019检测标准和方法，在相-零:+1kV、相-地:±2kV、零-地:±2kV情况下，测试结果无异常，达到合格要求；
d)为抵御干扰，保障产品稳定性，减少长期潜在损伤，要求产品电快速瞬变脉冲群抗扰度，依据GB/T 17626.4-2018检测标准和方法，在极性/电压峰值±1kV、重复频率5kHz条件下，针对交流电源输入端口进行持续时间120s秒的检测

	126
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h

	127
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	培训服务
	支持提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年；
b) 设备报废前继续提供质量保障服务（含原厂备品备件）；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	为保证系统网络安全性与稳定性，支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作；（提供功能截图）

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护；

	134
	服务要求
	
	驱动安装升级指引
	支持提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	无需

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	无需

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	无需

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	无需

	139
	服务要求
	
	管理软件
	a)支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱；
b)为了保证服务器不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周日，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟;

	140
	服务要求
	增值服务
	▲厂家升级产品软件与扩容服务
	支持提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	支持提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	▲提供上门服务
	支持具备提供上门服务的能力

	143
	服务要求
	
	▲业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	支持提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	无需

	145
	供保要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



（八）汇聚交换机
	名称
	技术指标

	汇聚交换机
	1、交换容量≥35Tbps；转发性能≥7000Mpps（官网以最小值为准)
2、★采用正交交换架构，控制面与转发面分离，数据转发无阻塞；提供官网截图及链接证明
3、★业务模块插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个；提供官网截图及链接证明
4、★支持扩展独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明。
5、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议
6、支持上网日志留存，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等。
7、支持出口带宽≥3G，支持NAT会话容量≥30W；ACL容量≥500。
8、★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。提供官网截图及链接证明
9、支持VxLAN技术
10、★出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。（需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11、本次包含本地网管控制平台，管理交换机节点≥300个。
12、实配电口≥16个，1G/10G SFP+光口≥16个，模块化电源≥2个，路由板卡≥1个，1T硬盘≥1个。



（九）服务器机柜
	名称
	技术指标

	服务器机柜
	42U，尺寸：≥600*1000*2000mm,冷轧钢，前玻璃后网门，三托盘，承重≥600KG



4、 商务要求
1.本项目为温州理工学院乐清校区公共教学计算机机房整体建设项目，建设内容包含计算机终端部署、局域网组网、教学管控系统、机房安全防护、后期维保运维等一体化信息化工程，并非单一硬件供货，属于综合性信息系统集成项目，结合高校教学使用场景、数据安全、常态化实训运维特点，为匹配项目全流程建设技术管控需要、适配温理工机房长期运维与教学保障刚需、防范低价低质中标，筛选履约能力达标供应商，项目需配置良好的服务团队。具体要求如下：
	在项目集成中的核心价值与职责

	负责结合学校机房使用场景，深化整体建设方案，对接校方需求，完成电脑、服务器、交换机、管理软件平台等软硬件架构规划、参数适配与落地优化，保障整体方案合规、稳定、贴合教学使用要求；服务现场实施与部署，包括系统安装、网络调试、软件部署、权限划分、策略配置等全流程实施工作，统筹设备联调、压力测试、功能验证，确保所有软硬件互联互通及正常运行

	项目实施及质保期内，负责机房硬件故障、网络异常、管理软件平台报错、管理系统宕机、终端管控失效等各类技术问题排查、分析与快速修复，保障机房教学使用连续性；负责机房服务器、网络设备、终端管理平台日常运维，做好账号权限、访问策略、数据安全、终端行为管控等安全配置，定期巡检系统运行状态，出具运维巡检记录

	面向校方机房管理员、任课教师开展设备操作、系统使用、基础运维、简单故障处理等实操培训，完成项目技术资料、运维台账、操作手册等整理移交，做好项目全流程技术交底，全程配合校方及项目经理完成项目阶段性验收、整体竣工验收，梳理验收资料；质保期内作为专属技术对接人，响应校方技术咨询、运维需求，提供专业技术支撑。



2、本次采购范围涉及硬件、软件、资料及人工服务等，供应商报价应包含相关配套安装的人工、材料、运输、保险、配件、安装、调试、检测、系统接口以及售后服务、培训等的所有费用，采购人不再支付除合同总价款以外的任何费用。上述内容所需的所有费用均必须计入本次投标报价。
3、投标方应充分了解招标人的建设需求，项目中标后招标人有权要求30天内完成一次性供货，延期供货造成招标人损失的追究赔偿责任。如果投标人虚假应标造成招标人设备使用兼容性问题或功能不符合的，招标人有权要求无条件退货处理。另要求中标方供货时设备配备齐全，第一次使用时无需另配易耗品即可使用。中标人须保证投标文件中所提供的检测报告、资质证书、授权证明、软著等所有资料真实有效。合同签订前及履约验收时，采购人有权要求中标人提供上述资料原件备查及功能答疑，中标人须配合现场核验；无法提供或核验不一致的，视为虚假响应，采购人有权取消中标资格、解除合同并追究违约责任。
4、技术文件
设备交货同时提供下列技术资料：
4.1随机的易损件、备品备件及特殊专用工具及清单。（如有）
4.2设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、相关图纸。
4.3设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。
5、设备安装、调试和验收
1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标人在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。
2）中标人应承担设备安装所需电气材料等，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。
3）设备安装就位、校准后，中标人应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但中标人应对测试的各种数据的真实性负责。
4）设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向招标人移交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以解决，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，同时招标人保留向中标人索赔的权利。
5）中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。
5、技术服务和人员培训
5.1中标人在应有固定的售后服务网点。
5.2中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而招标人又无法自行排除的，在接到招标人通知后，中标人应迅速作出反应，48小时内派人到达现场处理问题，使设备恢复正常运行。即使在质保期满后也应保证招标人能够得到及时的技术服务和方便地购买到所需的备品备件。
5.3设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师到现场对招标人人员进行操作和日常管理与维护的培训（中标人承担），并确保招标人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和进行日常维护保养。中标人在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）。中标人不得以任何理由追加培训费用及降低培训质量。
6、质量保证和标准
6.1本合同项下货物质量保证期按招标文件规定（货物另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行）。
6.2中标人所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使招标人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
6.3根据招标人按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人可以提出索赔等要求。
6.4产品的设计及制造标准均应符合中华人民共和国国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。
6.5凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可标志。
7、付款方式：
合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，待具备付款条件后采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
    （2）合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。
8、交付
签订合同后30天内一整批送达至温州理工学院乐清校区。
9、台式计算机1、台式计算机2必须为商用品牌台式电脑，所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受翻新产品、不接受组装机；不接受供应商的私自拆封改配；保修服务信息原厂400/800售后电话或官网可查。中标后，中标人必须提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM）。
10、▲本项目所有产品提供5年原厂质保服务，通过设备序列号在设备官方途径查询最终用户为“温州理工学院”，供应商需提供7×24小时支持维护服务，包括电话、电子邮件、远程链接、现场服务等方式。

五、*硬件指标参数要求
1、计算机1
	指标条目
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	投标时需提供产品说明书或宣传册页或生产厂商官网技术参数截图等作为佐证材料。

	2
	性能要求
	内存规格
	▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB DDR4
	


2、计算机2
	指标条目
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	投标时需提供产品说明书或宣传册页或生产厂商官网技术参数截图等作为佐证材料。

	90
	性能要求
	显示设备性能 
	▲显示屏刷新率
	≥120Hz
	



3、服务器
	指标条目
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	投标时需提供产品说明书或宣传册页或生产厂商官网技术参数截图等作为佐证材料。

	3
	产品规格
	主板规格
	▲主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8 个
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评标办法前附表
	序号
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*

	1. [bookmark: _Hlk203486514]
	1、投标供应商具有有效的质量管理体系认证的得0.5分；
2、投标供应商具有有效的环境管理体系认证的得0.5分；
3、投标供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证的得0.5分；
4、标供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证有效证书得0.5分；
注：（提供证书原件扫描件，全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList可查) 
加盖投标人公章，否则不得分。每提供1项得0.5分
	2分
	客观分
	投标人综合情况

	2. 
	投标人自2023年1月1日以来（以合同完成时间为准）至投标截止日具有一份业绩的得1分，最高得3分。
（提供采购合同（台式计算机）及验收报告扫描件加盖投标人公章，资料提供不齐全不得分）
	3分
	客观分
	项目业绩

	3. 
	1.投标人拟派项目负责人（1名）（2分）：
具有有效的中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中的高级工程师证书。
2.项目团队内其他成员（除项目负责人外）（2分）：
（二）具有有效的中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级及以上，每个证书得1分。最高得2分。
注1：同一证书不同人员，可累计得分；项目团队成员一人只认一个证书，只计得分最高的一个证书。
注2：上述人员需提供完整有效的证书扫描件加盖公章，并提供2026年1月1日至项目开标截止时间任意1个月的在供应商单位的社保证明扫描件加盖公章，否则不得分。
	4分
	客观分
	项目实施团队人员能力

	4. 
	根据所投产品技术指标进行评分:
优于 五、*硬件指标参数表（计算机1、计算机2、服务器）指定的指标的每项加1分，最多3分；
注：1、未按要求提供的佐证材料或缺项得0分。承诺类的材料不予认可。
2、佐证材料的有效性由评标委员会共同认定。
	3分
	客观分
	设备指标参数

	5. 
	根据所投计算机1设备技术指标进行评分，每满足采购需求的（一）台式计算机1设备的第190项应用管理平台要求“★且带下划线”并提供对应的佐证材料的的得1分，共9分。（9条）
注：1、未按要求提供的佐证材料，不得分。承诺类的材料不予认可。
2、佐证材料的有效性由评标委员会共同认定。
	9分
	客观分
	台式计算机1设备指标参数


	6. 
	根据所投计算机2设备技术指标进行评分，每满足采购需求的（二）台式计算机2设备的第190项网络同传功能的“★且带下划线”并提供对应的佐证材料的的得1分，共9分。（9条）
注：1、未按要求提供的佐证材料，不得分。承诺类的材料不予认可。
2、佐证材料的有效性由评标委员会共同认定。
	9分
	客观分
	台式计算机2设备指标参数

	7. 
	根据所投教室管理软件功能进行评分，每满足采购需求的（三）教室管理软件的“★且带下划线”并提供对应的佐证材料的得1分，共8分。（共8条）
注：1、未按要求提供的佐证材料，不得分。承诺类的材料不予认可。
2、佐证材料的有效性由评标委员会共同认定。
	8分
	客观分
	教室管理软件指标参数

	8. 
	根据所投汇聚交换机设备进行评分，每满足采购需求的（八）汇聚交换机的“★且带下划线”并提供对应的佐证材料的得1分，共5分。（共5条）
注：1、未按要求提供的佐证材料，不得分。承诺类的材料不予认可。
2、佐证材料的有效性由评标委员会共同认定。
	5分
	客观分
	汇聚交换机设备指标参数

	9. 
	根据所投设备的供货、安装、调试方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等进行打分。
（评分分值：5、4、3、2、1，未提供的得0分）
	5分
	主观分
	安装调试方案

	10. 
	核心产品（主机和显示器）均列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。
	1分
	客观分
	环保产品标志

	11. 
	针对投标供应商对突发紧急事件处理能力方案,包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力,根据投标供应商提供的应急方案内容。
（评分分值：3、2、1，未提供的得0分）
	3分
	主观分
	应急能力方案

	12. 
	中标人应派遣专业技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务，同时根据自身的培训政策和采购人的具体要求为采购人的操作人员、维修人员进行培训，包括设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容。
（评分分值：3、2、1，未提供的得0分）
	3分
	主观分
	培训方案

	13. 
	根据所投产品的验收方案，有利于项目的完成，验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等进行打分。
（评分分值：3、2、1，未提供的得0分）
	3分
	主观分
	验收方案

	14. 
	针对本项目的服务响应能力的描述，有明确的售后服务方案（包括质保期内、质保期外的部件维修、易损易耗件更换等服务措施与承诺，产品质量保证、备品备件、维护保养、服务措施，维修及服务响应时间保证等）：
（评分分值：3、2、1，未提供的得0分）
	3分
	主观分
	售后服务方案

	15. 
	产品总体评价包括质量稳定性、配件兼容性等（质量稳定性涉及设备的可靠性、耐用性、一致性和维护支持，而配件兼容性则涉及物理接口、软件支持、性能匹配和行业标准）进行打分。
（评分分值：4、3、2、1，未提供的得0分）
	4分
	主观分
	产品总体评价等综合因素

	16. 
	[bookmark: _GoBack]有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35］的计算公式计算。
注：
1、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、根据国办发〔2025〕34号的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、同时满足小微企业及本国产品两项条件时，扣除按叠加计算,具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。
5、供应商投标文件中必须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不给予本国产品价格扣除。
	35分
	
	



 *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2. 评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.1.6投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4资格文件、技术商务文件中出现投标报价信息的，投标无效。
3.4.5投标报价出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.4.6根据国办发〔2025〕34号的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，审查中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或有明显文字错误等情况，应当以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正，经澄清、说明或者补正后仍不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品。
3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐   2 名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。如果投标人拒绝或逾期回复，评标委员会将对其作出不利的评审。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
[bookmark: 第五部分][bookmark: _Toc86217003]7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本
合同编号：           


政府采购合同参考范本
（货物类）



第一部分 合同书



项目名称：                                   



甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
                                                                 温州市政府采购询价采购文件
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        年    月    日，   温州理工学院   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   温州理工学院   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 货物
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292]1.3 价款
本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814]1.4履约保证金
乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；
1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；
1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。
1.5预付款
甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；
1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；
1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。
1.6资金支付
1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071]1.7货物交付期限、地点和方式
1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；
1.7.2 交付地点：合同专用条款；
1.7.3 交付方式：合同专用条款。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.8违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）     %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375]1.9合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：
1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。
[bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322]2.0 合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379101]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc487900350]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc31634]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc29149]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc259093681]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交货
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc259093683]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc279701255]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc16959]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125]2.16检验和验收
2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc279701262]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc18567]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc6885]2.20 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

 第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	1.4.2
	合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

	1.5.1
	合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，待具备付款条件后采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

	1.5.2 
	按合同约定扣款

	1.5.3
	按合同约定扣款

	1.6.2
	合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，待具备付款条件后采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

	1.7.1
	合同签订后30天内交付。

	1.7.2
	温州理工学院乐清校区

	1.7.3
	货物交付要求：设备送达后需由供应商现场与采购方交接，设备原厂包装未开封，设备全新未经激活，设备序列号需经官方验证未经篡改；设备需按用户要求进行安装，由用户进行激活，激活用户单位为温州理工学院；对照招标文件逐条验证设备技术参数的符合性。不符合要求的均做退货处理。

	1.8.6
	在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

	1.9.1
	合同签约地。

	1.9.2
	合同签约地。

	2.3.2
	乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权
，若有则由乙方全权负责。

	2.8
	在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

	2.16.1
	合同约定时间

	2.16.3
	具体验收流程参照政府采购验收管理办法

	2.20 
	本合同壹式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。





第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分
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 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
我方参与 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：   330300262230010000068-0010CXA   】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
投标人名称（电子签名/公章）：
                                              日期：  年  月   日
注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。


二、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
    
C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）


商务技术文件部分
目录
（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）
（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）
（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）
（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）
（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）（9）认为需要的其他文件资料或说明…………………………………………（页码）



一、投标函
温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
我方参加你方组织的 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：    330300262230010000068-0010CXA      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起   90  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
[bookmark: _Hlk101257010]2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；
2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。
2.2 商务技术文件：
2.2.1投标函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3分包意向协议（如果有)；
2.2.4符合性审查资料；
2.2.5评标标准相应的商务技术资料；
2.2.6投标标的清单；
2.2.7商务技术偏离表；
2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
2.2.9认为需要的其他文件资料或说明。
2.3报价文件
2.3.1开标一览表（报价表）；
2.3.2中小企业声明函（如果有）；
2.3.3关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；
2.3.4关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如果有）。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4、如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:                                        。
投标人名称（电子签名/公章）：                          
        日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。









二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书（适用于非联合体投标）                               
温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：   330300262230010000068-0010CXA       】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自    年   月   日起至    年   月  日止。
    特此告知。
   
代理人身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                                             
投标人名称（电子签名/公章）：
                                               签发日期：    年    月   日

       


授权委托书（适用于联合体投标）
温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：  330300262230010000068-0010CXA        】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。

代理人身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：







联合体成员名称（电子签名/公章）：
联合体成员名称（电子签名/公章）：
……
                                 日期：     年    月   日



法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 
投标人名称（电子签名/公章）：                                
                                         日期：    年    月   日


三、分包意向协议（如果有）
[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料
	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的
页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。（如法人授权委托书、廉洁自律承诺书、投标标的清单等）
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分（法人授权委托书、廉洁自律承诺书、投标标的清单等是否均已签署、盖章）
	
见投标文件
第  页

	2
	采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 （如要求）
	节能产品认证证书或截图（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，则无需提供）
	见投标文件
第  页

	3
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件第  页

	4
	投标文件满足招标文件第三部分采购需求参数里的实质性要求（如有）
	提供招标文件需求参数里的其它实质性要求相应的材料（“▲且加下线部分” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件第  页


注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）【格式自拟】


六、投标标的清单
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。
                                  投标人名称（电子签名/公章）：                              
                                 日期：    年    月   日


九、商务技术偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1、按本格式和要求提供。
2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。
3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

 投标人名称（电子签名/公章）：
                                           日期：   年    月   日



八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。
投标人名称（电子签名/公章）：                                                                                                                                                                                                               
日期：    年    月   日

注：按本格式和要求提供。

九、认为需要的其他文件资料或说明
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名/公章）：
日期：    年   月   日


报价文件部分
目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）
（3）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）……………………………………………………………… （页码）
（4）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函………………………………（页码）













                                                                                                        温州市政府采购公开招标文件
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一、开标一览表（报价表）
温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号： 330300262230010000068-0010CXA       】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)
	序号
	名称
	品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注（如果有）

	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：
1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5、符合招标文件中列明的可享受本国产品优惠政策的投标人，请填写关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函。注：投标人提供的材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                                                       投标人名称（电子签名/公章）：                              
                                                                       日期：    年    月    日

二、中小企业声明函（如果有）
温州市政府采购公开招标文件
温州市政府采购公开招标文件
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]
[bookmark: _Toc91899912][bookmark: _Toc131845147][bookmark: _Toc164085800][bookmark: _Toc36110187]第 59 页 共 71 页
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三、关于符合本国产品标准的声明函（如果有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


投标人名称（电子签名/公章）：　  
 日期：　  年　  月 　日        
                                          
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本函或有关证明文件随中标、成交结果同时公告。


4、 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时须提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：
温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：        】，提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               投标人名称（电子签名/公章）：
                                    日期：    年    月   日


中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件
附件1：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人) 单位的 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               投标人名称（电子签名/公章）：
         日期：    年    月   日



附件2：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                 
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





附件3：投诉书范本及制作说明
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                           
被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：         
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2
……
相关供应商：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                           
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件4：
业务专用章使用说明函

温州理工学院、温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：
我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：        】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。


投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日
附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）










附件5：
联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加 温州理工学院乐清校区台式计算机、服务器等采购项目 【招标编号：        】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称（电子签名/公章）：
联合体成员名称（电子签名/公章）：
                   ……
                              日期：   年    月   日
注：按本格式和要求提供。



附件6：
分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为xxx【招标编号：xxx】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                                  
四、质量
                                                                                       
五、价款或者报酬
                                                                                     
六、违约责任
                                                                                     
七、争议解决的办法
                                                                                  
                                     投标人名称（电子签名/公章）：
     分包供应商名称（电子签名/公章）：
……
                                 日期：   年    月   日
注：按本格式和要求提供。





附件7：中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx的 xxx 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：
                                           日期：   年    月   日


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。





