
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：条码纸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	条码纸
	规格：60*60mm和25*50mm，每卷≥1000张


标的名称：热敏纸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	热敏纸
	110mm*50mm、80mm*60mm，每卷≥25米


标的名称：笔记本电脑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	笔记本电脑
	（1）机型类别：商用笔记本电脑；
（2）处理器：≧8核心12线程，主频≧2.8GHZ，三级缓存≧12MB（3）内存：≥16G DDR5-5600，最多支持32G
（4）硬盘：≥1TB SSD固态硬盘
（5）显卡：集成显卡
（6）电池：≥56Wh大容量电池；
（7）摄像：≥采用FHD摄像头；
（8）键盘：全尺寸键盘，带数字小键盘
（9）接口：≥2个USB-C（DP视频、PD充电）；2个USB-A、1个HDMI、1个立体声耳机/麦克风组合插孔
（10）屏幕：≥16寸1920*1200IPS屏，100%色域，400尼特亮度.
（11）操作系统：正版windows 11操作系统。
（12）其他未列出技术参数要求须满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版)》财库[2023]30号文件要求（提供承诺函）。
    本产品第（2）、（3）、（9）条技术要求须提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或第三方检测报告等相关证明文件。


标的名称：8口交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	8口交换机
	8个千兆网口，双向传输速率：≥2000Mbps


标的名称：无线鼠标
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	无线鼠标
	2.4GHZ无线传输、3键、最高支持1000dpi


标的名称：鼓架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	鼓架
	适用于HP403D、203D打印机


标的名称：色带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	色带
	适用于爱普生LQ-520K、LQ630K打印机


标的名称：原装硒鼓
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	原装硒鼓
	适用于HP1020C、1005C打印机


标的名称：6类网线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	6类网线
	（1）6类网线，非屏蔽双绞线，CM防火等级；
（2）芯线规格：24AWG，无氧铜；
（3）线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均由颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。


标的名称：USB键盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	USB键盘
	USB接口，适配各类电脑


标的名称：碳带(护士站瓶贴)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	碳带(护士站瓶贴)
	70mm*300mm和60mm*300mm（±1mm）


标的名称：热敏标签纸（50*30*750mm）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	热敏标签纸（50*30*750）
	50*30*750mm（±1mm）


标的名称：5口交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	5口交换机
	5个千兆网口，双向传输速率：≥2000Mbps


标的名称：打印复印一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	打印复印一体机
	（1）激光打印机，包含功能黑白打印、复印、扫描；
（2）打印速度≥20 页/分钟；
（3）打印语言须包含PCLm/PCLm5；
（4）首页输出时间≤9秒；
（5）内存容量≥64M；
（6）CPU速度≥1GBHz; 
（7）硬件扫描分辨率≥1200*1200dpi；
（8）月打印负荷≥8000 页；
（9）适配统信、麒麟国产操作系统（提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或原厂技术白皮书或第三方检测报告）。


标的名称：无碳复写纸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	无碳复写纸
	241-1/2


标的名称：1T移动硬盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	1T移动硬盘
	1TB


标的名称：电脑电源
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	电脑电源
	额定功率≥400W


标的名称：无线扫码枪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	无线扫码枪
	（1）尺寸：≤178mm*69mm*82mm
（2）接口类型：RJ45水晶头
（3）扫描分辨率：≥1280x800
（4）视场角：水平：≥41°，竖直：≥28°
（5）扫描角度：左右±70°，前后：±75°，转动：360°
（6）光照等级：0至100000LUX


标的名称：碳带（腕带打印机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	碳带（腕带打印机）
	70mm*300mm和60mm*300mm；（±1mm）


标的名称：针式打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	针式打印机
	（1）高效智能型24针82列平推式票据打印机；
（2）打印速度：≥225汉字/秒；
（3）打印头寿命：≥4亿次/针；
（4）打印厚度：≥1.0mm；
（5）打印宽度：≥单页：55-297mm;连续纸：55-290mm；
（6）送纸速度：≥8英寸/秒；
（7）色带寿命：≥1000万字符以上；
（8）打印厚度：≥1+6；
（9）MTBF：≥20000小时；
（10）光电式进纸传感器，有效防止卡纸等故障，避免纸张受潮造成打印废票；
（11）支持打印机参数调试软件，方便用户设置打印机参数；
（12）断针自动补偿功能；自动轮换使用打印针，具备打印机的无级变倍打印控制方法和装置；
本产品第（2）、（3）、（6）条技术要求须提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或第三方检测报告。


标的名称：条码打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	条码打印机
	（1）HEAT等级：≥Ⅱ级
（2）标签卷支持：外径：内置纸架最大4"(102mm)，配置外挂纸架最大9"（229mm）
（3）字体：内置≥5种点阵西文字体和24点阵中文宋体，支持下载TrueType字体
（4）接口类型：≥RS-232串口，USBDEVICE2.0接口


标的名称：彩色打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	彩色打印机
	（1）喷墨打印机，功能：打印、复印、扫描；打印速度：黑白≥22ppm、彩色≥16ppm；
（2）首页输出时间≤14s；
（3）打印语言包含PCL 3 、PCLm、URF ；
（4）手动双面打印；
（5）复印速度：黑白≥10ppm、彩色≥2ppm；
（6）支持ID一键复印；
（7）扫描分辨率≥1200dpi；
（7）打印分辨率：黑白≥1200*1200dpi、彩色≥4800*1200dpi；
（9）处理器速度≥980MHz；
（10）接口：≥高速 USB 2.0（设备端口）、Wi-Fi802.11b/g/n、Wi-Fi 直连、远程微信打印；
（11）内存≥64MB；
（12）随机耗材黑白4000页、彩色6000页；
（13）≥2年原厂保修；
（14）适配统信、麒麟国产操作系统；（提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或原厂技术白皮书或第三方检测报告）。


标的名称：六类跳线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	六类跳线
	≥3米


标的名称：无线路由器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	无线路由器
	（1）双频路由器4天线
（2）2.4GHz频段无线速率可达300Mbps，在5GHz频段用新4个10/100Mbps速率自适应LAN口，1个10/100Mbps速率自适应WAN口
（3）最高无线速率≥1167Mbps（2.4GHz 300Mbps，5GHz 867Mbps）
（4）WPA-PSK 、WPA2-PSK无线加密


标的名称：身份证阅读器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	身份证阅读器
	（1）电源：USB取电
（2）显示：LED灯指标
（3）通讯接口：串口：RS232，1个 USB：1个，符合USB2.0标准
（4）射频：符合ISO7816标准，支持ISO14443  TypeA/B协议
（5）第二代居民身份证读写：读卡时间≤1秒：读卡距离0-5cm
（6）电磁兼容：静电放电抗扰度符合GA450-2013规定的接触放电,3级条件;辐射抗扰度符合GA450-2013规定的2级条件无线电骚扰限值符合GB9254-2008中A级规定
（7）平均无故障工作时间（MTBF)：≥5000小时
（8）使用环境：工作温度：0℃～50℃；相对湿度：20%～90%；


标的名称：激光打印机加粉
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	激光打印机加粉
	适用于HP1007、HP202、HP1020、HP1005、HP403w打印机


标的名称：原装墨水
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	原装墨水
	适用于HP118打印机


标的名称：无线键盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	无线键盘
	2.4GHZ无线传输、108键、支持多媒体快捷键


标的名称：A4 纸（70g）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	A4 纸（70g）
	（1）≥70g/㎡，厚度≥92μm，不透明度≥91%。（提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或第三方检测报告）
（2）≥500张每包。


标的名称：USB鼠标
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	USB鼠标
	USB有线光电鼠标，带dpi按键，适配各类电脑


标的名称：墨盒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	墨盒
	用于院内其他彩色打印机


标的名称：标签纸（48*30*800mm）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	标签纸（48*30*800）
	48*30*800mm（±1mm）


标的名称：内存条
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	内存条
	DDR4 8G


标的名称：色带架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	色带架
	适用于爱普生LQ-520K、LQ630K打印机


标的名称：热敏标签打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	热敏标签打印机
	（1）≥80mm热敏票据打印
（2）打印速度：≥200mm/s
（3）带自动切刀
（4）标配：USB+网口
（5）打印宽度：≥72mm
（6）纸卷外径：≤82mm
（7）打印分辨率：≥203dpi


标的名称：网卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	网卡
	USB网卡


标的名称：USB HUB
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	USB HUB
	1分4


标的名称：标签纸（50*30*200mm）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	标签纸（50*30*200）
	50*30*200mm（±1mm）


标的名称：A4 纸 (80g)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	A4 纸 (80g)
	（1）≥80g/㎡，厚度≥105μm，不透明度≥93%。（提供证明材料：原厂彩页资料或原厂使用说明书或第三方检测报告）
（2）≥500张每包。


标的名称：32G U盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	32G U盘
	采用USB 3.0接口，传输速度快，容量：≥32G；


标的名称：水晶头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	水晶头
	6类水晶头


标的名称：定影膜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	定影膜
	适用于各类打印机、复印机


标的名称：原装粉盒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	原装粉盒
	适用于HP1020C、1005C打印机


标的名称：粉盒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	粉盒
	适用于美能达226i复印机


标的名称：A5 白纸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	A5 白纸
	≥70g/㎡，≥500张每包，D65亮度≥90%，厚度≥92μm，不透明度≥91%


标的名称：扫描平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	扫描平台
	（1）接口类型：≥RJ-45 水晶头
（2）系统接口：≥RS-232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口
（3）分辨率：≥1280×800 像素
（4）视场角：水平：≥64°，垂直：≥44°
（5）扫描角度：左右≥±70°，前后≥±70°，转动≥360°
（6）印刷对比度：≥20%反射差
（7）安全等级：EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024；电气安全：EN60950-1；光照安全：EN62471：2008；光照等级：0 至100,000LUX；密封等级：IP52；抗震能力：30 次以上1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击


标的名称：固态硬盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	固态硬盘
	1TB


标的名称：定影组件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	定影组件
	适用于各类打印机、复印机


标的名称：轴套
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	轴套
	适用于各类打印机、复印机


标的名称：一次性硒鼓1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	一次性硒鼓1
	（1）容量：打印张数≥1500页；（2）适用于HP1007、HP202打印机。


标的名称：A5 彩色纸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	A5 彩色纸
	≥70g/㎡，≥500张每包；


标的名称：热敏票据打印机 （收费室+药房）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	热敏票据打印机 （收费室+药房）
	（1）≥80mm热敏票据打印机
（2）打印速度：≥200mm/s
（3）带自动切刀
（4）标配：USB+网口
（5）打印宽度：≥72mm
（6）纸卷外径：≤82mm
（7）打印分辨率：≥203dpi


标的名称：一次性硒鼓2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	一次性硒鼓2
	（1）容量：打印张数≥2000页；（2）适用于HP1020、HP1005、佳能2900打印机。
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