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第一部分  投标邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：1401992026AGK00590
2.项目名称：太原市第四中学校专业实训室计算机、管理软件等设备公开招标采购

3.资金来源：财政资金
4.预算金额：668000元
最高限价：668000元
采购需求：共一包，详见招标文件“第四部分 采购需求”。

采购清单
	序号
	名称
	数量
	预算单价（元）
	金额小计（元）
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	计算机
	102台
	4950
	504900
	工业

	2
	电脑桌
	50张
	930
	46500
	工业

	3
	48口交换机
	2台
	4800
	9600
	工业

	4
	24口交换机
	2台
	3100
	6200
	工业

	5
	机柜
	2台
	2200
	4400
	工业

	6
	中控台
	2张
	5250
	10500
	工业

	7
	※管理软件
	102套
	450
	45900
	软件和信息技术服务业

	8
	桌面机器人
	10台
	4000
	40000
	工业

	总价（元）
	668000元


产品描述
	序号
	名称
	参数要求

	1
	计算机
	1、CPU:CPU物理核心数≥14核，主频≥2.5GHz，总线程数≥20.

2、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，内存插槽数量≥2个，单内存最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；

3、支持（SSD+HDD）多模式组合，硬盘≥512G M.2固态硬盘；机械硬盘≥1T。

4、显存容量≥2GB；

5、USB接口：总数≥6个；

6、其他接口：前置1组耳机和麦克接口，支持3.5mm孔径，后置1组音频接口（1个耳机接口、1个麦克接口、1个音频输入）；

7、声卡：集成声卡，支持5.1声道；

8、网卡：集成10/100/1000M自适应RJ45网口；

9、电源：≥200W高效电源；

10、USB有线键盘，USB光电鼠标；

11、显示屏尺寸≥27英寸，接口：HDMI≥1个

	2
	电脑桌
	1、双人位≥L1200mm（±3mm）×W580mm（±3mm）×H750mm（±3mm）
2、桌面采用≥25毫米（±1mm）三聚氰胺板（两侧材质为PVC封边），面材采用优质三聚氰胺板，甲醛释放达到国家E1级环保要求，颜色标配仿靓木，其他颜色可选。
3、桌体桌面前沿支撑骨架采用冷轧钢板折弯而成，壁厚大于1mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。
4、桌腿采用蝴蝶型钢脚，钢管为≥1.2mm。中间≥1.0mm冷轧钢板，高度≥725mm，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置选配云主机箱，坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。桌体精致美观，同时增强主机通风散热效果。
凳子面板尺寸: ≥340mm （±3mm）×240mm（±3mm）×430mm（±3mm），凳架采用≥ 25*25*1.0mm 优质方钢管 , 凳架表面静电喷涂, 凳面材质采用刨花板, 厚度≥2.5cm , 凳子脚底配固定防滑脚垫。一张桌配≥2把凳子。


	3
	48口交换机
	1、交换容量≥2.4T，包转发率≥660Mpps。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥6个。
3、设备MAC地址32K。
4、支持IPV4和IPV6的静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；

	4
	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化10G SFP+光接口≥4个。
3、所投设备MAC地址16K。
4、所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。

	5
	机柜
	1、≥22U机柜
2、机柜选用优质冷轧钢板，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

3、采用多折前门设计，使前门更加稳固和美观；独特的前门造型满足用户更加个性化的需要，

4、外形更加美观，新颖；大面积，高密度的通风孔保证设备的充分散热；

5、底部的走线通道设计，便于线缆的进出，为内部布线提供方便，又保证了机柜的外观；左右快开的侧门方便设备全方位的安装；方便调节的横立梁，个性化的托盘设计，方便用户的自由调节；高级门锁的配备更增加了机柜的安全性；顶置的风扇，为设备的内部散热提供保障

6、机柜配置：立梁≥4根：可安装各种网络设备

7、万向脚轮≥4个：可转向，承重能力强，便于调平或移动

8、承重地角≥4个：承重能力强，保证机柜的稳定性

9、连接梁≥4对：冲有工艺孔，可作扎线孔使用

10. 螺丝≥40套：方便安装设备

11、固定托盘：≥1个

12、PDU：6位标配PDU≥ 1个
13、风扇：≥1组

	6
	中控台
	尺寸:≥1200mm（±3mm）*900mm（±3mm）*750mm （±3mm）
1.框架：主体框架≥ 2.0 毫米冷轧钢板，台面支撑件≥ 3.0 毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔。 

2.桌面 ≥25 毫米（±1mm）厚实木颗粒板覆防火面，台面封边为进口软聚氨酯弧形手枕边，边沿进口胶王加固，经久耐用，桌面常规圆形走线孔，方便走线。 

3.前后门板≥ 1.2 毫米优质冷轧钢板，连接铰链使用高档五金件，具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点,同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸。散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证

	7
	管理软件※
	管理软件包含两部分

一、机房终端维护系统(还原、同传管理)
★1、纯软件设计，免拆机、免重新构建分区，一键安装部署，支持全系列操作系统，支持无线网络环境使用；支持一台电脑同时安装多个操作系统。

2、支持网络对拷，智能识别增量数据进行差异对拷，千兆网络环境中同传速度≥10GB/Min；接收端可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动方式执行同传，内建智能测速排序机制和同传限速控制，并可跨网段不限台数同时进行对拷。

★3、支持管理端远程部署网络对拷或增量对拷，无需到每台对拷机操作；如遇对拷机故障或操作难题，通过DOS下远程遥控进行协助操作；支持作图专业软件、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活；如遇断电情况，可以进行断电续传。

4、自动分配IP，对拷时可按照指定顺序自动分配IP地址和计算机名，也可以通过管理端远程批量修改，无需一台一台操作；支持不同系统分配不同IP地址。

5、系统保护，支持自动还原/定时还原/自动保存/定时保存/不还原模式，可授权客户端自主切换，或管理端一键指定切换还原保护模式，设置剩余空间报警。

★6、支持机房节能，帮助机房省电，管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。

★7、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。

★8、文件目录管理，提供数据多级加密，可指定文件夹不还原，安全密码加密文件夹，防止重要数据泄露；目录同步可以将重要文件备份，按照后缀名等规格同步备份，单向或双向备份，双重保护文件。

★9、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。方便学生在机房保存学习资料、完成作业或进行课程设计、毕业设计等任务。

10、网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动四种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件的激活，支持专业软件批量注册；在系统下同传也可以进行远程遥控技术指导。

11、提供多种集中管理功能，如远端还原管理、锁定设备、资产管理、远程监看、远程命令、远程监看、远程开关机、远程重启、远程登录、远程遥控、上网控制。

12、支持网络侦测，收集驱动、进程、磁盘、服务、异常进程等信息，快速分析电脑异常原因。

二、电子教室系统

★1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。

2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件；

3、全面支持正版操作系统，兼容虚拟机。

★4、支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。

★5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。

6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。

7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式。

8、视频直播：通过摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。

11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。

12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。

13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。

14、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器。
★15、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 

16、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。

17、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

18、标准化考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入多种文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。考试过程中，可以看到学生答题的进度，答题情况。考试过程中，教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。自动评分，柱状图分析统计结果，将评分结果发送给学生，考试结果统一导出，方便数据后期的整合利用。

19、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其他常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。

20、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。

21、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

22、具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录系统前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。

	8
	桌面机器人
	桌面机器人

1、控制系统：人形专用舵机控制器，主芯片：≥STM32F103；电源输入：10—12V；接口：≥6路总线舵机接口、≥1路蓝牙接口、≥1路MP3控制接口、≥1路二次开发通讯接口、≥1路手柄接收器接口、≥1路扬声器接口、≥1 个 Type C 接口、≥1 个 DC 充电接口、≥1 个 TF 卡槽；电子组件包含蜂鸣器、存储芯片、通信指示灯、加速度传感器、蓝牙模块、无线通讯模块；

2、保护：掉电保存用户设置；端口数量：≥3个；机体支架材料：硬铝合金材料，表面硬化处理，脚底配有防滑脚垫；

3、锂电池：≥11V 2000mAh 10C锂电池；续航时间：持续运行≥60min；步态速度≥18m/s；控制方式：上位机控制、手机APP控制、手柄控制；

4、资料：提供整套教学资料，包含真人调试讲解视频、上位机软件操作视频、二次开发通信协议和二次开发通信例程。

含相关配件辅材：仿真草坪、室内小型折叠足球门、定制操作台。


注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。

6.合同履行期限：签订合同后30日历天内完成。
7.本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无
三、招标文件获取时间及方法
自公告发布之日起5个工作日，登录中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn），通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间：2026年9月10日09点30分（北京时间）
地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）
方式：投标截止时间前登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）进行供应商注册。
联系电话：95763
2.投标人参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。
联系电话：95763
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称： 太原市第四中学校   
地址：太原市迎泽区新生里街113号 
联系人：宋凯         
联系电话：  13835108371   
2.集中采购代理机构信息
名称：太原市公共资源交易中心
地址：太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人：王雪莲
联系电话：0351-2377178

 投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业
3.本项目的特定资格要求：无
4.优先采购绿色产品价格扣除比例：4 % 

	2
	预算金额
及最高限价
	预算金额668000元：
最高限价：668000元 

	3
	保证金
	投标保证金
不收取

	
	
	履约保证金
不收取

	4
	投标文件构成
	投标文件为电子投标文件，包括：
（1）开标一览表（以山西省政府采购网投标系统格式为准）
（2）资格审查部分
（3）商务技术部分
（4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正

	5
	投标文件编制
	按照招标文件“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	6
	投标文件
提交及解密
	登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

	7
	投标报价
	投标人就招标文件规定进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	投标报价包括标的物随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。

	8
	现场考察
及答疑会
	现场考察
不组织

	
	
	答疑会
不组织

	9
	样品
	不提交

	10
	投标有效期
	1.投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
2.在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。
3.项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

	11
	技术选择性方案
	不接受 

	12
	分包
	不接受

	13
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 

	14
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。        

	15
	合同期内调价
	不接受

	16
	采购资金
支付程序及方式
	详见“第四部分 采购需求”。

	17
	采购合同
	中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证按照招标文件的要求和投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

	18
	政府采购
相关政策要求
（如涉及）
	政府绿色采购政策要求

1.本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报节能产品政府采购品目清单中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写附件17《政府强制采购产品明细表》，否则投标无效。

2.本文件属于优先采购的绿色产品、绿色建材标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

3.当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品、绿色建材时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书或绿色建材认证证书扫描件，并如实填写附件17《政府采购绿色产品明细表》和附件17《政府采购绿色建材明细表》，符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表第一项）。

4.对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，具体计算方式如下： 评审价格计算公式（分项计算法） 

（1）第一步：计算小微企业优惠后报价：小微企业优惠后报价 = 总报价 × (1 - 小微企业折扣率)​（2）第二步：计算绿色产品优惠扣减额；

绿色产品优惠扣减额 = 绿色产品报价 × 绿色产品折扣率（3）第三步：计算最终评审报价；最终评审报价 = 小微企业优惠后报价 - 绿色产品优惠扣减额

	
	
	中小企业
1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。
2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予扣除。用扣除后的价格参加评审。价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况不应低于10%，具体扣除比例详见采购需求。
3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。
4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

	
	
	监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福利企业
根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	创新产品、创新服务 
1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%-8%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。具体扣除详见采购需求。
2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第八部分）
3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	
	
	本国产品政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，对符合本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.符合本国产品标准及相关政策的企业须提交《关于符合本国产品标准声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。本政策可与中小企业、节能环保等政府采购扶持政策叠加适用，扣除顺序按国家最新规定执行。

	19
	信用记录查询
	1.查询渠道：
信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
2.查询截止时间：开标当日
3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。
4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	20
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分  投标人须知
总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2“集中采购机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“太原市公共资源交易中心”。
2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向集中采购机构提交投标文件的供应商。
2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。
2.5“投标货物”是指包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物在内的各种形态、种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.6“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
2.7 “本国产品”是指在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变，具体按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

2.8本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3.投标人资格
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。
3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。
3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。
3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。
3.6 本次招标允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方应具备：
3.6.1 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。
3.6.2 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
3.6.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。
4. 知识产权
4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。
4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。
4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。
4.4系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
5. 投标费用
5.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。
6. 集中采购机构的权利
6.1采购人、集中采购机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，因重大变故采购任务取消的，可终止本次招标。终止公告将在中国政府采购网山西分网予以发布，视为已送达各投标人。
二、招标文件
7. 招标文件的构成
7.1 招标文件包括：
7.1.1第一部分 投标邀请；
7.1.2第二部分 投标人须知前附表；
7.1.3第三部分 投标人须知；
7.1.4第四部分 采购需求；
7.1.5第五部分 资格审查内容及标准；
7.1.6第六部分 评标方法和评分标准；
7.1.7第七部分 合同文本；
7.1.8第八部分 投标文件内容要求及格式；
7.1.9招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。
8. 招标文件的澄清或修改
8.1招标文件的澄清或修改内容将在中国政府采购网山西分网以更正公告的形式予以公布，视为已送达各投标人。
三、投标文件
9. 投标文件的构成
9.1投标文件为电子投标文件，包括：
9.1.1开标一览表（以山西省政府采购网投标系统格式为准）
9.1.2资格审查部分
9.1.3商务技术部分
9.1.4投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正
10. 投标文件的编制
10.1投标人应详细阅读招标文件内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。
10.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。
10.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，应加盖投标人公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。
10.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。
11.投标语言及计量单位
11.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。
11.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标报价
12.1投标均以人民币报价。
12.2投标人应根据自身生产、经营状况和经营范围，按照“第四部分 采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见“第二部分 投标人须知前附表”，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。
12.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。
12.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
12.4.1《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；
12.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
12.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;
12.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
12.4.5同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。
13. 投标保证金

13.1本项目不收取投标保证金。

14. 投标文件签章
14.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。
14.2投标文件的签章应清晰工整。
四、投标文件的提交
15. 投标文件的加密
15.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。
16. 投标文件提交
16.1投标时间及投标截止时间以招标公告或更正公告的公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。
16.2投标人在投标截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。
16.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
16.4投标人在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的，集中采购机构将拒收投标文件。

17. 串通投标
17.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
17.1.1投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
17.1.2属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
17.1.3投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；
17.1.4投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
17.1.5投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
17.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
17.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
17.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
17.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
17.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17.2.5不同投标人的投标文件相互混装。
18. 弄虚作假
18.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：
18.1.1使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；
18.1.2提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；
18.1.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
18.1.4提供虚假的信用状况；
18.1.5冒名顶替他人签字；
18.1.6提供虚假的技术参数或服务方案；
18.1.7其他弄虚作假的行为。
19. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
19.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；
19.2未按照招标文件的规定提交投标文件的；
19.3在规定时间内投标文件未解密的；
19.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；
19.5不具备招标文件中规定的资格要求的；
19.6投标人经信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
19.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
19.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；
19.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；
19.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照招标文件的相关规定进行修正的；
19.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
19.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

19.13 投标报价触发异常低价审查情形的，投标人未按要求在规定时间内提供书面说明及证明材料或提供的材料无法证明报价合理性的；

19.14投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；
19.15采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；
19.16投标人照搬照抄招标文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；
19.17投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；
19.18投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；
19.19采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
19.20采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内应强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；
19.21投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；
19.22同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
19.23评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；
19.24投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；
19.25投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；
19.26投标人相互串通投标、弄虚作假的；
19.27投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.28法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20. 有下列情形之一的，应予废标：
20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
五、开标
21. 开标 
21.1集中采购机构按照招标公告或变更公告规定的时间和地点组织开标。
21.2开标时，投标人在规定时间内解密电子投标文件。
21.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。
六、资格审查及评标
22. 资格审查
22.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。
22.2资格审查人员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。
23.评标
23.1 集中采购机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。
23.2参与进口产品论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。
23.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
23.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
23.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
23.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
23.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
23.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
23.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。
23.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。
23.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
24.异常低价投标审查启动情形

24.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 

24.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 

24.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

24.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

25.启动异常低价投标审查后的评审办法

25.1评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟（具体时间由评标委员会确定）的合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第24.3项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

25.2评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

25.3异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 

七、签订合同
26. 中标通知
26.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布结果公告。
26.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
26.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。
26.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
27. 履约保证金（如涉及）
27.1中标人应按照采购人要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。
27.2中标人不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其中标资格。
27.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金。
27.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
28. 签订合同
28.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。
28.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。
28.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
28.4采购人应当自中标通知书发出之日起10日内与中标人签订书面合同，最长不得超过30日。所签订的合同不得对招标文件、中标人投标文件确定的事项作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29. 对投标人不良行为的处罚
29.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
29.1.1弄虚作假谋取中标的；
29.1.2与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；
29.1.3向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.1.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
29.1.5投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；
29.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
29.1.7投标人有上述情形之一的，中标无效。
30. 对中标人不良行为的处罚
30.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
30.1.1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
30.1.2拒绝履行合同义务的。

31. 诚实信用
31.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。
31.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。
31.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行记录和曝光。
八、服务费
32. 服务费
32.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
九、保密和披露
33. 保密
33.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。
33.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。
33.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。
    34. 披露
34.1 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。
34.2 在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、询问、质疑、投诉
35.质疑
35.1供应商认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内以书面形式提交中国政府采购网山西分网一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出； 

35.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内向采购人提出。 35.1.3对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出。

35.2质疑函应当包括下列内容：
35.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
35.2.2质疑项目的名称、编号；
35.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
35.2.4事实依据；
35.2.5必要的法律依据；
35.2.6提出质疑的日期。
35.2.7供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
35.3供应商质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
35.4除采购需求、评分规则、合同文本外的采购（招标）文件编制、采购程序的向集中采购机构提出询问、质疑。其他事项向采购人提出询问、质疑，采购人应依法受理并及时作出答复。

35.5质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。
36. 投诉
36.1质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 

36.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
36.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
36.3.1一年内三次以上投诉均查无实据的；
36.3.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

第四部分 采购需求
一、项目概况

本次采购项目的简要介绍：本次采购为本校建设两间专业实训室，方便学生学习前沿，尖端的相应能力，培养全方面杰出人才。

二、落实政府采购政策

1、是否专门面向中小/微企业采购：专门面向中小企业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业     

本项目绿色产品内容：（计算机）

强制采购：序号【1】计算机
优先采购绿色产品价格扣除比例：4 % 
三、技术要求

                           采购清单
	序号
	名称
	数量
	预算单价（元）
	金额小计（元）
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	计算机
	102台
	4950
	504900
	工业

	2
	电脑桌
	50张
	930
	46500
	工业

	3
	48口交换机
	2台
	4800
	9600
	工业

	4
	24口交换机
	2台
	3100
	6200
	工业

	5
	机柜
	2台
	2200
	4400
	工业

	6
	中控台
	2张
	5250
	10500
	工业

	7
	※管理软件
	102套
	450
	45900
	软件和信息技术服务业

	8
	桌面机器人
	10台
	4000
	40000
	工业

	总价（元）
	668000元


产品描述

	序号
	名称
	参数要求

	1
	计算机
	1、CPU:CPU物理核心数≥14核，主频≥2.5GHz，总线程数≥20.

2、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，内存插槽数量≥2个，单内存最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；

3、支持（SSD+HDD）多模式组合，硬盘≥512G M.2固态硬盘；机械硬盘≥1T。

4、显存容量≥2GB；

5、USB接口：总数≥6个；

6、其他接口：前置1组耳机和麦克接口，支持3.5mm孔径，后置1组音频接口（1个耳机接口、1个麦克接口、1个音频输入）；

7、声卡：集成声卡，支持5.1声道；

8、网卡：集成10/100/1000M自适应RJ45网口；

9、电源：≥200W高效电源；

10、USB有线键盘，USB光电鼠标；

11、显示屏尺寸≥27英寸，接口：HDMI≥1个

	2
	电脑桌
	1、双人位≥L1200mm（±3mm）×W580mm（±3mm）×H750mm（±3mm）
2、桌面采用≥25毫米（±1mm）三聚氰胺板（两侧材质为PVC封边），面材采用优质三聚氰胺板，甲醛释放达到国家E1级环保要求，颜色标配仿靓木，其他颜色可选。
3、桌体桌面前沿支撑骨架采用冷轧钢板折弯而成，壁厚大于1mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。
4、桌腿采用蝴蝶型钢脚，钢管为≥1.2mm。中间≥1.0mm冷轧钢板，高度≥725mm，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置选配云主机箱，坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。桌体精致美观，同时增强主机通风散热效果。
凳子面板尺寸: ≥340mm （±3mm）×240mm（±3mm）×430mm（±3mm），凳架采用≥ 25*25*1.0mm 优质方钢管 , 凳架表面静电喷涂, 凳面材质采用刨花板, 厚度≥2.5cm , 凳子脚底配固定防滑脚垫。一张桌配≥2把凳子。


	3
	48口交换机
	1、交换容量≥2.4T，包转发率≥660Mpps。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥6个。
3、设备MAC地址32K。
4、支持IPV4和IPV6的静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；

	4
	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化10G SFP+光接口≥4个。
3、所投设备MAC地址16K。
4、所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。

	5
	机柜
	1、≥22U机柜

2、机柜选用优质冷轧钢板，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

3、采用多折前门设计，使前门更加稳固和美观；独特的前门造型满足用户更加个性化的需要，

4、外形更加美观，新颖；大面积，高密度的通风孔保证设备的充分散热；

5、底部的走线通道设计，便于线缆的进出，为内部布线提供方便，又保证了机柜的外观；左右快开的侧门方便设备全方位的安装；方便调节的横立梁，个性化的托盘设计，方便用户的自由调节；高级门锁的配备更增加了机柜的安全性；顶置的风扇，为设备的内部散热提供保障

6、机柜配置：立梁≥4根：可安装各种网络设备

7、万向脚轮≥4个：可转向，承重能力强，便于调平或移动

8、承重地角≥4个：承重能力强，保证机柜的稳定性

9、连接梁≥4对：冲有工艺孔，可作扎线孔使用

10. 螺丝≥40套：方便安装设备

11、固定托盘：≥1个

12、PDU：6位标配PDU≥ 1个

13、风扇：≥1组

	6
	中控台
	尺寸:≥1200mm（±3mm）*900mm（±3mm）*750mm （±3mm）

1.框架：主体框架≥ 2.0 毫米冷轧钢板，台面支撑件≥ 3.0 毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔。 

2.桌面 ≥25 毫米（±1mm）厚实木颗粒板覆防火面，台面封边为进口软聚氨酯弧形手枕边，边沿进口胶王加固，经久耐用，桌面常规圆形走线孔，方便走线。 

3.前后门板≥ 1.2 毫米优质冷轧钢板，连接铰链使用高档五金件，具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点,同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸。散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证

	7
	管理软件※
	管理软件包含两部分

一、机房终端维护系统(还原、同传管理)
★1、纯软件设计，免拆机、免重新构建分区，一键安装部署，支持全系列操作系统，支持无线网络环境使用；支持一台电脑同时安装多个操作系统。

2、支持网络对拷，智能识别增量数据进行差异对拷，千兆网络环境中同传速度≥10GB/Min；接收端可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动方式执行同传，内建智能测速排序机制和同传限速控制，并可跨网段不限台数同时进行对拷。

★3、支持管理端远程部署网络对拷或增量对拷，无需到每台对拷机操作；如遇对拷机故障或操作难题，通过DOS下远程遥控进行协助操作；支持作图专业软件、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活；如遇断电情况，可以进行断电续传。

4、自动分配IP，对拷时可按照指定顺序自动分配IP地址和计算机名，也可以通过管理端远程批量修改，无需一台一台操作；支持不同系统分配不同IP地址。

5、系统保护，支持自动还原/定时还原/自动保存/定时保存/不还原模式，可授权客户端自主切换，或管理端一键指定切换还原保护模式，设置剩余空间报警。

★6、支持机房节能，帮助机房省电，管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。

★7、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。

★8、文件目录管理，提供数据多级加密，可指定文件夹不还原，安全密码加密文件夹，防止重要数据泄露；目录同步可以将重要文件备份，按照后缀名等规格同步备份，单向或双向备份，双重保护文件。

★9、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。方便学生在机房保存学习资料、完成作业或进行课程设计、毕业设计等任务。

10、网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动四种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件的激活，支持专业软件批量注册；在系统下同传也可以进行远程遥控技术指导。

11、提供多种集中管理功能，如远端还原管理、锁定设备、资产管理、远程监看、远程命令、远程监看、远程开关机、远程重启、远程登录、远程遥控、上网控制。

12、支持网络侦测，收集驱动、进程、磁盘、服务、异常进程等信息，快速分析电脑异常原因。

二、电子教室系统

★1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。

2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件；

3、全面支持正版操作系统，兼容虚拟机。

★4、支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。

★5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。

6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。

7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式。

8、视频直播：通过摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。

11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。

12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。

13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。

14、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器。
★15、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 

16、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。

17、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

18、标准化考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入多种文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。考试过程中，可以看到学生答题的进度，答题情况。考试过程中，教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。自动评分，柱状图分析统计结果，将评分结果发送给学生，考试结果统一导出，方便数据后期的整合利用。

19、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其他常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。

20、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。

21、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

22、具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录系统前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。

	8
	桌面机器人
	桌面机器人

1、控制系统：人形专用舵机控制器，主芯片：≥STM32F103；电源输入：10—12V；接口：≥6路总线舵机接口、≥1路蓝牙接口、≥1路MP3控制接口、≥1路二次开发通讯接口、≥1路手柄接收器接口、≥1路扬声器接口、≥1 个 Type C 接口、≥1 个 DC 充电接口、≥1 个 TF 卡槽；电子组件包含蜂鸣器、存储芯片、通信指示灯、加速度传感器、蓝牙模块、无线通讯模块；

2、保护：掉电保存用户设置；端口数量：≥3个；机体支架材料：硬铝合金材料，表面硬化处理，脚底配有防滑脚垫；

3、锂电池：≥11V 2000mAh 10C锂电池；续航时间：持续运行≥60min；步态速度≥18m/s；控制方式：上位机控制、手机APP控制、手柄控制；

4、资料：提供整套教学资料，包含真人调试讲解视频、上位机软件操作视频、二次开发通信协议和二次开发通信例程。

含相关配件辅材：仿真草坪、室内小型折叠足球门、定制操作台。


四、其他要求

1.合同履行期限：签订合同后30日历天内完成。

2.交货地点： 太原市第四中学校 

3.付款方式

项目验收合格后，一次性付清合同全款。

五、验收标准

1、采购人成立验收小组，根据招标文件、投标文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标人负责。

2、中标人应保证货物型号、规格、数量完全符合招标各项要求及标准；同时货物应符合国家法律、法规、监管规定要求的质量、技术、安全、有效期、环保等标准；产品交货时应当同时附有技术规格、使用说明、配套软件、质量合格证书等相关文件或资料，文件或资料应当清晰、准确和完整；中标人所提供产品均应是原厂全新产品，所提供软件均应是正版。

3、为保证核心产品符合招标要求，项目中标后中标人需提供核心产品。如发现虚假应标，中标人承担一切后果。

4、中标人交付的产品存在质量问题或不符合采购要求的，采购人有权拒绝接收相应产品，中标人应根据采购方要求在规定的时限内免费进行更换，由此产生的迟延履行责任及给采购人造成的实际损失由中标人承担。

5、合同签订后中标人负责项目实施，项目实施完成后提交采购人进行项目验收。采购人成立验收小组，按照采购合同约定的技术参数和标准进行验收，如所供产品存在不符合的技术参数，将不予通过验收。验收小组的意见作为项目验收的资料一并存档，验收结束后，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由采购人、中标人共同签署。

六、质保要求

中标人须提供三年质保（自验收合格之日算起），并免费提供产品使用方面的培训。

质保期内中标人须对本项目所有货物进行免费上门无偿维修、维护服务，正常使用范围内造成的损坏、功能下降的均需免费维修或更换。质保期内中标人须提供7×24小时故障响应服务，并按照约定时间进行维修维护。如同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购人有权将该类货物无条件退货或免费更换。

七、实施、安装调试以及售后服务要求

1、实施方案要求：包括①项目总体实施计划，②进度质量保证措施，③人员分工④风险控制:⑤验收方案。

2、安装调试要求：①安装调试人员姓名、职务、联系方式、职责等；②安装准备；③安装流程；④调试程序；⑤安全保障措施。

3、售后服务要求：①售后服务管理标准，售后服务流程及人员配备；②质量保修期内的免费维修维护。

注：1．标注“※”项内容为核心产品。

标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。

第五部分 资格审查内容及标准
1. 资格审查依据
1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。
2. 资格审查原则
2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。
3. 资格审查人员应履行职责
3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。
3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。
4. 资格审查结果
4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。
5. 资格审查过程的保密
5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
6. 资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标人保证函
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	2
	反商业贿赂承诺书
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	3
	法定代表人资格证明文件
	投标人的法定代表人参加本项目投标时应提供法定代表人资格证明文件，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	4
	授权委托书
	投标人的非法定代表人参加本项目投标时应提供授权委托书，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	5
	特定资格要求
	无

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	专门面向中小企业

	7
	投标人对《合同文本》
签署意见
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。

	8
	联合协议（如涉及）
	如接受联合体投标，以联合体形式参与本项目投标的，应按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”提供《联合协议》；联合体各方均应提供资格审查内容的相关资料。非联合体形式参与本项目投标的，不需提供。

	9
	投标文件
（资格审查部分）编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	10
	信用记录查询
（资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料）
	按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。

	11
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	12
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	13
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	14
	参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	15
	具有独立承担民事责任的能力
	按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。

	16
	商品包装和快递包装承诺（如涉及）
	按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”格式要求进行编制。


第六部分 评标方法和评标标准
1. 采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求
1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。
2. 评标范围
2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3. 评标原则
3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

4. 评标依据
4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

5. 评标方法
5.1本项目采用综合评分法。
5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。
6. 投标文件（商务技术部分）的澄清
6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应通知该投标人。
6.2投标人的澄清、说明不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  
6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。
6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7. 评审事项处理原则
7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“※”项）。
7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。
7.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。
8. 评标报告
8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
9. 评审过程的保密
9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。
10. 符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标货物（方案）
	不存在可选择投标货物（方案）的情形。

	2
	商务技术指标响应内容
	投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。

	3
	投标文件
（商务技术部分）编制
	投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	4
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见“第三部分 投标人须知”第19项的规定）。

	5
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币为计算单位。

	
	
	②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

	
	
	③不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	
	
	⑤不存在投标报价异常低价的情形。

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11. 评分细则
11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。
11.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门。
11.4评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
11.5 技术商务资信分（分值70分）

技术评分（分值62分）
	序号
	评审项目
	标准分
	分值类型
	评分标准

	1
	产品指标
	52分
	客观
	技术指标响应:投标人所投标产品技术指标完全满足招标文件技术指标的得52分，非“★”项技术参数，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。

加★项技术参数为实质性响应项，任何一项没有得到实质性响应的，将导致投标无效。

	2
	实施方案
	5分
	主观
	实施方案:投标人所提供的实施方案(内容至少包括：1. 项目总体实施计划，2. 进度质量保证措施，3. 人员分工；4. 风险控制:5. 验收方案)实施方案内容齐全、详细、针对性强，符合行业技术规范的得5分:方案中每存在一处缺陷、瑕疵或不合理的扣1分，扣完为止。

(注：缺陷、瑕疵是指方案内容与要点相符，但仅有纲要，内容简略，与实际情况存在逻辑漏洞、夸大情形、套用其他方案以及涉及的规范标准与本项目要求不一致等任意一种情形。)

	3
	安装调试
	5分
	主观
	针对本项目提供安装调试方案，包括但不限于：1. 安装调试人员姓名、职务、联系方式、职责等；2. 安装准备；3. 安装流程；4. 调试程序；5. 安全保障措施等。

每提供一项内容全面且完全满足需求得1分，最高得5分。每有一项缺失扣1分，每项有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止。不提供者不得分。

注：本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	评分注意事项：



  商务评分（分值 8分）
	序号
	评审项目
	标准分
	分值类型
	评分标准

	1
	业绩
	4分
	客观
	合同案例是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及合同明细页复印件作为证明,每提供一个在投标截止日期三年内签署的相类似业绩得2分，最高得4分。

说明：本款可作为分值认定的合同案例仅指供应商近三年内（投标文件递交截止时间倒算三年）自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供相关部门的证明文件。

	2
	售后服务
	4分
	主观
	根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于以下内容：1.售后服务管理标准，售后服务流程及人员配备；2.质量保修期内的免费维修维护（包括备品备件准备情况）。

售后服务方案中缺少1项内容扣2分（其中“项”指上述条款中1、2条内容）。有一项内容存在缺陷扣1分（其中“项”指上述条款中1、2条所述内容）。

注：内容存在缺陷是指内容与项目无关、不适用或不满足本项目需求、逻辑错误、表述错误、内容仅有标题或框架、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。

	评分注意事项：



11.6 价格评分（分值30分）

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。

	评分注意事项：
    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12.评标委员会及其成员不得有下列行为
12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；
12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；
12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
12.7记录、复制或者带走任何评标资料；
12.8其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第七部分 合同文本
实训室改造项目采购合同
合同编号：         
甲方（采购方）：                              
乙方（供货方）：                               
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，甲方通过【(公开招标 / (邀请招标 / (竞争性谈判 / (竞争性磋商 / (询价 / (单一来源 / (框架协议】方式采购实训室改造设备，乙方为本项目中标供应商。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、权责对等原则，经充分协商，就实训室改造项目设备供货、安装、调试、售后等事宜订立本合同，共同遵照履行。

采购项目概况
1.1 项目名称：               实训室改造项目

1.2 采购内容：本合同项下全部设备、软件、辅材及配套服务等，具体产品名称、技术参数、数量要求详见本合同附件《实训室改造项目采购清单》。

1.3 项目地点：                                                             。

1.4 交付使用工期：乙方须在合同生效后        日历天内完成全部设备供货、运输、进场安装、布线、系统调试、试运行及整体验收合格并交付甲方正常使用。

第二条 合同价款及支付方式

2.1 合同总价款

（1）本合同含税总价人民币：             元（大写：                      元整）。

（2）价款包含：设备货款、原厂软件授权、运输费、装卸费、安装辅材、布线施工、调试费、培训费、检测报告、原厂资质文件、税金、质保、售后维保、备品备件、现场演示、验收等全部费用，甲方无需另行支付任何其他费用。

（3）分项明细以附件《实训室改造项目采购清单》为准，总价固定包干，除双方书面变更外不作调整。

2.2 付款方式

（1）全部设备到货并安装调试完成，设备稳定运行15个工作日，项目整体竣工验收合格且乙方完成全部培训、资料移交后      个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）付款要求：乙方申请付款前须提供符合甲方要求的足额发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款违约责任。

第三条 设备技术标准、供货及资料要求

3.1 乙方交付所有硬件、软件产品必须完全符合现行有效的国家标准、行业标准及附件《实训室改造项目采购清单》载明的参数要求（前述各标准不一致的，以较高标准为准）。

3.2 乙方全部设备到货时须随货提交全套原厂资料，包括但不限于产品合格证、出厂检测报告、原厂销售/代理授权书、原厂供货确认函、检测报告、官网和功能截图、设备使用手册、维保手册等，所有复印件加盖生产厂家公章。

3.3 乙方负责货物运输、上楼、搬运、现场布线、机柜上架、电路改造、网络调试、软件批量部署、机房整体部署，承担全部施工耗材成本。

第四条 安装、调试、培训

4.1 乙方到货后   日内完成现场安装、强弱电布线、交换机配置、机柜理线、空调安装、电路安全保护设备接线部署、电脑桌椅摆放、终端系统部署、机房维护软件及电子教室软件批量安装激活。

4.2 调试标准：全部计算机网络连通、交换机正常；

4.3 验收前乙方必须为甲方教职工提供不少于2次的专项操作培训，包括机房系统管理员培训及授课教师电子教室操作培训，培训包含操作手册、视频教程等。

第五条 验收标准与流程

5.1 初验：设备安装调试完毕，乙方提交验收申请及全套资料，甲方进行初验：核对设备数量、外观、原厂资料、硬件参数、软件授权数量。缺件、资料不全、参数不符，乙方负责整改至合格，整改产生全部费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.2 竣工验收：初验合格后试运行15个工作日，试运行期间无卡顿、死机、防雷告警失效、同传失败、教学功能缺失等故障，双方组织竣工验收，签署《项目竣工验收单》。

5.3 验收依据：招投标文件（如有）、本合同附件、国家现行标准、原厂检测报告；

第六条 质保及售后服务

6.1 硬件质保期：乙方所提设备、辅材（包括但不限于所有计算机、交换机、桌椅、空调、交换机、机柜、中控台、电路安全保护设备、空调、桌面机器人）免费质保3年；质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。原厂质保高于本合同约定的，执行原厂质保期限。

6.2 软件质保升级：机房管理软件、电子教室软件提供终身免费版本升级、补丁更新、授权扩容指导；3年内免费远程技术支持，每年1次上门巡检。

6.3 售后响应：质保期内设备故障，乙方提供7×24 小时技术热线；4小时内上门维修；硬件故障无法现场修复，48小时内提供备用设备供甲方教学使用，不得影响正常授课。

6.4 质保期内非甲方人为损坏的零部件免费更换、维修；人为损坏仅收取材料成本费。质保期满后乙方提供终身优惠维保服务并出具维保报价。

第七条 双方权利与义务

7.1 甲方权利义务

（1）提供项目场地、水电接入条件，配合乙方现场施工、验收、培训；

（2）按合同约定及时支付合同款项，有权全程监督供货、安装、调试全过程；

（3）有权核对设备原厂资质、检测报告；

（4）有权要求乙方现场演示全部核心功能，对不合格产品拒收并追究违约责任；

7.2 乙方权利义务

（1）严格按照附件参数供货，保证产品原厂正品，渠道合法，提供完整原厂授权、供货确认函，严禁贴牌、翻新、低配替代；

（2）按期完成供货、安装、调试、验收、培训，负责项目安全，乙方供货、安装、调试、验收培训过程中造成甲方、乙方或第三方人身损害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任；

（3）承担项目全部辅材、布线、施工人工成本，施工完毕清理现场垃圾；

（4）按需提供原厂资料、检测报告等全套备查材料；

第八条 违约责任

8.1 乙方存在下列情形之一的，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方退还全部已付款并按照合同总价款20%向甲方支付违约金：

（1）乙方交付设备硬件、软件的参数、资料等不符合本合同及附件约定的；

（2）乙方原厂资质、检测报告或功能截图等涉嫌伪造或乙方以翻新、贴牌、低配设备替代本合同产品的；

（3）乙方交付的设备、软件侵犯第三方合法权益的；

（4）乙方交付的产品存在质量问题的。

8.2 乙方未按合同约定工期完成供货、安装、调试、竣工验收、培训、资料移交的，每逾期1日，按合同总价款0.05%向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方退还全部已付款并按照合同总价款20%向甲方支付违约金。

8.3乙方未按照本合同约定期限提供售后服务、拒绝提供备用设备、无故拖延维修或逾期免费升级软件、上门巡检的，甲方有权委托第三方代为履行，委托第三方产生的费用由乙方承担。

8.4 因乙方违约导致甲方产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险（担保）费、公告费等均由乙方承担。

第九条 知识产权与保密

9.1 乙方提供的管理软件等必须拥有合法正版授权，无任何知识产权纠纷；若因软件侵权引发第三方索赔，乙方承担全部法律责任、赔偿费用。

9.2 甲乙双方对本合同价格、甲方教学信息、机房网络数据、其他涉密材料承担保密义务，合同终止后保密责任持续有效。

第十条 不可抗力

10.1 因地震、洪水、政策管控等不可抗力因素导致一方或双方无法履约的，受影响一方3日内书面通知对方，双方协商顺延履行期限或变更合同；不可抗力影响持续超过30日的，任一方可解除合同，互不承担违约责任。

第十一条 争议解决

11.1 因本合同履行产生的争议，甲乙双方优先友好协商；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

12.1 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

12.3 招标文件（如有）、乙方投标文件（如有）、本合同附件、竣工验收单均为本合同有效组成文件；文件内容冲突时，以招标文件及甲方参数要求为准。

（以下无正文，为《实训室改造项目采购合同》签署页）

甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：   年  月  日
乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：   年  月 日
第八部分 投标文件内容要求及格式
投标人编制投标文件须知
为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：
一、编制投标文件应做到如下事项：
1．按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。
2．“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关信息，不需填写内容”等内容的除外。
二、编制投标文件建议做到如下事项：
1．投标文件字体为“宋体”；正文字号：五号；标题字号：四号加粗；表格中的字号：五号。
2．参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。
附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（资格审查部分）
项目编号：
项目名称：
包    号：
投标单位全称（公章）：
年   月   日
附件2
投标文件（资格审查部分）目录   
1．供应商信用承诺书……………………………………………………………………页码
2．投标人保证函……………………………………………………………………………
3．反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………………
4．法定代表人资格证明文件…………………………………………………………………
5．授权委托书…………………………………………………………………………………
6．特定资格要求 ……………………………………………………………………………
7．投标人对《合同文本》签署意见 ……………………………………………………… 
8．联合协议 …………………………………………………………………………………
9．商品包装和快递包装承诺 ……………………………………………………………
10. 投标人认为需补充的其它资料或说明 …………………………………………………
附件3
供应商信用承诺书
太原市公共资源交易中心：
现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：
一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
五、具有独立承担民事责任的能力； 

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
特此承诺！
投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年      月      日
附件4
投标人保证函
太原市公共资源交易中心：
我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：
1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。
2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，禁止参加政府采购活动等相关处罚。
3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 
4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。
5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果。

8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；
9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。
投标单位全称（公章）：                 
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年       月       日
附件5
反商业贿赂承诺书
太原市公共资源交易中心：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。
五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
投标单位全称（公章）：                                     
签署日期：          年       月       日
附件6-1
法定代表人资格证明文件
       （姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加太原市公共资源交易中心组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。
	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
投标单位全称（公章）：                              
签署日期：         年     月     日
附件6-2
授权委托书
我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市公共资源交易中心组织的     项目名称、项目编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。
全权代理人无转委托权。
特此声明。
	法定代表人身份证/护照
（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照
（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件
法定代表人：    （签字或盖章）       
                                         投标单位全称（公章）：                
签署日期：        年      月      日
附件7
特定资格证明材料
附件8
投标人对《合同文本》签署意见
1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：
有异议（   ）           无异议（   ）
2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。
……
3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）
(1)向采购人所在地市级仲裁委员会提请仲裁（   ）； 
(2)向采购人所在地人民法院提起诉讼（   ）。
           投标单位全称（公章）：                                       
签署日期：          年      月      日

附件9
联合协议
           （联合体所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加太原市公共资源交易中心组织的     项目名称   项目（项目编号：　　　　）。经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、     （成员单位名称）为本次组成联合体的牵头单位，联合体一致同意以牵头单位的名义参加。
二、联合体各成员单位保证均无不良信用记录。若成员中任何一方存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。
三、在参与本项目过程中，联合体牵头单位将代表联合体各成员单位负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与评审和中标有关的一切事务；联合体确定为中标人后，联合体牵头单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调，接受采购人的指令和通知，办理本项目履约后的收款手续等工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向采购人共同承担连带责任。
五、牵头单位          负责          等工作。
六、          （非牵头单位的联合体参加方单位）负责          工作，具体工作范围、内容及针对本项目承担的责任、义务等，分别为：
……
七、联合体各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：          。
八、联合体为中标人后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
九、联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目，也不得组成新的联合体参与本项目。
十、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标合同履行完毕后自动终止。
牵头单位全称（公章）：                     
法定代表人：          （签字或盖章）                               
签署日期：            年       月       日
参加方单位全称（公章）：                      
法定代表人：           （签字或盖章）                                
签署日期：            年        月        日
参加方单位全称（公章）：                     
法定代表人：           （签字或盖章）                               
签署日期：            年        月        日
                            ……
注：投标人非联合体投标的，此项不需填写内容。
附件10
商品包装和快递包装承诺 
    本投标人现参与           （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。 
特此声明
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月      日
注：如项目不涉及的，此项不需填写内容。
附件11
投标人认为需补充的其它资料或说明
注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。
附件12 投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（商务技术部分）
项目编号：
项目名称：
包    号：
投标单位全称（公章）：
   年   月   日
附件13
投标文件（商务技术部分）目录
1．中小企业声明函………………………………………………………………………………页码
2．属于监狱企业的证明文件……………………………………………………………………
3．残疾人福利性单位声明函……………………………………………………………………
4、政府强制采购产品明细表及政府采购绿色产品明细表…………………………………
5.关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………………………… 
6. 创新产品或创新服务明细表…………………………………………………………………
7. 投标报价表……………………………………………………………………………………
8．标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表………………………………
9．投标货物功能、性能、技术参数说明………………………………………………………
10．投标人业绩情况………………………………………………………………………………

11.节能产品、环境标志产品情况一览表 ………………………………………………………
12．投标人认为需补充的其它资料或说明 ……………………………………………………
附件14
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                     
签署日期：           年       月       日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件15
属于监狱企业的证明文件
监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

附件16
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（项目名称、项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                   
签署日期：           年       月       日
注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

附件17

政府强制采购产品明细表（不享受价格扣除）

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1. 采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品不享受价格扣除，其余节能、环境标志清单内产品可享受价格扣除（价格扣除政策按照投标人须知前附表及相关政府采购规定执行）。

2. 有效期内认证证书须附后，否则不予认可。
政府采购绿色建材明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	绿色建材认证证书号或检测报告
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明1、采购货物涉及绿色建材认证产品的，投标人应提供所投产品由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的绿色建材产品认证证书或符合需求标准的有效检测报告，有效期内绿色建材认证证书、或符合需求标准的有效检测报告须附后，否则不予认可。

2、绿色建材产品价格扣除政策按照投标人须知前附表及相关政府采购规定执行。

附件18
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 …… 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 公司（单位）名称（盖章）：       日期：　　　　　年　　月　日     _____________________________ 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件19
创新产品或创新服务明细表 
	包号/序号

	产品名称

	品牌
	规格型号

	产地及厂家
	数量

	单价

	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计： 

	


说明： 
1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。 
2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。
附件20
投标报价表
第    包                                                                                                               单位：元
	序号
	投标产品
全称
	生产厂家
	产地
	品牌
	规格型号
	数量
	投标
单价
	金额
小计
	免费
质保期
	质保期外
服务年限
	合同履行期限
	投标产品
有无偏离

	
	
	名称
	类型
（中小型、微型/监狱企业/福利性单位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币（大写）：
人民币（小写）：


注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。
投标单位全称(公章)：                    
法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 
签署日期：         年       月       日
附件21
标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表
第   包 
	技术指标参数

	序号
	投标产品全称
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他条件要求

	序号
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。
投标单位全称(公章)：                  
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
                                                                                   签署日期：         年       月      日
附件22
投标货物功能、性能、技术参数说明
包号（序号）             ：
投标货物全称    同时应编写品牌、规格型号    ：
说明内容：（格式自拟）
投标单位全称（公章）：                 
签署日期：           年       月      
附件23                       投标人业绩情况
（格式自拟）
附件24
投标人认为需补充的其它资料或说明
注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。
