浙江开放大学（浙江省社区教育指导中心、浙江老年开放大学）
计算机房九项目
公开招标文件
项目编号：330000263030260000165-0625-26217923
项目名称：计算机房九项目
采 购 人：浙江开放大学（浙江省社区教育指导中心、
浙江老年开放大学）
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年7月16日

目    录

第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 招标需求
第4章 评标办法
第5章 采购合同
第6章 投标文件格式 
第一章  投标邀请
项目概况
计算机房九项目招标项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2026年8月6日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330000263030260000165-0625-26217923
项目名称：计算机房九项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：630300
最高限价（元）：630300
采购需求：
标项一： 


标项名称：计算机房九项目

数量：1


单位：项


预算金额（元）：630300


简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为集成项目，涵盖了机房九从基础环境到核心教学应用的所有设备、桌椅、软件、线材和整体改造服务，具体详见招标文件。

备注：本项目不允许进口。
合同履行期限：自合同签订之日30日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人。
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：/至2026年8月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月6日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）： 政采云（https://www.zcygov.cn）

3.开标时间：2026年8月6日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：浙江开放大学（浙江省社区教育指导中心、浙江老年开放大学）
地  址：浙江杭州市西湖区教工路42号
项目联系人：单老师
项目联系方式：0571-88052557
质疑联系人：纪老师
质疑联系方式：0571-88052557
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：杨建、朱淅
项目联系方式（询问）：0571-85860251、85860252

质疑联系人：曹蕾

质疑联系方式：0571-85860243

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。  
政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741    

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。    

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	(货物，核心产品：台式计算机

□服务

	2
	促进中小
企业发展
	1、本次采购标的所属行业是：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

3、参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审

5、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、

分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章）。

	3
	分 包
	( 同意将非主体、非关键性的工作分包。

☐ 不同意分包。

	4
	采购进

口产品
	( 不允许采购进口产品。
☐ 可以采购进口产品。

	5
	支持本

国产品
	1、本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2、本采购项目：

☐ 不适用本国产品标准及相关政策。
( 适用本国产品标准及相关政策。

3、本国产品标准：

（1）产品在中国境内生产；

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：

尚未实施

（3）产品关键组件符合相关要求：

尚未实施

（4）产品关键工序符合相关要求：

尚未实施

4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

5、对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	节能产品
	( 强制采购节能产品
( 优先采购节能产品
□ 不适用

	7
	环境标
志产品
	( 优先采购环境标志产品

☐ 不适用

	8
	采购合同

定价方式
	( 固定总价
☐ 固定单价
☐ 成本补偿
☐ 绩效激励

	9
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价。

2、其他说明：投标报价包括完成本项目所需的一切费用。
3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
5、投标报价出现下列情形的，投标无效：

（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）；
（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	10
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织

( 不组织

□ 不统一组织，投标人在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式：

	11
	样 品
	□ 要求提供

1、具体要求：/

2、未按招标文件要求提供样品的，投标无效。

3、中标人提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约

收的参考。

( 不要求提供

	12
	方案演示/

方案讲解
	(要求

1、具体要求:详见第三章 招标需求

□ 不要求

	13
	投标文件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	14
	投标文件的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文件签章
	采用电子签章。

	16
	投标文件有效期
	   90   天

	17
	投标文件的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至电子交易平台，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

（4） “电子备份投标文件” 应在投标截止时间前送达指定地址。

（5）“电子备份投标文件”送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14/13楼1410室； 收件人：杨建，0571-85860251

3.采购人确定中标人后2个工作日内，中标人须提供纸质投标文件一份，现场递交或邮寄至：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室杨建收，0571-85860251。

	18
	开标
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至电子交易平台的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法 

	20
	中标候

选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量： 3 名

	21
	联合体投标相关说明
	1、业绩：联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

2、资信证明文件：

☐  联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
(  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	投标文件真实性复核
	1、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）等文件的规定，在评审结束后、确认采购结果前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标投标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现投标人提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

2、中标投标人应当认真配合采购人、采购代理机构的复核工作，中标投标人不予配合的，将承担不利后果。

	23
	代理服务费
	1、本项目代理服务费以中标金额为基准参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文规定的70%，向中标供应商收取，不足3000元按3000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州分行武林支行
账  号：9558851202064655228
3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

中标人缴纳中标服务费后，将上述开票信息（明确专票或普票）发至13738072676@139.com。
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	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。
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	其他说明
	/


一、总  则

（一） 适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购组织机构：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购人提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
5.“产品”是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、服务、工程、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
8.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。
9“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
10.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（四）联合体投标
1、以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
2、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。
（五）政府采购政策
1、采购本国产品

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（3）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式见第六章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2）《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

2、支持绿色发展
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
（4）鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3、支持中小企业发展
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
（6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、支持创新发展
（1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
5、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（六）询问、质疑和投诉
1、在线询问、质疑、投诉
（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
2、询问
（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

3、质疑
（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。
2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达投标人之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、项目编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（5）对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。
（6）采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（7）投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑投标人：

1）潜在投标人未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2）投标人未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8）采购文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10）质疑投标人未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；

11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4、投诉
（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。
2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.投标邀请
2.投标人须知
3.招标需求
4.评标办法
5.采购合同
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）
（二）招标文件的澄清与修改 
1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
1.资格证明文件：
（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章）
残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）
属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）联合体协议（如有）；

（5）分包协议（如有）；

（6）特定资格要求的相关证明材料。

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；
（3）《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式见第六章）
（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）投标标的清单（格式见第六章）；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评审细则涉及的相关资料）;

（9）投标文件中证书证件等材料真实性承诺函；

（10）资料复核。

3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）报价说明（若投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提交书面说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。 
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
（三）投标文件的有效期
1.投标有效期见投标须知前附表。投标有效期不足的，投标无效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（四）投标文件的编制
1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（五）投标文件的签章

采用电子签章。

（六）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（七）投标文件的修改和撤回
1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（八）投标人的风险
1. 投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电

子加密投标文件” 成功上传至电子交易平台的，投标无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在

各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

四、开标

（一）开标形式
1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程
1、开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。
2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投
标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时起草评标报告。
8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

1、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
2. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.本项目评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人
1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。公告期限为1个工作日。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  招标需求
一、项目概况及基本要求
1.本项目为计算机房九项目，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。
2.按交钥匙工程方式交货。
3.安装坏境
投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。
4.安装地点：招标人指定的安装地点。
5.交货期：自合同签订之日30日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人。
6.质保期：不少于5年。

二、采购设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	台式计算机(核心产品)
（注：强制节能产品）
	49
	套

	2
	机房运维软件
	49
	套

	3
	机房教学管理软件
	1
	套

	4
	智能中控
	1
	套

	5
	教师讲台
	1
	套

	6
	超短焦投影机
	1
	台

	7
	话筒套装
	1
	套

	8
	智慧黑板
	1
	套

	9
	电脑桌椅
	48
	位

	10
	48口交换机
	1
	台

	11
	24口交换机
	1
	台

	12
	机柜
	1
	个

	13
	线材
	1
	批

	14
	静电地板
	60
	平方

	15
	防盗门（含门禁）
	2
	扇

	16
	空调
（注：强制节能产品）
	2
	台

	17
	改造服务
	1
	项


注：▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。投标文件中须提供台式计算机和空调的相关节能产品认证证书，否则，投标无效。

三、设备技术要求
   序号1：台式计算机，49套，设备技术要求见下：
	序号
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	▲CPU规格
	▲CPU信息
	CPU≥i5-14400、基础频率2.5GHz、最大睿频频率4.7GHz、末级缓存容量20M、热设计功耗(TDP)≥65W、物理核心数≥10、线程数≥16

	2
	▲内存规格
	▲内存配置容量
	≥16GB

	3
	
	▲内存类型
	标配 DDR4及以上内存类型；

	4
	
	▲内存条配置数量
	≥1；

	5
	主板规格
	▲主板集成模块
	主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。

	6
	
	▲主板支持的CPU和内存情况
	主板支持 CPU 1 颗，支持内存≥2 根。投标时标明主板支持的 CPU 和内存型号和数量。

	7
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥2个


	8
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； 
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	
	▲主板其他内置接口
	标配1 个 M.2 硬盘插槽，1 个全高 PCI

	10
	
	 ▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	
	 ▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	12
	存储设备规格
	 ▲固态盘数量
	≥1个

	13
	
	 ▲固态存储容量
	≥512G M.2 NVME

	14
	
	机械硬盘接口协议
	SATA

	15
	
	 ▲机械硬盘形态
	≥3.5英寸

	16
	
	固态存储接口协议
	UFS/PCIe/NVMe等类型接口协议

	17
	
	▲固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	18
	
	存储设备扩展盘位
	机械硬盘扩展位≥1

	19
	
	▲存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定

	20
	显卡规格
	▲显卡类型
	内置独立显卡GDDR6

	21
	
	独立显卡显存类型
	4G独立显卡或以上

	22
	显示设备规格
	▲显示屏屏占比
	≥80%

	23
	
	▲ 显示屏分辨率
	分辨率≥1920x1080

	24
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	25
	
	显示屏可视角度
	水平≥178°

	26
	
	▲显示屏尺寸
	≥23.8英寸 宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器

	27
	
	▲显示屏屏幕比例
	≥16:9

	28
	
	▲显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	29
	
	▲显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(・cd・sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	30
	
	▲显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	31
	
	▲显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	32
	外设规格
	▲鼠标数量
	≥1个

	33
	
	▲键盘数量
	≥1个

	34
	
	▲键盘按键数目
	104键

	35
	
	▲键盘连接方式
	有线

	36
	
	▲键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	37
	
	▲键盘按键压力
	按键压力应在0.54 N±0.14N

	38
	
	▲有线键盘连接线
	≥1.5米

	39
	
	▲键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	40
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定

	41
	
	▲鼠标连接方式
	有线

	42
	
	▲有线鼠标连接线
	≥1.5米

	43
	
	 ▲鼠标DPI 分辨率
	800~1600

	44
	
	 ▲鼠标颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	45
	
	 ▲鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	46
	▲网络设备规格
	▲有线网卡数量
	≥1

	47
	▲外部接口规格
	▲USB接口数量
	前置端口：≥ 4个 USB3.2端口，1 个 Type-C 端口.
后置端口：≥2 个 USB 3.2端口，4 个 USB2.0端口

	48
	
	▲视频接口数量
	≥2

	49
	
	▲音频接口数量
	前置端口：≥1 个耳机 / 麦克风组合插孔

后面端口：≥1 个音频线路端口

	50
	▲整机基础规格
	▲整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	51
	
	▲状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	52
	
	▲整机结构
	a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；

b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 

d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 

e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； 

f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； 

g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； 

h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； 

i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； 

j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； 

k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 

l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 

m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；

n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	53
	
	▲机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	54
	
	▲整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 16 分贝（1.6Bel 贝尔）

	55
	
	▲整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： 
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度不高于45℃； 
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	56
	
	▲整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级2级及以上

	57
	
	▲机身材质
	塑料/金属

	58
	
	▲机身颜色
	黑色商务色系

	59
	
	▲机箱尺寸容量
	≤16L

	60
	▲CPU 性能
	▲CPU物理核数
	≥10

	61
	
	▲CPU主频
	≥2.5GHz

	62
	
	▲CPU 末级缓存容量
	≥20MB

	63
	
	▲CPU支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	64
	▲内存性能
	▲内存读写速率
	≥5600MT/s

	65
	▲显卡性能
	▲显示分辨率
	≥1920x1080

	66
	
	▲显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz（集成显卡性能）

	67
	
	▲显存等效频率
	≥1000MT/s（集成显卡性能）

	68
	
	▲显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡支持≥2块屏幕同时显示，分辨率≥1920×1080

	69
	▲显示设备性能
	▲显示屏刷新率
	≥75Hz

	70
	
	▲显示屏位深
	≥8位

	71
	
	▲显示屏色域
	≥99% sRGB 或≥72% NTSC

	72
	
	▲ 显示屏色准
	△E ≤ 4

	73
	
	▲显示屏响应时间
	≤8ms

	74
	
	▲显示屏亮度
	≥250尼特

	75
	
	▲ 显示屏亮度一致性
	≥70%

	76
	
	▲显示屏对比度
	≥500：1

	77
	
	▲显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	78
	▲网络设备性能
	▲有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	79
	主板功能
	▲ 内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	80
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口

	81
	
	▲ 主板USB 瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	82
	
	▲主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	83
	
	 ▲I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	84
	▲显卡功能
	▲显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI中的 2 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	85
	显示设备功能
	▲显示器接口
	至少两种接口，显示器应与集成显卡外接显示接口匹配

	86
	
	▲ 显示器支架
	显示器应提供显示器支架

	87
	
	▲ 显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	88
	存储功能
	▲存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	89
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。

a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； 

b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；

c) 支持数据的安全擦除

	90
	网络设备功能
	▲网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	91
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	92
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	93
	
	▲数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	94
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本

	95
	
	▲有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	96
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB 15629.11所有部分

	97
	
	▲网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	98
	外部接口功能
	▲音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	99
	
	▲视频接口类型
	支持 VGA、HDMI 2 种显示接口

	100
	
	▲HDMI、DP、 Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	101
	
	其他接口
	a) 标配 1 个串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能；

	102
	▲电源功能
	▲电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	103
	▲操作系统及软件功能
	▲中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	104
	
	▲操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	105
	
	▲固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	106
	
	▲操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	107
	
	▲固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	108
	
	▲BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	109
	
	▲固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	110
	
	▲固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	111
	
	▲固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	112
	
	▲固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	113
	▲存储设备可靠性
	▲固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB

	114
	
	▲机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	115
	▲显示设备可靠性
	▲显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2的要求

	116
	▲外设可靠性
	▲键盘按键寿命
	≥1000万次

	117
	
	▲鼠标按键寿命
	≥500万次

	118
	
	▲键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	119
	
	▲风扇寿命
	≥4万小时

	120
	▲整机可靠性要求
	▲电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定

	121
	
	▲环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T 9813.1中规定

	122
	
	▲环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T 9813.1中规定

	123
	
	▲环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	124
	
	▲环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	125
	
	▲环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	126
	
	▲MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	127
	▲兼容要求
	▲常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	128
	
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	129
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	130
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	131
	▲包装及运输要求
	 ▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	132
	服务要求
	▲配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	133
	
	▲服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； 
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	134
	
	▲服务周期
	设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 3年；  

产品停止服务时间应提前 1 年告知；

c) 应明确产品发布日期

	135
	
	▲预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	136
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	137
	
	▲典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	138
	
	▲厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	139
	
	▲整机质量服务要求
	服务周期（含换件和维修）应不小于3 年

	140
	
	▲合格证书要求
	供应商提供产品合格证。

	141
	
	▲开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	142
	
	▲驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	143
	
	▲兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	144
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	145
	▲供应链合规性
	▲产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	146
	▲供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。

	147
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书,确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	148
	▲关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
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	2
	机房运维软件
	1、支持在一台计算机上安装Windows2012、Windows7、Windows8、Windows10、Windows11等多种桌面操作系统并进行引导和立即还原；
★2、支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或产品彩页或官网产品介绍等证明资料）
3、可批量对局域网内客户端的操作系统自动分配IP地址并修改不同网段的IP地址设置、Windows用户的登录名和计算机名，可设置IPv4及IPv6的地址，支持设置网络连线群组，支持终端多网卡IP设置，差异拷贝时可绑定网卡；
★4、支持终端SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或产品彩页或官网产品介绍等证明资料）
5、若部分终端因网卡或网线故障导致速度较慢影响整体终端传输速度，可自动识别当前传输过程中的最慢机并进行标记； 
6、为了预防在运维过程中的网络中断情况，需支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送；
7、在 Windows 系统下，可自动识别并记忆绿色软件的注册信息，对3D类（如AUTODESK、Maya）、设计类（AUTOCAD）需绑定硬件序列号激活软件的自动进行注册，在噢易客户端页面，通过发送端发送分区至其它接收客户端后无需激活可直接使用软件；
★8、分配用户权限，用户在现有安装好的操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或产品彩页或官网产品介绍等证明资料）
9、可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址； 
10、可在现有安装好的操作系统下面复制出一个同样的频道系统，无需重新分区，该频道系统可以安装不同的应用软件；
11、中标后招标人要求中标方在开标后3个工作日内将中标产品提供给采购方进行功能的验证测试，并提供资料原价检验，如中标方功能测验不满足，或无法提供测验服务，采购人有权单方面解除中标资格。
▲12、本次所投标机房运维软件须与学校现有已经部署的运维软件无缝对接，可实现与现有硬件统一下更新和管控（原厂商开放接口）。投标时提供证明材料或承诺。
	49套

	3
	机房教学管理软件
	★1.支持教师端与学生端同时安装在同一个系统中，指定教师机只能运行教师端云课堂互动管理软件，学生机自动运行学生端客户端，支持进程防护功能。（投标文件中提供软件功能界面截图）

★2.支持老师端屏幕分享、示范转播、电子白板功能，屏幕分享具备时移功能。屏幕分享可同时分享摄像头画面。屏幕转播时提供选择客户端列表进行转播、转播时可以转播客户端电脑声音。（投标文件中提供软件功能界面截图）
3.录播课程，可录制电脑桌面和声音，录制格式为MP4格式，支持录制时打开摄像头、录制声音设备选择。

4.提供视频分享、现场直播功能，视频分享将管理端视频播放分享到客户端电脑。现场直播可采集摄像头和电脑声音，提供摄像头分辨率设置、是否直播画面和声音设置。

5.可同时监看多个客户端电脑画面，最大支持64个客户端同时监看。可进行远程遥控。支持全体遥控，可同时操作执行所有在线客户端电脑。

6.语音教学可同时广播主控端麦克风和扬声器声音到客户端。管理端可同时监听客户端的麦克风和扬声器的声音。

★7.测评系统中包括随堂考试、学生抢答、作业管理。随堂考试支持图表统计考试结果。作业管理包括学科分类、查询作业提交记录、设置提交目录等。（投标文件中提供软件功能界面截图）
8.教学工具包括锁屏解锁、发布通知、群聊、移动投屏、公共资源。锁屏提供自定义锁屏窗口文字。发布通知可抖动窗口提醒客户端。分组教学支持教师将学生进行分组，组内每一个成员都可以对其他成员进行屏幕广播、语音广播、视频分享、直播、文件传输功能操作。

9.分组讨论支持教师创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。

10.教师端切换学生机默认桌面系统，与云桌面平台联动，关闭服务器，重新同步桌面系统。

11.公共资源功能可新建分组，可在分组下添加资源，并分享给客户端访问。

12.视频点播模块支持同时添加10路音视频文件点播频道，学生可任意点播一路频道进行实时观看，支持循环播放。

13.远程工具提供远程命令、电子点名、文件下发、消息发送。

14.远程命令中包括远程启动和关闭程序、远程执行DOS命令、远程打开网站、远程打开目录、远程延迟关机和重启。

★15.行为记录功能可记录每个客户端所执行的程序信息、访问的网址信息，支持按日期查询和导出。（投标文件中提供软件功能界面截图）

16.电子点名功能可统计客户端登录时间、登录姓名、登录学号等，可导出保存到txt、html、excel三种格式。

17.支持机房上机管理，选择管理模式，客户端进入系统后显示登陆界面，学生需要输入账号和密码，认证通过后才能进入系统。

18.机房用户管理，支持单个增加和Excel用户导入，账户信息包括账号、密码、姓名、班级、电话和证件等。

19.上机记录模块记录所有用户上机记录，提供筛选查询客户端登录记录，可导出以便统计考核，导出信息包括账号、姓名、电脑名、IP地址、网卡地址和日期时间。

20.管理端可实时获取客户端的进程信息和窗口信息，可选择结束进程和窗口程序。

★21.资产信息模块可盘点所有终端设备的硬件信息和软件信息，硬件信息包括电脑型号、BIOS信息、CPU、内存、硬盘、网卡、声卡、显卡、显示器、键盘、鼠标、光驱、打印机、摄像头等，软件信息包括当前终端设备安装的所有软件名称。资产统计模块可统计软硬件安装的台数，提供资产变动记录有软硬件变化时会自动产生变动日志记录。提供资产导出功能，可导出Excel格式表格。（投标文件中提供软件功能界面截图）

22.设备管理包括外网控制、U盘控制、锁定键鼠、负载监控。外网控制可以设置客户端是否可以上Internet，U盘控制可设置允许、只读和禁用U盘设备。

★23.负载监控可实时更新所有在线客户端CPU占用率、内存占用率、带宽占用率、C盘占用率，以进度条百分比直观显示。（投标文件中提供软件功能界面截图）
★24.AI资源库中心，提供了热门AI资源工具，包括AI主流模型、AI教学工具、AI学习资源等多达13个AI分类资源。具有AI桌面端功能，该功能集成了多个AI大模型本地部署工具，集成了多个AI智能桌面端工具入口。（投标文件中提供软件功能界面截图）

25.课堂直播：支持云端实时直播，适用于公开课、校企连线、场景。

26.录制回放：支持云端录制，课堂内容一键存档至个人云盘，方便后续复习和分享，如联动学校网络教学平台，相关录制视频可在课程建设时进行一键调用。
27.支持共享屏幕：可共享声音、桌面画面等，使用画中画模式，实现既共享桌面又分享教师端摄像头视频的效果。共享屏幕时，教师可在桌面弹幕区实时看到学生的互动消息，并可快速给学生回复互动消息支持上传多种格式文档学习资料。

28.同声翻译：支持将教师授课语音识别并翻译成设置语种以字幕方式展示于教师屏幕；支持教师对字幕展示进行设置可自由切换翻译语种，支持中转英、英转中、中转法、中转西班牙、中转日、中转德、中转俄、中转韩、中转阿拉伯、中转葡萄牙、中转印地、中转意大利等10种以上语言；支持设置字幕的背景样式不透明度，以及字幕文字大学显示颜色等。（提供功能演示视频）
29.课堂互动：支持签到：普通签到、拍照签到、手势签到、位置签到、二维码签到等，支持投票、随机选、随堂练习教师端可实时查看学生的提交情况，以及每个题目学生的作答情况。

30.主题讨论：课堂中针对某一个主题让学生进行主题讨论。讨论内容支持文字、图片、视频等方式，系统支持按提交顺序以不同颜色一一列举学生提交的内容，文本内容支持生成高频词组词云，快速总结观点。（提供功能演示视频）

31.支持抢答、持多种问卷题目形式。

32.分组讨论：支持学生成立小组进行分组在线讨论，成组方式包括固定分组、学生自选分组、随机分组等，教师可在线参与各组专属讨论区，讨论结束后学生自动回到主课堂进行分组发言展示。（提供功能演示视频）
33.课堂安全控制支持课前的安全控制支持对加入课堂权限进行设置，课中的安全控制支持对加课权限进行设置，可以将加入课堂的人移入或者移出黑名单。支持多种身份与权限设置。

34.资源引用支持本地资源：教师可直接调用本地电脑资源，并支持一键式发放给学生。云盘资源：提供不少于100G云盘储存空间，教师可提前将资源存储在个人云盘，支持在线调用，一键式发放给学生。

35.教学资源库：整合多种海量课程资源，课程资源类型包括：视频、PPT课件、文档、图片、音频、电子表格、动画、链接、压缩包等，支持一键式发放给学生。

36.课堂报告：支持一键生成课堂报告，并支持在线查看，内容包括：课堂表现、课堂活动回顾、课堂在线时长、学生发言情况等。

37.支持和课表数据联动，网络教学平台和线下课堂都可以从课表进入，统一入口操作方便。并且可以对多个班级学生进行直播。
	1套
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	智能中控
	主机:
1. 控制主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准≤1U设计，可通用市面上的机柜安装；
★2.控制主机的CPU性能不得低于4xARM Cortex-A55(64bit)，NPU性能≥1TOPS，RAM内存≥2G；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或产品彩页或官网产品介绍等证明资料）
3. 控制主机的视频接口：HDMI输入≥3路，HDMI输出≥4路，输出画面最高分辨率需支持≥4K/30Hz，且输出模式可支持根据场景的需求情况，配置为同屏输出或者异屏输出；
4. 控制主机的音频接口：支持≥2路的3.5mm音频独立输入，输入后可与HDMI信号内的音频进行自动混音，混音后的音频可支持从≥3路的3.5mm音频接口处输出；
5. 控制主机的控制接口：RS-232接口≥4路；RS-485接口≥2路；受控I/O口≥2路；
6. 控制主机的USB接口：USB2.0输入接口≥4路；USB2.0输出接口≥2路，且输出接口需采用USB-B型接口，防止误插；
7. 控制主机的AC电源接口： 220V输出≥2路；
8. 控制主机需具备千兆交换机功能，网络端口数量≥8路；
9. 控制主机的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换；
10. 控制主机上需具备总电源的物理开关，可对中控主机进行一键断电。控制主机正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前中控的电源工作状态；
11. 控制主机需支持同一个输出画面在不同HDMI输出接口上的差异化分辨率输出，分辨率至少需支持4K/60Hz和1080P/30Hz两个挡位，用于满足教室内前墙商显大屏和桌面显示器的最高清晰度显示；
12. 控制主机的前面板上需具备≥1路TF卡插入接口，支持在售后更换控制主机时，可通过更换TF卡的方式将旧主机内的配置信息、网络信息、日志信息等相关信息快速迁移到新设备内，无须重新配置新设备；
13.控制主机的笔记本信号输入接口需支持信号自动识别，当画面接入时可自动切换到笔记本信号画面；同时需支持USB跟随切换功能，控制主机上至少需具备≥2路USB接口在随笔记本信号自动切换的时候，可将对应端口上的USB设备切换到笔记本电脑内。以上画面自动切换和USB跟随切换功能需支持在配置界面内分别手动关闭，不可绑定同时操作；（提供功能演示视频）

14. 控制主机需支持≥2路网络摄像头的流画面采集功能，可自定义配置摄像头的取流地址，并转推至录播平台；
15. 控制主机需支持将≥1路的HDMI输出端口的视频画面进行网络编码，并推流至录播平台，且推送画面可随输入信号源切换操作而自动变化。
面板：
1. 控制面板外观尺寸≥244mm(长)*178mm(宽)*28mm(高)，面板表面采用钢化玻璃并与液晶屏采用全贴合或更优质的贴合工艺进行贴合处理，整机边框采用铝合金CNC工艺加工，并整体包边。
2. 中控显示屏内选中电脑桌面窗口时，需同步显示带有批注、擦除、快捷应用等按键的工具栏。选择批注可将电脑显示屏内的触控变更为批注状态，且可设置笔迹颜色、粗细、类型等参数。选择快捷应用，可一键打开虚拟黑板、PPT、WORD、浏览器等各电脑系统内的应用资源。
3. 中控显示屏内选中展台窗口时，需同步显示带展台画面冻结、缩放操作的工具栏。
4. 中控显示屏内选中PPT文件窗口时，需同步显示带上下翻页、首页播放、当前播放的工具栏，并可实时显示PPT页面下的备注内容、页面数信息。
5. 中控显示屏内选中虚拟白板窗口时，需同步显示带撤销/恢复、加页、减页、计时器工具栏。选择计时器，可一键在电脑界面内打开计时器界面，进行随堂计时。
6. 控制面板需内置读卡器、扬声器（功率2*4W）、拾音器等功能模块，且外观为一体化设计。
7. 控制面板本身具备的接口（非控制主机部分）：RS232-2路、USB-1路、RJ45网络-1路。
8. 控制面板需支持脱离控制主机独立使用，在简单场景下支持单面板即可直接对投影机、一体机、教师电脑等外部设备进行控制。
9. 控制面板可自定义信号切换界面上输入输出信号源的名称和数量，并支持选择不同信号源分别在主副屏上显示。
10. 控制面板支持对控制界面内的信号源数量和信号源名称进行自定义编辑；对不同品牌和类型的设备进行控制码和发码端口的自定义设置；支持新增自定义按键，每个按键可配置多个端口组合发码、中控主机受控电源通断等多命令的组合设置，对每个发码命令的执行间隔时长和执行顺序可设置。
11. 控制面板在未开启上课的待机界面内需具备视频呼叫按键，支持在未进行上课开机时可一键呼叫至教室管理员，并且控制面板上可显示管理员的摄像头实时画面。 
12. 控制面板具备和电脑显示屏上类似的Windows窗口导航功能，教师在导航窗口内通过点击缩略图即可控制电脑显示屏上各类资源窗口的快速切换与显示。
13. 控制面板支持设置长时间无操作自动熄屏，支持对自动熄屏时长进行设置；并且支持设置每日指定时间段屏幕常亮。
14. 控制面板的界面内需具备学校LOGO的自定义显示和更换功能。
15. 控制面板采用电容感应式触摸屏，屏幕尺寸≥10.1 英寸，分辨率≥1280*800。
16. 控制面板需内置Android10及以上的系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz
17. 控制面板支持在开机和关机时，具备有开机过程动画和关机过程动画，且在动画下可动态显示当前执行的各项开机动作和关机动作命令。
18. 控制面板支持在老师临时离开时，可以一键滑动锁屏，避免学生操作。
19. 整机含有国家强制性产品认证证书
	1套

	5
	教师讲台
	1.整机结构：

（1）桌面板材：采用E0级≥25mm厚度免漆板，颜色：白色；

（2）桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥100mm，可防止桌面物品滚落；桌面两侧前方具有和围挡同色的多层板凸台，用于放置控制设备和话筒等。

（3）桌板尺寸形状：≥1424mm×710mm，内侧环绕型设计，尺寸可根据教室环境调整；桌面封边：2mmPVC直封边，封边条颜色可与面板颜色不同，整体色彩需协调；

（4）电动升降立柱采用双电机两节，管子尺寸：管子尺寸≥80*50mm，75*45mm，桌架最大均布载荷：100Kg均布，最大速度：25mm/s，控制盒带遇阻回退功能；

（5）桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色；

（6）桌面前部具备有完整平面的可拆卸前挡板设计，方便维护，可自由粘贴学校的校徽LOGO；

（7）讲桌左右两侧具有尼龙坦克链拖链，内径≥20X57mm（可打开），保证强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯；

（8）桌面边缘具有塑料杯托，杯托内部直径≥80mm；

（9）讲桌下部具有储物空间，可供教师临时存放书本、书包等用品；

（10）讲桌设计有机柜设备安装支架，安装数量≥8U（孔距470mm）。前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔。前门带锁。

（11）第三方中控安装接入：讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌；

2.整机功能：

（1）讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有：715mm~1215mm。

（2）显示器支架调节：显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备；

（3）讲桌需具备可控制桌面显示屏翻转的物理按键。

（4）桌面上至少需具备1个以上万能5孔220V电源插座、1个以上的USB接口，1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口。

3.交互式智能书写屏(单屏)

（1）显示屏的屏幕尺寸≥21.5寸，分辨率需≥1920*1080，边缘采用铝合金进行整体包边，屏幕表面需具备钢化玻璃。

（2）显示屏需支持电容触控，至少需支持在Windows系统内可通过手指实现触控操作。

4.含一把教师椅：塑背材质，PA+GF材质为主；扶手，由PA+GF30%+TPU面制成；扶手垂直结构强度，169lbf（75kg）；

扶手水平结构强度，100lbf(45kg)；座壳，使用加厚的PP，根据底盘配置注模成型；海绵，高密度（0.55）的PU棉；具备静音PU万向轮。
	1套

	6
	超短焦投影机
	1.激光超短焦投影机(投影技术3LCD或3DLP);

2.亮度：≥3600流明(ISO21118标准)

3.标准分辨率：≥1920*1080(宽幅比16:9);

4.对比度：≥2500000:1;

5.投射100寸画面镜头离白板最近距离≥58CM;

6.光源为激光二极管，光源寿命：≥20000小时，扩展模式：≥30000小时；液晶板尺寸：≥3*0.62英寸TFT; 

7.主要接口：2个VGA输入接口. 1个VGA输出接口.3个HDMI高清接口.3个USB接口. 1个LAN网络接口.RS232C.无线LAN功能；

8.主要功能：1:亮度调节2:全面升级的防尘设计3:智能设备网络化管理投影机4:无PC投影(支持 无PC投影，只需将USB存储设备插入投影机接口，无需连接电脑即可播放图片.视频等文件);

9.具有无线网络及ScreenMirror功能(内置无线，可实现平板及手机无线投影);支持Miracast功能， 可实现手机电脑无线同屏，声音画面高清无延迟传输；
	1台

	7
	话筒套装
	鹅颈话筒：
1.单体：静电型电容音头

2.指向性：心型≤-16dB（0-180°）

3.频率响应：50Hz-16kHz

4.灵敏度：-30dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)

5.低频衰减：100Hz 8dB/倍频

6.输出阻抗：100Ω±20%

7.使用电压：12-52V幻象电源

无线话筒：
1.无线话筒需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒所分配的教室名称，避免人员错拿错放，方便管理员对话筒进行有效管理。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或产品彩页或官网产品介绍等证明资料）
2. 话筒底座需具备≥1路内置扬声器，具备智能语音提示功能。
3. 每支话筒需同时具备AI对话、物理激光、数字激光、放大镜、电子批注、空鼠等多种扩展功能。两支话筒的默认扩展模式需分别为AI对话、物理激光。AI对话模式下，支持通过话筒上的AI按键一键打开电脑端上DeepSeek等各类AI模型的对话窗口，通过话筒语音实现和AI系统的对话交互，支持通过语音指令进行远程语音控制，指令动作至少需包含返回桌面、打开白板、打开计时器等。（提供功能演示视频）
	1个

	8
	智慧黑板
	1. 安装结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与大屏触控一体机正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板，可在书写板和电子白板外侧水平滑动。

2. 采用上吊静音PU滑轮，下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小，滑动板前后晃动＜0.5mm。

3. 书写板块数≥2块，每块板的书写面积≥2050*1180(mm)。

4. 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。                                                          5. 书写面板：材质采用优质烤漆钢板，基板厚度0.30mm；颜色：墨绿色、哑光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度6H以上；无明显眩光。

6. 板面尺寸：≥92寸（画面比例16：9）。

7. 板体尺寸：长*高≥2078*1202(mm)。

8. 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。                                 

9.书写面板：材质采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm；颜色：墨绿色、哑光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度6H以上；无明显眩光。

10.滑动白板采用一体式设计，白板下方设计有水平式的塑料笔槽和一次成型的塑料圆弧把手。

11.板面尺寸：≥92寸（画面比例16：9）。

12.板体尺寸：长*高≥2078*1202(mm)。

常规电子白板

1、书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。

2、板面材料：≥0.4mm搪瓷面材，颜色为白色；板面硬度＞4H。

3、板面尺寸：≥92寸（画面比例16：9）。

4、板体尺寸：长*高≥2078*1202(mm)。

触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，支持多点及手势触控。

5、具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示。

6、支持对电脑上的视频界面或其他动态画面进行电子批注，并且在批注时不影响电脑画面的正常播放。

7、悬浮图标：支持开机自动启动和桌面浮标功能，当不使用白板软件时，浮标总是置于桌面最上方，且可以自由拖动至桌面任意位置。

8、快捷调用功能：悬浮图标上具备多种工具的快捷调用，包括批注、擦除、打开白板等功能。

9、电子批注可更换的笔迹类型≥3种，笔迹颜色≥6种，笔迹粗细的调节方式为滑块式线性调节。

10、支持通过手势快速息屏和唤醒，息屏期间可用白板笔直接在白板上进行板书，息屏期间不会产生任何触摸操作。

11、笔迹调整功能：支持对已经批注在白板界面内的笔迹重新更换颜色和粗细。

12、常用教学工具：软件具备插入形状、屏幕截图、放大镜、计时器、更换背景等多款实用性较强的教学工具。

多屏对比：支持在软件内同时打开多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，并自由分屏进行对比教学。
	1套
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	电脑桌椅
	1.桌子：钢木结构，桌子要求实现内部隐藏走线

（1）单人位置尺寸:750*600*750 MM；（可根据采购人实际要求定制合适尺寸）

（2）桌子基材:采用不低于E1级刨花板，板材厚度≥25mm，密度在700_800kg/m3（均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，。面材:采用优质板材。产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，表面硬度大于4H，耐磨度高于3级。颜色外观可提供定制服务。

（3）钢管主架采用≥50*50*1.2mm方管，脚架表面涂装为焊接完成之钢管架

（4）桌面留有出线孔，线槽两侧带可拆卸的封口挡板，桌下机箱处带走线槽。

（5）钢架脚用脚片固定

（6）桌面每个位置都要预留电源插口和网线。

2.椅子：凳面为实木多层板贴防火皮、耐磨、光滑；钢架≥1.2MM厚圆管椅子尺寸为≥360*400*420，板材厚度≥25mm。

（1）基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合国际E1级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。

（2）封边：不低于2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。

（3）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。

（4）所有五金件作防锈、防腐处理 ，优质钢制脚架。
	48位

	10
	48口交换机
	1.端口：48*千兆电口+4*万兆光口

2.交换机容量：336Gbps

3.包转发率：144Mpps

4.端口供电功率：非POE供电
	1台

	11
	24口交换机
	1.端口：24*千兆电口+4*万兆光口

2.交换机容量：≥256Gbps

3.包转发率：78Mpps

4.端口供电功率：非POE供电
	1台

	12
	机柜
	1.机柜不小于22U
2.宽600mm深600mm高1166mm
	1个
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	线材
	1.49个点机房强弱电综合布线改造，交换机到桌面千兆，强电主干线路为4平方国标电源线，到桌位2.5平方国标电源线。涉及辅料为：空开、配电箱、六类网线、国标电源线、国标插座、AMP水晶头、线标、跳线、PVC线槽及PVC管等。
2.根据用户的要求对所提供的所有设备进行安装调试并要求强弱电分离，用管道铺设。
	1批

	14
	静电地板
	1.规格尺寸：600mm*600mm*35mm；面层材质：优质耐磨陶瓷贴面；
2.底层材质：优质冷轧钢板含踢脚线
	60平方

	15
	防盗门（含门禁）
	1.全封闭单开式钢制防盗门
2.吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。断电开锁，满足消防要求;供电时点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯;
	2扇

	16
	空调
	1.空调类型:嵌入式空调（天花机）、冷暖类型 冷暖电辅5.0P
2.含运费、安装、铜管等一切费用。
	2台

	17
	改造服务
	灯光改造，旧灯具拆除，安装不少于16盏LED灯，尺寸600mm*600mm，功率不少于48W，光效：6000K及以上,材质：冷轧板+铝材面框+PP面罩，无可视频闪，隔离恒流外置驱动电源；墙面翻新处理，损坏墙面铲除，批腻子修复，顶面以下所有墙面喷刷环保乳胶漆，按使用方需要调色；铝制集成吊顶；窗帘换新；线路改造；实验室改造；多媒体设备安装线材、旧桌椅、门拆除及整个实验室完工所需要的人工。
	1项


四、视频演示要求
1.演示视频电子版文件以投标人、演示功能序号命名，演示时长不超过15分钟。演示视频存储于U盘（不接受PPT或图片形式的演示），演示U盘以现场递交或者快递形式，在投标截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、投标人名称并加盖公章。
2.演示视频递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室；演示视频递交截止时间：同投标截止时间，逾期不再接收。
3.未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由投标人自行承担。

4.投标人需按招标文件要求进行演示，演示形式可以以软件demo或类似项目真实软件演示，以PPT或图片形式演示的，演示分为0分。

5.演示内容：
5.1机房教学管理软件

28.同声翻译：支持将教师授课语音识别并翻译成设置语种以字幕方式展示于教师屏幕；支持教师对字幕展示进行设置可自由切换翻译语种，支持中转英、英转中、中转法、中转西班牙、中转日、中转德、中转俄、中转韩、中转阿拉伯、中转葡萄牙、中转印地、中转意大利等10种以上语言；支持设置字幕的背景样式不透明度，以及字幕文字大学显示颜色等。
30.主题讨论：课堂中针对某一个主题让学生进行主题讨论。讨论内容支持文字、图片、视频等方式，系统支持按提交顺序以不同颜色一一列举学生提交的内容，文本内容支持生成高频词组词云，快速总结观点。
32.分组讨论：支持学生成立小组进行分组在线讨论，成组方式包括固定分组、学生自选分组、随机分组等，教师可在线参与各组专属讨论区，讨论结束后学生自动回到主课堂进行分组发言展示。
5.2智能中控
13.控制主机的笔记本信号输入接口需支持信号自动识别，当画面接入时可自动切换到笔记本信号画面；同时需支持USB跟随切换功能，控制主机上至少需具备≥2路USB接口在随笔记本信号自动切换的时候，可将对应端口上的USB设备切换到笔记本电脑内。以上画面自动切换和USB跟随切换功能需支持在配置界面内分别手动关闭，不可绑定同时操作。 

5.3话筒套装
3. 每支话筒需同时具备AI对话、物理激光、数字激光、放大镜、电子批注、空鼠等多种扩展功能。两支话筒的默认扩展模式需分别为AI对话、物理激光。AI对话模式下，支持通过话筒上的AI按键一键打开电脑端上DeepSeek等各类AI模型的对话窗口，通过话筒语音实现和AI系统的对话交互，支持通过语音指令进行远程语音控制，指令动作至少需包含返回桌面、打开白板、打开计时器等。

第四章  评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标综合得分为各项得分汇总得分： 

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。其中：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.在资格审查时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）未提供投标人资格承诺函或承诺内容不符合要求的；

（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；

（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；
（4）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）未提供特定资格要求的相关证明材料的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。
1.在商务、技术评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。
（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。
（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以分包方式履行合同的，未提供分包协议的；

（6）不允许采购进口产品的采购项目，提供进口产品的；
（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；
（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；
（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
（5）投标报价低于采购项目最高限价45%的，未提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的。或者其提供的说明和材料不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3、出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
四、其他投标无效的情形
1、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一的，投标无效。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
　　 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
　　 （3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
　　 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
2、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。
（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；
（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
五、评审内容及标准 

（一）技术、资信及商务评分（70分）

	序号
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性

	1
	投标人提供投标产品（即：台式计算机）自2023年7月1日（以合同签订日期为准）业绩合同，每提供1个业绩得1分，最多得3分。（提供合同复印件，未提供不得分）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
	3
	客观分

	2
	投标人在本次采购项目中使用的材料（设备）列入环境标志产品、节能产品品目清单范围的，提供环境标志产品得0.5分，提供节能产品（强制节能产品除外）得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，投标人应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）
	1
	客观分

	3
	所有投标设备的质保期满足招标文件要求不得分，每增加1年加1分，最多加2分，不足1年不计分。
	2
	客观分

	4
	完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“三、设备技术要求”的要求得30分。负偏离标注“▲”的条款，投标无效；负偏离标注“★”的条款，每条扣3分；负偏离其他条款，每条扣1.5分。扣完为止。
部分技术参数要求提供证明资料，未提供视为负偏离。
演示内容不在本项内容中评分。
	30
	客观分

	5
	提供供货、安装调试方案并符合项目需求，且方案科学、合理。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	6
	提供项目实施进度保障措施方案、项目质量保障措施方案并符合项目需求，且方案科学、合理。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	7
	根据供应商提供的服务质量、服务承诺、保障服务质量的措施进行评分。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	8
	供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	9
	培训流程（理论知识培训、实践案例分析、技能训练）完善、培训方式（面对面培训、在线培训等）全面、培训内容丰富，可使采购人对投标产品充分了解且正确使用。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	10
	根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施：配件、附件、备品备件充分、确保供应链的可靠性和及时性。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	11
	项目投入的实施人员：人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	12
	改造服务方案：根据改造服务范围完整性、施工方案的科学性、品质合规性、落地适配性进行评分。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）
	3
	主观分

	13
	1.机房教学管理软件

（1）同声翻译：支持将教师授课语音识别并翻译成设置语种以字幕方式展示于教师屏幕；支持教师对字幕展示进行设置可自由切换翻译语种，支持中转英、英转中、中转法、中转西班牙、中转日、中转德、中转俄、中转韩、中转阿拉伯、中转葡萄牙、中转印地、中转意大利等10种以上语言；支持设置字幕的背景样式不透明度，以及字幕文字大学显示颜色等。
（2）主题讨论：课堂中针对某一个主题让学生进行主题讨论。讨论内容支持文字、图片、视频等方式，系统支持按提交顺序以不同颜色一一列举学生提交的内容，文本内容支持生成高频词组词云，快速总结观点。
（3）分组讨论：支持学生成立小组进行分组在线讨论，成组方式包括固定分组、学生自选分组、随机分组等，教师可在线参与各组专属讨论区，讨论结束后学生自动回到主课堂进行分组发言展示。
2.智能中控
（1）控制主机的笔记本信号输入接口需支持信号自动识别，当画面接入时可自动切换到笔记本信号画面；同时需支持USB跟随切换功能，控制主机上至少需具备≥2路USB接口在随笔记本信号自动切换的时候，可将对应端口上的USB设备切换到笔记本电脑内。以上画面自动切换和USB跟随切换功能需支持在配置界面内分别手动关闭，不可绑定同时操作；

3.话筒套装
（1）每支话筒需同时具备AI对话、物理激光、数字激光、放大镜、电子批注、空鼠等多种扩展功能。两支话筒的默认扩展模式需分别为AI对话、物理激光。AI对话模式下，支持通过话筒上的AI按键一键打开电脑端上DeepSeek等各类AI模型的对话窗口，通过话筒语音实现和AI系统的对话交互，支持通过语音指令进行远程语音控制，指令动作至少需包含返回桌面、打开白板、打开计时器等。
上述5项演示内容，每项内容完全满足得2分，部分满足或不满足得0分，共5项共10分。
	10
	客观分


（二）价格部分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

1、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予  10 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
六、排序与推荐

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
3、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票表决决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票表决的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5、中标候选人数量见投标人须知前附表。
七、其他

1、信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。
（2）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，其投标无效。
（3）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。
第五章  采购合同
特别提示：以下为浙江开放大学（浙江省社区教育指导中心、浙江老年开放大学）的合同范本，仅供参考，不可照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、招标结果及中标商的承诺来拟订。
甲方（采购人）： 

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，经 公开招标，确定          （填中标供应商）为          (填项目名称）项目          （填项目编号）的中标供应商（乙方）。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，签署本合同，以资共同遵守。
1、 采购标的及合同价格

1.乙方应严格按照采购文件和中标结果内容提供如下清单中的中标货物：

	序号
	货物名称
	品牌、型号等
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（元，人民币）：小写￥              ，大写：                       


注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货时间、地点

1.供货时间：        

2.交货地点：               。

3.甲方使用单位指定地点：             。

三、质量标准 

1.质保期为     年。质保期从最终验收合格之日开始计算。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

四、履约保证金和货款结算
1.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

2.货款结算：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；项目履约全部完成，经甲方验收合格，收到相应发票后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。
五、双方权利与义务

（按采购文件、响应文件及谈判磋商结果填写）

六、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
七、知识产权第三方权利保障
1.乙方应保证出售给甲方的产品拥有合法的生产销售许可或自主的知识产权，不侵犯他人的知识产权；甲方在使用、制造和销售产品时必须拥有相关知识产权许可的，乙方应依照本合同向甲方授予该知识产权的使用许可。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。
八、转包或分包

1.不允许转包。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的内容分包给他人供应。

允许分包部分：               。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、安装与验收
1.设备的安装、调试由乙方负责，甲方配合乙方进行该项内容。
（1）乙方应确保设备运行可靠、维护方便。
（2）乙方负责组织专业技术人员进行设备安装调试。
（3）安装调试到位后的设备由乙方与甲方组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。
（4）设备交货的同时，乙方应向甲方提供以下列明的技术资料，其费用应包括在报价总价内。
（a）产品技术说明书；
（b）用户手册；
（c）其他相关技术资料。
（5）乙方向甲方提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和说明书，其费用包括在投标价格内。
（6）如因乙方责任而造成的安装延期，产生的费用由乙方负担。
（7）验收不合格的货物，甲方可以要求乙方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的甲方的损失。
2.设备验收应当由甲方在指定地点进行，甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由乙方负责。
3.设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。
4.乙方应在货到指定地点安装调试完毕,并参加验收。验收时乙方应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。
十、保修与售后服务
1.乙方应按照采购文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的原厂最新生产的全新原装合格货物。

2.货物从验收合格交付使用次日起30天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，乙方须予整机调换或者退货退款，并承担违约责任。质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

1）更换：由乙方在10个工作日内负责更换，并承担所发生的全部费用。

2）退货处理：乙方应全额退还甲方支付的价款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.技术人员将到场进行安装、调试，并对用户进行仪器使用和维护的培训，质保期内提供一次现场培训和提高培训。质保期内外保证维修工程师的回访，一年至少2次，具体回访时间由甲方确定。上述相关费用包含在报价中。

3.质保期为设备安装验收合格之日起不少于5年。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题承担全部责任及一切费用。

4.乙方须确保有资质售后工程师上门维保服务。保修期内设备发生故障时，工程师应在接到甲方通知后2小时内响应，需要到现场解决时，工程师应在24小时内抵达现场并完成故障排除；在规定时间内不能排除故障的，在48小时内乙方提供相同品牌且技术参数不低于故障货物的代用品给甲方使用。保修期内出现无法排除的故障，乙方须无条件为甲方更换同型号全新产品，并承担相应违约责任。保修期后，乙方继续为甲方提供维保服务，仅收取零配件成本费，故障排除时间同前约定。

5.终身提供系统软件升级服务，相关费用包含在报价中。
6.乙方提供电话咨询。甲方可通过电话/传真方式与各地办事处联系，随时有工程师协助回答技术问题。
十一、保密条款
乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。
十二、违约责任
1.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

4.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

十三、不可抗力
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、法律适用与争议解决
1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效及其他
1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

4.与本合同有关招标文件（含澄清或修改文件）、投标响应文件（含澄清或说明文件）与本合同具有同等法律效力。
合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）
	甲方（采购人）： 

（公章/合同专用章）
	乙方（供应商）：

公司（公章/合同专用章）

	项目负责人（签字）：
	项目负责人（签字）：

	甲方法定（授权）代表人：

（签名）
	乙方法定（授权）代表人：

（签名）

	地址： 
	地址：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	签名日期：      年    月    日
	签名日期：      年    月    日


第六章　投标文件格式
1. 电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件
项目名称： 

     项目编号： 
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称： 

     项目编号： 
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录：
（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章）
残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）
属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）联合体协议（如有）；

（5）分包协议（如有）；

（6）特定资格要求的相关证明材料（如有）。
4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函
致：                  ：
                  （投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日
5.商务技术文件目录

（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；
（3）《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式见第六章）
（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）投标标的清单（格式见第六章）；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评审细则涉及的相关资料）;

（9）投标文件中证书证件等材料真实性承诺函；

（10）资料复核。

6.投标函格式
投 标 函
致：______：
根据贵方                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：                  ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我公司声明：
1、我公司已详细审查了全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标有效期自开标日起 _90_个日历天。

3、我公司承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，响应招标文件的全部要求。

4、我公司对投标文件中材料的真实性、合法性负责。如中标，积极配合采购人、

采购代理机构复核投标文件中的资料。
5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我公司将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

7、我公司同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____        邮编：__________   
电话：______________                 传真：______________
投标人名称:__________（盖章）_________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：                   ：
我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                                    职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     投标人：       （盖章）       
                                        年    月    日
 8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（对照“第三章  招标需求”中“ 二、采购设备清单”填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江开放大学（浙江省社区教育指导中心、浙江老年开放大学） 的计算机房九项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.      ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于      （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
9. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：      （盖章）           日  期：          

10. 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：
（项目名称：计算机房九项目，项目编号：330000263030260000165-0625-26217923），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日    

11. 联合体协议
联合体协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。









联合体成员名称(电子签名/公章)：








联合体成员名称(电子签名/公章)：









……









日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
12. 分包协议
分 包 协 议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包投标人中小企业合同份额
1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法








投标人名称(电子签名/公章)：








分包投标人名称(电子签名/公章)：








……








日期：  年  月   日
13.商务响应表
商务响应表

项目编号：              
	项目
	招标文件要求
	投标响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


投标人需对照招标文件合同条款的要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，视为完全响应招标文件的要求，无负偏离。

投标人：      （盖章）           日  期：          
14.技术响应表
技术响应表

项目编号：              
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：

投标人需对照招标需求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，视为完全响应招标文件的要求，无负偏离。

投标人：      （盖章）           日  期：             

15. 投标标的清单
投标标的清单
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	XXX
	
	
	
	

	2
	XXX
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人：      （盖章）           日  期：             
16.项目实施人员一览表
项目实施人员一览表
项目编号：              
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
投标人：      （盖章）           日  期：          

17.投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函
致：                        （招标人名称）
我公司已认真阅读了（项目名称：                     ）招标文件（项目编号：                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对其真实性进行了核对，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在评审结束后、确认采购结果前将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于我公司原因未及时完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险、责任由我公司承担。

投标人：      （盖章）           日  期：          
18.资料复核

备注：

1、评标结束当日或次日，请中标（成交）供应商填写下表，复核表WORD版请在中标（成交）后发送邮箱至lei.cao@163.com。
2、评标结束当日或次日，选择原件复核的请致电0571-85860243预约时间，地点为:杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1404室 曹女士。
中标（成交）供应商相关材料复核表

	采 购 人
	
	采购项目编号
	

	采购内容
	
	采购方式
	

	中标供应商
	
	中标（成交）金额
	

	中标单位联系人
	
	联系电话
	

	

	客观分评分内容

（需一一罗列采购文件中每一项有证明材料的内容）
	供应商提供的证明材料
	复核方式（原件复核或公开官网查询）

（填写原件复核需人到现场）
	备注

（公开官网查询，提供具体网址并截屏）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


复核人：                                      复核时间：
19.报价文件目录
（1）开标一览表；
（2）报价说明（若投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提交书面说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）代理服务费支付承诺书。

20.开标一览表
开标一览表
项目编号：                                   单位：元

	序号
	采购内容
	投标总价

	1
	计算机房九项目
	


投标人：      （盖章）           日  期：         

21.报价明细表格式    

报价明细表
（对照“第三章  招标需求”中“ 二、采购设备清单”填写）
项目编号：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	采购内容
	数量
	品牌
	型号
	单价（元）
	小计
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	投标总价（元）
	


投标人：      （盖章）           日  期：          

22.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（投标人）法定地址:__________        _________                   
联系电话：                 联系传真：               

承诺日期:_____年___月___日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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