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第一部分 招标公告     
阿克陶县中等职业技术学校2026年现代职业教育质量提升计划计算机应用实训基地建设项目公开招标公告
	项目概况
阿克陶县中等职业技术学校2026年现代职业教育质量提升计划计算机应用实训基地建设项目的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）获取招标文件，并于 2026年09月14日 10:30（北京时间）前（上传）电子投标文件。                                     


一、项目基本情况
项目编号：AKTZBCG-2026-077
项目名称：阿克陶县中等职业技术学校2026年现代职业教育质量提升计划计算机应用实训基地建设项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：3200000  
最高限价（元）：3200000  
采购需求：
标项名称:阿克陶县中等职业技术学校2026年现代职业教育质量提升计划计算机应用实训基地建设项目
项目数量:1
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购新一代数据通信技术实训室、综合布线实训室、综合布线实训室实训设备一批。（具体详见采购技术参数）
备注：具体详见参数附件
合同履约期限：签订合同后30天内完成交付工作。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标人应具备独立的法人资格；具备有效的营业执照;
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；（提供网站截图）
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（6）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录；
（7）本项目不接受联合体投标。
三、获取文件
 1、 时间：2026年08月25 日至2026年09月01 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取
3、方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→ 申请，审核通过后可下载文件）。
（2）供应商获取文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
4、售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年09月14日 10:30（北京时间）
投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
开标时间：2026年09月14日 10:30（北京时间）
开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件，开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
     3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
     4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
     5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
     6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南。
  7.为了保证开标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：阿克陶县中等职业技术学校    
地 址：阿克陶县轻工业园区技工学校分校区
联系方式：19999780123
2.采购代理机构信息
名 称：新疆诚成工程项目管理有限公司
地 址：新疆克州阿克陶县发展大厦23楼
联系方式：13179856473
3.项目联系方式
项目联系人：徐女士
电 话：13179856473


第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc26232][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc3064][bookmark: _Toc469495722]一、投标人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
项目编号
采购内容
	项目名称：阿克陶县中等职业技术学校2026年现代职业教育质量提升计划计算机应用实训基地建设项目
项目编号：AKTZBCG-2026-077
采购内容：采购新一代数据通信技术实训室、综合布线实训室、综合布线实训室实训设备一批。（具体详见采购技术参数）

	2
	采购人信息
	采购单位：阿克陶县中等职业技术学校           
联 系 人：程先生   联系电话：19999780123
地  址：阿克陶县轻工业园区技工学校分校区

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆诚成工程项目管理有限公司
联 系 人：徐女士   联系电话：13179856473
地  址：阿克陶县发展大厦23楼

	4
	供货（服务）  地点
	阿克陶县

	5
	付款方式
	合同签订后付预付款为合同金额的30%，设备全部到货、安装调试，验收初验合格后付合同价的 60%，设备正常使用终验合格后付合同价的 10%（具体细节以合同约定为准。）

	6
	交货期
	签订合同后30天内完成交付工作。

	7
	资金来源
	自治区专项资金

	8
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)             

	9
	投标人资格条件及其他要求
	1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标人应具备独立的法人资格；具备有效的营业执照;
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；（提供网站截图）
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（6）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录；
（7）本项目不接受联合体投标。

	10
	供应商信用
查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
2、截止时点：开标后评标前。
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11
	踏勘现场
	不组织,投标人自行组织踏勘现场。

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	联合体投标
	☑不接受
□接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	14
	招标代理费
	成交单位在领取本项目成交通知书时，招标代理费依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）的规定，按成交价计算后收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

	15
	最高投标限价
	本次招标预算价：3200000元（投标报价超过采购预算价的按废标处理）。

	16
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	17
	投标保证金
	投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
投标保证金的金额：50000元（伍万元整）

	
	投标保证金交纳要求：
1、 投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间2026年09月14日 10:30（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。
投标保证金交纳方式：投标保证金开启政采云平台电子保证金缴纳或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
电子保证金
账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】,点击【新疆保证金平台】,自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息(开户行及行号)。供应商需将保证金转入获取到的收款账号，转账时请备注项目名称。

	18
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。
1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

	19
	投标文件份数及要求
	一份电子加密标书（“.jmbs”格式）。

	20
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。
a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	21
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年09月14日 10:30（北京时间）
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	22
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

	23
	评标委员会的组建
	评标委员会由评审专家组成，成员人数为3人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，本项目评标委员会共计5人，评标专家5人。
评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取。
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	是否授权评标委员会确定成交候选人
	是，评标委员会推荐3名中标（成交）候选人。
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	成交候选人公示媒介
	克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。

	26
	履约担保
	成交供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过成交价10%的履约保证金，如果成交供应商在项目实施期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
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	是否有采购进口产品
	☑否
口是，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竟争根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠:
1本国产品政策
1.1供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
1.2采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竟争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
1.3采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标(响应)文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》，则依法对该供应商提供的全部产品
给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。
1.4评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
1.5对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
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	文件领取
	时间：2026年08月25日至2026年09月01日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间）
地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→申请，审核通过后可下载文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。
方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→ 申请，审核通过后可下载文件）。
（2）供应商获取前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
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	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能

	
	
	1、电子招投标情况说明：
（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。
（3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取文件 菜单中选择项目，获取文件 。
（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。
（5）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
（6）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。
温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日起7个工作日内且应当在采购开标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件或逾期提出的不予受理、答复。

	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。

	政策文件说明
	（1） 本项目为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
（2） [bookmark: _GoBack]本采购项目中小企业划分标准所属行业为:工业
（3）绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；《财政部、国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）。
（4）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。

	评标办法
	本项目采用综合评分法

	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.根据【财库〔2026〕2号】关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，第一条  采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质里或者不能诚信履约的其他情形。
在评审过程中，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。
投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	备注
	1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。
3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。
4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
5、其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
（3）供应商应以书面形式保证成交后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。
（4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。

	备注
	投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标人须知
[bookmark: _Toc469495724]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
                 招标人：见投标人须知前附表。
      供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。
               供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。
3.标包划分：
3.1本项目划分： 1  个标包。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：
7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。
7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc144974508]9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10. 投标预备会
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。
11. 联合投标
11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
12.招标代理费
中标单位在领取本项目中标通知书时，招标代理费依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）、《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的规定，按中标价计算后收取。
收费标准如下：
招标代理服务收费标准
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	备注

	100以下
	1.58%
	1.58%
	

	100-500
	1.16%
	0.84%
	

	500-1000
	0.93%
	0.62%
	

	1000-5000
	0.61%
	0.35%
	


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。
13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。
13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）本地区有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本采购文件不再对上述情况进行描述。
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15. 采购文件的编制依据
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
16. 采购文件的组成
16.1 采购文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  采购内容及技术要求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认
 16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
   16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17. 采购文件的修改、补充、解释
17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 
17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
17.4 采购文件的解释
本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
   18. 采购文件的发出
18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。
[bookmark: _Toc469495726]19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）
（三）投标文件的编制
20. 投标的语言及度量衡单位
20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
 20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21. 投标文件的组成
资格证明文件和商务及技术文件两部分。
21.1资格证明文件（包括但不限于）
资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。
（1） 开标一览表（见投标文件格式一）;
（2） 投标人应具备独立的法人资格；具备有效的营业执照;
（3） 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，
（4） 委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（4.1）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（5）投标保证金缴纳凭证或投标担保函;
（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；（提供网站截图）
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）
（8）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；(提供2024年度或2025年度的财务审计报告，新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明);
（9）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录；(提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明和投标人提供近半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明);
（10）本项目不接受联合体投标。
（11）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
21.2 商务及技术文件（包括但不限于）
（1）投标书（投标文件格式四）
（2）投标分项报价表（投标文件格式五）
（3）货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）
（4）技术规格偏离表（投标文件格式七）
（5）商务条款偏离表（投标文件格式八）
（6）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）
6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）
6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十）
（7）关于符合本国产品标准的声明函
（8）投标人关联单位的说明（格式自拟）
（9）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
（10）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
（11）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
21.3投标文件的要求
（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。
（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。
（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 
（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。
（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物（服务）的名称、规格型号、数量、单位、品牌、制造商名称、单价和总价。
22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物（服务）逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。
22.5投标报价的价格是货物（服务）交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。
22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物（服务）功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    
22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。
22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。
23. 投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金
24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。
（3）提供虚假材料谋取中标的；
（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
[bookmark: _Toc469495727]24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。
（四）投标文件的制作、上传及递交要求
25.投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。
（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。
26.投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：
a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
27.投标文件的递交要求
（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。
（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
28．投标文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc469495728]供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
（五）开 标、评标和定标
29. 开标
[bookmark: _Toc73975822]29.1开标邀请
（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；
（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；
（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc73975823]29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。
（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。
（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。
（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）
（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：
（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
29.3 投标供应商资格审查：
（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
30.评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。
31. 评标委员会的组建
31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，评标委员会由评审专家组成，成员人数为3人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，本项目评标委员会共计5人，评标专家5人。
评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取。
31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。
32.评标委员会的职责
32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。
32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
32.3对投标文件进行比较和评价。
32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
33. 评标原则
33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。
33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 
33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      
34. 评委纪律
评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
35.评标程序
35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。
35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。
35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。
35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。
35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
35.10 修改评审结果
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
36．澄清、说明或补正的形式
36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
37．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
38．无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：
38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；
38.4 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；
38.5投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
38.6 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；
38.7 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
38.8 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价
38.9因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；
38.10 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
38.11 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；
38.12 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；
38.13 投标文件附有采购人不能接受的条款；
38.14 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；
38.15 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
38.16投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
38.17违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；
39．废标
39.1 符合招标文件规定废标情形的；
39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;
39.4 因重大变故，采购任务取消的。
40．突发情况处理
40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：
（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 
（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
41. 定标
[bookmark: _Toc469495729]    41.1采购结果确认（确定中标供应商）
采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：
（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 
41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
42. 中标通知书
42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。
42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
（六）合同的授予
[bookmark: _Toc73975842][bookmark: _Toc469495730]43．履约保证金
43.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（基本户开户行出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。
43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
43.3 如果中标供应商在项目实施期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
[bookmark: _Toc73975843]44．签订合同及公告
44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。
44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。
44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。
44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。
（七）纪律和监督
45. 对招标人的纪律要求 
45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
46. 对投标人的纪律要求 
46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
47. 对评标委员会成员的纪律要求 
47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。


（八）质疑与投诉
49．质疑和投诉
49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。
49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：
（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。



附件：
政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
投诉人：                   法定代表人：            
地址：                           电话：                 
委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                          联系电话：              
被投诉人：                      法定代表人：         
地址：                         电话：               
我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：
1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：
1.质疑书和质疑答复书；
2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；
3.营业执照；
4.法定代表人身份证明函
5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；
6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。
投诉供应商：（盖章）
                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）
      年   月    日
[bookmark: _Toc17515]本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。



投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。
1、 [bookmark: _Toc11499]质疑前置及时间要求
《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

[bookmark: _Toc13508]    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉
时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
   投诉书应当包括下列主要内容：
（1） 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2） 具体的投诉事项及事实依据；
（3） 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4） 提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1） 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2） 提起投诉诉前已依法进行质疑；
（3） 投诉书内容符合本办法的规定；
（4） 在投诉有效期内提起投诉；
（5） 属于本级财政部门管辖；
（6） 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（7） 国务院财政部门规定的其他条件。
   
[bookmark: _Toc5978]    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。


递交投诉书地址：阿克陶县财政局政府采购办监管办公室
[bookmark: _Toc1697]












质疑函范本
[bookmark: _Toc9061]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                         
地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc15938]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
[bookmark: _Toc18271]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
[bookmark: _Toc22365]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
[bookmark: _Toc469495731]第三章  评标办法
[bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc469495733][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]一  总  则
1、一般规定
1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。
1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。
1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。
1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的综合评估法；
1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
2、评标组织机构的组成
2.1 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。
2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。
3、评标委员会职责
3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3.3推荐中标候选人名单；
3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
4、评标委员会义务
4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
4.4参与评标报告的起草；
4.5配合有关部门的投诉处理工作；
4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。
5、 评标程序
5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；
5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；
5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。




















二、  投标文件初审
6.资格性审查:
6.1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
(适
用
于
资
格
后审)
	1
	投标人应具备独立的法人资格;具备有效的营业执照;
	
	

	
	2
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书;投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
	
	

	
	3
	凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，将拒绝其参本次政府采购活动;(提供网站截图)
	
	

	
	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供承诺函)；
	
	

	
	5
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度:(提供2024年度或2025年度的财务审计报告，新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明);
	
	

	
	6
	有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录;(提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明和投标人提供近半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明);
	
	

	
	7
	投标保证金缴纳凭证或投标担保函;
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	



6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查
7．1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标。
	
	

	
	4
	投标文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	5
	对招标文件规定的招标内容全部作出响应。
	
	

	
	6
	满足招标文件提出的技术和质量要求。
	
	

	
	7
	完成期限满足招标文件要求。
	
	

	
	8
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	

	
	9
	售后服务满足招标文件要求
	
	

	
	10
	投标人详细地址、联系人、电话
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	



7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议
7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。
温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
[bookmark: _Toc362983803][bookmark: _Toc469495734]三  投标文件的澄清和补正
8．澄清、说明或补正的形式
8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
9．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
[bookmark: _Toc469495735]
四 比较与评价
[bookmark: _Toc469495736][bookmark: _Toc362983805]10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。
10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。
10.2.1评委打分办法
（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。
（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。
（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。
（4）评委打分采取记名形式。
（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。
（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。
（7）评分程序
1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。
2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。
3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。



（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
30分
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100。
注：投标报价超过采购预算价的按废标处理
	

	2
	技术部分
48分

	技术参数响应情况
	20分
	技术参数满足招标文件要求的，得 10 分；
其中技术参数中标注“▲”的为重要参数，能提供证明材料每项加1分（证明材料为产品功能截图或检测报告）最高加10分，本项最高得20分。
	

	3
	
	产品实力演示
	10分
	对招标文件标“●号”的技术参数逐条演示，投标人所演示内容完全符合技术参数与功能要求的，每小项得 2 分；演示不满足、演示不全或未演示的，该项不得分，本项最高得10分。（演示要求为产品演示，演示时长为15分钟）
	

	4
	
	质量保障
	4分
	1.投标人所投核心产品数据通信工程化一体机-内置数据通信实训软件具有相关的软件著作权证书，得2分，不提供不得分；（需提供软件著作权证书复印件）。
2.投标人所投核心产品ICT综合实训平台软件-基础模块具有相关的软件著作权证书，得2分，不提供不得分；（需提供软件著作权证书复印件）。
	

	5
	
	实施方案
	10分
	根据投标人提供包括但不限于（采购需求分析、质量管理控制方案、实施计划、进度安排以及验收方案等进行综合对比打分：
①对项目采购需求分析；
②供货质量管理控制方案；
③项目实施计划、进度安排；
④项目验收方案；
备注：（方案完整、内容详细、贴合项目需求：10 分；每有一项内容缺失扣2.5分；若每有一项表述不详细或有不足之处或存在缺陷或无关内容的扣1分）。
	

	6
	
	供货以及安装方案

	4分
	根据投标人投标文件中供货以及安装方案，包括但不限于以下方案：
1. 货物的供货运输方案；
2. 货物包装、装卸货措施；
3. 货物供货安全保障方案；
4. 货物的安装调试方案；
方案完整得4分，每缺一项减1分，每有一项表述不详细或有不足之处或存在缺陷或无关内容的扣0.5分，扣完为止。
	

	7
	商务部分
22分

	售后服务
	8分
	投标人提供售后服务方案，内容包含但不限于：
①售后服务机构以及人员配置
②售后服务方式
③售后服务流程
④售后服务保障措施等内容，全部提供得8分，每缺少1方面内容扣2分，每有1处内容存在不足（指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等）扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	项目团队实力
	3分
	投标人为本项目配备的技术团队成员中具有人力资源和社会保障部门核发且在有效期内的计算机类中级或以上工程师证书的，每有1人得1.5分，最高得3分。
评审依据：
（1）提供人员身份证复印件及近3个月社保，不按要求提供不得分。
（2）以上人员不得兼任，同一人员资质不得重复计分，执行一人一岗制。
	

	9
	
	故障应急预案
	3分
	投标人制定故障应急预案包括但不限于：
①应急组织机构以及职责
②项目设备安装以及设备运行期间的故障应急预案措施
③故障应急处理响应时间以及流程。
以上方案完全满足项目需求且有利于项目实施的得3分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项表述不详细或有不足之处或存在缺陷或无关内容的扣0.5分，扣完为止。
	

	10
	
	培训服务方案

	8分
	①培训时间与安排；②培训地点；③培训方式与效果；④培训产品操作使用和保养维修；
以上内容无缺陷、科学合理、方案完整得8分，每缺一项减2分，每有一项表述不详细或有不足之处或存在缺陷或无关内容的扣1分，扣完为止。
	


注：以上有缺陷、不足、描述不清楚是指，①只有单纯的文件描述，前后内容无法连贯，内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性；②套用其他项目方案，前后内容互相矛盾，存在与本项目无关的内容；③内容不满足项目要求、与本项目无关或与本项目不匹配、项目涉及的名称、地点、以及实施内容前后不一致；④存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误；⑤不符合采购项目相关的规范及标准任一情形等。
10.2.2价格评分方法
满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。
五  推荐中标候选人
11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。
11.2如最终得分一致，则报价低的优先排名，如报价一致，则以技术评分中设计方案得分高的优先排名。
12.无效投标条款
12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】。
  12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；
(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)联合体投标未提交联合体协议的；
(7)被暂停营业的；
(8)被暂停或取消投标资格的；
(9)财产被接管或冻结的；
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（12）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；
（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（14）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（15）采购文件规定的其它无效投标情形。
   12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。
(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）采购文件规定的其它无效投标情形。
12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）采购文件规定的其它    无效投标情形。




第四章  采购内容及技术要求
	序号
	建设内容
	主要参数
	单位
	数量

	1
	平台服务器
	1、国产2U机架服务器
2、CPU：配置≥2颗国产ARM架构处理器，主频≥2.6GHZ，单处理器≥32物理核；
3、内存：配置≥8*32GB；
4、硬盘：配置≥2*480GB SSD，≥2*8TB SATA硬盘；
5、网络：配置≥4个千兆电口；
6、RAID卡：配置≥1块独立阵列卡，≥2GB缓存，支持RAID 0,1,5,10等；
7、电源：冗余交流电源；
8、管理：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
9、服务器管理系统支持国产管理芯片；
	台
	1

	2
	互联交换机
	1、CPU和LSW要求国产化；
2、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥300Mpps，以最小值为准；
3、支持千兆电口≥48个，10GE SFP+≥4个，2个专用堆叠口；为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源1+1备份；
4、支持MAC表项≥32K；
5、支持Ipv4路由表≥8K，Ipv6路由表≥3K；
6、支持 Telemetry 技术；
▲7、支持静态路由、路由策略、策略路由，支持RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；
8、设备入口最大支持IPv4 ACL条目 ≥ 2400；
9、设备出口最大支持IPv4 ACL条目 ≥ 2400；
10、实配：80w交流电源模块≥1个，万兆多模光模块≥2个。
	台
	1

	3
	配套机柜
	42U服务器机柜，规格：≥600*1000*2000mm；SPCC优质冷扎钢板制作，脱脂，磷化，静电喷塑。
	台
	1

	4
	盒式交换机A
	▲1、CPU和LSW要求国产化；
2、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥780Mpps，以最小值为准；
3、支持千兆电口≥24个，25GE SFP28≥4个，40/100GE QSFP28≥2个,支持扩展卡槽≥2个；为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源；为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥2个；
4、支持MAC表项≥256K；
▲5、支持IPv4路由表项≥192K，支持IPv6路由表项≥96K；
6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN配置并下发给交换机；
7、支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000；
8、支持 Telemetry 技术；
9、支持Macsec功能；
10、实配：80W交流电源模块≥2个，40G多模光模块≥2个，万兆多模光模块≥2个。
	台
	10

	5
	盒式交换机B
	▲1、CPU和LSW要求国产化；
2、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥780Mpps，以最小值为准；
3、支持千兆电口≥24个（每个口最大可提供功率为30W），25GE SFP28≥4个，40/100GE QSFP28≥2个,支持扩展卡槽≥2个；支持3个电源，可以实现2+1备份；在PoE功率需求大于1600W时，支持2+1备份；为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥2个；
4、支持MAC表项≥256K；
▲5、支持IPv4路由表项≥192K，支持IPv6路由表项≥96K；
6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN配置并下发给交换机；
7、支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000；
8、支持 Telemetry 技术；
9、支持Macsec功能；
10、实配：1000W交流电源模块≥2个，40G多模光模块≥2个，万兆多模光模块≥2个。
	台
	10

	6
	WLAN AP主设备A
	▲1、自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
2、支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段；
3、2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be；
4、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；
5、2.5G电口≥1个，支持USB2.0，可用于扩展物联网；
6、AP支持MLO峰值模式，可实现多链路吞吐叠加，最大峰值吞吐2.3Gbps；
7、单用户极限测速2.2Gbps；
	台
	10

	7
	路由器
	▲1、采用国产芯片，自主可控；
2、包转发率≥5Mpps，整机交换容量≥20Gbps，SD-WAN转发性能≥700Mbps；
3、千兆电口≥4个，千兆Combo接口≥4个，10GE SFP+/2.5GE 电 Combo≥2个，内存≥4GB，设备高度≤1U；
4、无风扇设计，自然散热；
5、支持6000+应用库，支持FPI、DPI、自定义应用（基于域名、五元组、DSCP）；
6、支持防火墙/IPS/URLF/AV；
	台
	15

	8
	mini PC
	设备类型：mini主机；
CPU：主频：≥2.9G Hz,核数：≥ 8 ；
内存：≥8GB；
硬盘：≥256GB SSD固态硬盘；
网卡：标配2个千兆RJ45有线网口；
	台
	5

	9
	网络机柜
	2000x600x600网络设备标准机柜(高x宽x深)，含PDU，含不少于4个托盘
	台
	5

	10
	串口服务器
	1、双核 880M CPU，2Gb RAM，16MB FLASH，8GB eMMC；
2、支持 16 路 RS232/485 串口，串口无需切换，即接即用；
3、可用直连网线连接交换机,路由器的 CONSOL 口，无需定做串口线；
4、每路串口支持 12V/500MA 电流输出；
5、RS232 波特率支持最高 921600bps；
6、串口数据格式支持：RAW 透传模式或者 Telnet 模式；
7、支持 TCP SERVER,TCP Client, UDP Server, UDP Client；
8、MODBUS-RTU 转 Modbus TCP Server 协议；
9、支持 2 路 100/1000M 以太网口；
10、宽温设计支持-40+85 摄氏度工作环境；
11、采用硬件看门狗设计，永不死机；
12、支持 SNMP，TR069 协议网路管理服务；
13、支持 WEB 中英文配置页面。
	台
	5

	11
	管理交换机
	1、CPU和LSW要求国产化；
2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以最小值为准；
3、支持千兆电口≥24个，10GE SFP+≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥48Gbps；
4、支持MAC表项≥32K；
5、支持Ipv4路由表≥4K，Ipv6路由表≥1K；
▲6、支持ARP表项≥4000；
7、支持 Telemetry 技术；
8、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；
9、设备入口最大支持IPv4 ACL条目 ≥ 2400；
10、设备出口最大支持IPv4 ACL条目 ≥ 2400；
	台
	5

	★12
	ICT综合实训平台软件-基础模块
	一、平台架构	
	1.整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100。
	2.平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户。
	3.支持被学校已有教学平台集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登陆访问被集成的教学资源。
二、管理后台
用户管理
	1.支持管理员创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。
	2.支持管理员批量导入/导出学员账号，批量重置学员账号密码。
	3.支持管理员创建、删除、编辑、查询组织，最多可创建5级子组织。
	4.支持将学员加入到组织，通过组织对学员进行快速管理。
	5.支持管理员创建、删除、编辑、查询管理员和教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、账号状态等。
	6.支持创建、编辑、删除、预览拓扑图，支持自行设计网络拓扑，支持设备的拖拽、连线、放大、缩小、居中等操作；支持导入/导出拓扑图。
	▲7.支持通过关联拓扑快速创建1套或多套实验所需的实验环境，快捷纳管、访问、初始化实验设备资源，支持通过配置恢复模板，实现实验环境一键恢复。
	8.支持创建、编辑、删除和查询容器/虚拟机模板，选择不同的规格、镜像和连接方式。
	9.支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向。
系统设置
	10.支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等。
	11.支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令。
	12.支持自定义网站信息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。
日志管理
	13.支持查询系统操作和系统安全日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。
运营大屏
	14.大屏内容包含 ：①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现；④ 支持编辑各模块的数据并能进行初始化。 
三、教学管理	
学员管理
	1.支持教师创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。
	2.支持教师批量导入\导出学员账号，批量重置学员账号密码。
班级管理
	3.支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师，学员和学员小组，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。
四、教学内容
课程管理
	1.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。
	2.支持对课程名称、版本、课程库、配套试题、学时等信息的编辑。
	3.支持添加课程大纲、课程标准、教案等课程材料，仅教师可见。
	4.支持混排课设计模式：混排模式下可以添加图文、视频、实验、测一测等内容，呈纵向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。
	5.支持文档课设计模式：文档课模式下可以添加文档、视频、实验等内容，呈横向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。
	6.支持创建、编辑、删除和移动课程库，支持创建3级子目录，支持通过课程库对课程进行分类管理。
课程素材
	7.支持上传ppt,pptx,doc,docx,pdf,xls,xlsx,zip,rar,jpeg,jpg,mp4,md等格式的课程素材；支持编辑素材名称、素材目录、使用权限。
	8.支持创建、编辑、删除和移动素材库，支持创建3级子目录，通过素材库对素材进行分类管理。
实验管理
	9.支持创建、预览、发布、删除，复制实验，支持按照实验名称、关联课程、技术方向、实验类别、实验环境等检索实验。
	10.支持同一实验选择多个实验手册，且实验手册和实验资料支持区分教师版和学生版，不同角色在实验操作界面可查看不同的实验手册和实验资料。
	11.支持设置学生能否复制实验手册的内容。
	12.支持物理设备、模拟器、云实验、实验箱4种类型实验，不同的实验类型可启动不同的实验环境。
	13.支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。
	14.支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告。
	15.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。
实验预约
	16. 支持预约物理设备实验：教师可为指定班级或学员，设置物理设备实验资源、设置实验时间，自动生成实验预约日程，为学员拟定实训计划。
	17.支持即时查阅实验预约排期：含可预约时间、已预约时间、灵活调整实验预约排期；学员将按预约实验、日程、指定时间进行实训。
	18.已预约的实验自动生成实验任务，含预约名称、实验名称、设备池名称、预约目的等；支持实验任务延时、释放、分享，可便捷管理预约实验。
	19.支持查看历史预约任务与详情，支持按预约名称、班级、预约人等搜索查询。
实验素材
	20.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式，支持在线查看实验手册。
	21.支持本地导入实验视频、资料和工程文件，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。
实验资源监控
五、评测管理
知识点管理
	1.支持创建、删除、编辑、查询知识点，支持将知识点和题目进行关联。
	2.支持创建、编辑、删除和移动知识点库，支持创建3级子目录。
题目管理
	3.支持创建、编辑、预览、移动复制和删除题目，支持按模板批量导入试题，支持按题目、题型、难度和知识点检索题目。
	4.支持创建、编辑、删除、移动试题库，支持创建3级子目录，支持通过题库对题目进行归类管理。
	5.支持创建单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。
理论试卷管理
	6.支持创建、编辑、预览、复制和删除理论试卷；支持根据试卷名称、组卷类型、创建人等信息检索试卷。
	7.支持锁定理论试卷的编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑试卷。
	8.支持创建、编辑、删除、移动理论试卷库，支持创建3级子目录，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
	9.支持在创建理论考试时，通过试卷库筛选定位试卷，快速关联试卷。
	10.支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷。
	11.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。
	12.支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等。
实验试卷管理
	13.支持创建、编辑、预览、复制和删除实验试卷；支持根据试卷名称、技术方向检索试卷。
	14.支持锁定实验试卷编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改实验试卷。
	15.支持创建、编辑、删除、移动实验试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
	16. 支持两种实验试卷创建模式：富文本编辑模式和上传PDF文件模式。
理论考试管理
	17.支持创建、编辑、删除、预览、复制、统计理论考试，支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。
	18.支持对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数等进行设置。
	19.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。
	20.支持教师设置是否允许考生查看考试成绩、答题结果、答案解析等。
	21.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或AB卷考试，满足不同考试场景需求。
	22.支持教师对考试进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次考试记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
	23.支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果。
	24.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、考试各题型得分、考试次数、最高成绩、平均成绩；支持导出统计结果。
	25.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。
	26.支持学生参加考试、查看考试结果、查看答案解析；支持系统自动评分。
	27.支持考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
	28.支持考试过程中开启全程防作弊：多次切屏后自动交卷，使用复制、F12按键时自动失效。
	29.支持考试过程中，考生通过答题卡快速定位试题；系统支持显示当前已答、未答和存疑题数。
实验考试管理
	30.支持创建、编辑、删除、预览、复制、统计实验考试，支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。
	31.支持教师对考试名称、考试语言、编辑权限、简介、考试时间、考试时长、考试次数和考试结果进行编辑。
	32.支持创建实验考试时，关联1份或多份试卷，最多可关联3份试卷，以进行标准化考试或AB卷考试，满足不同考试场景。
	33.支持为实验考试配置实验资源：含容器、虚拟机实验环境，及其关联的实验资源。
	34.支持教师查看班级整体考试情况，包括班级应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、实验平均时长等信息；支持导出统计结果。
	35.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最好成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。
	36.支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索。
	37.支持实验考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
作业管理
	38.支持课前课后作业设置，包括作业创建、预览、编辑、复制、发布、删除及关联课程等操作；支持教师查看作业列表，可按照作业名称、发布状态、作业有效期等信息进行检索。
	39.支持编辑作业名称及封面、关联试卷，设置作业时间和作答次数。
	40.支持教师对作业进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次作业记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅和打回作业重做。
	41.支持教师查看学员作业统计，包括班级学员成绩详情和试题统计详情。
	42.支持教师查看学员作业累计成绩、最高分、平均分，以综合评估学员课业完成情况。
	43.支持学生查看作业列表并在线答题，查看作业记录，包括作答提交时间、答题时长、得分、通过情况等；支持多次作答。
六、证书管理
证书管理
	1.支持教师设置证书发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。
	2.支持教师创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书。
	3.支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。
	4.支持查看班级学员获证情况与学习进度，可一键导出报表。
	5.支持自动生成发证记录：可查看学员证书领取历史信息，包括账号、班级、认证名称、认证状态、获证时间等，可一键导出报表。
	6.支持批量下载电子证书，单次可下载多张证书。
	7.支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。
七、教学活动
课程教学
	1.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。
	2.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；支持设置是否可拖动视频。
	3.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验；支持用户直接从课程章节下进入实验。
	4.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。
	5.支持教师查看课件备注页，查看教学参考资料，仅教师可见。
	6.支持在课程学习界面查看、发布和回复问答，添加、修改笔记，并支持上传图片。
	7.支持对章节关联的测验在线作答，提交后反馈作答结果。
实验教学
	8.支持教学前台显示班级已关联的实验，包括实验名称、实验简介、实验类型及难度、实验时长等信息；从实验卡片可进入实验操作界面；支持通过名称对实验进行搜索。
	9.支持在实验界面查看多个实验手册、实验视频等信息；实验资料支持下载；支持实验操作区查看实验拓扑图、切换实验桌面等；
	10. 支持通过实验课程卡片，一键快捷预约实验，一键预启动数通实验环境。
	11.支持通过拓扑一键登录物理网元设备，快速连接。	
12. 支持教师和学员在物理设备实验过程中对拓扑中包含的物理设备组进行配置恢复操作，完成实验设备的初始化。
	13.支持学员上传实验截图并提交实验报告，实验报告可多次提交。
	14.支持实验计时，手动结束实验或实验计时结束后，实验界面关闭。
	15.支持教师查看和批阅学生实验报告并打分；支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情。
	16.实验页面支持桌面与字符切换、桌面全屏、复制粘贴、上传与下载文件，不同类型的实验支持不同的操作工具栏。
八、学情统计
学情报表
	1.支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息。
	2.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结，支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。
	3.支持教师按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。
	4、支持查看班级学员课程、实验、考试作业的学习时长，支持查看班级学员的课程学习进度，支持导出数据。
	5. 教师运营大屏： ①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现
	套
	1
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	ICT综合实训平台-数通真机管理模块
	1、提供图形化实验拓扑页面：提供对应具体实验课程的图形化拓扑，可进行拓扑图的放大、缩小；支持调出导航视图，以特定角度查看拓扑图的完整性。
2、支持通过拓扑一键登录物理网元设备。
实验预约和共享功能
1、支持预约物理设备实验：教师可为指定班级或学员，设置物理设备实验资源、设置实验时间，自动生成实验预约日程，为学员拟定实训计划。
2、支持即时查阅实验预约排期：含可预约时间、已预约时间、与他人预约冲突时间，灵活调整实验预约排期；学员可按日程指定时间进行实训。
3、支持一次性预约和周期性批量预约实验任务：重复周期支持选择1~7天。
4、已预约的实验自动生成实验任务，含预约名称、实验名称、设备池名称、预约目的；支持灵活操作实验任务，便捷管理预约实验。
▲5、实验任务共享：支持一键共享实验任务，可快速将实验任务共享给班级其他成员并同时进行操作，提高资源应用效率。
6、实验任务延时：支持一键延长实验任务时长，可便捷设置与管理实验时长。
7、实验任务释放：支持一键释放实验任务资源，可快捷重新预约该实验任务。
8、支持查看历史预约任务与详情，支持按预约名称、班级、创建人搜索查询。
9、支持通过实验课程卡片，一键快捷预约实验。
真机设备连接功能
1、支持连接基于HTTP和HTTPS协议Web界面管理的网元，主流NCE网元可选择开启基于预约自动重置密码功能，用户可安全登录。
2、支持浏览器无客户端直连基于SSH和Telnet协议的命令行界面管理的网元，带宽消耗极低，操作便捷。
3、支持连接基于RDP远程访问协议的网元。
实验环境一键还原功能
1、支持一键式批量完成网元的配置清除及预配置初始化。
2、支持基于单个网元进行配置清除及预配置初始化。
	套
	1
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	数据通信工程化一体机
	1、整体尺寸≥400x300x100mm。
2、集成MINI PC，CPU≥10核，内存≥64G，硬盘≥500G。
3、集成嵌入式液晶显示器，尺寸≥17英寸。
4、设有独立散热风道和散热风扇。
5、集成拓展口，包括≥1个HDMI接口、≥3个USB接口、≥1个网口。
6、集成标配防撞角垫、塑胶把手。
二、设备内置数据通信实训软件包含网络规划功能模块
（一）需求分析
1、支持需求分析基础知识学习，包括网络机房与机柜、以太网线与光纤、网线接头与插座、综合布线系统、网络需求分析。
●2、支持需求分析工程实践，包括网络机房实景体验、网络机柜与连线实践、综合布线系统，其中网络机房实景体验，采用步进式3D 仿真形式呈现网络机房及机柜，步进点位不少于20个。
（二）架构设计
1、支持架构设计基础知识学习，包括典型园区网络架构、园区网络架构设计、园区网络网关设计、WLAN组网架构设计。
2、支持架构设计项目训练，基于案例背景中的总体需求、组网需求、业务需求，通过拖拉拽方式完成组网架构设计，以及完成题目作答。
（三）组网设计
1、支持组网设计基础知识学习，包括认识网络拓扑图、网络拓扑图绘制。
2、支持组网设计工程实践，包括网络拓扑图绘制，绘制工具支持使用区域/链路、设备、终端元素，通过拖拉拽和连线方式完成拓扑图绘制，其中元素数量不少于20个，并且须包括通用路由器、堆叠交换机、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙、接入控制点、通用服务器手机、PC，支持导入和导出操作。
（四）设备选型
1、支持设备选型基础知识学习，包括认识交换机、了解交换机参数、交换机选型、认识路由器、了解路由器参数、路由器选型、认识无线控制器、了解无线控制器参数、无线控制器选型、认识无线AP、了解无线AP参数、无线AP选型、认识防火墙、了解防火墙参数、防火墙选型。
●2、学习资源包括设备实拍图片、设备介绍视频、设备3D模型，其中设备3D模型须包括交换机、路由器、无线控制器、AP、防火墙，每种设备型号数量不少于3个。
（五）机柜/板位布局
1、支持机柜/板位布局工程实践，包括安装设备到机柜、机柜布局、单板安装、常见设备的板位布局。
●2、支持机柜/板位布局项目训练，基于案例背景和网络需求，完成机柜布局设计和板位布局设计，支持使用查看逻辑机柜、物理机柜正面、物理机柜反面，支持新增机柜、查看设备列表、板位布局操作和重置布局，其中新增机柜数量不少于20个，设备列表中的设备数量不少于30个。
（六）设备管理/连线设计
1、支持设备管理/连线设计基础知识学习，包括认识网络设备物理接口、认识网络设备线缆、首次登录设备、认识网络设备命令行、网络设备命令行界面、配置通过Telnet远程登录设备、配置通过SSH远程登录设备、配置通过Web网管登录设备。
2、支持设备管理/连线设计工程实践，包括认识网络设备物理接口、网络设备连线实践、通过Console接口首次登录设备、配置通过Console接口登录设备、配置通过Telnet远程登录设备、配置通过SSH远程登录设备、配置通过Web网管登录设备。
（七）IP/VLAN设计
1、支持IP/VLAN设计工程实践，包括十进制与二进制转换、IP地址简单计算、IP子网计算、IP地址的基础配置、VLAN的基础配置、VLAN间三层通信、IP地址与VLAN规划，其中十进制与二进制转换、IP地址简单计算、IP子网计算工程实践，支持新手模式、初级工程师模式、高级工程师模式。
2、支持IP/VLAN设计项目训练，基于案例背景和网络需求，完成IP地址/VLAN规划，规划内容包括网段分类、IP地址、IP地址范围、IP子网/掩码、网关位置、VLAN，其中网段分类包括网络设备管理、无线AP管理、服务器管理、核心交换机-出口网关、核心交换机-汇聚交换机、汇聚交换机-接入交换机、有线办公业务（服务器）、有线办公业务（终端）、无线办公业务（终端）、无线访问业务（终端）。
（八）路由设计
1、支持路由设计基础知识学习，包括路由基础、静态路由、OSPF基础、OSPF进阶，支持使用练一练形式，基于单一业务进行命令配置训练；练一练支持隐藏参考命令，支持返回命令配置校验结果，练一练数量合计不少于20个。
●2、支持路由设计工程实践，包括静态路由部署、OSPF网络部署、OSPF综合实践，其中工程实践中的设备命令行界面支持窗口悬浮显示，支持界面背景颜色设置、背景颜色透明度调整、字体颜色调整、字体大小设置。
（九）DHCP设计
1、支持DHCP设计工程实践，包括PC网卡参数手工配置、PC网卡参数自动配置、DHCP服务部署、DHCP中继。
2、支持DHCP设计项目训练，基于案例背景和网络需求，完成DHCP服务器IPv4地址池新建、DHCP中继命令配置、PC有线网卡配置。
（十）WLAN组网设计
1、支持WLAN组网设计基础知识学习，包括WLAN入门、WLAN技术基础、WLAN组网架构、WLAN组网技术、WLAN工作流程、WLAN的配置实现。
2、支持WLAN组网设计工程实践，包括家庭WLAN部署、WLAN组网架构选型、WLAN组网技术、WLAN的配置实现（直连式二层组网，直接转发）、WLAN的配置实现（旁挂式三层组网，隧道转发）
（十一）WLAN网络规划
1、支持WLAN网络规划工程实践，包括需求收集&现场工勘、测试障碍物衰减、WLAN网规环境设计。
●2、支持WLAN网络规划项目训练，基于案例背景和网络需求，在WLAN网规工具中进行网络规划，WLAN网规工具支持环境设置、区域设置、设备布放；其中环境设置支持根据障碍物形状与类型，完成障碍物布放，其中区域设置支持根据区域形状、类型、基本属性，完成区域设置，其中设备布放支持AP、交换机布放与连线。
（十二）出口网络安全设计
1、支持出口网络安全设计基础知识学习，包括认识网络安全设备、防火墙基础知识、防火墙基本概念、防火墙基础配置、防火墙安全策略、防火墙安全策略配置、防火墙智能选路、防火墙入侵防御。
2、支持出口网络安全设计工程实践，包括防火墙基础配置、防火墙安全策略部署、防火墙智能选路部署、入侵检测与攻击防范。
（十三）NAT设计
1、支持NAT设计基础知识学习，包括NAT入门、NAT的技术原理、NAT策略学习。
2、支持NAT设计工程实践，包括源NAT No-PAT配置实践、源NAT NAPT配置实践、源NAT Easy IP 配置实践、NAT Server配置实践。
（十四）业务安全设计
1、支持业务安全设计工程实践，包括DHCP Snooping部署实践、IPSG实践、基本ACL部署实践、高级ACL部署实践、IPsec VPN部署实践、SSL VPN部署实践。
2、支持业务安全设计项目训练，基于案例背景和网络需求，完成DHCP Snooping方案设计、ACL设计、IPsec VPN设计、SSL VPN设计。
（十五）高可靠性设计
1、支持高可靠性设计工程实践，包括园区网络常见问题与挑战、堆叠部署、链路聚合、VRRP部署实践。
2、支持高可靠性设计项目训练，基于案例背景和网络需求，完成堆叠主交换机命令配置、链路聚合部署命令配置、出口网关的热备份命令配置。
（十六）全光园区设计
1、支持全光园区设计工程实践，包括认识智能极简园区网络方案、智能极简园区网络方案配置部署、光电PoE与光电混合缆实践。
2、支持全光园区设计项目训练，基于案例背景和网络需求，完成组网拓扑设计、题目作答、中心交换机命令配置。
三、设备内置实训软件包含网络部署功能模块
1、支持小型企业园区网络部署、中型企业园区网络部署、企业WLAN网络部署、企业出口防火墙部署、企业广域互联部署，每个网络部署实训中包括项目背景、实施方案、实施动作和客户验收。
2、支持创建、删除、导入、导出网络配置沙箱环境。
3、支持查看网络拓扑，添加、删除网元。
4、支持一键启动和停止所有网元。
5、支持一键清空网元配置，恢复至默认状态。
6、支持通过命令配置，完成网络部署。
四、设备内置实训软件包含网络维护功能模块
（一）网络维护
1、支持网络维护基础知识学习，包括网络服务与应用、FTP及SFTP的原理及应用、网络设备文件系统、网络设备维护、广域网维护。
2、支持网络维护工程实践，包括DNS应用实践、NTP部署实践、配置网络设备作为FTP服务端、配置网络设备作为FTP客户端、配置网络设备作为SFTP服务端、配置网络设备作为SFTP客户端、软件包升级及回退、配置文件备份及恢复、补丁配置及加载。
（二）网络巡检
1、支持网络巡检基础知识学习，包括网络巡检概述、巡检准备、设备环境巡检、设备基本信息巡检、设备运行情况巡检、接口内容巡检、网络业务巡检。
2、支持网络巡检项目训练，基于案例背景和网络需求，完成巡检报告填写，报告内容包括设备软件版本、设备运行时间、CPU利用率情况检查、设备内存利用率检查、设备运行状态检查、设备各部分的工作温度检查、设备日志、VLAN信息检查、链路聚合组检查、路由表检查、接口状态检查、NAT配置、机房环境巡检单、巡检总结与建议。
（三）故障诊断
1、支持故障诊断基础知识学习，包括报文获取、端口镜像、常用信息采集与故障诊断命令、二层环路故障处理、Ping不通故障处理。
2、支持故障诊断工程实践，包括报文获取实践、端口镜像实践、常用信息采集与故障诊断命令实践、二层环路故障处理实践、Ping不通故障处理实践。
（四）网络编程与自动化
1、支持网络编程与自动化基础知识学习，包括网络编程与自动化、Python基础。
2、支持网络编程与自动化工程实践，包括Python基础应用、基于Python的网络自动化实践。
五、设备内置实训软件包含网络优化功能模块
（一）网络演进
1、支持网络演进基础知识学习，包括IPv6协议基础、IPv6地址、IPv6主机配置、ICMPv6及NDP、IPv6单播路由基础、OSPFv3。
2、支持网络演进工程实践，包括手工配置IPv6主机网卡参数、简单IPv6网络部署、DHCPv6地址自动配置、无状态地址自动配置、静态路由部署、OSPFv3。
（二）网络割接
1、支持网络割接基础知识学习，包括网络割接基本概念、网络割接流程。
2、支持网络割接项目训练，基于案例背景和割接方案，完成网络割接，割接内容包括填写《现网拓扑接口连线表》、填写《办公及研发PC与网络机房网线编号映射表》、进行设备配置并保存、进行网络设备线缆连接、进行网络验证、进行网络设备线缆变更并修改PC网卡参数、拆除旧设备的线缆。
（三）服务质量优化
1、支持服务质量优化基础知识学习，包括什么是服务质量、QoS的度量指标、QoS服务模型概述、QoS实现工具MQC、DiffServ服务模型QoS技术。
2、支持服务质量优化工程实践，包括使用MQC实现报文过滤、部署流量监管、部署流量整形、部署接口限速。
	台
	3
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	《数通认证工程师课程》
	1、该课程对应的认证考试须在国际认证考试中心可查；
2、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册，具体数量不少于20份理论课件、10份实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
3、课程须包含以下知识点：数据通信网络基础、网络参考模型、网络层协议与IP编址、IP路由基础、OSPF基础、以太网交换基础、VLAN原理与配置、生成树协议、实现VLAN之间的通信、以太网链路聚合与交换机堆叠、ACL原理与配置、AAA原理与配置、网络地址转换基础、网络服务与应用、WLAN概述、广域网技术基础、网络管理与运维、IPv6基础、SDN与NFV基础、网络编程与自动化、园区网典型组网架构及案例实践。
	套
	1
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	《数通核心技术工程师课程》
	1、该课程对应的认证考试须在国际认证考试中心可查；
2、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册，具体数量不少于30份理论课件、15份实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
3、课程须包含以下知识点：认识网络设备、IP路由基础、OSPF基础、OSPF路由计算、OSPF特殊区域及其他特性、IS-IS原理与配置、BGP基础、BGP路径属性与路由反射器、BGP路由优选、BGP EVPN基础、路由策略与路由控制、流量过滤与转发路径控制、园区网典型技术应用概述、RSTP原理与配置、MSTP原理与配置、交换机堆叠与集群、IP组播基础、IGMP原理与配置、PIM原理与配置、IPv6概述、ICMPv6和NDP、IPv6地址配置、防火墙技术、网络设备安全特性、VPN技术概述、VRF基本概念及应用、BFD原理与应用、VRRP原理与配置、DHCP原理与配置、网络管理协议介绍、大型WLAN组网部署、企业数通解决方案概述。
	套
	1
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	《数通高级路由交换技术课程》
	1、该课程对应的认证考试须在国际认证考试中心可查；
2、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册，具体数量不少于10份理论课件、5份实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
3、课程须包含以下知识点：IGP高级特性、BGP高级特性、IPv6路由、以太网高级技术、MPLS技术、网络运维、网络故障排除、网络割接。
	套
	1
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	实训终端
	1、机型：分体式商用台式机；
2、处理器： ≥6核 12线程 ；
3、内存： ≥16GB DDR4 2666MHz 内存，预留内存扩展槽；
4、硬盘： ≥256G 固态硬盘
5、显卡：集成显卡，VGA + HDMI + DP 视频输出端口；
6、音频：集成 5.1 声道高清声卡，前 2 后 3 音频插孔；
7、网卡：集成千兆网卡
	套
	30
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	六边形桌椅
	六边形桌椅（数量：1台）
1.六边形学习岛台面：采用≥25MM实木颗粒板、近色PVC封边；
2.六边形学习岛桌架：采用≥30*30优质方管厚度≥1.2mm，桌架稳固不晃动。
3.参考尺寸：≥1450X1450X750mm（具体尺寸及颜色根据现场场地定制或调整）
4.每套六边形学习岛包含6个櫈子，櫈面采用25MM实木颗粒板，櫈脚采用≥30*30优质方管厚度≥1.2mm。
5.六边形学习岛桌面边角需要倒角成圆弧，櫈子櫈面边角需要倒角成圆弧。
	套
	5
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	教师终端
	1、机型：分体式商用台式机；
2、处理器： ≥12核 20线程；
3、内存： ≥16GB DDR4 2666MHz 内存，预留内存扩展槽；
4、硬盘： ≥256G 固态硬盘
5、显卡：独立显卡，VGA + HDMI + DP 视频输出端口；
6、音频：集成 5.1 声道高清声卡，前 2 后 3 音频插孔；
7、网卡：集成千兆网卡； 
	台
	1
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	教师桌椅
	1. 智能讲台结构：木结构部分均采用E0 级木质板材结构，甲醛 释放量≤0.05mg/m³ , 桌面防静电。
2.智能讲台尺寸及外观： （长×宽×高） ≥ 1100mm× 600mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高 度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计， 边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm， 面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均 通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境， 保障教学安全。
4.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法 在没有工具的情况下拆除。   
	套
	1
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	喷绘机
	1、喷头：≥2个
2、打印宽幅：≥3200mm
3、墨水颜色：双四色（C/M/Y/K），喷绘墨水
4、供墨方式：独立连续大供墨系统
5、介质感应：感应器在两侧和后边缘
6、打印速度：
4pass 速度 ≥50 6pass 速度 ≥30 8pass 速度≥ 20
7、打印材料:PP/相纸/灯片/背胶/写真布/喷绘布/车贴等
8、打印清洁: 自动清洗和手动清洗
9、烘干装置:红外风扇加热器
10、环境 :温度：20-35℃    湿度：35-65℃（无冷凝）
11、电源要求:100V-240V±10%；50/60Hz
12、耗电量：≤3000W 
13、接口：千兆网口
	台
	1
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	激光焊接机
	激光发生器≥1500W 激光波长≥1070nm 光纤芯经 ≥20 μm
光纤长度 标配 10 米 工作方式 连续/调制
振镜宽度 0.5-6mm  振镜扫描速度 ≤8000mm/s
焊接速度 0-193mm/s  制冷装置 智能双温冷水机
工作环境温度范围 10-40℃ 工作环境湿度范围 ＜70%无凝露
焊接材料厚度 ≤5mm 焊接缝隙要求 ≤0.5mm
工作电压 220V±10%  整机功率 ≤5KW
激光器 1套 光纤10米 控制系统 1套 摆动焊接头 1 套
专用焊嘴 3 个  保护镜片 3 片  机箱钣金 8
智能双温冷水机 1 套 防护眼镜 1 副
	台
	1
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	条幅机
	1、增加放料三角撑，机器更稳定，放料更方便；
2、优化打印头固定方式，高速打印更稳定；
3、采用五项集成控制技术，操作更简单，更方便；
4、选配双胶辊挤布装置， 随时打印随时裁切；
5、标配顶针装置，防止走布偏移，确保打印效果进布一米，速度 ≥360米/小时，防皱布
6、打印宽度：≥1000mm
7、实印宽度：≥768mm
8、重复精度：≤5mm
9、打印速度：80-260m/h
10、包装箱尺寸： ≥1600X600X1000mm
11、打印接口：U 盘脱机/网口
12、打印功率：500-800W
13、 电源电压：AC220/110 士 1050~60HZ
14、打印介质：普通激光条幅布
15、工作环境：温度 20-25C 湿度 15-25%
16、设备重量：≥ 150KG
	台
	1
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	巡边雕刻机
	1、加工幅面 :≥1300X2500mm
2、主轴功率:3KW-220W
3、台面:吸附一体
4、真空泵:≥5.5KW 
5、定位精度: ±0.05mm
6、空程速度:≥25m/min
7、软件： 支持多源数据格式：BMP、AL、PLT、DXF、DST 等。
8、电压： 220V
9、主轴转速：0-24000rpm/min
10、工作方式：数控 G 代码
11、装夹方式：真空吸附
12、功率： 1500W-1800W（不含主轴）
13、CCD 视觉定位
14、控制系统：巡边机专用
15、教学系统，能够自行提取巡边路径，生成路径，里面包含 ≥500 个3D 路径图库，图库能够修改，连接远程操作。
	台
	1
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	旗帜机
	打印喷头：工业喷头
喷头数量：≥2 支
打印幅宽：≥1600mm 材料宽度：≥1600mm
墨水颜色：CMYK
打印精度:≥360*1200dpi
打印模式 :单向/双向
数据传输 :千兆网口
打印速度:≥70 平米/小时
清洗系统：负压抽墨清洗
打印格式：BitmapTIFF,Quark Xpress,Eps,PDF 等颜色控制：ICC 色彩特性文件
输入电压：单相 220V+10%(AC50/60Hz
工作环境：温度 20 °C-28 °C、湿度 40%-70%RH
机器重量 :≥ 680KG
指令系统：RD-RTL,RD-RJL
机器尺寸:≥3250mm(L/长)x1240mm(W/宽)x1850mm(H/高)属光栅防止长时间打印错位，一体机架，小车整体密封， 防止飞墨，使用 ≥2 个 3200 喷头，速度≥ 70 米/小时，重型机架，寿命8-10年，全钢机身，寿命长，不变形，全钢上下升降墨盏， 易操作，免维护。
	台
	1
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	uv 平板机
	1、喷头个数：≥2 个，
2、打印宽幅 :≥600*900mm
3、墨水颜色:C、M、Y、K、W
4、墨水类型:UV 环保型墨水
5、适合介质 :pvc 板、玻璃、亚克力、木板、车贴等
6、数据接口:网口
7、RIP 软件:Photoprint、PrinFactory
8、输入格式:TIFF/JPEG/PDF/PSD 等
9、电源要求 :单相额定电压 220V±5%；50HZ
10、操作环境：温度：18~28℃  ； 湿度  46-65%
	台
	1
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	覆膜机
	1、最大覆膜宽度 :≥1630mm
2、最大覆膜厚度 :≥28mm
3、覆膜速度：≥20m/分钟
4、温度调整范围:0-80℃
5、胶辊提升方式：气动+电磁阀
6、连续工作动耗:0.5-0.7kw/h
7、控制系统:智慧系统
8、稳定输出功率:≤1400w
9、额定输入电压：220V
10、裁刀类型：标配 ≥3 把合金刀
11、料杆方式 :铝合金自涨杆
12、收卷直径:≥220mm
13、安全防护： 防夹手
13、双旋钮配置：有
15、胶辊类型： ≥130mm 硅胶辊
16、电机类型：力矩交流
17、包装尺寸：≥L1670*W320*H390mm
18、机器重量：≥ 180kg
	台
	1
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	软膜边条机
	双针，软膜缝边， 尺寸：≥ 1930*1000*1500mm。电压 220v。
	台
	1
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	切纸机
	裁切尺寸 30-460mm 最大裁切厚度≥60mm 裁切精度 ±0.3mm
电源功率：220v/16A/300W-700W
重量：净重≥ 150KG 推纸方式：程控
切纸方式：直流电机 压纸方式：直流电机
≥7 寸触摸屏，单丝杆双导轨推纸器
采用一体铸造龙门架设计比传统拼装式龙门架裁切精度高，永不变形。采用直流电机设计动力澎湃，输出力是交流电机的 2.5 倍， 自主研发的控制系统，运行流畅。T 型丝杆，双导轨推纸控制，整机一体式框架
	台
	1
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	彩色打印机
	数码复合机  打印速度 ≥70 页/分钟，
颜色类型 彩色
≥8.0 英寸可旋转彩色触摸屏
出纸盒容量：≥ 500 页 
分辨率： ≥1930dpi
≥100 页 ADF，支持最大 297x864 毫米介质
	台
	1
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	证卡打印机
	≥300  dpi (11.8 dots/mm)打印分辨率
≥2GB 闪存 图像尺寸 : ≥1006x 640 像素
色带自动校正
USB2.0 和以太网 10/100 连接
可容纳≥ 100 张证卡的自调式入卡槽(30mil)
可容纳 ≥100 张证卡的出卡槽(30mil)
支持手动进卡,带 LED 灯带卡槽
图形化彩色 LCD 显示器
≥3 个三色打印机状态指示灯
打印机和主机设备身份验证
数据加密 打印机整机享受 2 年保修
物理参数
通信和接口功能 USB2.0  -标配
内置 10/100 以太网-标配
802.11ac 编码选项和规格
	台
	1
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	胶装机
	制本长度≥360mm  制本厚度≥60mm  装订速度 ≥300 本/时
小铣刀+太阳铣刀上胶更牢固开槽更匀称 书脊胶装+独立侧胶
微电脑智能程控系统
双导轨刹车电机，小车不跳，停行精准
全实心钢架结构，稳定，结实， 耐用双向双杆夹紧结构，夹拢不变形，不扭曲，经久耐用
夹面台垂直升降， 同步夹拢，胶装更牢固
外部调节夹面压力，设定书脊圆方效果
	台
	1
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	纺织服装成衣印花数码白墨烫画一体打印机
	喷头数量：≥2个 
颜色配置：CMYK+W 彩白
打印幅面：≥65CM
打印介质（广告类） ：文化衫、广告衫、团队服、帽子、马甲、袖标、烫标烫画印花定制墨水类型 环保墨水
墨滴 3.8-12.3pl4 级灰度粉末震动加热
清洁 自动清洁进料 自动进料
环境 温度 20-28 摄氏度，湿度 40%-60% 界面 千兆网口 
速度频率 50-60HZ，110/220V
	台
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	激光切割机
	1、工作幅面 :≥1300*2500mmmm
2、整机尺寸:≥3602*2070*1300（mm）
3、激光类型:CO2 玻璃内腔式封离激光器
4、激光功率:≥3000W
6、空程速度:≥80m/min
7、定位精度: ±0.03mm
8、定位速度:≥20m/min    线宽±0.02mm
9、切割厚度: ≥6mm
10、控制软件:CO2 国产控制系统
11、控制系统 :CO2 国产控制系统
12、瞄准定位 :ccd
13、功率 :整机耗电≤12KW
14、整机重量:≥900kg
15、电力需求:220V
16、辅助切割 :氧气、氮气、空气
	台
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	不锈钢弯字机
	硬件 送料系统 精密丝杆传动机械手交替送料机构（闭环送料反馈系统）
开槽系统 硬质合金刀粒循环递进式切料机构
折弯系统 双轴交替伸缩弯弧系统
驱动电机 伺服电机≥ 3 台；步进电机 ≥1 台
设备重量≥480kg
材料种类 不锈钢 镀锌板 平板铝 （高度 20mm-200mm）
材料厚度 不锈钢（0.3mm-1.2mm）镀锌板（0.4mm-1.2mm）平板铝（0.6mm-1.5mm）
支持格式 AI / PLT / DXF / NC
送料精度 长度±0.1mm    半径≤4mm
软件系统 自动弯字系统
输入电压 220V    空气压力 0.6-0.8Mpa
	台
	1
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	CAD
	1. 默认工作文件格式应为 dwg，必须能够打开 dwg、dxf、dwf、
dwfx、dws 及 dwt 格式文件，须能够支持输出 wmf、sat、bmp、jpg、 png、tif、dwf、dwfx、dgn、stl 格式文件，支持打印输出为 svg、 pdf 格式的图纸。
2.支持创建直线、正多边形、多线、点、构造线、圆弧、圆、多段线、圆环、椭圆、样条曲线等图形对象的绘图功能。
3..支持移动、复制、阵列、镜像、旋转、缩放、拉伸、修剪、延伸、打断、合并、偏移、倒角、圆角、删除、分解等编辑功能。
4.鼠标可通过移动轨迹来触发相应的命令，并进行图形的绘制或修改等操作，如按住鼠标右键在绘图区域内向上绘制一条直线， 即可执行“NEW ”命令。鼠标手势支持自定义设置。
4. 应能在图纸中录入语音信息，模型空间及布局空间内均可任意位置插入
5. 须具备锁定图纸功能，支持对图纸中任意的图形进行加密，加密后的图形无法进行修改和编辑，输入密码后方可解锁。
6. 必须支持加载外部应用程序文件，扩展名须包括*.zrx、 *.lsp*.zel、*.zelx、*.vls、*.zvb。
7.应支持生成直线轴网和弧线轴网，支持通过绘制墙体快速生成轴网；支持快速创建柱子，柱子类型至少包括标准柱、角柱、等肢角柱、构造柱，应支持将创建好的普通柱转为墙体的构造柱。
8.应支持创建墙梁功能，墙体的类型可自定义选择，至少包括内墙、外墙、装饰隔断、女儿墙等。
9.应支持玻璃幕墙分格，且应支持细化设计幕墙的竖挺和横框。
10.应支持普通门窗、凸窗、洞口、带型窗、转角窗的创建和智能插入。可对选中的门窗进行统计并生成门窗表。
11.应支持生成散水的功能，且在搜索外墙线时，能跨过伸缩缝生成散水，且应支持设置跨过伸缩缝的宽度。
12.应支持生成轮椅坡道功能，且坡道样式、坡度、第一坡长、第二坡长可自定义设置。
13.应支持建筑设施、屋顶、房间等建筑模块的附加功能。
14.应支持通过建筑平面图生成建筑立面图、建筑剖面图、局部立面图、局部剖面图。
15.应支持从 Word 和Excel 中导入和更新表格，支持索引符号、详图符号插入功能；支持多种快速标注方法，包括门窗标注、内门标注、墙厚标注等。
16.应具备丰富的总图平面布置类型，包含红线绘制与退让、道路绘制、道路倒角、地下坡道、布置车位、树木布置、树木标注名字、绘制草坪、布灌木丛、总图标高、指北针、风玫瑰图等工具。
17.应具备包含建筑图库、室内图库、结构图库的图块库，含批量导入和新建单个图块管理功能。室内图库须包含室内平面、室内立面
	套
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	可移动式吸烟除尘净化器
	1.带移动脚轮，整机移动方便。
2.大吸力风机，节能省电降噪设计，功率≥3.5KW。
3.带聚酯纤维滤芯、活性炭滤芯，可吸附净化雕刻、喷墨印刷等产生的粉尘和有害物质等。
4.竹节吸气臂，可灵活弯曲，伸展长度≥2米。
	台
	3
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	车间作业安全
监控系
统
	1.可检测加工车间，作业人员安全，作业人员出现危险行为及时报警提醒，并且录像保存危险行为。
2.系统自动分析危险作业动作，导出危险行为信息，生成系统报告。
3.监测雕刻机和喷绘机的异常动态，在施工区域出现危险行为，能够及时控制设备，并保存路径，二次继续加工。
4.监测抽烟行为，重压设备防夹手周界。
	套
	1
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	IT工程技术实训平台
	一、产品结构：
1、设备必须为全钢结构，无木板结构。钢板为冷轧钢板，强度高，不易变形，表面喷塑处理，不生锈，美观漂亮；设备表面不得有任何凹槽，有利于提高产品使用寿命和后期免维护。
2、实训平台采用高强度方钢龙骨支架。实训平台密布各种安装孔，适合安装各种IT类产品，进行工程技术实训，产品综合实训使用寿命高达≥10万次；
3、实训平台每个模块安装孔对应，能够轻松穿越到对面，进行穿墙布线实训；
4、设备必须长≥2.64米，宽≥1.44米，高≥2.6米。由3模块（每个模块长≥1.2米，宽≥0.24米，高≥2.6米）组成2个角区域，T字型结构布局，性价比最高，能够满足≥6人同时实训操作；
5、每个角区域安装有楼层模拟板两套，模拟三层建筑结构；
6、每个角区域配套三个6U实训专用机柜，必须长≥300毫米，宽≥530毫米，高≥300毫米，蓝色喷塑处理，钢板厚度≥1.5mm ，冷轧钢板，坚固耐用，五面≥16个Φ25进出线孔，亚克力安全门，能够进行信息网络布线系统管理间和设备间的设备安装调试等综合实训；
7、同时或者交叉模拟网络综合布线工程的2个工作区、2个设备间、2个垂直、2个水平、2个管理等子系统实训。
8、模块化设计，能按教室尺寸合理布局，适合任意楼层安装。
9、实训平台背部采用全开放式结构设计，便于学生直观学习设备内部构造与组成原理。
二、实训功能：
1、设备必须预设M6高硬度螺孔、Φ6.5通孔、Φ5X20横向条孔、Φ5X20纵向条孔、Φ25穿线孔、Φ60X150手孔等多种规格的安装孔，除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，并且能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线在实训装置内部进行，模拟工程实际，表面平整美观，不得出现各种凹槽。
2、每个宽≥1930mm，高≥2400mm实训区域包含1930*600毫米全钢孔板≥4块，每块孔板设计有≥1676个螺孔和通孔，满足IT类各种产品安装与实训。主要如下：Φ60x150手孔≥3个,孔距≥400mm；Φ25穿线孔≥56个,孔距≥100mm；Φ6.5通孔≥851个，孔距≥25mm；M6高硬度螺孔≥72个，孔距≥100mm；Φ5x20横向条孔≥248个，中心距≥25mm；Φ5x20纵向条孔≥436个，中心距≥25mm。Φ5安装孔≥10个。
3、每个宽≥240mm，高≥2400mm实训区域包含1930*240毫米全钢孔板≥2块，每块孔板设计有≥394个螺孔和通孔，满足IT类各种产品安装与实训。主要如下：Φ60x150手孔≥3个,孔距≥400mm；Φ25穿线孔≥7个,孔距≥100mm；Φ6.5通孔≥168个，孔距≥25mm；M6高硬度螺孔≥36个，孔距≥75mm；Φ5x20横向条孔≥136个，中心距≥25mm；Φ5x20纵向条孔≥ 36个，中心距≥25mm；Φ5安装孔≥8个。
4、Φ60x150手孔适合成人手臂轻松穿过和转动，可以在内部安装螺母，进行线管安装及布线。Φ25穿线孔适合安装dn16、dn25等各种塑料管和波纹管。孔板焊接的M6高强度螺母，适合快速安装设备。直接使用M6螺丝固定设备，不需要螺母。Φ6.5通孔适合安装M4、M5、M6螺丝+螺母，固定各种设备。Φ5X20纵向条孔和横向条孔，适合在任意位置安装M3、M4、M5螺丝+螺母，固定各种设备。每个模块安装孔对应，能够轻松穿越到对面，进行穿墙布线实训。能够进行信息网络布线工作区、水平子系统、垂直子系统等布线安装与实训。本实训平台特别适合下列IT工程技术原理展示、设备安装与调试实训、综合技能应用与考核等：信息网络布线系统、计算机网络工程应用系统、信息安全工程应用系统、智能建筑工程应用系统、智能家居工程应用系统、物联网工程应用系统、视频监控工程应用系统、智能报警工程应用系统、消防工程应用系统、电气工程安装应用系统等。
5、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。
6、实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。
7、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。
	套
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	网络配线实训装置
	一、产品结构：
1、19英寸38U全钢开放式机架1台。
2、带显示系统的计算机网络压接线实验装置1台。上下两排共≥100个指示灯。
3、带显示系统的网络线制作与测量实验装置1台。共≥72个指示灯，分为4组，每组上下两排共≥18个指示灯，其中2个指示灯显示屏蔽层连接状况。
4、24口模块式屏蔽网络配线架1个，24口非屏蔽网络配线架1个，110型通信跳线架2个，110型通信跳线架5对连接块40个，25口RJ45语音配线架1个，19寸1U 零件/工具盒1个，19寸1U PDU电源插座1个。
二、实训功能：
1、设备必须能够进行网络双绞线和大对数电缆配线端接实训，每台设备每次端接6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的两端，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有≥100个指示灯分50组，同时显示6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。
2、设备必须能够制作和测量≥4组网络双绞线链路（屏蔽和非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每组链路对应≥9组18个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有≥72个指示灯分为36组，同时显示≥4组网络双绞线链路的全部线序情况，其中每组屏蔽链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。
3、开放式机架预设Φ60穿线孔、Φ50穿线孔、Φ25穿线孔、Φ6.5通孔、Φ60X150手孔，具有桥架布线和配线子系统网络插座、线槽/线管安装施工实训功能。
4、能够进行25对大对数电缆的端接原理和技能实训。
5、能够进行25对大对数电缆永久链路的搭建与测试技能实训。
6、能够进行屏蔽网络模块端接原理和技能实训。
7、能够进行屏蔽配线架端接原理和技能实训。
8、能够进行25口语音配线架端接原理和技能实训。
9、能与网络配线架、通信跳线架组合进行多种端接实训，仿真机柜内配线端接。
10、能够进行永久链路的搭建与测试技能实训。
11、能够模拟配线端接、永久链路常见故障，如：跨接、反接、短路、断路等。
12、实训设备具有5000次以上的端接实训功能。
13、能够搭建多种网络链路和测试链路的平台功能。
	套
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	综合布线系统安装与维护装置
	产品结构：
1.综合布线系统安装与维护技能鉴定集装架1套。
（1）全钢标准U机架，19英寸41U。
（2）全钢喷塑立柱4个。每个立柱设计有2列40排≥80个φ28孔，上下居中；2列41排≥82个φ22孔，上下居中；4列41排≥164个φ6.5孔，上下居中；2列标准U设备安装方孔；4组≥8个安装孔。立柱为左右对称，4个立柱安装时可任意摆放。
（3）全钢喷塑顶帽1个。顶面设计有≥8个φ60×150条孔，两侧分别设计有≥10列3排30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有≥4组16个立柱安装孔。
（4）全钢喷塑底座1个。底面设计有≥8个φ60×150条孔、4组16个脚轮安装孔，两侧分别设计有10列3排≥30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有4组≥16个立柱安装孔。
（5）电源分配单元1个。6位，2500W，19寸，1U，用于装置配电。
（6）脚轮4个，2寸带刹车万向脚轮。
2.综合布线测试装置1台。
（1）19英寸5U，设计有≥12个RJ45插口和上下两排共≥108个指示灯，包括≥96个线芯连接指示灯和≥12个屏蔽层连接指示灯，分为6组，每组18个指示灯（上下两排各9个指示灯），其中16个指示灯显示线芯连接情况，另外2个指示灯显示屏蔽层连接情况。能够同时制作和测量6组网络跳线或链路（屏蔽或非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，其中每根屏蔽跳线或链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。
（2）装置能与网络配线架、110型通信跳线架组合进行多种端接实训，仿真配线子系统、垂直子系统的端接和理线技能训练。
3.综合布线端接训练装置1台。
（1）19英寸5U，设计有1组配线端接模块和上下两排共≥100个指示灯，能够同时端接6根双绞线或1根25对大对数电缆的两端，每次实训每人端接线≥100次，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有≥100个指示灯分≥50组，同时显示6根双绞线或1根25对大对数电缆的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。
（2）装置设计有25对大对数电缆色谱，能够进行大对数电缆色谱认知技能训练。
（3）装置能与网络配线架、110型通信跳线架组合进行多种端接实训，仿真配线子系统、垂直子系统的端接和理线技能训练。
4.光纤配线端接测试装置1台。19英寸5U，设计有4个SC插口、4个ST插口、4个FC插口、4个LC插口和8个指示灯，指示灯具有持续和间断闪烁两种显示功能，具有≥10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能。
5.住宅信息箱1个。住宅信息箱内部设计有6U立柱2个，箱体设计有≥30个φ25穿线孔，≥3个φ50穿线孔，≥3个φ6安装孔。住宅信息箱配套有标准U挂耳2个，网络配线模块2个，TV配线模块1个，交流电源模块1个，路由器安装模块1个。
6.工作区信息插座组件6个。由信息插座底盒与双口面板、穿线管与管卡、安装板与固定螺丝等组成标准U结构。安装板长≥480mm，冷轧钢板表面黑色喷塑，设计有φ25孔、φ8孔、φ6.5孔和绑线孔等。工作区信息插座组件种类如下：
1）住宅布线系统工作区信息插座组件
2）电缆网络数据工作区信息插座组件
3）电缆网络数据和语音工作区信息插座组件
4）光纤冷接工作区信息插座组件
5）光纤熔接工作区信息插座组件
6）屏蔽电缆工作区信息插座组件
7.测试跳线包1套。包括数据测试跳线（RJ45-RJ45六类非屏蔽多股软跳线）2根，语音测试跳线（RJ45-RJ11六类非屏蔽多股软跳线）1根，屏蔽测试跳线（RJ45-RJ45六类双屏蔽多股软跳线）1根，鸭嘴测试跳线（RJ45-8位鸭嘴六类非屏蔽多股软跳线）1根，鸭嘴测试跳线（RJ11-8位鸭嘴六类非屏蔽多股软跳线）1根，光纤测试跳线（SC-SC单模跳线）2根，光纤测试跳线（ST-ST单模跳线）2根。
8.其他器材：六类屏蔽网络配线架1个，超五类网络配线架2个，110型通信跳线架1个，25口语音配线架1个，理线环2个，8SC+8ST组合式光纤配线架2个。
产品特点：
1.量身定制。本实训装置满足《综合布线系统安装与维护职业技能等级标准》要求，适合综合布线系统安装与维护职业技能等级证书初级、中级、高级技能训练与考核，能够进行住宅内、建筑物、建筑群综合布线系统安装与维护技能训练与考核。
2.配置齐全。本实训装置设计有7个独立单元，包括①屏蔽电缆永久链路，②网络数据永久链路，③综合布线永久链路（数据+语音），④光纤永久链路安装，⑤光纤永久链路熔接，⑥光纤永久链路冷接，⑦住宅布线系统，集成了信息技术工程典型案例和实践应用。
3.功能先进。本实训装置能够进行住宅内、建筑物、建筑群综合布线系统安装与维护技能训练与考核，适合作为综合布线系统安装与维护职业技能等级证书初级、中级、高级技能实训与考核平台。同时具有原理认知、规划设计、安装施工、运维管理等全产业生态链教学实训功能。仿真典型工作任务，实训内容全面系统、重点突出，实训项目循序渐进、层次清晰，实训功能先进、实用性强。
4.快速评判。本实训装置每个单元既能满足4名学生同时进行不同项目的技能实战训练，也能满足4-8人按照顺序进行技能鉴定，并且在5分钟内快速完成测试与评判。一次技术和材料准备，多人多批次快速技能鉴定，减少了准备和评判时间，提高了鉴定效率，保证了技能鉴定的公平公正。
	套
	2
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	光纤冷接与测试工具箱
	工具清单如下：
（1）光功率计≥1个，光缆测试用。
（2）红光笔≥1个，光源和光缆通断测试用。
（3）皮线剥皮钳≥1把，皮线光缆剥外皮专用工具。
（4）光纤切割刀≥1把，用于切割光纤。
（5）多用剪≥1把，剪断室内光缆、皮线光缆用。
（6）光纤剥皮钳≥1把，适用于剪剥光纤的各层保护套。
（7）酒精泵≥1个，用于存储与泵出酒精。
（8）垃圾盒≥1个，用于收容废弃光纤碎屑。
（9）无尘纸≥10张，用于清洁裸纤,专用纸。
（10）皮线快速连接器≥10个，皮线专用 ，免安装工具。
（11）快速连接器≥10个，皮线光缆、单模光缆通用，配置导轨。
（12）皮线光缆冷接子≥10个，皮线光缆、单模、多模光缆通用，配置导轨。
（13）光纤冷接子≥10个，配置冷接子组装工具。
（14）室内光缆≥10米，单模4芯室内光缆。
（15）皮线光缆≥20米，2X3mm皮线光缆。
	套
	2
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	综合布线工具箱
	工具清单如下：
1、网络压线钳≥1把，压接水晶头用。
2、网络打线钳≥2把，模块打线用。
3、2米钢卷尺≥1把，长度和位置测量用。
4、6寸活扳手≥2把，螺丝固定用。
5、Φ6X150螺丝刀≥2把，螺丝固定用。
6、锯弓≥1把，切割用。
7、钢锯条≥5根，切割用。
8、美工刀≥2把，切割用。
9、线管剪≥1把，PVC管裁断用。
10、8寸老虎钳≥1把，夹持物件。
11、6寸尖嘴钳≥1把，夹持物件。
12、镊子≥1把，夹持物件。
13、不锈钢角尺≥1把，90度角测量用。
14、条形水平尺≥1把，测量水平和垂直用。
15、Φ20弯管器≥1个，Φ20PVC冷弯管成型用。 
16、计算器≥1个，计算用。
17、Φ8麻花钻头≥2个，开孔用。
18、Φ6麻花钻头≥2个，开孔用。
19、M6丝锥≥2个，攻丝用。
20、十字批头≥2个，电动起子配套用。
21、RJ45水晶头≥10个，维修备用。
22、M6X15螺丝≥10个，维修备用。
23、线槽剪≥1个，切断PVC线槽用。
24、弯头模具≥1把，线槽成型用。
25、剥线钳≥2个，剥线用。
26、丝锥架≥1个，夹持丝锥用。
	套
	2
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	配套实训消耗材料
	1、电缆速度竞赛器材盒3盒，透明吸塑盒包装，内装7根非屏蔽超五类透明网线，8个超五类RJ45水晶头，6个超五类网络模块，使用说明书。
2、铜缆1箱，CAT5e UTP，灰色护套，305米/箱。
3、超五类屏蔽电缆1箱，CAT5e FTP，灰色护套，305米/箱。
4、RJ45水晶头4盒，非屏蔽、超五类RJ45网络水晶头，透明吸塑盒包装，48个/盒。
5、RJ45水晶头1盒，屏蔽、超五类RJ45网络水晶头，透明吸塑盒包装，48个/盒。
6、十字螺丝250个，M6。
7、L型支架5个，厚度3毫米，150X150毫米。
8、尼龙扎带1包，3*100mm，500个/包。
9、标签扎带1包，3*100mm，100个/包。
10、标签纸10张，A4,白色。
11、室内光缆30米，单模12芯。
12、粘扣（吸盘）1包，25X25毫米，350个/包。
13、光纤跳线2根，SC-SC单模，3米/根。
14、热缩套管2包，单芯保护套，50个/包。
15、皮线光缆30米，单芯单模。
16、光纤快速连接器10个，SC，预埋式三件套。
17、大对数电缆30米，CAT5 25P UTP，透明外护套。
18、Ф20线管10根，长1.5米。
19、Ф20弯头10个。
20、Ф20直接头20个。
21、Ф20三通10个。
22、Ф20管卡50个。
23、宽度20线槽10根，长1.5米。
24、宽度20直角20个。
25、宽度20阴角5个。
26、宽度20阳角5个。
27、宽度20三通5个。
28、宽度40线槽10根，长1.5米。
29、宽度40直角10个。
30、宽度40阴角5个。
31、宽度40阳角5个。
32、宽度40三通5个。
33、Ф50线管10米。
34、Ф50弯头10个。
35、Ф50直接头5个。
36、Ф50三通2个。
37、Ф50管卡5个。
	套
	1



备注：1.标★项为本项目核心产品。▲ 的参数为重要要求，不允许负偏离。
2.供应商须在规定的时间内负责设备安装调试，直至所有货物正常使用方可交付。
二、商务要求
（一）交货时间 ：30天 （具体以甲乙双方约定为准）
（二）交货地点 ：阿克陶县（具体以甲乙双方约定为准）
（三）报价要求
投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：采购、包装费、 辅材费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术 培训、验收、及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担；合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（四）质保要求
1、质保期：2年
（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺
1、售后服务
1.1 质保期内，设备出现故障，1小时响应，3小时内到达现场，一般故障4小时内解除，每年提供不少于6次回访。
[bookmark: _Toc267320052][bookmark: _Toc340225294]甲乙双方签订合同约定。
（六）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc340225296][bookmark: _Toc267320054]（七）其他
1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。



第5章 [bookmark: _Toc469495740][bookmark: _Toc20669] 合同条款及格式
（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）
1、 [bookmark: _Toc469495741] 合同协议书
合同名称             编号
[bookmark: _Toc246996996][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc469495742][bookmark: _Toc247085768][bookmark: _Toc246996253][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc296602498]买    方：                                   卖    方：
电    话：                                   电    话：
住    所：                                   住    所：                       
（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
1、本合同文件
下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：
（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书
（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明
2、采购标的、数量、质量要求
3、合同总价
合同总价为               元人民币。
4、付款方式：                                         。
5、合同供货（服务）期限及地点和方式
6、验收要求及违约责任
7、违约责任及解决争议方法
8、合同的生效
合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。
本合同一式     份，双方各执     份。
买  方：                          卖  方：
名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：
（签字）                        （签字）
地    址：                        地    址：
邮政编码：                        邮政编码：
电    话：                        电    话：
开户银行：                        开户银行：
帐    号：                        帐    号：
二  合同条款
一.  合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
(1)合同文件的组成和解释顺序如下：
<1>合同的主要条款；
<2>合同的一般性条款；
<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
<4>中标通知书、投标文件和采购文件；
<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
3、合同文件使用文字
(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。
(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 
二.  标的物的一般条款
4、完整物权
 	对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5、质量保证
(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。
(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。
6、包装
卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7、伴随服务
(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：
<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
<4>对买方技术人员的技术指导或培训。
(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。
三.  标的物的交付、检验和验收
8、标的物的交付
(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。
(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。
(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9、检验和验收
(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。
四. 对标的物提出异议的时间和办法
10、对标的物提出异议的时间和办法 
(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。
(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。
(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。
五. 合同价款和支付
11、合同价款和支付
(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。
(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：
<1>合格的销售发票；
<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。
(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。
六. 违约责任
12、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、买方违约责任
(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。
(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。
14、卖方违约责任
(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。
(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。
15、不可抗力
(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七. 索赔
16、索赔
(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；
<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；
<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。
(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。
八. 履约保证金
17、履约保证金
(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。
(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内
退回。
九.  合同的解除和转让
18、合同的解除
(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。
(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
19、合同的转让
      合同的部分和全部都不得转让。
十. 合同的生效
20、合同的生效
本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。
十一. 争议解决
21、争议解决
 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：
(1)双方同时申请仲裁；
(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。
十二 .附则
22、合同份数。
 	  本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。
23、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第6章  投标文件格式
1、（投标文件格式一）
[bookmark: _Hlt520356241][bookmark: _Toc494296984][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc216582813][bookmark: _Toc520356217]开标一览表

招标项目名称：                          
招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）
	投标项目名称
	

	交货日期
	

	投标有效期
	

	投标报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：
[bookmark: _Toc29899][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc17577][bookmark: _Toc515647805]1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。
3.投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：    （加盖公章）            
法定代表人签字或盖章：            
授权代表签字：                 
签署日期：        年     月     日


2、 投标人应具备独立的法人资格;具备有效的营业执照;
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件，应加盖本单位章。
      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明文件。
[bookmark: _Toc1083][bookmark: _Toc515647807][bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc30244][bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc515647808][bookmark: _Toc7039]      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
3 、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二）
致：
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
单位：           
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：              经济性质：
说明：
1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。




法定代表人身份证复印件



法定代表人身份证复印件






投标人（盖单位章）;                           
法定代表人（签字或签章）：                     
年   月   日 


4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三)


    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




授权委托人身份证复印件




授权委托人身份证复印件





  


法人身份证复印件




法人身份证复印件








投标人（盖单位章）;                           
法定代表人（签字或签章）：                     
委托代理人：                                   
年   月   日 
[bookmark: _Toc26357]



4.1投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；

[bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc515647809][bookmark: _Toc4866][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc494296665][bookmark: _Toc494296991]5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票的扫描件作为缴纳凭证一起制作在本部分，应加盖本单位章；



	

投标保证金缴纳凭证或投标担保函





	












政府采购投标担保函 （项目用）            编号：
                   （采购人或采购代理机构）：
鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
[bookmark: _Toc5710][bookmark: _Toc18754][bookmark: _Toc515647810][bookmark: _Toc27021]保证人：（公章）                                年     月    日   

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；（提供网站截图）；
说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供。
      2.应加盖本单位章。
[bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc2502][bookmark: _Toc515647814][bookmark: _Toc14515]      3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。 
7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）；
8、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；(提供2024年度或2025年度的财务审计报告，新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明);
9.有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录；(提供税务部门出具的近六个月中任意一个月的完税证明和投标人提供近半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明);

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
  












[bookmark: _Toc515647816][bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc22967]第二部分  商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式四）
2、投标分项报价表（投标文件格式五）
3、货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）
4、技术规格偏离表（投标文件格式七）
5、商务条款偏离表（投标文件格式八）
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交
6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）
6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十）
7、关于符合本国产品标准的声明函
8.投标人关联单位的说明（格式自拟）
9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
[bookmark: _Toc14915][bookmark: _Toc515647817][bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc6695][bookmark: _Hlt520355504]
1 、投标书（投标文件格式四）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。
据此，签字代表宣布如下：
（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%
（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。
（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
 
 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                              传真                             
电话                              电子函件                         

法定代表人或其委托代理人签字-----------------
投标人名称（全称）-----------------
投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　 
投标人单位章------------------------
日期-------------------------------
[bookmark: _Toc23473][bookmark: _Toc10107][bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc216582815][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc216582817][bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc515647820][bookmark: _Toc22563]
2 、投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:                      招标编号:                  
                                         　报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	单位
	品牌
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	



法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   2.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
[bookmark: _Toc216582816][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc515647819][bookmark: _Toc18267]
3、货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）

项目名称:                           
招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物（服务）名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	



新疆诚成工程项目管理有限公司                    


       1



[bookmark: _Toc12170]4、技术规格偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物（服务）名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
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5、商务条款偏离表（投标文件格式八）


项目名称:                      招标编号:                 包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
[bookmark: _Toc515647823][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc515647827][bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc30795]

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）
[bookmark: _Toc10977][bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc515647824]中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                     

 企业名称（盖章）：
                                    日期：
[bookmark: _Toc19284][bookmark: _Toc515647825][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc23068]

6-2  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________
         日  期：______________________________________


[bookmark: _Toc6386]

7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
1.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。








8、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
[bookmark: _Toc7414][bookmark: _Toc515647828][bookmark: _Toc17333]



9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术参数响应情况、产品实力演示、质量保障、实施方案、供货以及安装方案等）。
2.应加盖本单位章。
    3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。














10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：售后服务、项目团队实力、故障应急预案、培训服务方案等）。
2.应加盖本单位章。
    3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。


11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.应加盖本单位章。
2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
足招标文件要求的其他资格证明文件。
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