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第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况
   西区计算机实验室设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2026年8月    11日 10:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况                                            

    项目编号：GXZC2026-J1-002267-CGZX 

    项目名称：西区计算机实验室设备采购 

    采购方式：竞争性谈判 

    预算总金额（元）：1751280

    采购需求：

    标项名称：西区计算机实验室设备采购 

    数量:1

    预算金额（元）：1751280 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：云桌面一体机2台；云桌面接入授权102个；瘦终端102个；键鼠套装102套；显示器102套；48口万兆接入交换机2台；24口万兆接入交换机2台；激光投影机2台；投影幕布2副；教学扩声系统2套；话筒2个；智能融合终端2台；触控面板2个；多媒体讲台2个；六类网线6箱；电源线300米；电源线600米；双人位学生桌50张；学生凳100张；教师凳子2张；应急灯6个；护眼教室灯24盏；护眼黑板灯6盏；窗帘60米；空调4台；机房环境改造服务1项；系统集成2项。（详见“谈判文件”）

    最高限价（如有）：/
    合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

    本项目（否）接受联合体竞标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无； 

    3.本项目的特定资格要求：分标1：无。 

三、获取采购文件

    时间：2026年8月4日至2026年8月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

   地点（网址）：广西政府采购云平台线上 
       方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；

   未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致

   电政采云客服热线：95763。
    提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交

    截止时间：2025年8月11日 10:00（北京时间）
    地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启 

    开启时间：2025年8月11日 10:00（北京时间）
    地点：南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅 

六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

    1.竞标保证金（人民币）：    1.7     万元。 (必须足额交纳) 
   （1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形 

式。 

   （2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。 

     开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 

     开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 

     银行账号：20009101040051648  

   （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

   （4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306

室；电话：0771-8600309。

    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

    4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投

标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支

持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书

办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供

应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30

分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中

心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

    1.采购人信息

      名   称： 玉林师范学院 
      地   址： 广西玉林市教育东路东1303号
      项目联系人： 岳 聪
          项目联系方式：0775-2335413 
    2.采购代理机构信息

      名   称：广西壮族自治区政府采购中心 

      地   址：广西南宁市星湖路22号 

      项目联系人：张国铨 
       项目联系方式：0771-8600343
                                                        广西壮族自治区政府采购中心
2026年8月4日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：西区计算机实验室设备采购  

项目编号：GXZC2026-J1-002267-CGZX 

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：    详见《第一章 竞争性谈判公告》  

	8
	谈判时间：2025年8月11日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

玉林师范学院
电话： 0775-2335413 
地址： 广西玉林市教育东路东1303号。

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：西区计算机实验室设备采购
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：玉林师范学院。
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。
5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目非面向中小企业采购，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.4本国产品价格扣除： 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5 异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。
二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判响应函；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 
4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；
①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；
②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书； 

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（如有，请提供）[附件六]

22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）[附件七]

23）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回、解密
9. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见本须知前附表。
10. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评审方法
12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。
12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.3第一轮谈判
（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。
12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。
12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法
13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按评标价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告
14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同
15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

     广西壮族自治区政府采购中心

     邮政编码：530011

     通讯地址：广西南宁市星湖路22号

     电    话： 
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

项目编号：GXZC2026-J1-002267-CGZX

二、项目类别：         货物          
 三、本项目采购预算：   1751280.00元      

 四、本项目标的所属行业均为：     工业  ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

    五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离；“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
六、本一览表“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。
七、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
	项号
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	云桌面

一体机
	2
	台
	  ▲1、单台硬件配置要求：CPU配置不低于2颗64核AMD Genoa 9554处理器，CPU主频≥3.1GHz，内存容量≥20*32G DDR5 5600、 内存分层专用固态硬盘≥1块3.2T-U.2 NVME SSD（混合型）、系统空间≥2块480G SSD、缓存空间≥2块7.68T U.2 NVME SSD（读密集型）、 数据空间≥4块7.68T SSD（读密集型）、千兆电口≥4个，万兆光口≥2个含光模块；支持与现有云桌面统一管理和资源共享分配。
2、存储虚拟化软件并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案。

3、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。

4、为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机。

▲5、平台内置备份功能，支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机手动/自动选择存储位置，支持设置备份策略，实现全自动化备份。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

▲6、云桌面数据集中管理，需支持虚拟机全盘或者个人磁盘加密技术，保障个人隐私安全。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ）

7、支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。应用控制规则需支持应用进程名称、应用特征码、产品名称、发布者名称等多个维度；可选择自定义的规则库，也可以选择已经存在的应用规则库；

▲8、需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、桥接到的虚拟交换机、关联策略，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

▲9、支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。

10、当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。

11、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。

12、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。

13、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。

14、支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。

▲15、支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。

▲16、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

	2
	云桌面

接入授权
	102
	个
	1、支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用和扩展TCI终端至少6种桌面资源，满足不同场景的应用需求。
2、支持多种类型终端登录桌面云，支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。
3、接入终端操作系统类型：支持Windows 7/10/11、iOS、MAC OS、Android、国产操作系统支持UOS、麒麟等客户端操作系统。
4、虚拟机操作系统类型：支持Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统、统信UOS和麒麟。
5、支持USB3.0高速存储设备，千兆网络环境中传输读速率最高可达60MB/s, 满足用户从桌面云高速访问本地大容量文件的需求
▲6、在多应用教学场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
7、为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。
8、为了保障用户访问体验提升，要求传输协议能够采用视频流编码方式传输，能够支持H.264和H.265两种编码方式传输，H.264主要用于局域网传输优化，H.265主要用于广域网传输优化，采用H265编码方式，不消耗CPU性能，不会影响服务器承载虚拟机密度。
9、支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。
10、支持自助备份或快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行虚拟桌面还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。
11、在出现网络中断的情况下，虚拟桌面窗口会等待一段时间再退出；当网络恢复正常后，用户无需手动重连，即可在同一窗口继续之前的操作，实现较高的业务连续性。
12、所投产品需支持桌面还原模式下重启、专有模式下模板更新都不会修丢失打印机配置，无需重复配置打印机，提高用户工作效率和满意度。
13、为了提高打印机配置及维护效率，所投产品需支持通过打印机配置上传、复用等功能，解决打印机快速部署的问题，减少部署工作量。并且在打印机出现问题可以一键替换打印机配置、或清空配置快速添加，提高打印机故障恢复效率
▲14、为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
15、提供统一门户访问服务，当有多个站点时仅需要一个登录入口，即可访问所有站点的桌面资源，增强用户访问体验，多个桌面云站点无需通过多个地址访问。
▲16、支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲虚拟机数量，并能导出统计报告，报告内容包括虚拟机运行位置、虚拟机名称、CPU最大利用率、内存最大利用率等内容，用于管理员做统计报表和分析，同时支持预测优化后可创建的虚拟机数量。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
▲17、支持虚拟机扩容和减配识别，监控平台需要能够智能识别虚拟机是否需要扩容以满足用户体验，还需要识别哪些虚拟机性能过剩，建议管理员对CPU和内存做智能降配，帮助运维人员合理利用整体资源（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
18、所投产品需支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非c盘目录下个人数据。
▲19、软件资源占用统计和业务软件识别，针对软件资源（含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商）占用进行统计分析，如果消耗较高会提供告警；同时提供业务软件标识功能，管理员可以将特定软件标记为业务软件和非业务软件，用于管理员对企业组织软件安装和使用情况做分析；
20、为了保障用户的使用体验，所投产品需不依赖微软活动目录，桌面虚拟化平台自身提供经过优化的用户配置文件管理功能，实现VDI、虚拟应用的 “个性化设置跟随用户账号”。用户之前的个性化配置（如chrome配置、输入法配置、ntuser.dat重定向，edge配置、系统凭证、桌面布局等）还能够继续保留使用，并支持指定路径重定向，解决特殊软件配置还原后无法保存的问题；支持配置文件存放本地磁盘；同时能够支持AD域控和非AD域控两种环境；
21、支持AD域离线认证，在AD域服务器故障离线后，用户依然可以用AD账号认证登录桌面云。
▲22、支持根据接入环境不同匹配不同安全级别的策略，场景可基于接入IP范围、终端类型等，匹配不同安全等级的认证策略及桌面策略。如用户从内网、外网访问桌面时获取不同策略，内网登录时可以使用U盘，外网登录时禁用所有外设；如用户在外网登陆时需要叠加辅助认证。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ）

	3
	瘦终端
	102
	个
	▲1、单台硬件配置要求：CPU采用ARM架构，单CPU配置不低于四核，主频≥2.0Ghz，内存≥1G，要求至少有6个USB接口、1个标准以太网接口、1组音频输入/输出接口。
2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。
▲3、在支持配置自定义开机画面，对瘦终端（客户机）进行分组管理，批量移动/删除瘦终端（客户机），配置瘦终端定时开关机计划，支持开启“瘦终端加电自启”功能，配置是否自动更新客户端以及是否允许自动登录和保存密码。（须提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ）
4、为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器或者扩展第三方教学软件等，远程开机瘦终端。
5、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。
6、操作系统：麒麟教育系统/三年(银河麒麟桌面操作系统V10 SP1)正版授权。供货时提供瘦终端与操作系统的制造商出具的供货证明或正版授权证明文件。

	4
	键鼠套装
	102
	套
	防水抗菌键盘、鼠标套装

	5
	显示器
	102
	套
	1、显示尺寸：≥23.5寸背光技术LED，带蓝光护眼功能。
2、分辨率：≥1920*1080；
3、比例：16:9 ；
4、接口：VGA+HDMI；
▲5、提供投标产品的 3C 以及节能认证证书；
6、提供三年保修服务。

	6
	48口万兆

接入交换机
	2
	台
	▲1、千兆以太电口≥48个，万兆光口≥6个，Console口≥1个；含光模块及综合布线到各终端。
2、交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥688Gbps，包转发率≥207Mpps；
3、支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；
4、支持STP、RSTP、MSTP协议；
5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K；
6、VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥4k；
▲7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面；
8、支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；
▲9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 
10、满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3,  EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准；
11、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
12、支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等；
13、支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间；
14、支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数；

	7
	24口万兆

接入交换机
	2
	台
	▲1、千兆以太电口≥24个，万兆光口≥4个，Console口≥1个；含光模块及综合布线到各终端。
2、交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps；
3、支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；
4、支持STP、RSTP、MSTP协议；
5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K；
6、VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥4k；
▲7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面；
8、支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；
▲9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 
10、满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3,  EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准；
11、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
12、支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等；
13、支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间；
14、支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数；

	8
	激光投影机
	2
	台
	 ▲1、投影技术:3LCD,亮度≥6000流明，照度均匀性≥85%,对比度≥5000000：1,手动变焦≥1.55倍,广角镜头：（投射比：≤1.085-1.765：1,标配原厂镜头，须满足投影机镜头在3.5米内投射150英寸画面（画面比例16：10）。
2、标准分辨率≥1920*1200(WUXGA)。
▲3、纯激光光源（二极管）：能效比≥14lm/W，整机功耗≤370W，节能模式下待机功耗＜0.5W， 光源寿命≥30000小时（标准模式），噪音＜36dB，（提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告）

▲4、视频输入接口RGB IN*2，RGB OUT *1（电脑2共用），HDMI（1.4）*2，RJ45*1，RS-232C*1，AUDIO*1，音频输出*1，USB A*1（用于记忆浏览、无线投影，并可提供5V/2A电源），DIGIAL LINK*1，机器重量≥8.0KG。
5、支持4K信号输入，支持360°全向投影。支持DIGITAL LINK 传输，DIGITAL LINK端口可通过一根网线实现100米传输。
6、自动感光功能，四角校正功能，支持投影图像四个角单独调整，垂直±30°、水平±30°梯形校正功能，曲面校正功能，支持画面反转换功能，整机达到IP5X防尘，光源IP6X防尘功能（免维护）
7、直通式排气结构；风琴褶皱结构防尘过滤器设计。
8、实现有角度投影，垂直±30°、水平±30°梯形校正功能；曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形。
9、USB接口支持移动存储设备，具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输。
▲10、配原厂家视频显示设备监控软件，可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等，可通过局域网控制≥3000台投影机（提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告）。
11、底部全密闭防尘结构设计；遥控ID设置，最多可设置6个ID；侧面更换过滤网。
12、快速启动和快速关机，待机模式下可输出音频到其他音频系统,在分屏模式下，支持最多4台电脑同时投影。
▲13、为了保证产品质量投影机必须提供国家强制3C产品认证证书及提供国家检测机构认可出具第三方的投影机检测报告，并且测试结果中亮度、对比度、光源类型、噪音、镜头、投影比、均匀度、接口、IP5X防尘，光源IP6X防尘等主要数据完全满足招标要求检测报告复印件
▲14为保证师生安全，激光投影机达到1类激光产品，提供第三方检测机构出具的检测报告。
15、签订合同后，成交供应商必须提供一台设备进行检测，如检测中发现，功能参数与招标文件要求及投标文件响应内容不符的，采购方有权要求提出整改意见，整改不合理的，采购方视为不能履约，并追究其相关责任。

16、本项目项中的激光投影仪产品整机质保五年（含光源），由原厂保修（可在厂家400电话中查询及确认系列号，供货时提供原厂质保函）

	9
	投影幕布
	2
	副
	120寸投影幕，比例16:10/进口电机/白塑1.1倍增益合金外壳/珠光白纳米漆涂层外罩/耐划伤/防老化/防静电/美观舒展/幕面平整/不卷边/防静电/防霉/久用不变色/不变形/电机3C认证
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	教学扩声

系统
	2
	套
	一、有源音箱1对
1、6.5寸航天磁低音扬声器单元；
2、双高音单元设计，2个3寸纸盆高音单元；
3、支持110V-230V宽电压供电
4、2*60W内置数字功率放大器模块；
5、带2路音量独立可调的立体声RCA线路输入接口
6、带1路立体声RCA线路输出接口（可用于连接远程互动录播）
7、带1路音量可调的6.35mm直插麦克风输入接口；
二、U段AI领夹无线话筒1套
（1）无线发射器
1、工作频率与连接特性，采用 UHF 频段无线传输技术，支持单话筒与任意接收机自由配对，实现设备间即连即用的灵活协作；
2、无障碍环境下有效传输距离≥40 米，拾音半径≥30cm，满足中小型空间的音频采集需求；
▲3、主动式 NFC 近场对频技术，通过物理接触触发配对，彻底杜绝邻近房间的串频干扰问题（此项提供具有CNAS、MA标识检测报告扫描件）；
4、内置≥600mAh 高容量锂电池，支持≥6小时连续工作续航（典型工况）；
5、搭载低功耗 OLED 显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化；
6、信噪比：≥85dB | 动态范围：≥82dB | 采样频率：48KHz；
▲7、支持 "一发多收" 工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景（此项提供具有CNAS、MA标识检测报告扫描件）；
8、内置 AGC 自动增益控制模块，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤（特别适用于教育场景）；
9、集成人声频谱优化算法与动态反馈抑制技术，有效提升语音清晰度并抑制环境啸叫，确保扩声系统稳定运行；
10、标配可调节背夹组件，支持领夹式、手持模式及头戴麦克风外接（3.5mm 音频输入接口）；
11、创新磁吸式配件系统，通过磁吸背夹实现服装表面快速佩戴，支持胸前悬挂等多元化使用场景；
▲12、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫;（投标时提供带主动动态反馈抑制技术及人声还原度功能类证书或软件功能截图）；
13、配备 Type-C 标准充电接口及镀金外置充电触点，支持有线充电与触点式充电双模式，满足不同使用环境的续航需求；
（2）无线接器
1、UHF 专属频段设计，采用 UHF 频段信号传输，精准规避 4G/5G/6G 手机工作频率范围，从物理层隔绝移动终端信号干扰，保障复杂电磁环境下的稳定连接；2、全频段高保真响应支持 20Hz-20KHz 宽域频率响应，完整覆盖人耳听觉范围，实现原声信号的高还原度传输，满足音乐监听、会议扩声等专业音频需求；
3、双模可配置输出，支持模拟音频（3.5mm 接口）与数字音频（USB 接口）可切换输出模式，兼容传统音响设备与现代数字化音频系统，适配多样化设备连接场景；
▲4、OLED 可视化终端配备高对比度 OLED 显示屏，实时显示当前工作频道、对频状态、剩余电量（百分比显示）及信号强度（此项提供具有CNAS、MA标识检测报告扫描件）；
5、支持外接数码管模块扩展显示频道信息，满足远距离或多视角查看需求；
6、标配 3.5mm 音频输出接口，适配耳机、音箱等通用音频设备；
7、双按键智能调台内置两个可编程功能按键，支持快速设置并存储常用接收频道，通过短按 / 长按操作实现频道的一键切换或手动搜索，提升操作效率；
8、提供插针输出接口（适配专业音频设备）与双面可插 USB 接口，满足墙面壁挂、桌面摆放等不同安装形式的连接需求；
9、USB 接口支持 "供电 + 模拟音频" 与 "标准 USB 音频" 两种预置模式（免驱动即插即用）；
▲10、内置免驱动 PPT 翻页接收模块，可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用（此项提供具有CNAS、MA标识检测报告扫描件）；
11、Type-C 标准化供电，采用行业通用 Type-C 接口供电，支持 5V/1A 稳定输入，兼容市面 99% 的充电器及移动电源，接口插拔寿命超过 10000 次，保障长期高频次使用可靠性；
（3）对频卡
1、外形规格：采用圆形平面设计，直径严格控制在70mm 及以上，满足大尺寸感应区域需求，确保对频操作的容错空间。
2、粘贴方式：卡片背面预覆高粘性 3M 工业级双面胶，经测试可牢固附着于光滑或微糙表面（如搪瓷黑板、金属讲台、玻璃等），耐高温、防潮，长期使用不易脱落，支持快速安装与无痕拆卸；
3、感应技术：基于13.56MHz 高频射频（NFC）技术，符合 ISO/IEC 14443A 标准，内置高性能读写芯片，存储容量达 1KB，支持快速数据交互，单次读写时间≤0.1 秒，擦写寿命超过 100 万次，满足高频次对频需求；
4、对频机制：卡片中心区域为精准感应靶点，采用环形天线布局与铁氧体隔磁材料优化设计，增强磁场均匀性。当麦克风（或对频设备发射端）贴近中心点垂直距离≤5mm 时，触发双向认证协议，成功对频后设备发出清晰 “滴” 声反馈，响应时间＜200ms；并可以接受来自麦克风反向对频；
5、工作特性：无源式设计（无需内置电池），依靠外接设备电磁能量激活，支持 - 20℃~60℃宽温环境运行，适应教室、会议室等复杂室内场景，抗金属干扰能力强；
6、安装场景：专为教育、会议场景设计，可直接粘贴于黑板边框、讲台立面或设备面板，不遮挡教学视野。表面采用哑光雾面处理，防刮花且易于标记（可手写编号或粘贴标签）；
7、兼容性：兼容主流 NFC 对频设备，支持品牌麦克风、扩音器及智能终端的快速配对，出厂前经多型号设备适配测试，确保 “即贴即用” 无适配问题；8、材质工艺：表层覆耐用 PET 保护膜，抗紫外线老化，长期暴露于投影强光下不褪色；底层采用柔性 PCB 基板，耐弯折，适应轻微碰撞或曲面粘贴（如弧形讲台边缘）；
9、材料标准：不含铅、汞等有害物质，符合教室环境安全要求，使用寿命≥5 年（正常使用情况下）；
10、 NFC 对频卡以70mm 大尺寸感应区域、工业级 3M 胶粘贴方案及精准中心靶点，兼顾安装便捷性与对频稳定性，适用于高频次、高可靠性的教学及会议场景，通过优化的射频性能与结构设计，实现 “贴近即响应，滴声即成功” 的高效对频体验；
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	话筒
	2
	个
	1.指向性：单一指向型（驻极体电容式）
2.频率响应：40Hz-19KHz
3.灵敏度：-45±3dB @ 1KHz
4.拾音距离：30~60cm
5.低频衰减：100Hz 6dB/OCTAVE
6.输出阻抗：200Ω
7.信噪比：>90dB
8.动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL
9.电源供应：DC 3V(7号：1.5V*2)，可支持48V幻象电源供电
10.导线长度：5m  
11.附件：防风海棉
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	智能融合

终端
	2
	台
	▲1、终端机柜式和无风扇设计，＜1.5U，采用国产CPU。集成强电控制、音频矩阵、视频矩阵、USB、串口通信、交换机、DC供电功能。（须提供产品功能截图）
▲2、具备物联接口，千兆交换机≥6口，≥4路POE，≥5路VLAN。数字功放≥2×50W，3.5音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥2路，幻象供电麦克风输入≥1路。HDMI全交叉视频矩阵≥4*4，≥4路输入和≥4路输出，支持分辨率预置和音频传输选择。RS232接口≥6路，RS485接口≥2路，USB接口≥2路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口）。IO输入≥1路。IO干接点输出≥1路，支持常闭或者常开接入。DC12V/5V输出≥1路。（须提供产品功能截图）。
3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
▲4、采用工业级国产CPU，采用ARM嵌入式芯片平台,LINUX操作系统，处理器主频≥1.5GHz。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。（须提供产品功能截图）
5、可接入无线/有线物联网关，控制无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。
6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。
7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。
▲8、内置强电智能管理，≥3路独立可编程电源输出，采用国标电源插口，每路负载电流≥10A。支持自定义设置电源输出方式，可与投影仪、幕布、显示器、大屏、屏蔽仪、电脑、录播等设备自定义选择。（须提供产品功能截图）
9、终端通过网络或串口对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和后台管理平台。设备电源具有短路、过载、过压和过温保护。电源输入口有电流熔断保险丝，可不拆机更换保险丝。
▲10、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。（须提供产品功能截图）
11、终端采用AC220V供电方式，软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。
▲12、支持数字广播功能，可通过平台设置广播任务的优先级、执行时间等，优先级支持0-99级调整。支持接收实时广播和定时广播。（须提供产品功能截图）

	13
	触控面板
	2
	个
	1、终端一体化设计，采用国产CPU，无风扇设计。集成液晶触摸屏、IC卡刷卡、IP对讲、人脸识别、摄像头扫码、二维码扫码、无线物联网关、音频矩阵、音频广播、音频编码、广播备份、USB、串口通信、交换机（支持POE供电）、DC供电功能。
▲2、设备面板与中控功能融合一体化设计，支持壁挂、嵌入、桌面安装。触摸屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1200×1920。≥2路千兆网口，1路支持POE。3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路。RS232接口≥3路，RS485接口≥1路，TYPE-C≥1路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口），DC 12V/5V供电输出，12V/5V采用同一端口。（需提供产品功能截图）
3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
▲4、采用工业级国产CPU，LINUX操作系统，处理器采用Cortex A55四核64位，主频≥1.8G。内存LPDDR4≥2GB，存储EMMC≥32GB。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。（需提供产品功能截图）
▲5、集成无线物联网关功能，可接入无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。（需提供产品功能截图）
6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。
7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。
▲8、支持数字广播功能，可通过平台设置广播任务的优先级、执行时间等，优先级支持0-99级调整。支持接收实时广播和定时广播。支持离线广播功能，终端在线时自动同步平台端铃声任务到本地，终端离线后根据铃声任务表可自动执行铃声任务，无需额外部署模拟广播系统。（须提供实拍演示视频）
9、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。
11、采用DC12V3A供电或者POE供电方式，满足各种施工环境和使用环境。设备通过网络或串口对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和后台管理平台。支持设备信息显示，设备IP、服务器IP、设备ID、固件版本、报修联系方式等。
▲12、支持与录播系统对接，操作面板实现录播系统的控制功能（开始、录制、暂停等定制功能），液晶面板能实时查看录播画面、录播状态、录制状态、录制时长。（需提供产品功能截图）
▲13、提供键盘功能，可通过面板修改设备IP地址、服务器IP地址。具备IP语音电话功能，支持一键呼叫，可接通主控室IP语音电话对讲，实现快速即时远程运维请求。支持故障报修功能，可选择故障内容，一键报修。支持在线更换开机、待机图片，支持在线批量更换UI。（需提供产品功能截图）

	14
	多媒体讲台
	2
	个
	  1、尺寸（长宽高）：约1200mm*720mm*1000mm

  2、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，避免尖角从而确保师生安全，符合校园安全工程。表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台有害物质限量-重金属(mg/kg) 可溶性铅 ≤90 ，可溶性镉 ≤75 ，可溶性铬 ≤60 ，可溶性汞 ≤60 等物质检测必须符合要求。讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。

▲3、钢木结合工艺。多媒体讲台采用0.8mm-1.5mm优质冷轧钢板制作；二侧扶手采用高端油漆实木扶手，桌面采用厚度为18mm耐刮木面板设计，可以很好的防止静电、漏电，冬季老师手扶上去不冷，使用起来更人性化。外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配2把钥匙。

▲4、适用于21-24英寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作；下体柜内配备一块高度可调式搁板。

 5、讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台，采用隐蔽式消声精密钢珠滑轨，确保负载足够的承重。

  6、讲台内可放设备：教学终端、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。

▲7、讲台采用上下柜组合安装，下柜必须整体焊接成型，既安全又牢固；严禁采用独立板拼装组合成型，避免独立板拼装组合使用不久出现连接处松动，造成讲台整体晃动甚至倒塌，威胁到师生身体安全。

 8、关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。全封闭设计，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。

  9、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。
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	15
	六类网线
	6
	箱
	六类非屏蔽双绞线缆（LSZH）；各项性能指标达到YD/T 926.2或TIA/EIA-568B标准要求。

2、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响。
3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用；中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力；内部轴包装，方便施工。
4、导体：固态纯铜，导体直径0.57mm；
5、灰色PE绝缘层；
6、绝缘外径0.78mm；
7、网线外径尺寸6.5mm。

	16
	电源线
	300
	米
	BV1*6mm阻燃电源线，红，蓝，黄绿双色。

	17
	电源线
	600
	米
	BV1*2.5mm阻燃电源线，红，蓝，黄绿双色。

	18
	双人位

学生桌
	50
	张
	桌面板采用25mm厚密度板，桌面上三面围板采用15mm厚密度板，桌面封同色1.5mm厚同色加厚直边，其它全部封1.0mm厚同色直边；
2、桌架主体采用50*15钢管定做，前挡板及柜门钢板采用0.5厚冷轧钢板折弯冲压成型表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（环氧聚脂粉末），使钢件具有优良的流平性和光泽，耐烘烤泛黄性，能有效地防止生锈和褪色；全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。桌架颜色：沙白色。

3、规格（长宽高）cm：约1400*600*1100

[image: image2.jpg]
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	学生凳
	100
	张
	1、脚架采用优质金属框架结构。

2、坐垫和靠背采用蓝色工程塑料饰面，强度高.耐磨优质五金配件连接。

3、性能：承重 ≥150kg；边缘圆滑无毛刺，防刮伤。

4、规格（长宽高）cm：约475*420*730

[image: image3.png]730mm





	20
	教师凳子
	2
	张
	1、满足或优于背架材质：尼龙背架、优质面料。

2、满足或优于扶手材质：pp扶手。

3、满足或优于坐垫：42密度高弹力海棉、蝴蝶中班底盘。

4、满足或优于脚架：320锥形尼龙脚、Φ50黑色尼龙轮、85mm行程黑色拉深4分气杆。

5、规格(长宽高)：约580*480*920。

[image: image4.png]
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	应急灯
	6
	个
	1、额定电源电压:AC220V；
2、额定工作频率:50HZ；
3、主电功耗:5W； 
4、应急输出光通量≥50lm；
5、应急工作时间:≥90min；
6、外壳防护等级:IP30。

	22
	护眼教室灯
	24
	盏
	 1、LED教室灯长度为1200±100mm、宽度300±10mm，为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。
2、LED教室灯功率≤40W;
3、LED 教室灯光通量≥3000lm，且向上光通量 ≥400lm；
4、LED教室灯灯具效能≥90 lm/W；
5、LED教室灯显色指数Ra≥90、R9＞50；
6、LED教室灯色温（或相关色温）5000±200K；
7、LED教室灯功率因数≥0.9；
8、LED教室灯蓝光危害等级为RG0；
9、LED教室灯光频闪无危害或无显著影响；
10、LED教室灯色容差≤5；
11、LED教室灯须满足在50cm处测得的20kHz-10MHz频率范围内电场产生的感应电流密度系数≤0.85。

	23
	护眼黑板灯
	6
	盏
	1、LED黑板灯长度为1200±100mm，为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。
2、LED黑板灯功率≤40W；
3、LED黑板灯光通量≥3000lm，且向上光通量 ≥400lm；
4、LED黑板灯灯具效能≥90lm/W；
5、LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9＞50；
6、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000±200K；
7、LED黑板灯功率因数≥0.9；
8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0；
9、LED黑板灯光频闪无危害或无显著影响
10、LED黑板灯色容差≤5；
11、LED黑板灯须满足在50cm处测得的20kHz-10MHz频率范围内电场产生的感应电流密度系数≤0.85。

	24
	窗帘
	60
	米
	1、阻燃棉质布料。

2、标配高强度铝合金静间轨道及挂钩。

3、褶皱比≥2。

	25
	空调
	4
	台
	1、5匹变频冷暖柜式空调；

2、能效比APF:≥3；

3、能效等级：1级或2级（新国标）；

4、额定制冷量：≥10000W；   

5、额定制热量：≥11000W ；

6、电源规格：3-380-50；

7、额定制冷功率：≥3400W ；  

8、额定制热功率：≥3600W；

9、室内运行噪音（dB）:≤50（高风档）；

10、室外运行噪音（dB）:≤60（高风档）；         

11、循环风量（m3/h）：≥2000；

12、电辅热功率：≥3000W；

13、竞标时提供节能产品认证证书。

	26
	机房环境

改造服务
	1
	项
	一、教室制度牌：

1、专用材料围边。

2、高清写真打印，过PVC板封装。

3、配置安装挂件。

4、画面高≥70cm，宽≥50cm。

5、数量：6块。

二、教室环境改造：

1、拆除墙面附着物，腻子填坑补平。

2、打磨整个教室墙面。

3、涂刷二道环保乳胶漆。

4、卫生清洁。

	27
	系统集成
	2
	项
	建设两间教室，每间教室改造要求如下：
1、含2间教室灯光改造辅材；

2、含窗帘安装、教室制度牌安装辅材；

3、含HDMI线、音箱线、话筒线、电源线等；

4、含施工辅材、线槽、电工胶布、扎带、标签、空气开关、插座、排插、钉子、幕布挂架、地槽桥架、波纹管等；

5、含设备的安装调试费、对接原实验室云平台；

6、旧设备拆除。

	备注：本项目技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	商务及其他要求  

	▲交货时间及地点
	1、合同签订期：自成交通知书发出之日起    10     日内。
2、交付使用时间：合同签订之日起    10     日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3、交货地点：玉林师范学院西校区（采购人指定地点）。

	▲报价要求
	供应商报价应为按采购人指定地点交货及完成安装、调试、培训、验收的总包干价，包括但不限于：设备（材料）采购运输及安装（施工）、调试、验收、技术培训、售后服务费，系统升级至最高版本、技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、拆装特殊工具（工具费）和易损件、包装固定费、运输费、运输保险费、税收在内的直至设备运行交付使用的一切全部费用，供应商不得以任何理由要求另外增加服务费或要求采购人另行支付其他任何费用。

	▲维保期要求
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于   壹    年（免费维保期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费维保期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。

	▲售后服务要求
	1、故障响应时间：维保期内，提供7*24小时全天候服务响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；维保期满后，按照维保期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位。不能因维保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由供应商和采购人另行结算。

2、维修支持：零配件供应时间不少于10年（含10年）；备品备件相关要求：国内应设有备品备件仓库。

3、维修中心：国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。

4、耗材及零配件：提供耗材及主要零配件目录(含报价)。

5、维修资料：提供详细操作手册/使用说明书，维修保养手册及用户维修联络卡，安装手册等。

6、售后服务技术人员要求：专职人员。

7、维修工具：提供维修专用工具1套。

8、预防性维修/定期维护保养：维保期内提供定期维护保养服务。

9、维修密码支持：若有密码，需开放。

10、升级：提供终身软件升级服务，费用包含在报价中。

11、开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。

	▲安装和培训
	成交供应商负责采购人有关人员的培训。为采购人提供安装使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在投标文件（响应文件）中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	▲付款方式
	本项目无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，成交供应商提供验收报告及开具增值税全额发票，采购人收到发票后在30个工作日内一次性付清款项给成交供应商。

	▲履约保证金
	1、合同签订前，中标人按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金，自双方签署验收合格、交付使用后（履约完毕后）退还，若无质量问题，采购人于5个工作日内一次性向中标人退还全部的履约保证金（不计利息）。但中标人在质保承诺期内仍应承担相应的质保责任，不受履约金退还的影响。

2、签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金缴款账户信息：

户  名：玉林师范学院

开户行：中国银行广西玉林分行

账  号：6197 5749 0750。

	知识产权及其他
	1、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务或零配件时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、保密要求：成交供应商在项目实施过程中，必须对本项目接触到的材料及信息予以保密，未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露。

	▲验收要求
	1、采购人验收的标准以项目采购需求作为验收合格的根据。经采购人验收，不符合招、响应文件和本合同规定的成果，采购人有权拒绝接受。成交供应商应根据国家及广西壮族自治区的标准及采购人相关要求进行返工，所造成的经济损失由成交供应商承担。

2、采购人应当在服务成果提交并安装、测试、检验、试运行完后 7 个工作日内进行验收。采购人无故逾期不验收的，成交供应商可视同验收合格（但在合同验收期内难以发现的服务问题除外）。验收合格后由采购人及成交供应商双方签署验收单，在验收过程中发现成交供应商有违约问题，成交供应商须承担违约责任，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3、采购人对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后10日内及时予以解决。

	其他要求
	1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。

▲2、竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

3、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

▲5、供应商竞标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。
▲6、严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次竞标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖竞标人公章，否则竞标无效。
7、执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

8、货物配置、附件清单及货物生产厂商提供的标准同属本合同组成部分，具有同等法律效力。

	可谈判内容
	未标记三角符号实质性的内容均可作为谈判。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈判响应函
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。
法定代表人或委托代理人签字:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四
法定代表人授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。
 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。
附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

附件七

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                               签  订  时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 乙方自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：本项目无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，成交供应商提供验收报告及开具增值税全额发票，采购人收到发票后在30个工作日内一次性付清款项给成交供应商。
第九条　履约保证金
 1.合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金，自双方签署验收合格、交付使用后（履约完毕后）退还，若无质量问题，甲方在验收合格后5个工作日内一次性向乙方退还全部的履约保证金（不计利息）。但乙方在质保承诺期内仍应承担相应的质保责任，不受履约金退还的影响。

2.签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金缴款账户信息：

户  名：玉林师范学院

开户行：中国银行广西玉林分行

账  号：6197 5749 0750 
第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为        年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条　调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后           个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条　货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额         % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额      ‰ 违约金，超过       天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额      % 。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     % 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

第十五条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判响应函； 
4.成交通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准
                      评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

　　（三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

    （三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=最后报价。
    （四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

(二)排名第一的成交候选人放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。
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