技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010199 其他计算机
	教师机
	3.00（台）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	2
	A02010199 其他计算机
	学生机
	122.00（台）
	976,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是


是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教师机
	3.00（台）
	24,000.00
	总价
	无

	2
	学生机
	122.00（台）
	976,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010199 其他计算机
	学生机
	学生机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010199 其他计算机
	教师机
	教师机

	2
	A02010199 其他计算机
	学生机
	学生机


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010199 其他计算机
	教师机
	教师机

	2
	A02010199 其他计算机
	学生机
	学生机


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：教师机

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数要求
	1、关键部件安全要求：CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求（安全可靠等级不低于Ⅱ级），详情可在中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）或国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评公告中查询（需提供上述网站网页查询截图）；
2、处理器：最高频率≥2.1GHz，CPU核数≥8，线程数≥12；
3、内存配置容量：≥16GB；
4、存储容量：≥256GB 固态存储,支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议，≥1TB HDD；
5、显卡类型：集成显卡或独立显卡；
6、USB接口数量：USB端口≥6个，其中USB3.0接口≥3个；
7、外部接口 ：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；
8、显示器：与主机同品牌≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
9、处理器性能：CPU支持的内存最高速率≥6400MT/S（交付时提供第三方检测报告或认证证书等佐证材料，并加盖供应商公章）
10、内存性能：内存读写速率≥6400MT/S（交付时提供第三方检测报告或认证证书等佐证材料，并加盖供应商公章）
11、显示器色准：△E≤4；
12、产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel
13、针对系统或者频道创建多个状态的还原点，恢复还原点、删除还原点。系统维护时，新增软件，软件冲突等软件导致系统损坏，可快速恢复到上一次保存的状态；
14电源：与主机相匹配，电源功率≥180W；
15、键盘鼠标：USB接口键盘鼠标；
16、需要支持教师机对单台和多台学生机的控制，支持课堂教学展示；
17、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（交付时提供正版授权证书）
18、售后服务：提供原厂三年质保、原厂三年上门服务；
19、其他要求：满足财政部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他带*的实质性指、标内容。


标的名称：学生机

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数要求
	1、关键部件安全要求：CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求（安全可靠等级不低于Ⅱ级），详情可在中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）或国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评公告中查询（需提供上述网站网页查询截图）；
2、处理器：最高频率≥2.1GHz，CPU核数≥8，线程数≥12；
3、内存配置容量：≥16GB；
4、存储容量：≥256GB 固态存储,支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议；
5、显卡类型：集成显卡或独立显卡；
6、USB接口数量：USB端口≥6个，其中USB3.0接口≥3个；
7、外部接口 ：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；
8、显示器：与主机同品牌≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
9、处理器性能：CPU支持的内存最高速率≥6400MT/S（交付时提供第三方检测报告或认证证书等佐证材料，并加盖供应商公章）
10、内存性能：内存读写速率≥6400MT/S（交付时提供第三方检测报告或认证证书等佐证材料，并加盖供应商公章）
11、显示器色准：△E≤4；
12、产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel
13、支持对所部署的国产操作系统的系统还原，可设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原等方式，同时支持还原点的创建；（交付时提供第三方检测机构出具的产品功能测试报告复印件）
14、支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和系统同传；（交付时提供第三方检测机构出具的产品功能测试报告复印件）
15、针对系统或者频道创建多个状态的还原点，恢复还原点、删除还原点。系统维护时，新增软件，软件冲突等软件导致系统损坏，可快速恢复到上一次保存的状态；
16电源：与主机相匹配，电源功率≥180W；
17、键盘鼠标：USB接口键盘鼠标；
18、需要支持教师机对单台和多台学生机的控制，支持课堂教学展示；
19、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（交付时提供正版授权证书）
20、售后服务：提供原厂三年质保、原厂三年上门服务；
21、其他要求：满足财政部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他带*的实质性指、标内容。


3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

	序号 
	符号标识 
	服务要求名称 
	服务要求内容 

	1
	★
	国家强制性产品认证
	所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。


3.3.2.商务要求

采购包1：

	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日 

	2
	★
	交货地点
	井研职中

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：签订合同后，收到供应商的有效的税务发票后，达到该付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.00%

2付款条件：全部货物安装调试完毕并验收合格，收到有效的税务发票后，达到该付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	成交供应商与采购人应严格按照《采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）及《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1、质保：所有产品必须是正品原装行货，全新未拆封的。质保期≥三年（免费培训、免费更换，免费提供指导和解决常用问题）保证教学正常开展（质保期内不得收取任何费用）。 2、售后服务：接到故障电话后响应时间小于1小时，2小时内到达现场，24小时内解决故障保证运行。24小时内故障不能排除应提供同等的备用设备供采购人使用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任： （1）采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。 （2）如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 解决争议的方法： （1）在本项目的履行过程中发生的与本项目有关的争议，双方承诺通过友好协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交采购人所在地人民法院通过诉讼方式解决。 （2）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。


3.4.其他要求

采购包1：

无
