[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 450,000.00
采购包最高限价（元）: 450,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010105 台式计算机
	台式计算机
	20.00（套）
	100,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是

	2
	A02010108 便携式计算机
	便携式计算机
	40.00（套）
	280,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	3
	A02020400 多功能一体机
	A3打印机
	2.00（台）
	42,000.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	4
	A02021003 A4 黑白打印机
	A4打印机
	8.00（台）
	28,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	台式计算机
	20.00（套）
	100,000.00
	总价
	无

	2
	便携式计算机
	40.00（套）
	280,000.00
	总价
	无

	3
	A3打印机
	2.00（台）
	42,000.00
	总价
	无

	4
	A4打印机
	8.00（台）
	28,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	台式计算机
	台式计算机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	台式计算机
	台式计算机

	2
	A02010108 便携式计算机
	便携式计算机
	便携式计算机

	3
	A02021003 A4 黑白打印机
	A4打印机
	A4打印机


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02020400 多功能一体机
	A3打印机
	A3打印机


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	台式计算机
	台式计算机

	2
	A02010108 便携式计算机
	便携式计算机
	便携式计算机

	3
	A02020400 多功能一体机
	A3打印机
	A3打印机

	4
	A02021003 A4 黑白打印机
	A4打印机
	A4打印机


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：台式计算机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	一、台式计算机：
★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求，可通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）查看安全可靠测评结果。
★2.CPU：配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，线程数≥16。
▲3.主板：PCIE插槽数量≥2个；
★4.USB接口：前置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；后置USB3.0接口≥4个；音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口；
★5.内存：容量≥16GB；内存插槽≥2个。
★6.硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；最大可支持机械硬盘扩展≥4T。
★7.显卡：独立显卡显存≥2G，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP中2种显示接口。
▲8.电源功率：≥200W电源。
★9.机箱：≤10L；
★10.显示器：配置≥23.8英寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口≥VGA+HDMI两种。
★11.服务：针对产品提供原厂≥3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持;承诺产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》。（提供单独的承诺函并加盖投标人电子签章）
★12.除以上技术参数与性能指标外，还应满足《财政部、工业和信息化部关于印发，台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中其他加*的指标要求（投标人在投标文件中提供满足要求的承诺函并加盖投标人电子签章）。
二、正版操作系统
★1、符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》。
▲2、操作系统默认支持文件保护箱，用户可以创建不少于10个不同密码的文件保护箱，实现用户之间数据隔离，增强用户隐私数据保护；（需提供截图进行证明）
▲3、提供系统管家功能，不用重启操作系统，可支持一键检测修复系统、修复任务栏、修复开始菜单、WIN迁移工具、磁盘坏道检测、修复黑屏问题、修复安装软件时依赖关系、网络检测及一键修复等故障修复功能，保障电脑健康，一键清理系统缓存、Cookies、历史痕迹等电脑垃圾，轻松释放电脑空间，保障电脑运行效率；提供文件粉碎机彻底清除垃圾文件，避免无法删除或恶意恢复；（需提供截图进行证明）
▲4、支持护眼模式，系统显示输出色温随日出日落自动调节，保护教师和青少年视力。（需提供截图进行证明）
★5、操作系统除以上技术参数与性能指标外，还应满足符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中其他加*的指标要求。
三、正版授权流式软件：
1、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、Loongnix等国产操作系统。
2、支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
▲3、支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。（需提供截图进行证明）
▲4、支持插入方框、打勾方框、打叉方框。支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾，简化用户操作流程，便于用户对于项目标识符的使用需求。（需提供截图进行证明）
▲5、表格组件支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一重复值等高级功能。（需提供截图进行证明）
6、支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。


标的名称：便携式计算机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求，可通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）查看安全可靠测评结果。
★2.处理器:采用国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz；
★3.内存:容量≥16GB，内存插槽≥2个；
★4.硬盘:容量≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘；
★5.接口:HDMI≥1、Type-C≥1、2合1音频接口≥1；RJ45≥1、USB3.0≥1;
★6.屏幕:≥14英寸, 三面金属机身，支持180度开合屏;
7.具备集成显卡；
▲8.电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C;
★9.网络:支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0或以上;配置原生板载RJ45接口，不接受转接方案；
▲10.配套无线包鼠套装；
★11.服务:针对产品提供原厂≥3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持;承诺产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》;（提供单独的承诺函并加盖投标人电子签章）
★12.其它要求：除以上技术参数与性能指标外，还应符合财政部、工业和信息化部制定的《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他*内容（投标人在投标文件中提供满足要求的承诺函并加盖投标人电子签章）。
二、正版操作系统
★1、符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》。
▲2、操作系统默认支持文件保护箱，用户可以创建不少于10个不同密码的文件保护箱，实现用户之间数据隔离，增强用户隐私数据保护；（需提供截图进行证明）
▲3、提供系统管家功能，不用重启操作系统，可支持一键检测修复系统、修复任务栏、修复开始菜单、WIN迁移工具、磁盘坏道检测、修复黑屏问题、修复安装软件时依赖关系、网络检测及一键修复等故障修复功能，保障电脑健康，一键清理系统缓存、Cookies、历史痕迹等电脑垃圾，轻松释放电脑空间，保障电脑运行效率；提供文件粉碎机彻底清除垃圾文件，避免无法删除或恶意恢复；（需提供截图进行证明）
▲4、支持护眼模式，系统显示输出色温随日出日落自动调节，保护教师和青少年视力。（需提供截图进行证明）
★5、操作系统除以上技术参数与性能指标外，还应满足符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》中其他加*的指标要求。
三、正版授权流式软件：
1、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、Loongnix等国产操作系统。
2、支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
▲3、支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。（需提供截图进行证明）
▲4、支持插入方框、打勾方框、打叉方框。支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾，简化用户操作流程，便于用户对于项目标识符的使用需求。（需提供截图进行证明）
▲5、表格组件支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一重复值等高级功能。（需提供截图进行证明）
6、支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。


标的名称：A3打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	 
▲1、复印速度：≥25页（黑色彩色同速），复印方式：激光扫描和静电打印，复印分辨率：≥600 × 600dpi，连续复印张数：≥999张，预热时间：≤21秒；
▲2、首页复印时间：黑白≤5.5秒；彩色≤7.5秒；
▲3、内存：≥2GB，硬盘：≥320G，纸张容量：标配≥1200页容量；纸张重量：纸盘1：60–300 g/㎡（16磅铜版纸-110磅封面纸）、纸盘2：60–300 g/㎡（16磅铜版纸-110磅封面纸）、手送纸盘：52–300g/㎡（14磅铜版纸–110磅封面纸）；双面52-169克；
4、打印速度：≥25页（黑色彩色同速），可支持≥1260mm长纸打印；
5、存储功能：可存储的文件总数：≥100个文件，每个文件可存储的页数：≥2,000页，所有文件可存储的总页数：≥9,000页，分页功能：可分页的页数：≥2,000页
可分页的份数：≥999份；
▲6、扫描规格：扫描速度标配100页自动双面翻转输稿器，速度≥80页/分钟(单面)(A4 LEF/ 200dpi/300dpi)；实时状态监控：手机APP查看状态；
▲7、显示屏：≥10英寸彩色静电式触摸操作面板。


标的名称：A4打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1. 打印性能:方式：黑白激光;速度：≥34 ppm（A4 单面），双面 ≥16 ppm;分辨率：≥1200 × 1200 dpi;首页输出：≤ 8 秒;自动双面打印;
2. 硬件配置:处理器：≥600 MHz 双核;内存：≥256 MB;
接口：USB 2.0 + 10/100M 有线以太网;
显示屏：2.7" 彩色液晶触控屏;
3. 系统兼容:Windows：Win7 / 10 / 11 / Server 全系;
国产 OS：银河麒麟 V10、统信 UOS V20（含龙芯 / 飞腾 / 兆芯 / 海光平台驱动）;Mac OS、Linux 发行版均支持。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日内完成本合同采购全部货物的生产、配送、交货、安装及验收合格交付并使用

	2
	★
	交货地点
	甘孜藏族自治州高级中学

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订，收到有效的支付票据后，达到付款条件，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：项目安装调试完成且验收合格，收到有效的支付票据后，达到付款条件，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	由采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号的要求、采购文件的服务要求和服务指标、中标供应商的投标文件及承诺以及合同约定，组织专家进行鉴定和评审并按技术服务要求验收。（1）质量要求：项目成果符合国家、省、市政策和行业规范。 （2）验收依据：国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。 （3）验收标准：符合国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）设备硬件质保期自验收合格之日起三年（验收合格之日起计）。 （2）质保期内，出现故障的货物中标供应商应迅速修复或更换并承担由此所发生的全部费用，其中货物出现重大质量问题直接更换。
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	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）采购人与中标人双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施。 （2）如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）中标人未在合同规定日期内履约，每延迟一天，则采购人有权要求成交中标人支付合同约定的违约金。若因甲方或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。


3.4.其他要求
1、供应商（投标人）将货物安装调试达到采购人可以独立使用，供应商（投标人）对采购人进行培训，培训内容包含货物性能、操作、保养等。如货物到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，由供应商（投标人）负责修理，但费用由采购人承担。 ★2、国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求，有最新标准的按照最新标准执行。（单独提供承诺函并进行电子签章） ★3、本项目所投产品若涉及3C 强制认证产品，投标人在投标文件中提供 3C 产品认证承诺函；合同签订前提供相关产品的认证证书进行查验。（单独提供承诺函并进行电子签章）
 

